카지노기구 검사업무규정

문화체육관광부장관 승인(2019년 11월 8일)

제 1 장    총  칙

제1조(목적) 본 규정은 한국기계전기전자시험연구원(이하 "연구원"이라 한다.)이 관광진흥법 제25조에 의한 카지노기구의 검사업무를 수행함에 있어 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(용어의 정의) 이 규정에서 정한 용어의 정의는 다음과 같다.

①신규검사 (최초 카지노기구 검사)

관광진흥법 제25조 제3항에 의거 카지노기구 검사기준 및 방법에 따라 전 검사항목을 검사함을 말한다.

②갱신검사 (유효기간 갱신검사)

신규검사를 받은 후 3년이 경과된 카지노기구에 대하여 신규검사와 동일한 절차로 검사함을 말한다.(단, 갱신검사는 유효기간 만료일로부터 15일 내)

③확인검사 (카지노기구의 영업방법을 변경하는 등 봉인 해제가 필요한 경우, 영업장소 이전 및 카지노기구 철거에 따른 검사)

문화체육관광부장관으로부터 검사명령을 받은 경우, 주요부의 고장수리, 구조변경, 시상(배당)률에 영향을 미치는 EPROM 및 프로그램저장장치와 같은 주요부품의 교환, 기타 봉인 해제가 필요한 경우에 따른 검사를 말한다.

④재검사

신규검사, 갱신검사, 확인검사, 서류검사 및 추가검사에 불합격된 기구에 대하여 검사함을 말한다.

⑤서류검사

외국에서 제작된 카지노기구로서 당해 국가공인검사기관의 검사에 합격한 카지노기구를 신규로 수입하는 경우, 당해 카지노기구의 검사합격증명서에 의하여 검사함을 말한다.

⑥추가검사

서류검사(제11조)를 실시한 결과 본규정 제12조에 2항에 해당되는 검사를 말 한다.

⑦국가공인검사기관

제조국가 또는 문화체육관광부장관이 인정하는 검사기관을 말한다.

⑧배당률 검사

카지노영업준칙 제38조 배당률 점검에 따른 검사로서, 머신의 게임횟수가      100,000번을 초과하고, 이론적 배당률과 실제 배당률의 차이가 5 % 이상일 경우   확인하는 검사를 말한다.

⑨전자테이블게임

일반적인 테이블게임과 전자게임의 특성이 조합된 형태의 게임으로서 전자장치의  작동에 의해 진행되는 테이블게임을 말한다.

⑩유인 전자테이블게임

딜러가 게임을 진행하고 베팅과 지불 등이 이용자 단말기를 통하여 이루어지는 형태의 전자테이블게임을 말하며 “딜러 운영 전자테이블게임(Dealer Operated Electronic Table Game)”이라고도 한다.

⑪무인 전자테이블게임

딜러 없이 게임진행, 베팅, 지불 등이 이용자 단말기를 통하여 이루어지는 형태의  전자테이블게임을 말하며 “완전자동 전자테이블게임(Automated Electronic Table Game)”이라고도 한다.

⑫이용자 단말기

전자테이블게임에서 베팅에 참여하기 위한 전자식 표시장치로 일반 테이블게임 레이아웃과 유사한 모양으로 구성된 디스플레이를 포함한 기구를 말한다.

⑬마스터 단말기

전자테이블게임에서 게임 진행을 위한 공간으로 각 이용자 단말기의 상황을 파악하고 제어하는 공간을 말한다.

⑭서버

전자테이블게임에서 게임 진행을 위한 구성품 중 하나로, 각 이용자 단말기의 상황을 파악하고 제어하는 기구를 말하며 전용 소프트웨어로 통해 운영된다.

⑮프로그램 저장장치

기구의 중요 제어프로그램 및 실행 소프트웨어를 포함하고 있는 이피롬, CF카드, 광학디스크, 하드드라이브, SSD 및 USB 등의 저장장치 또는 전자장치를 말한다.

제 2 장   검사절차 및 방법

제3조 (검사소요 기간)

카지노기구 검사소요기간은 검사신청서 접수일로부터 15 일 이내로 하며, 검사기관은 다음 사항을 준수한다.

①검사소요기간을 초과할 경우 카지노사업자에게 그 사유와 처리기간을 문자메시지로 통보한다.

②정당한 이유 없이 빈번하게 검사소요기간이 초과될 경우 재발하지 않도록 검사인력을 확충하는 등 적절한 조치를  취하여한다.

제4조 (검사실시 시간 및 휴일)

카지노기구 검사업무를 수행하는 시간과 휴일은 관공서의 근무시간 및 휴일에 준하며 부득이한 때에는 근무시간외 또는 휴일에도 검사를 실시할 수 있다.

제5조 (검사대상)

검사를 받아야 할 기구는 게임을 목적으로 카지노영업장에 설치되는 관광진흥법 시행규칙 별표8의 머신게임 및 전자테이블게임(유인 및 무인 전자테이블게임)기구로 한다.

제6조 (검사신청)

검사를 받고자 하는 자는 다음 각 호의 서류를 제출하여야 한다.

또한 제2조제1항, 제3항(해당경우에 한함) 및 제2조 제5항의 경우에는 EPROM및 기타프로그램저장장치 등록을 하여야 한다.

①신규검사 신청(카지노 사업자)

1. 별지 제1호 서식에 의한 신청서 1 부.

2. 카지노기구 제조증명서(품명․제조자명․제조년월일․제조번호․규격․형식 또는 모델명이 기재된 것) 1 부.

3. 카지노기구 수입 증명서(수입의 경우에 한함) 1 부.

4. 카지노기구 구조도 및 설치도면(현장에 설치된 경우에 한함) 각 1 부.

5. 카지노기구 동작설명서 1 부.

6. 카지노기구 시상(배당)율 표 및 그림의 구성표 각 1 부.

7. 카지노기구의 검사합격증명서(외국에서 제작된 카지노기구 중 해당국가에서 인정하는 검사기관의 검사에 합격한 카지노기구를 신규로 반입ㆍ사용하려는 경우에만 해당합니다) 1부.

8. 기타 연구원장이 필요로 하는 서류

9. 확인 할 내용 및 설명서 1 부

②갱신검사 신청(신규검사를 받은 카지노사업자가 검사유효기간(3 년)이          만료된 카지노기구를 검사 신청하는 경우)

1. 별지 제1호 서식에 의한 신청서 1 부.

2. 확인 할 내용 및 설명서 1 부

③확인검사 신청

1. 별지 제1호 서식에 의한 신청서 1 부.

2. 확인 할 내용 및 설명서 1 부.

단, 문화체육관광부장관의 명령을 받아 검사를 실시 할 때에는 신규검사신청의 경우에 준용한다.

④재검사 신청

1. 별지 제1호 서식에 의한 신청서 1 부.

2. 기타 연구원장이 필요로 하는 서류

⑤서류검사

1. 별지 8호 서식의 EPROM, 기타프로그램저장장치등록 신청서 1부.

2. 카지노기구의 규격 및 기준에 적합함을 증명할 수 있는 서류

3. 카지노기구 시상(배당)율 표 및 그림의 구성표 각 1부.

4. 모델별 이론적 배당률 표 산출근거 1부.

5. 기타 연구원장이 필요로 하는 서류

⑥ EPROM 및 기타프로그램저장장치 등록

카지노사업자가 카지노기구(관광진흥법 시행규칙 별표 8의 머신게임 및 전자테이블게임기구)를 검사신청할 경우에는 카지노기구의 동일모델별로 각각 1 개의 EPROM 및 기타프로그램저장장치와 EPROM 및 기타프로그램저장장치 체커(Checker)를 제출하여 등록하여야 하며, 다음과 같이 관리한다.

1. 카지노사업자는 연구원에 등록된 EPROM 및 기타프로그램저장장치만 사용 할 수 있다.

2. 어떠한 경우에도 연구원의 승인을 받지 아니하고는 EPROM 및 기타프로그램저장장치를 교체할 수 없다.

제7조 (검사장소)

검사는 연구원내에서 검사를 실시한다. 다만, 출장검사를 요청하는 경우에는 시험검사원을 현장에 출장시켜 검사하게 할 수 있다.

제8조 (검사의 개시 및 절차)

①카지노사업자는 제6조에 의한 카지노기구 검사신청을 문화체육관광부장관의 승인이 필요한 경우는 승인받은 후, 승인이 필요하지 않은 경우는 검사 사유 발생 후 검사기관에 신청하고, 검사의 개시는 카지노기구 검사신청서가 접수된 후 검사에 착수하며, 그 절차는 별지 제1호 서식의 (뒷면)과 같다.

②검사에 합격 한 후 영업을 재개하여야 한다. 단, 유인전자테이블기구 중 전체 운영에 영향을 주는 기구(예 : 서버, 마스터 단말기 등)의 고장 수리 후 연구원의 즉시 검사가 어려운 경우에는 검사기관의 검사 전이라도 수리 내용 및 영업방법 적용 내용 등의 서류를 연구원에 제출 후 영업 재개가 가능하며, 이러한 경우 연구원은 최대한 빠른 기간에 검사를 실시해야 한다. 검사 실시 시 위법한 사항이 확인되면 즉시 문화체육관광부 장관에게 보고해야 한다.

제9조 (검사 기준 및 방법)

카지노기구의 검사기준 및 방법(이하 "공인검사기준"이라 한다.)은 별표 1에 따른다.

제10조 (검사의 거부)

다음과 같은 사유가 있는 경우에는 검사를 거부 할 수 있다.

①법령 위반 등으로 인하여 검사를 행함이 부적당하다는 문화체육관광부장관의 통보가 있을 때

②정당한 사유 없이 검사를 방해하거나 검사에 응하지 아니 한 때

③기타 제 규정에 위반되었을 때

제11조 (서류검사의 불합격)

①국가공인기관의 검사서류를 제출하지 않을 때

②제품의 모델명과 검사성적서상의 모델명이 일치하지 않을 때

③본 규정 별표1 및 별표3의 해당규격 검사항목 기준 중 일부기준이 불합격 판정을 받았을 때

제12조 (추가검사)

서류검사결과 불합격된 제품은 다음과 같이 검사한다.

①본 규정 제11조의 ①, ②의 경우에는 서류검사로 한다.

②본 규정 제11조의 ③항의 경우에는 불합격 판정 받은 해당기준만 추가 검사한다. 다만, 배당률에 불합격된 경우에는 서류검사를 받아야한다.

제 3 장   수 수 료

제13조 (수수료)

①수수료는 1 대(1 개)를 기본단위로 계산한다.

②원장은 수수료율 표를 작성하여 비치 또는 게시하여야 한다.

③출장비는 검사수수료와 별도로 납부하며 당원 여비규정(책임연구원 기준)에 따른다.

④검사수수료는 검사구분에 따라 아래와 같이 적용하며, 슬롯머신 및 비디오게임기의 경우 신규 및 갱신, 확인 및 추가검사를 실시하며, 전자테이블의 경우 신규 및 갱신, 확인 및 추가검사를 실시하나 마스터 단말기, 서버 등은 신규 및 갱신검사 시 배당률 확인 등의 육안검사 만을 실시한다.

1. 신규검사, 갱신검사 : 대당 189,000 원

2. 확인검사 : 기본료(100,000 원)+25,000 원(1 대 기준)

3. 추가검사 : 별표 2에 따르되 대당 189,000 원을 초과할 수 없다.

제14조 (수수료 납부)

①수수료는 검사 신청 시 납부하여야 한다.

②해당 수수료는 현금 또는 자기앞 수표로 납부한다.

③10원 미만의 단수가 있을 때는 그 단수는 계산하지 아니한다.

제15조 (수수료 환불)

검사 착수 전에 검사신청을 취소하고자 하는 경우에는 별지 제2호 서식에 의거

환불신청서를 제출하여야 하며 수수료 금액 및 출장비는 전액을 환불한다.

다만, 신청 후 30 일 이상 경과한 경우에는 검사독촉장을 발송하고 발송 후 30일 이상 경과하여도 검사 또는 환불요청이 없는 경우에는 환불하지 아니한다.

제 4 장   검사의 증명

제16조 (합격증명서)

①공인검사 기준 등에 따라 검사에 합격된 카지노기구는 개개의 제품에 따라, 별지 제2호 서식의 합격증명서를 발급하고 불합격한 제품은 별지 제3호서식의 불합격통지서에 불합격 사유를 기재하여 발급한다.

②합격증명서를 분실 또는 훼손한 경우 카지노사업자가 그 사유를 기재하여 문서로 검사기관에 재신청할 수 있으며, 검사기관은 재발급 사유가 타당할 경우 재발급 표시를 한 합격증명서를 발급한다.

제17조 (합격필증)

공인검사기준 등에 따라 검사에 합격된 카지노기구는 개개의 제품에 별지 제4호 서식 검사합격필증을 부착한다.

제18조 (봉인 등)

①공인검사기준 등에 따라 검사에 합격된 카지노기구에 대하여 변조할 우려가 있는 주요부분은 다음 방법에 따라 확실하게 봉인하여야 하며 별표 4에 따른다.

1. EPROM 및 기타프로그램저장장치 : 스티커 또는 플라스틱봉인

2. EPROM 및 기타프로그램저장장치가 들어있는 PCB 기판 및 외함 커버 : 스티커 또는 플라스틱봉인

3. 기타 변조가 우려되는 부분 : 스티커 또는 플라스틱봉인

②고장 시 수리 등을 이유로 봉인한 부분을 개봉할 필요가 있을 경우에는 연구원에 이를 요청하여야 하고 이 경우 연구원은 영업에 지장이 없도록 즉시 필요한 조치를 취하여야 한다.

제19조 (유효기간)

합격증명서 및 합격필증의 유효기간은 3년으로 한다.

제 5 장 보  칙

제20조 (대장)

검사기관은 카지노기구 검사기록부(별지 제6호 서식)를 5 년간 작성 비치하여야 한다.

제21조 (업무보고)

검사기관은 검사실적이 있는 경우, 익월 10 일까지 별지 제7호 서식에 의한 카지노기구 검사실적을 문화체육관광부장관에게 보고하여야 한다.

제22조 (서류의 보존기간)

카지노기구 검사 관계서류의 보존은 5 년으로 한다.

제23조 (업무협조)

문화체육관광부장관으로부터 카지노기구 검사에 대한 사후관리 등 업무상 지원요청이 있을 경우는 업무협조를 하여야 한다.

제24조 (검사원의 준수사항)

①검사업무 수행시 원장이 발행한 신분증을 휴대 제시하여야 한다.

②업무상 기득한 기밀 사항은 누설하여서는 아니 된다.

③수검업소에 불편이나 부당한 일을 끼쳐서는 아니 된다.

④검사지시를 받은 검사원은 신속, 정확, 공정하게 검사에 임하여야 한다.

⑤검사기록을 허위로 작성하거나 검사의 거부, 방치 및 기피하여서는 아니된다.

⑥불법 변조된 기구를 발견하였거나 기타 위법 사실을 발견한 때에는 즉시 문화체육관광부장관에게 보고하여야 한다.

제25조 (시행세칙)

이 규정 운영에 필요한 사항중 이 규정에 정하지 아니한 사항은 한국 카지노관광협회 회장과 협의하여 처리하여야 하고, 협의가 되지 아니할 경우에는 문화체육관광부장관의 지시에 따라야 한다.

부      칙

1. (시행일) 이 규정은 문화체육관광부장관의 승인일로부터 시행한다.

2. (다른 규정과의 관계)

이 규정 시행과 동시 기존 카지노기구검사 업무규정(2018.05.31 승인)은 폐지한다.

〔별표 1〕

카지노기구 검사기준 및 방법

본 기준은 관광진흥법 제25조(카지노기구의 규격 및 기준 등)의 규정에 의한

검사기준 및 방법을 다음과 같이 정한다.

1. 슬 롯 머 신(SLOT MACHINE)

가. 외관

(1) 현저한 흠, 부식, 파손, 변형등 기타 외관상 이상이 없어야 한다.

(2) 그림이나 표시사항(제조사, 제조일자, 제조번호, 모델명, KC인증번호, MSIP인증번호, 정격전압, 정격주파수, 사용전력 등)은 쉽게 식별할 수 있어야 하며, 제거할 수 없는 구조를 가져야 한다.

나. 구조

(1) 통상의 사용 상태에서 위험이 생길 우려가 없는 것으로서 각 부의 가공 상태가 양호하여야 한다.

(2) 전원전선 등 기체외부에 노출하는 전선의 관통구멍은 보호붓싱, 면돌림 등 적당한 보호장치를 사용하거나 보호가공을 하여야 한다.

(3) 전선의 단락, 과전류 등의 이상이 생겼을 때 동작하는 퓨즈 등의 보호장치를 두어야 한다.

(4) 정격전압이 150 V를 초과하는 것에 있어서는 외곽의 보기 쉬운곳에 접지용단자 또는 접지선을 두어야 한다. (단, 3심 코드를 사용한 제품은 예외로 한다.)

(5) 퓨즈 붙임부는 퓨즈를 쉽게 확실히 붙일 수 있는 것으로서 퓨즈가 용단하면 그 회로를 완전히 차단할 수 있고 뚜껑이나 상자 등이 파손되지 아니하여야 한다.

(6) 퓨즈 붙임부에는 정격전류(온도퓨즈에 있어서는 정격동작온도)를 쉽게 지워지지 아니하는 방법으로 표시하여야 한다.

(7) 전압전환 탭을 갖는 것에 있어서는 우발적으로 탭이 바뀌지 않는 구조로서 탭 위치에 전압 값을 표시하여야 한다.

(8) 부품 또는 부속품의 정격전압, 정격전류 및 허용전류는 이에 가해지는 최대전압 또는 최대 전류값 이상이어야 한다.

(9) 게임방법과 배당금액 표는 항상 고객이 볼 수 있도록 머신기구나 머신기구가 부착되어 있는 테이블 등에 명시되거나 게임 화면상에 표시되어야 한다.

(10) 다음 각 항목의 내용이 게임기구 화면에 표시되고 있어야 한다.

(가) 투입된 금액(크레딧)수

(나) 고객이 이겼을 때 지불된 금액(크레딧)수

(다) 베팅 가능한 크레딧 수

(11) 매게임의 결과는 무작위 선택 방법에 의해 결정되어야 한다.

(12) 배당률 조작을 위한 배당금액 표 자동전환장치가 부착되어서는 아니 된다.

(13) 지폐, 티켓 또는 카드의 투입, 지불, 드롭을 누적 기록할 수 있는 미터기를 보유하고 있어야 한다.(하드미터, 소프트미터, SMS 등)

(14) 하드미터기는 정전 시에도 자체정보를 보유하고 있어야 한다.

(15) 슬롯머신에 문제가 발생한 후, 포맷을 하지 않고 복구하였을 때는 이전 슬롯머신의 상태(주도어 개폐, 게임이력 등)를 최소 2자리 이상 표시할 수 있어야 한다.

(16) 지폐접수기가 내장되어 있어야 하고 유효한 것만 받아들이는 기능을 가지고 있어야 한다.

(17) 주요회계자료가 보존되어 있는 EPROM 및 기타프로그램저장장치는 주회로 보드에 장착되어 있어야 하고, 주 회로보드에 잠금 장치가 되어있어야 한다.

(18) 프로그램이 들어있는 회로 판은 이를 보호할 커버가 있어야 하고 회로판커버, 주 도어 등에 잠금 장치가 되어 있어야 한다.

(19) 릴스핀 에러 등 기계적인 동작불량이 있는 경우 화면상에 명확하게 그 사실이 표시되어야 한다.

(20) 기계 상단부에 최소 2단계의 경보용 등장치를 장착하고 있어야 하되 1단계는 주 도어가 열렸거나 드롭박스가 열리는 등의 보안상의 이유로 경보등이 점멸 또는 점등되어야 하며, 2단계는 고객이 카지노직원을 호출할 때 점멸 또는 점등되어야 한다.(단, 페이저등을 사용할 경우에는 페이저등으로 대체할 수 있다.)

(21) 생산자의 이름, 생산일련번호, 모델번호와 생산일자를 지워지지 않는 방법으로 표시하여야 하고 생산일련번호는 기계내부에 홈을 파는 표기로 표시하여야 한다.

다. 동작

(1) 정격전압으로 동작 시 각부 이상없이 원활하게 동작되어야 한다.

(2) 회전기구가 부착된 경우에는 회전상태가 원활하게 동작하여야 한다.

라. 바퀴제동장치(제동장치가 별도로 장착된 것에 한한다)

(1) 바퀴제동조정 제어회로는 임의로 변조하거나 교체할 수 없는 구조이어야 한다.

(2) 바퀴제동조정 회로기판과 솔레노이드 단자사이 및 주 연산 회로기판과 신호 감지부 사이를 연결하는 접속부와 내부배선은 임의로 변조할 수 없는 구조이어야 한다.

마. 전기적 특성

(1) 정격소비전력 및 정격소비전류

정격입력전압으로 동작 중 최대로 소비되는 전력은 표시치를 기준으로 다음의〔표 1〕에 적합하여야 한다.

〔표 1〕

기기의 종류	정격입력 (W)	허용차
모든 기기	25 이하인 것	+20 %
전열기구 및 복합기기	25 초과 200 이하인 것	±10 %
	200을 초과하는 것	+5 % 또는 20 W (더 큰쪽) -10 %
전동기 구동기기	25 초과 300 이하인 것	+20 %
	300을 초과하는 것	+15 % 또는 60 W (더 큰쪽)

정격입력전압으로 동작 중 최대로 소비되는 전류는 표시치를 기준으로 다음의〔표 2〕에 적합하여야 한다.

〔표 2〕

기기의 종류	정격전류(A)	허용차
모든 기기	0.2이하인 것	+20 %
전열기구 및 복합기기	0.2초과 1.0이하인 것	±10 %
	1.0을 초과하는 것	+5 % 또는 0.10 A (더 큰쪽) -10 %
전동기 구동기기	0.2초과 1.5이하인 것	+20 %
	1.5를 초과하는 것	+15 % 또는 0.30 A (더 큰쪽)

(2) 절연저항

충전부와 접지될 우려가 있는 비충전 금속부와의 사이에 DC 500 V 절연저항계로 측정하여 50 MΩ 이상이어야 한다.

(3) 절연내력

충전부와 접지될 우려가 있는 비충전 금속부와의 사이에 정격전압이 150 V 이하인 것은 1,000 V, 150 V를 초과하는 것은 1,250 V의 교류전압을 인가하였을 때 연속하여 1 분간 이에 견디어야 한다.

(단, 120 %의 인가전압에 1 초간 시험으로 대체할 수 있다)

(4) 잡음단자전압

주파수가 450 KHz 이상 30 MHz 이하의 범위에서 일선 대지간을 측정한 경우에 〔표2〕에 적합하여야 한다.

〔표 3〕

측정주파수 (MHz)	기준 (dB㎶)
0.45 - 1.705	60 이하
1.705 - 30	70 이하

(5) 감과 전압

정격입력전압의 90 % 및 110 %의 전압으로 동작시킬 때 각 부의 동작에 이상이 없어야 한다.

바. 배당률

(1) 이론적 배당률은 카지노이용자가 당첨될 확률이 75 % 이상이어야 한다.

(2) 신규검사의 경우 카지노에 설치될 소프트웨어의 Hash Code와 사전에 등록된 해당 소프트웨어의 Hash Code가 동일해야 한다.

(3) 유효기간 갱신검사의 경우에는 신규검사에서 확인한 Hash Code와 갱신검사에서 확인한 Hash Code가 동일해야 한다.

사. 표시사항

(1) 검사에 합격한 슬롯머신에 대하여는 본규정 별지 제4호 서식에 의한 다음의 검사합격 필증을 쉽게 지워지거나 떨어지지 않도록 견고하게 부착하여야 한다.

90 mm

카지노기구 검사합격 필증		60 mm
제작 등록 번호
합격 유효 기간	. . .부터 . . .까지
모 델 명
규 격
제 작 자
연 락 처 (A/S)
검 사 일
검 사 기 관	한국기계전기전자시험연구원 인

바탕에 무궁화 인쇄

(2) 검사에 합격한 슬롯머신에는 기계별 고유번호를 부착하여야 한다.

아. 판정기준

판정은 전수 검사 후 전항목이 기준에 적합할 때 합격으로 한다.

〔단, 배당률은 동일모델(EPROM 및 기타프로그램저장장치가 같은 경우) 별로 판정할 수 있다. 또한 시스템으로 동작되는 기기의 경우에는 서버검사로 배당률검사를 대체할 수 있다.〕

2. 비 디 오 게 임 기 구(VIDEO GAME MACHINE)

가. 외관

(1) 현저한 흠, 부식, 파손, 변형등 기타 외관상 이상이 없어야 한다.

(2) 그림이나 표시사항(제조사, 제조일자, 제조번호, 모델명, KC인증번호, MSIP인증번호, 정격전압, 정격주파수, 사용전력 등)은 쉽게 식별할 수 있어야 하며, 제거할 수 없는 구조를 가져야 한다.

나. 구조

(1) 통상의 사용 상태에서 위험이 생길 우려가 없는 것으로서 각 부의 가공상태가 양호하여야 한다.

(2) 전원전선 등 기체외부에 노출하는 전선의 관통구멍은 보호붓싱, 면돌림 등 적당한 보호장치를 사용하거나 보호가공을 하여야 한다.

(3) 전선의 단락, 과전류 등의 이상이 생겼을 때 동작하는 퓨즈 등의 보호장치를 두어야 한다.

(4) 정격전압이 150 V를 초과하는 것에 있어서는 외곽의 보기 쉬운곳에 접지용단자 또는 접지선을 두어야 한다. (단, 3심 코드를 사용한 제품은 예외로 한다.)

(5) 퓨즈 붙임부는 퓨즈를 쉽게 확실히 붙일 수 있는 것으로서 퓨즈가 용단하면 그 회로를 완전히 차단할 수 있고 뚜껑이나 상자 등이 파손되지 아니하여야 한다.

(6) 퓨즈 붙임부에는 정격전류(온도퓨즈에 있어서는 정격동작온도)를 쉽게 지워지지 아니하는 방법으로 표시하여야 한다.

(7) 전압전환 탭을 갖는 것에 있어서는 우발적으로 탭이 바뀌지 않는 구조로서 탭 위치에 전압 값을 표시하여야 한다.

(8) 부품 또는 부속품의 정격전압, 정격전류 및 허용전류는 이에 가해지는 최대전압 또는 최대 전류값 이상이어야 한다.

(9) 게임방법과 배당금액 표는 항상 고객이 볼 수 있도록 머신기구나 머신기구가 부착되어 있는 테이블 등에 명시되거나 게임 화면상에 표시되어야 한다.

(10) 다음 각 항목의 내용이 게임기구 화면에 표시되고 있어야 한다.

(가) 투입된 금액(크레딧)수

(나) 고객이 이겼을 때 지불된 금액(크레딧)수

(다) 베팅 가능한 크레딧 수

(11) 매게임의 결과는 무작위 선택 방법에 의해 결정되어야 한다.

(12) 배당률 조작을 위한 배당금액 표 자동전환장치가 부착되어서는 아니 된다.

(13) 지폐, 티켓 또는 카드의 투입, 지불, 드롭을 누적 기록할 수 있는 미터기를 보유하고 있어야 한다.(하드미터, 소프트미터, SMS 등)

(14) 하드미터기는 정전 시에도 자체정보를 보유하고 있어야 한다.

(15) 비디오게임기구에 문제가 발생한 후, 포맷을 하지 않고 복구하였을 때는 이전 상태(주 도어 개폐, 게임이력 등)를 최소 2자리 이상 표시할 수 있어야 한다.

(16) 지폐계수기가 내장되어 있어야 하고 유효한 것만 받아들이는 기능을 가지고 있어야 한다.

(17) 주요회계자료가 보존되어 있는 EPROM 및 기타프로그램저장장치는 주회로 보드에 장착되어 있어야 하고, 주 회로보드에 잠금 장치가 되어있어야 한다.

(18) 프로그램이 들어있는 회로 판은 이를 보호할 커버가 있어야 하고 회로판커버, 주 도어 등에 잠금 장치가 되어 있어야 한다.

(19) 릴스핀 에러 등 기계적인 동작불량이 있는 경우 화면상에 명확하게 그 사실이 표시되어야 한다.

(20) 기계 상단부에 최소 2단계의 경보용 등장치를 장착하고 있어야 하되 1단계는 주 도어가 열렸거나 드롭박스가 열리는 등의 보안상의 이유로 경보 등이 점멸 또는 점등되어야 하며, 2단계는 고객이 카지노직원을 호출할 때 점멸 또는 점등되어야 한다.(단, 페이저 등을 사용할 경우에는 페이저 등으로 대체할 수 있다.)

(21) 생산자의 이름, 생산일련번호, 모델번호와 생산일자를 지워지지 않는 방법으로 표시하여야 하고 생산일련번호는 기계내부에 홈을 파는 표기로 표시하여야 한다.

다. 동작

(1) 정격전압으로 동작 시 각부 이상 없이 원활하게 동작되어야 한다.

(2) 회전기구가 부착된 경우에는 회전상태가 원활하게 동작하여야 한다.

라. 바퀴제동장치(제동장치가 별도로 장착된 것에 한한다)

(1) 바퀴제동조정 제어회로는 임의로 변조하거나 교체할 수 없는 구조이어야 한다.

(2) 바퀴제동조정 회로기판과 솔레노이드 단자사이 및 주 연산 회로기판과 신호 감지부 사이를 연결하는 접속부와 내부배선은 임의로 변조할 수 없는 구조이어야 한다.

마. 전기적 특성

(1) 정격소비전력 및 정격소비전류

정격입력전압으로 동작 중 최대로 소비되는 전력은 표시치를 기준으로 다음의〔표 1〕에 적합하여야 한다.

〔표 1〕

기기의 종류	정격입력 (W)	허용차
모든 기기	25 이하인 것	+20 %
전열기구 및 복합기기	25 초과 200 이하인 것	±10 %
	200을 초과하는 것	+5 % 또는 20 W (더 큰쪽) -10 %
전동기 구동기기	25 초과 300 이하인 것	+20 %
	300을 초과하는 것	+15 % 또는 60 W (더 큰쪽)

정격입력전압으로 동작 중 최대로 소비되는 전류는 표시치를 기준으로 다음의〔표 2〕에 적합하여야 한다.

〔표 2〕

기기의 종류	정격전류(A)	허용차
모든 기기	0.2이하인 것	+20 %
전열기구 및 복합기기	0.2초과 1.0이하인 것	±10 %
	1.0을 초과하는 것	+5 % 또는 0.10 A (더 큰쪽) -10 %
전동기 구동기기	0.2초과 1.5이하인 것	+20 %
	1.5를 초과하는 것	+15 % 또는 0.30 A (더 큰쪽)

(2) 절연저항

충전부와 접지될 우려가 있는 비충전 금속부와의 사이에 DC 500 V 절연저항계로 측정하여 50 MΩ 이상이어야 한다.

(3) 절연내력

충전부와 접지될 우려가 있는 비충전 금속부와의 사이에 정격전압이 150 V 이하인 것은 1,000 V, 150 V를 초과하는 것은 1,250 V의 교류전압을 인가 하였을 때 연속하여 1 분간 이에 견디어야 한다.

(단, 120 %의 인가전압에 1 초간 시험으로 대체할 수 있다)

(4) 잡음단자전압

주파수가 450 KHz 이상 30 MHz 이하의 범위에서 일선 대지간을 측정한 경우에 〔표2〕에 적합하여야 한다.

〔표 3〕

측정주파수 (MHz)	기준 (dB㎶)
0.45 - 1.705	60 이하
1.705 - 30	70 이하

(5) 감과 전압

정격입력전압의 90 % 및 110 %의 전압으로 동작시킬 때 각 부의 동작에 이상이 없어야 한다.

바. 배당률

(1) 이론적 배당률은 카지노이용자가 당첨될 확률이 75 % 이상이어야 한다.

(2) 신규검사의 경우 카지노에 설치될 소프트웨어의 Hash Code와 사전에 등록된 해당 소프트웨어의 Hash Code가 동일해야 한다.

(3) 유효기간 갱신검사의 경우에는 신규검사에서 확인한 Hash Code와 갱신검사에서 확인한 Hash Code가 동일해야 한다.

사. 표시사항

(1) 검사에 합격한 슬롯머신에 대하여는 본규정 별지 제4호 서식에 의한 다음의 검사합격 필증을 쉽게 지워지거나 떨어지지 않도록 견고하게 부착 하여야 한다.

90 mm

60 mm

카지노기구 검사합격 필증
제작 등록 번호
합격 유효 기간	. . .부터 . . .까지
모 델 명
규 격
제 작 자
연 락 처 (A/S)
검 사 일
검 사 기 관	한국기계전기전자시험연구원 인

바탕에 무궁화 인쇄

(2) 검사에 합격한 비디오게임기구에는 기계별 고유번호를 부착하여야 한다.

아. 판정기준

판정은 전수 검사 후 전항목이 기준에 적합할 때 합격으로 한다.

〔단, 배당률은 동일모델(EPROM 및 기타프로그램저장장치가 같은 경우) 별로 판정할 수 있다. 또한 시스템으로 동작되는 기기의 경우에는 서버검사로 배당률검사를 대체할 수 있다.〕

3. 전 자 테 이 블 게 임 기 구

(ELECTRONIC TABLE GAME MACHINE)

가. 외관

(1) 현저한 흠, 부식, 파손, 변형등 기타 외관상 이상이 없어야 한다.

(2) 그림이나 표시사항(제조사, 제조일자, 제조번호, 모델명, KC인증번호, MSIP인증번호, 정격전압, 정격주파수, 사용전력 등)은 쉽게 식별할 수 있어야 하며, 제거할 수 없는 구조를 가져야 한다.

나. 구조

(1) 통상의 사용 상태에서 위험이 생길 우려가 없는 것으로서 각 부의 가공 상태가 양호하여야 한다.

(2) 전원전선 등 기체외부에 노출하는 전선의 관통구멍은 보호붓싱, 면돌림 등 적당한 보호장치를 사용하거나 보호가공을 하여야 한다.

(3) 전선의 단락, 과전류 등의 이상이 생겼을 때 동작하는 퓨즈 등의 보호 장치를 두어야 한다.

(4) 정격전압이 150V를 초과하는 것에 있어서는 외곽의 보기 쉬운 곳에 접지용 단자 또는 접지선을 두어야 한다. (단, 3심 코드를 사용한 제품은 예외로 한다.)

(5) 퓨즈 붙임부는 퓨즈를 쉽게 확실히 붙일 수 있는 것으로서 퓨즈가 용단하면 그 회로를 완전히 차단할 수 있고 뚜껑이나 상자 등이 파손되지 아니하여야 한다.

(6) 퓨즈 붙임부에는 정격전류(온도퓨즈에 있어서는 정격동작온도)를 쉽게 지워지지 아니하는 방법으로 표시하여야 한다.

(7) 전압전환 탭을 갖는 것에 있어서는 우발적으로 탭이 바뀌지 않는 구조로서 탭 위치에 전압 값을 표시하여야 한다.

(8) 부품 또는 부속품의 정격전압, 정격전류 및 허용전류는 이에 가해지는 최대전압 또는 최대 전류값 이상이어야 한다.

(9) 게임방법과 배당금액 표는 항상 고객이 볼 수 있도록 이용자단말기 화면에서 보여줄 수 있어야 한다.

(10) 다음 각 항목의 내용이 이용자단말기 화면에서 표시되고 있어야 한다.

(가) 투입된 금액(크레딧)수

(나) 고객이 이겼을 때 지불된 금액(크레딧)수

(11) 딜러 운영 전자테이블게임(Dealer Operated Electronic Table Game)을 제외한 경우, 매게임의 결과는 무작위 선택 방법에 의해 결정되어야 한다.

(12) 배당률 조작을 위한 배당금액 표 자동전환장치가 부착되어서는 아니 된다.

(13) 지폐, 티켓 또는 카드의 투입, 지불, 드롭을 누적 기록할 수 있는 미터기를 보유하고 있어야 한다.(하드미터, 소프트미터, SMS 등)

(14) 하드미터기는 정전 시에도 자체정보를 보유하고 있어야 한다.

(15) 카지노전자테이블 게임에 문제가 발생한 후, 포맷을 하지 않고 복구하였을 때는 이전 카지노전자테이블의 상태(주도어 개폐, 게임이력 등)를 최소 2자리 이상 표시할 수 있어야 한다.

(16) 지폐접수기가 내장되어 있어야 하고 유효한 것만 받아들이는 기능을 가지고 있어야 한다.(단, 전자카드를 사용하는 경우는 지폐접수기를 사용하지 않을 수 있다.)

(17) 주요회계자료가 보존되어 있는 EPROM 및 기타프로그램저장장치는 주회로 보드에 장착되어 있어야 하고, 주 회로보드에 잠금 장치가 되어있어야 한다.

(18) 프로그램이 들어있는 회로 판은 이를 보호할 커버가 있어야 하고 회로판 커버, 주 도어 등에 잠금 장치가 되어 있어야 한다.

(19) 기계 상단부에 최소 2단계의 경보용 등장치를 장착하고 있어야 하되 1단계는 주 도어가 열렸거나 드롭박스가 열리는 등의 보안상의 이유로 경보등이 점멸 또는 점등되어야 하며, 2단계는 고객이 카지노직원을 호출할 때 점멸 또는 점등되어야 한다.(단, 페이저등을 사용할 경우에는 페이저등으로 대체할 수 있다.)

(20) 생산자의 이름, 생산일련번호, 모델번호와 생산일자를 지워지지 않는 방법으로 표시하여야 하고 생산일련번호는 기계내부에 홈을 파는 표기로 표시하여야 한다.

다. 성능

(1) 시스템은 다음 사항을 포함하는 24 시간 형태의 시간설정을 포함하고 있어야 하며, 시간지원 형태가 다수일 경우 시스템 정보가 충돌하지 않도록 시간을 동기화 할 수 있는 기능이 있어야 한다.

(가) 중요 이벤트의 시간

(나) 보고서의 기준시간

(다) 설정 변경에 대한 시간

(2) 시스템 보안

원격 접속을 포함한 모든 통신은 하나 이상의 승인된 애플리케이션 레벨 방화벽을 거쳐야 하며 대체 네트워크 경로를 가능하게 하는 설비가 있어서는 안 된다.

(가) 방화벽 감사 로그

방화벽 애플리케이션은 다음 정보에 관한 감사 로그를 유지해야 하며 감사 로그가 가득 차는 경우 모든 통신을 비활성화하고 에러 이벤트를 생성해야 한다.

1) 방화벽 구성에 대한 모든 변경사항

2) 방화벽을 통과하는 성공 또는 실패를 포함한 모든 연결 시도

3) 발신지와 목적지 IP 주소, 포트 번호 및 MAC 주소

(나) 감시/보안 기능성

시스템은 중요 이벤트 로그의 포괄적인 온라인 검색을 가능하게 하는 질문 기능을 구비해야 한다.

(다) 접속 제어

시스템은 사용자 이름과 패스워드가 프로그램 접속이나 개별 메뉴 항목 접속을 규정하는 계층적 역할 구조 또는 사용자 이름과 패스워드나 PIN을 기반으로 한 로그온 프로그램/장치 보안을 지원해야 한다. 시스템은 감독 접근 제어 없이 중요한 로그 정보의 변경을 허용해서는 안 된다. 설정한 횟수의 로그인 실패 이후 로그인 시도 시 감사 추적 엔트리나 사용자 잠금 그리고 시스템 관리자 고지를 할 수 있어야 한다. 시스템은 로그인 시도 일자와 시간, 제공된 사용자명, 성공이나 실패를 기록해야 한다. 또한 서버에서 일반사용자 계정의 사용은 금지한다.

(라) 데이터 변경

시스템은 감독 제어 접근 없이 회계나 중요 이벤트 로그 정보의 변경을 허용해서는 안 된다. 금전적 데이터가 변경되는 경우 감사 로그를 생성하여 다음 사항을 문서화할 수 있어야 한다.

1) 변경된 데이터 요소

2) 변경 전 데이터 요소

3) 변경 후 데이터 요소

4) 변경 시간과 일자

5) 변경을 수행한 자(사용자 로그인)

(3) 원격 접속

원격 접속은 신뢰할 수 있는 네트워크 이외의 구성요소를 이용한 접속을 말하며, 허용되는 경우 다음과 같은 요구사항이 충족되는 한 전자 테이블 게임과 연결되는 승인된 세팅의 전자 테이블 게임과 방화벽 애플리케이션 기반의 모든 컴퓨터 시스템을 인증해야 한다.

1) 원격 접속 사용자 활동 로그는 승인자, 목적, 로그온 이름, 시간/일자, 지속시간 및 로그인 상태에서의 활동을 보여주는 것으로서 카지노와 제조사가 유지한다.

2) 사용자 추가, 허가 변경 등의 기능을 비 공인된 원격사용자가 바꿀 수 없다.

3) 데이터베이스에 대한 비 공인된 접속을 금지한다.

4) 운영 시스템에 대한 비 공인된 접속을 금지한다.

5) 원격 접속이 지속적으로 유지되는 경우 네트워크 필터(방화벽)를 설치하여 접근을 보호해야 한다.

가) 자가 모니터링

시스템은 모든 중요 인터페이스 요소(예를 들면 중앙 호스트, 네트워크 장치, 방화벽, 제3자에 대한 링크 등)에 대한 자가 모니터링을 시행해야 하며 에러 조건을 시스템 관리자에게 효과적으로 고지할 수 있어야 한다. 단, 조건이 파국적 상태인 경우는 예외이다. 시스템은 파워 업과 파워 리셋 시마다 그리고 24 시간마다 1 번 이상 이 작업을 수행할 수 있어야 한다.

(4) 백업과 복구

가) 시스템 이중화, 백업 및 복구

시스템은 단일 구성품이나 구성품의 일부가 고장 나는 경우 게임을 지속할 수 있도록 충분한 이중화와 모듈성을 지녀야 한다. 백업과 복원을 위한 오픈 지원을 가지고 시스템에는 각 로그 파일이나 시스템 데이터베이스 또는 둘 모두의 중복 사본이 있어야 한다.

나) 백업 및 복구

시스템이 다른 어떠한 방법으로도 재가동할 수 없는 돌발적 고장 발생 상황에서는 최소한 아래의 정보로 구성된 최근 운영된 백업 지점으로부터 시스템을 재로딩하여 완벽히 백업 내용을 복구하는 것이 가능해야 한다.

1) 중요 이벤트

2) 회계 정보

3) 감사 정보

4) 장치 파일, 직원 파일, 게임 프로파일 등과 같은 구체적인 현장 정보

(5) 통신 프로토콜

전자 테이블 게임 시스템의 각 구성품은 구현되는 통신 프로토콜에 따라 기능해야 한다. 모든 프로토콜은 데이터 암호화 표준(DES) 또는 보안 시드나 알고리즘을 지닌 동등한 암호화를 채택하면서 무자격 접근이나 무단 변경을 방지할 수 있도록 설계된 적절한 에러 탐지/복구 메커니즘의 통신 기술을 사용해야 한다. 대체 방안들은 사례별로 검사기관의 승인 하에 검토될 수 있다.

(6) 시스템 완전성

외부로부터의 영향이 이용자의 게임 공정성에 영향을 미치는지 혹은 부정한 행위를 만들 수 있는 기회가 생기는지 여부를 판단하기 위해 특정 테스트를 진행한다. 이를 위해 제조사가 제출한 서류나 전자기 간섭(EMI), 무선 주파수 간섭(RFI), 자기적 간섭, 액체 누수, 전력변동 그리고 환경 조건과 관련한 정보들을 검토한다. 전자 테이블 게임 시스템은 운영자 간섭 없이 게임 플레이를 재개하면서 다음과 같은 테스트에 합격해야 한다.

가) 난수 발생기

난수 발생기와 무작위 추출 프로세스는 전자기 간섭, 정전기 간섭 및 무선 주파수 간섭 등을 포함하여 외부장치로부터의 영향을 받지 않아야 한다.

나) 물리적 보안

승인된 자만이 접근할 수 있는 보안 지역에 서버나 시스템 구성품을 두어야 한다. 게임에 대한 논리적 접근은 보안 지역 외에 있는 시스템이나 컴퓨터 또는 기타 로깅 장치에서 로그온 할 수 있도록 하고 보안 지역에 접근할 수 있는 자에게 접근할 수 없도록 하는 것이 바람직하다. 로그된 데이터에는 보안 지역에 접근하는 사람의 시간, 일자 및 신분 정보가 포함되어야 한다. 그러한 로그는 90 일 이상 동안 보관해야 한다.

(7) 난수 발생기

난수 발생기(RNG)는 게임 기호를 선정하거나 게임 산출물을 생산하는 것이다. 이 섹션의 규정은 다음과 같은 난수 발생기를 활용하는 전자 테이블 게임에만 적용할 수 있다.

1) 통계적으로 독립적이어야 함

2) 원하는 무작위 배분에 부합해야 함

3) 다양한 공식 통계 테스트를 통과해야 함

4) 예측 불가능해야 함

가) 게임선택과정

1) 모든 조합과 결과가 이용 가능해야 한다.

각 가능한 순열 혹은 승패의 게임 결과가 만든 게임 요소의 조합은 게임에 대해 별다른 표시가 없다면 각 플레이의 시작에서 임의로 선택이 가능해야 한다.

2) 안전성

게임 결과의 선택 후 전자 테이블 게임은 이용자에게 보여주는 결과에 영향을 미치는 가변적인 2차 결정을 해서는 안 된다. 예를 들면 난수 발생기는 게임이 패배할 결과를 선택한다.

3) 관련 장비로 인한 손상 없음.

전자 테이블 게임은 통신이 가능한 관련 장비로 인한 영향력으로부터 난수 발생기와 무작위 추출 프로세스를 효과적으로 보호해주는 적합한 프로토콜을 사용해야 한다.

나) 응용테스트

난수 발생기가 생성한 이론적 배당률은 95 % 신뢰구간 내에 있어야 하며, 이를 증명하기 위하여 아래의 테스트들을 이용할 수 있다.

1) 카이제곱검정 테스트

2) 동등분포(빈도) 테스트

3) 간격 테스트

4) 중첩 테스트

5) 포커 테스트

6) 쿠폰 수집자 테스트

7) 순열 테스트

8) 콜모고로프-스미르노프 테스트

9) 인접성 기준 테스트

10) 순서 통계 테스트

11) 시뮬레이션 테스트(발생 패턴이 반복하지 않아야 함)

12) 상호작용 상관 테스트

13) 계열 상관 테스트 효능 및 계열 상관 정도(결과는 이전 게임과 독립적이어야 함)

14) 후속결과에 대한 테스트

15) 푸아송 분포

다) 난수 발생기(RNG) 동작의 배경

난수 발생기는 게임 진행 및 게임 중간에 이용자가 타이밍을 잡을 수 없는 속도로 연속 동작할 수 있어야 하지만 어떤 순간에 인터럽트가 중단 될 수 있을때 난수 발생기 동작하지 않을 수도 있다. 이러한 예외는 최소한으로 유지되어야 한다.

라) 난수발생기 결과

난수발생기는 제어할 수 없는 랜덤한 변화를 적용하여 결과물은 어떠한 패턴이나 연속성 동기화 가능성이 없어야 한다.

마) Live Game과의 연관관계

카지노전자테이블은 포커, 블랙잭, 룰렛 등과 같이 쉽게 알아볼 수 있는 게임에서 지불 화면에 별다른 표시가 없다면, 라이브 게임과 연관된 동일한 확률은 시뮬레이션 게임에서 입증되어야 한다. 예를 들어 싱글제로(0)와 더블제로(00)가 있는 룰렛에서 특정 숫자가 나올 확률은 1/38 이어야 하고 포커에서 특정카드를 받을 확률은 라이브 게임에서와 동일해야 한다.

바) 카드게임

카드를 슈에서 뽑는 게임의 경우 요구사항은 다음과 같다.

1) 각 게임의 시작 시 무작위로 셔플된 카드는 슈에서 공정하게 꺼내져야 하며, 게임 규칙에 따라서 필요할 때까지 대체 카드는 빼지 않아야 한다.

2) 게임규칙에 별도로 정해진 것이 없다면, 슈에서 나온 카드는 다시 슈로 들어갈 수 없다.

3) 카드를 슈에서 빼낸 경우 게임 규칙에 따라 즉시 사용해야 한다.(즉, 전자 테이블 게임 시스템에 의해 카드가 버려져선 안 된다. 단, 라이브게임의 경우 딜러의 실수로 카드가 오픈된 경우 카지노 내규에 따른다.)

(8) 중요 메모리의 유지

중요메모리는 이용자 단말기 또는 시스템에 저장하며, 서명, 체크섬, 부분적 체크섬, 다중 복사본, 타임스탬프 등의 유효코드 등으로 에러를 식별할 수 있는 방법을 통해 유지되어야 한다.

가) 종합적인 검사

중요메모리는 이용자가 게임을 시작하기 전에 검사하며, 메모리의 변질될 가능성을 지속적으로 관찰할 필요가 있다.

나) 중요메모리의 손상

중요메모리 손상은 시스템 에러를 발생시킬 수 있고 메모리 에러는 자동으로 해결될 수 없으며 Tilt Condition을 발생시킬 수 있으며, 카지노전자테이블시스템의 기능을 중단시킨다. 또한 중요메모리의 복구 및 처치는 지정된 사람에 한해 수행한다.

다) 비휘발성 메모리 및 프로그램 저장 장치 공간

전자 테이블 게임 운영에 있어서 중요하지 않은 비휘발성 메모리 공간은 인증을 요구하지 않는다.

(9) 프로그램 저장장치 요구사항

중요 제어 프로그램 구성요소를 지닌 매체 또는 전자장치라고 정의할 수 있으며 장치 유형으로는 EPROM, 콤팩트플래시카드, 광학디스크, 하드드라이브, SSD, USB 드라이브 등이 있다. 이러한 부분적인 목록은 저장 기술이 진화함에 따라 변동될 수 있으며, 모든 프로그램 저장 장치는 아래의 조건을 만족해야 한다.

1) 완벽히 봉인되고 잠긴 로직도어 안에 저장되어야 한다.

2) 장치에 저장되어 있는 정보의 개정 수준과 소프트웨어를 식별할 수 있도록 충분한 정보를 지닌 마킹이 있어야 한다. 다수 프로그램이 들어 있을 수도 있는 매개인 경우 어텐던트 메뉴(attendant menu)를 통해 이러한 정보를 확인할 수 있다.

3) 프로세서 리셋 시마다 자동으로 인증해야 한다.

4) 최초 사용 시 자동으로 인증해야 한다.

5) CD-ROM, DVD 및 기타 광디스크 기반의 프로그램 저장은 다음과 같아야 한다.

a) 재작성 가능한 디스크가 아니어야 한다.

b) 추가 쓰기를 하지 못하도록 “Session”이 닫혀야 한다.

(10) 제어프로그램 요구사항

가) 제어프로그램 인증

1) EPROM 기반의 프로그램 저장장치

a) 하나 이상의 EPROM에 제어 프로그램이 들어 있는 전자 테이블 게임은 제어 프로그램과 데이터를 검증할 수 있는 메커니즘을 활용해야 한다. 이 메커니즘으로는 최소한 체크섬(Checksum)이나 순환중복검사(Cyclic Redundancy Check-CRC)를 사용한다.

2) EPROM 기반의 프로그램 저장장치 이외의 저장장치

a) 소프트웨어는 모든 접속에 관하여 비공인되거나 손상된 소프트웨어 요소를 탐지할 수 있는 메커니즘을 구비하여 전자 테이블 게임이 이러한 요소를 실행하거나 사용하지 못하도록 해야 한다. 이 메커니즘은 최소한 128 비트 이상의 메시지 다이제스트 출력을 만드는 해싱 알고리즘을 사용해야 한다.

b) 인증 실패 시 게임을 가동한 후 전자 테이블 게임은 즉각 오류상황으로 진입하여 오류내용 등을 표시해야 한다. 이 오류는 운영자가 개입하여 삭제해야 하는 것으로서 운영자 개입 이후에 데이터가 적절하게 인증될 때까지 혹은 매개를 교체하거나 수정하여 전자 테이블 게임의 메모리를 삭제할 때까지 삭제되어서는 안 된다.

비고 : 제어 프로그램 검증 메커니즘은 사안별로 평가할 수 있으며 산업 표준 보안 실무를 기반으로 하여 검사기관이 승인한다.

3) 변경 가능한 매체는 EPROM 기반의 프로그램 저장장치 이외의 저장장치의 요구사항 이외에도 아래의 조건을 만족해야 한다.

a) 의도치 않은 프로그램이나 데이터에 관해 변경 가능 매개의 미사용 또는 미배정 지역을 테스트하고 완전성에 관해 매개의 구조를 테스트하는 메커니즘을 사용해야 한다. 이 메커니즘은 예기치 못한 데이터나 구조적 불일치가 나타나는 경우 전자 테이블 게임의 추가 플레이를 막아야 한다.

b) 어떠한 변경 가능 매개에서 제어 프로그램 구성요소가 추가, 삭제 또는 변경되는 경우 항상 기록을 유지할 수 있는 메커니즘을 활용해야 한다. 기록물은 매개에 대한 마지막 10 번 이상의 수정사항을 담아야 하며 각 기록물에는 조치 일자와 시간, 관련 구성요소 식별, 수정 사유 그리고 어떠한 관련 인증 정보가 들어 있어야 한다.

나) 프로그램 식별

정상 작동 중에 카지노전자테이블게임에 설치된 수정 불가능한 프로그램 저장 장치는 장치 내에 저장된 소프트웨어와 수정 단계에 관한 정보를 식별할 수 있도록 충분한 정보를 지닌 명확한 표시(마킹)가 있어야 한다.

다) 독립적인 제어프로그램 인증

전자 테이블 게임의 완전성에 영향을 미치는 각 구성품과 시스템 서버는 게임의 완전성에 영향을 미칠 수도 있는 모든 제어 프로그램에 필요한 것으로서 외부에서 얻은 소프트웨어에 대한 완전성을 독립적으로 검사할 수 있어야 한다. 이러한 것은 게임 소프트웨어에 내장되어 있을 수도 있는 제3자 장치를 이용하거나, 제3자 장치의 인터페이스 포트가 매개를 인증할 수 있도록 하거나 혹은 매개를 떼어내어 외부에서 이것을 검증할 수 있도록 함으로써 이룰 수 있다. 이러한 완전성 검사는 소프트웨어에 대한 현장 검증을 통해 프로그램을 확인하여 인증할 수 있게 해준다.

(11) 이용자 인터페이스 단말기 요구사항

이용자 인터페이스 단말기는 시스템이 모든 게임을 운영하는 방식이거나 전자 테이블 시스템과 연계하여 자체 로직 기능이 들어 있는 방식이건 간에 하드웨어 및 소프트웨어의 안전성을 확보해야 한다.

(12) 플레이 규칙

가) 디스플레이

1) 게임 플레이 정보를 전달하는 용도로 활용하는 비디오 디스플레이등은 명확하게 식별할 수 있어야 하며, 이용자 승리 시 이용자에게 지급되는 배당금에 대한 하우스 규칙을 명확하게 명시해야 한다.

2) 비디오 디스플레이등은 배당금을 명목상 단위(Credit)로 할지, 통화로 할지 또는 그 외 어떤 단위로 할지를 명확하게 명시해야 한다.

3) 테이블 게임은 플레이 중간에 발생할 수도 있는 배당금 변경을 반영해야 한다. 이를 위해서는 테이블 게임의 눈에 잘 띄는 곳에 디지털 디스플레이등을 비치할 수 있으며 테이블 게임은 그러한 사항을 분명하게 표시해야 한다.

4) 모든 지불액 정보는 이용자가 베팅을 하기 전에 확인할 수 있어야 한다. 카운트다운 타이머, 기호 변형 그리고 공동체형 보너스 배당금등이 여기에 속할 수 있다.

5) 비디오 디스플레이와 같은 표시장치의 정보가 부정확한 경우에 인증할 수 없다.

6) 다수의 카드 덱을 사용하는 테이블 게임은 필요한 경우 이용자에게 플레이 중인 카드 덱의 개수를 표시해야 한다.

나) 멀티게임

1) 플레이할 각 개별 게임은 이용자가 게임을 분명하게 알 수 있도록 이용자 인터페이스에서 명확하게 나타나야 한다.

2) 승리 결과는 이용자가 명확하게 구분할 수 있어야 한다(예를 들면 전자 단말기에서 기호나 게임을 나타내거나 승리 기호나 게임을 깜빡임으로써 이를 표시할 수도 있다. 다수의 게임이 승리하는 경우에는 각 승리 게임을 순서대로 표시할 수도 있다.)

(13) 퍼센티지 지급에 관한 소프트웨어 요구사항

전자 테이블 게임 시스템이 이론적인 승률을 갖고 있다면 95 % 신뢰구간에서 이론적인 승률을 증명해야 한다. 이는 카지노에 설치하기 전에 증명되어야 한다.(예를 들어 바카라게임의 경우 사용하는 덱의 수량에 따라 이용자, 뱅커, 타이, 페어의 확률이 존재할 수 있다.)

(14) 이용자 인터페이스 에러조건

이용자 인터페이스는 적용 가능한 경우 다음과 같은 에러 조건을 탐지하여 디스플레이할 수 있어야 하며, 또한 그러한 사항 발생 시마다 조명 시스템을 켜거나 가청 알람을 울려야 한다. 이 섹션에서 명시되어 있는 경우를 제외하고 에러 조건은 전자 테이블 게임을 로그아웃시켜야 하며 직원 개입을 요구해야 한다. 에러 조건은 직원 개입을 통해 혹은 에러 삭제 후 새 플레이 개시 시점에 삭제되어야 한다. 단, 중요 에러로 여겨지기 때문에 추가 조사를 요하는 “*” 표시를 지닌 에러의 경우는 예외이다. 에러 조건은 온라인 모니터링과 제어 시스템에 고지되어야 한다.

가) 도어오픈 에러조건

1) 전자 테이블 게임의 모든 외부 도어

2) 드롭 박스 도어

3) 스태커 도어

4) 도어를 지닌 그 외 모든 통화 보관 지역

나) 기타 에러조건

1) NV 메모리 에러(중요 메모리의 경우)

2) 낮은 전원 또는 NV 메모리의 외장 배터리용 낮은NV 메모리 배터리

3) 프로그램 에러 또는 인증 불일치

다) 에러코드

에러 코드를 사용하는 게임의 경우 전자 테이블 게임 에러 코드에 대한 설명과 이것의 의미가 장치 안쪽에 부착되어 있어야 한다. 이러한 것은 비디오 기반 게임에는 적용되지 않지만 비디오 기반 게임은 에러 조건에 관해 의미 있는 문구를 비치해야 한다.

(15) 요구되는 도어 계측

시스템이나 시스템의 구성품은 장치에 전원이 공급되는 경우 다음과 같은 보안 지역에 대한 접근을 탐지하고 계측할 수 있어야 한다.

가) 전자 테이블 게임의 모든 외부 도어

나) 드롭 박스 도어

다) 스태커 도어

라) 도어를 지닌 그 외 모든 통화 보관 지역

(16) 게임기록

가) 마지막 게임횟수의 요구사항

플레이한 마지막 10 번 이상의 게임 및 지급에 관한 정보는 적합한 외부 키 스위치나 이용자가 구할 수 없는 다른 안전한 방법을 이용하여 항상 검색할 수 있어야 한다.

나) 마지막 게임의 요구사항

마지막 플레이 정보는 플레이한 마지막 10 번 이상의 게임 및 지급을 완벽하게 재구성해야 한다. 결과가 승인지 패인지와 상관없이 게임의 모든 정보(프로그래시브 등)를 표시해야 하며, 이 정보는 그래픽이나 문구로 표시할 수 있다.

(17) 중요 로그와 이벤트

카지노전자테이블 게임 시스템은 중요 이벤트를 생성하여 승인된 통신 프로토콜을 사용하는 서버로 바로 전송한다. 각 이용자단말기에서 발생하는 모든 중요 이벤트는 모니터링을 거쳐서 이벤트 이력에 기록된다. 이벤트 이력으로는 회계, 보안, 재정, 에러 등으로 나눌 수 있으며, 이러한 이벤트는 날짜, 시간 및 이벤트별로 기록되면서 분류가 가능해야 한다. 각 이벤트는 다음 사항을 포함하여 데이터베이스에 저장되어야 한다.

1) 이벤트가 발생한 일자와 시간

2) 이벤트를 생성한 전자 테이블 게임 시스템 구성품의 ID

3) 이벤트를 규정하는 고유 번호 또는 코드

4) 한글 또는 영어로 이벤트를 설명하는 간략한 문구

가) 규정된 중요 이벤트

다음의 이벤트는 서버에 저장되어야 한다.

1) 구성장치의 파워 리셋

2) 구성장치와의 통신 두절

3) 중요 인터페이스 요소의 오류

4) 중요 구성품의 중요 메모리 및 제어 프로그램 손상

5) 무현금 계정 거래

6) Mystery Jackpot

7) 게임 개시

8) 게임 중지

9) 소프트웨어 사인 체크 및 결과(지원되는 경우)

10) 승인된 장치를 이용한 연결

11) 승인된 장치를 이용한 연결 시도

(18) 회계정보

적절한 수입 보고와 감사에 필요한 회계 정보를 정확하게 유지할 수 있는 방법이 있어야 한다. 이 정보를 전자적으로 유지하지 못하는 전자 테이블 게임 시스템의 경우 시스템 제출 시 운영 절차도 포함시켜야 한다. 전자 회계 정보를 유지할 수 있는 전자 테이블 게임 시스템은 효과적이면서도 안전한 방법으로 정보를 수집하여 보관해야 한다.

가) 메터값 삭제

보관되어 있는 회계 정보를 삭제하는 것은 적격한 자만이 보안 시스템 통제나 승인된 내부 통제를 통해 시행해야 한다.

나) 백업 요구사항

전자메터에 의해 기록되는 데이터는 인터페이스 구성품의 전원손실 이후에도 보존되어야 하며 30 일 이상 보관되어야 한다.

(19) 보고

전자 테이블 게임 시스템의 중요한 이벤트와 회계 정보의 보고는 필요에 따라 차후에 가능하여야 한다. 보고는 보안 및 회계 감사를 위해 정확하게 이루어져야 하고, 효과적인 정보를 제공해야 한다. 전자 테이블 게임 시스템은 분리된 모니터링 제어 시스템에 중요한 이벤트와 회계 정보를 전달할 수 있어야 하며, 이는 반드시 보안통신프로토콜을 통해 이루어져야 한다.

가) 전자거래

별도의 모니터링 제어 시스템에 적절하게 전달하는 경우를 제외하고 전자거래를 할 수 있는 전자 테이블 게임 시스템의 경우 다음과 같은 보고가 필요하다.

1) 고객계정 요약 및 세부보고

이 보고에는 기계 번호, 금액, 일자/시간을 설명한 거래 정보뿐만 아니라 개시 및 최종 계정 잔고가 명시되어야 하며 요청 시 고객에게 즉각 전달되어야 한다.

2) 부채보고

이 보고는 이전일의 미지급 무현금 채무 개시 금액, 총 무현금 입출 총계(레이크, 잭팟 및 플레이 중인 금액 포함) 그리고 최종 무현금 채무를 적합하게 명시해야 한다.

3) 전자미터 조정요약과 세부보고

이 보고는 전자 테이블 게임 시스템의 전자거래에 대하여 각 장치의 전자미터를 조정한다.(모든 전자거래의 유입과 유출을 포함)

4) 캐셔 요약 및 세부 보고

고객 계정, 예치금과 현금 출금, 거래 금액, 거래 일자와 시간 그리고 캐셔 개시 및 최종 잔고, 세션 개시 및 종료 일자/시간(등)을 명시한다.

5) 장치거래 요약 및 세부보고

배팅, 보험, 장치에 의한 무효, 일자/시간, 계정번호 및 거래 번호

6) 전자 베팅 시스템 활성화 보고

게임 계정별로 예치금, 전자 테이블 게임 시스템으로부터 송금, 인출, 조정과 잔고

7) 전자 테이블 게임 시스템 성과 보고

시간당 핸드, 플레이한 총 핸드, 운영 시간, 플레이한 금액, 기여 금액 및 평균 이용자 수

8) 전자 베팅 계정 조정 보고

게임계정이나 프로모션 계정에 대한 각 개별 조정에 관해 다음 사항을 포함한 조정 요약

a) 고객 이름과 계정번호 또는 특정 프로모션

b) 조정 금액과 그에 대한 설명

c) 조정을 할 수 있는 사용자 ID

라. 이용자단말기의 전기기계적 특성

(1) 동작

(가) 정격전압으로 동작 시 각부 이상없이 원활하게 동작되어야 한다.

(나) 회전기구가 부착된 경우에는 회전상태가 원활하게 동작하여야 한다.

(2) 바퀴제동장치(제동장치가 별도로 장착된 것에 한한다)

(가) 바퀴제동조정 제어회로는 임의로 변조하거나 교체할 수 없는 구조이어야 한다.

(나) 바퀴제동조정 회로기판과 솔레노이드 단자사이 및 주 연산 회로기판과 신호 감지부 사이를 연결하는 접속부와 내부배선은 임의로 변조할 수 없는 구조이어야 한다.

(3) 전기적 특성

(가) 정격소비전력 및 정격소비전류

정격입력전압으로 동작 중 최대로 소비되는 전력은 표시치를 기준으로 다음의〔표 1〕에 적합하여야 한다.

〔표 1〕

기기의 종류	정격입력 (W)	허용차
모든 기기	25 이하인 것	+20 %
전열기구 및 복합기기	25 초과 200 이하인 것	±10 %
	200을 초과하는 것	+5 % 또는 20 W (더 큰쪽) -10 %
전동기 구동기기	25 초과 300 이하인 것	+20 %
	300을 초과하는 것	+15 % 또는 60 W (더 큰쪽)

정격입력전압으로 동작 중 최대로 소비되는 전류는 표시치를 기준으로 다음의〔표 2〕에 적합하여야 한다.

〔표 2〕

기기의 종류	정격전류(A)	허용차
모든 기기	0.2이하인 것	+20 %
전열기구 및 복합기기	0.2초과 1.0이하인 것	±10 %
	1.0을 초과하는 것	+5 % 또는 0.10 A (더 큰쪽) -10 %
전동기 구동기기	0.2초과 1.5이하인 것	+20 %
	1.5를 초과하는 것	+15 % 또는 0.30 A (더 큰쪽)

(나) 절연저항

충전부와 접지될 우려가 있는 비충전 금속부와의 사이에 DC 500 V 절연저항계로 측정하여 50 MΩ 이상이어야 한다.

(다) 절연내력

충전부와 접지될 우려가 있는 비충전 금속부와의 사이에 정격전압이 150 V 이하인 것은 1,000 V, 150 V를 초과하는 것은 1,250 V의 교류전압을 인가하였을 때 연속하여 1 분간 이에 견디어야 한다.

(단, 120 %의 인가전압에 1 초간 시험으로 대체할 수 있다)

(라) 잡음단자전압

주파수가 450 KHz 이상 30 MHz 이하의 범위에서 일선 대지간을 측정한 경우에 〔표2〕에 적합하여야 한다.

〔표 3〕

측정주파수 (MHz)	기준 (dB㎶)
0.45 ∼ 1.705	60 이하
1.705 ∼ 30	70 이하

(마) 감과 전압

정격입력전압의 90 % 및 110 %의 전압으로 동작시킬 때 각 부의 동작에 이상이 없어야 한다.

(3) 표시사항

(가) 검사에 합격한 카지노전자테이블에 대하여는 본 규정 별지 제 4호 서식에 의한 다음의 검사합격 필증을 쉽게 지워지거나 떨어지지 않도록 견고하게 부착하여야 한다.

90 mm

60 mm

카지노기구 검사합격 필증
제작 등록 번호
합격 유효 기간	. . .부터 . . .까지
모 델 명
규 격
제 작 자
연 락 처 (A/S)
검 사 일
검 사 기 관	한국기계전기전자시험연구원 인

바탕에 무궁화 인쇄

(나) 검사에 합격한 카지노전자테이블에는 기계별 고유번호를 부착하여야 한다.

마. 판정기준

판정은 전수검사 후 전항목이 기준에 적합할 때 합격으로 한다.

〔단, 배당률은 동일모델(EPROM 및 기타프로그램저장장치가 같은 경우) 별로 판정할 수 있다. 또한 시스템으로 동작되는 기기의 경우에는 서버검사로 배당률검사를 대체할 수 있다.〕

〔별표 2〕

수 수 료 (표)

※ 상기수수료는 대당 수수료임	단위 : 원

검사항목	항목수수료	산출근거
육안검사 (구조,동작,바퀴제동장치 표시 및 배당률)	83,788	인건비+시험원가+제정비(시험원가의 5%)
정격소비전력 또는 정격소비전류	23,652
절연저항	20,744
절연내력	20,711
잡음단자전압	20,314
감과전압	20,302
합 계	189,000

〔별표 3〕

EPROM  및 기타프로그램저장장치 검사

EPROM 및 기타프로그램저장장치 등록을 신청한 경우 다음과 같이 검사한다.

1. 시상관련 EPROM 및 기타프로그램저장장치

실제게임과 유사한 방법으로 검사하여 이론적배당률의 95 %신뢰구간에 포함여부를 확인하는 검사 위주로 하되 필요한 경우 CHI-SQUARE TEST, ICE TEST로 대체 및 겸할 수 있다.

2. 시상과 무관한 EPROM 및 기타프로그램저장장치

Sound Chip, Graphic Chip 등 시상과 직접적인 관계가 없는 EPROM 및 기타프로그램저장장치에 대하여는 필요한 사항에 대한 확인 및 동작 또는 ICE TEST 등을 검사하여 이상여부를 확인한다.

〔별표 4〕

봉인 및 합격필증 견본

봉인용 스티커

플라스틱 봉인
	봉인전면	봉인 윗면

검사합격필증 (본 체 부 착)

90 mm × 60 mm

* 바탕에 무궁화를 인쇄

(별지 제1호 서식)

카지노기구 검사신청서
※ [ ]에는 ∨표시를 하며, 색상이 어두운 난은 신청인이 적지 않습니다.
접수번호	접수일자	발급일	처리기간	15일
신청인	상 호	성 명(대표자)	생년월일
주 소
담당자	전화번호	이메일
제품명 및 형식	[ ]슬롯머신 [ ]비디오게임 [ ]전자테이블게임
제품 수량
제품의 소재지
제조(수입)업소
제조(수입)일자
검사(수입)번호
검사 사유	[ ]신규 반입ㆍ사용 [ ]봉인 해제ㆍ영업장소 이전	[ ]영업 방법 변경 [ ]기구 철거	[ ]검사 유효기간 만료 [ ]기타
「관광진흥법」 제25조제3항 및 같은 법 시행규칙 제33조제3항에 따라 위와 같이 카지노기구의 검사를 신청합니다.
년 월 일
신청인	(서명 또는 인)
카지노기구검사기관장 귀하
첨부서류	1. 카지노기구 제조증명서(품명ㆍ제조업자ㆍ제조연월일ㆍ제조번호ㆍ규격ㆍ재질 및 형식이 기재된 것이어야 합니다) 1부 2. 카지노기구 수입증명서(수입한 경우만 해당합니다) 1부 3. 카지노기구 도면 1부 4. 카지노기구 작동설명서 1부 5. 카지노기구의 배당률표 1부 6. 카지노기구의 검사합격증명서(외국에서 제작된 카지노기구 중 해당국가에서 인정하는 검사기관의 검사에 합격한 카지노기구를 신규로 반입ㆍ사용하려는 경우에만 해당합니다) 1부	수수료 가. 신규로 반입ㆍ사용하려거나 검사유효기간이 만료되어 검사하는 경우: 대당 189,0000원 나. 가목 외의 경우: 기본료 100,000원 + 대당 25,000원
처리절차
신청서 작성	□	접 수	□	검 사	□	검사결과	□	통 보
신청인			처 리 기 관 (카지노기구 검사기관)			처 리 기 관 (카지노기구 검사기관)			처 리 기 관 (카지노기구 검사기관)			처 리 기 관 (카지노기구 검사기관)
210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

(별지 제2호 서식)

합 격 증 명 서

발급번호 :		유효기간 :

상   호 :                       주   소 :

---------------------               ---------------------

대 표 자 :                       전   화 :

---------------------               ---------------------

제작업자(수입업자) :		설치장소 :

기계명칭 및 번호	제작등록번호	비 고

관광진흥법 제25조의 규정에 의거 카지노기구 공인검사 기준에  합격되었음을 증명합니다.

년      월     일

한국기계전기전자시험연구원장

(별지 제3호 서식)

불 합 격 통 지 서

발급번호 :		검사일 :

상   호 :                       주   소 :

---------------------               ---------------------

대 표 자 :                       전   화 :

---------------------               ---------------------

제작업자(수입업자) :		설치장소 :

기계명칭 및 번호	제작등록번호	불합격 사유

관광진흥법 제25조의 규정에 의거 카지노기구 공인검사 기준에  불합격 되었음을 통지합니다.

년      월     일

한국기계전기전자시험연구원장

(별지 제4호 서식)

검 사 합 격 필 증

90 mm

카지노기구 검사합격필증		60 mm
제작등록번호
합격유효기간	. . . 부터 . . .까지
모 델 명
규 격
제 작 자
연락처(A/S)
검 사 일
검 사 기 관	한 국 기 계 전 기 전 자 시 험 연 구 원 인

(90 mm × 60 mm)

* 바탕에 무궁화 인쇄 (특급용지 70 g/㎡)

(별지 제5호 서식)

환 불 신 청 서

====================

접수번호 :                      검사신청일 :       년      월      일

-------------------                ---------------------------

상    호 :                       주      소 :

-------------------                ---------------------------

대 표 자 :                       전      화 :

-------------------                ---------------------------

제품명 및 형식	규 격	수 량	비 고

수수료 :                 (원)                 환불금액 :                  (원)

환불사유 :

년    월    일

한국기계전기전자시험연구원장

(별지 제6호 서식)

카지노기구 검사실적

(    월) (   .  .  .부터   .  .  .까지)                      작성자 :       (인)

지 역	기구명 ＼ 업소명	슬롯머신	비디오게임기구	기 타
월 계
전 월 계
누 계

(별지 제7호 서식)

카지노기구 검사기록부

신 청 년월일	대 상 기 구	신 청 자			검 사 년월일	검사 결과	검사 기관	검사원 직 위 성 명	확 인
		영업소명	소재지	성 명

364mm × 257mm

(인쇄용지(특급) 120g/㎡)

(별지 제8호 서식)

카지노기구 EPROM 및 기타프로그램 저장장치 등록신청서									담당		센터장
신청인	① 상 호				② 대표자
	③ 주 소				④ 사업자등록번호
	⑤ 담당자		⑥ 연락처				⑦ E-mail
⑤ 제품명 및 형식				⑥ 제 품 수 량
⑧ EPROM 및 기타프로그램 저장장치 종류		EPROM 및 기타프로그램저장장치종류				EPROM 및 기타프로그램저장장치 NO
카지노검사 업무규정 제6조 제5항 및 6항에 의해 위와 같이 카지노기구의 EPROM 및 기타프로그램저장장치등록을 신청합니다. . . . 신청인 서명 또는(인) 한국기계전기전자시험연구원장 귀하

210mm × 297mm

(신문용지 54g/㎡)