하드웨어 사양 가이드

공통 요구사항
※ 모든 기기·장비는 하기에 명시된 사양과 동급 또는 그 이상의 제품을 수급할 것
스크린 일반 * 디지털 사이니지 멀티 스크린 등	콘텐츠를 명확하고 선명하게 확인할 수 있는 패널 사용 필수 - 조명 간섭 등 주변 환경에 의한 가시성 저하 이슈가 발생하지 않을 것 - 어느 환경에서도 콘텐츠를 명확하고 선명하게 확인할 수 있어야 함 - 실내 : 최소 500 칸델라(cd/㎡) 이상의 제품을 사용할 것 - 실외 : 최소 1,500 칸델라(cd/㎡) 이상의 제품을 사용할 것(해당 시)
시뮬레이터 일반	시뮬레이터 장비는 기본적으로 구동에 필요한 모든 기능을 확보한 1식으로 구성할 것 - 구동용 기본 S/W, 사운드시스템, 제어 PC, 인코딩 시스템 등 - 설치 후 즉시 운영이 가능하도록 사전에 필요한 안전점검, 인증서 발급 등 제반 인허가절차가 완료되어야 함
기본 장비작동사양	모든 장비는 다음과 같은 작동 사양을 보유해야 함 - 1일 최소 8시간 이상, 4K 해상도 영상 콘텐츠 연속 상시 상영 가능 - 프로젝터 및 디지털 사이니지 등 발열로 인한 작동 정지 이슈가 없을 것
하드웨어 일반	하드웨어는 성능과 신뢰성이 보장된 레퍼런스 사와 동급 또는 이상의 제품을 구매할 것 - 디스플레이 : 삼성, LG - 프로젝터류 : 파나소닉, 앱손, BARCO 등

1) 1층

콘텐츠 명

하드웨어 명

수량

상세 사양

1. 안내·매표소

미디어 월

미디어 PC

1

멀티스크린 디스플레이의 구동이 가능하며, UHD(3840 x 2160, HEVC, 60fps) 동영상 재생이 가능한 성능 이상

기타사항 : OS WIN10 PRO, 키보드 및 마우스 포함

※ 필요시 수량조절 가능

멀티스크린

디스플레이

1

디지털 사이니지 12장 구성(가로 4장 x 세로 3장 구성)

각 패널 크기 : 55인치

각 패널 해상도 : FHD 1920 x 1080 이상

베젤 : 2mm이하

미디어 PC의 출력(HDMI or DP) 적용하여 구동 가능한 장치 일체

VR 키오스크

2

- 규격 : 800 x 511 x 1799mm 내외

시각 범위 : 110°

- 회전반경 : 좌우 360°, 상하 60°

- 형태 : 회전과 높이 조절 가능

- 화면 : 최소 FHD(1920 x 1080)이상 급 디스플레이

안내·매표소

(대행사 선정 가능)

내부 PC

(일체형)

1

정산 및 매표 프로그램 구동 가능한 성능 이상

기타사항 : OS WIN10, 키보드 및 마우스 포함

모니터 화면 24인치 이상

안내 모니터

3

49인치 LED TV 벽걸이형

해상도 : 1920 x 1080 이상

USB스틱을 활용한 자체 동영상 및 이미지 구동 가능제품

2. 셔틀 라이더

좌석

체험 시뮬레이터

4

규격 : 2302 x 888 x 1273mm / 무게 : 250kg 이하

방식 : 서보모터식 / 축 : 3축

인승 : 4인승

기타 사항 : 시뮬레이터 및 콘텐츠(빔프로젝터 스크린) 구동용 PC 세트, 모션 인코딩·콘트롤러 설치 포함

※ 필요시 미디어 pc 별도 운영가능

(미디어 PC의 최소스펙은 타 콘텐츠 미디어 PC스펙 참고)

프로젝터

(출구용)

1

해상도 : WUXGA (1920 x 1200)

밝기 : 6,000lm(루멘) 이상

명암비 : 2,500,000:1 이상

광원 : 레이저 (수명 : 20,000시간 이상)

사운드시스템

1

셔틀 라이더 공간과 체험방식에 적합한 다채널 서라운드 시스템

스크린

프로젝터

2

- 해상도 : WUXGA (1920 x 1200)

밝기 : 8,000lm(루멘) 이상

명암비 : 2,500,000:1 이상

광원 : 레이저 (수명 : 20,000시간 이상)

다면영상 구현을 위한 엣지블랜딩 및 와핑 기능 포함

미디어 PC

1

셔틀라이더 콘텐츠의 구동이 가능하며, UHD(3840 x 2160, HEVC, 60fps) 동영상 재생이 가능한 성능 이상

기타사항 : OS WIN10 PRO, 키보드 및 마우스 포함

※ 필요시 수량조절 가능

※ 셔틀라이더 콘텐츠 스펙

형식	해상도	프레임레이트
동영상	3840 x 1080	60

공통

시스템 제어 시스템

(자동문 및 시뮬레이터 조작, 콘텐츠 재생)

1

셔틀 라이더 공간의 통합 제어 및 운영자에 의한 조작운영 (자동문 개폐, 시뮬레이터 및 콘텐츠 재생 등)이 가능한 시스템

※ 소형 키오스크 설치 혹은 태블릿PC를 통한 조작방식

3. 스마트 큐브

스마트 큐브

프로젝터

2

- 해상도 : WUXGA (1920 x 1200)

밝기 : 8,000lm(루멘) 이상

명암비 : 2,500,000:1 이상

광원 : 레이저 (수명 : 20,000시간 이상)

다면영상 구현을 위한 엣지블랜딩 및 와핑 기능 포함

미디어 PC

1

스마트 큐브 콘텐츠의 구동이 가능하며, UHD(3840 x 2160, HEVC, 60fps) 동영상 재생이 가능한 성능 이상

기타사항 : OS WIN10 PRO, 키보드 및 마우스 포함

※ 필요시 수량조절 가능

키네틱센서

2

광시야각/협 시야각 옵션, 원거리 소리 캡쳐기능, 12MP RGB 비디오 카메라 (Azure Kinect DK)급 이상

- 뎁스 카메라 : 1MP Time-of-flight

RGB 카메라 : 12MP CMOS sensor rolling shutter

IMU : 3D digital accelerometer and a 3D digital gyroscope

사운드시스템

1

스마트 큐브가 설치된 개방형 공간에 적합한 초지향성 스피커 기반의 시스템

4. 트릭아트

미디어 폴
(기둥 사이  천정용)

스크린

1

디지털 사이니지

크기  600 x 7500mm 기둥사이 및 천정에 설치 가능한 사양

- 밝기 : 700cd/㎡ 이상

- 소자수명 : 100,000 시간 이상

미디어 PC

1

미디어폴 콘텐츠 및 디지털 사이니지의 구동이 가능하며, UHD(3840 x 2160, HEVC, 60fps) 동영상 재생이 가능한 성능 이상

기타사항 : OS WIN10 PRO, 키보드 및 마우스 포함

※ 필요시 수량조절 가능

5. 인터랙티브 컬러링

스크린

멀티스크린

디스플레이

1

디지털 사이니지 9장 구성(가로 3장 x 세로 3장 구성)

각 패널 크기 : 55인치

각 패널 해상도 : FHD 1920 x 1080 이상

베젤 : 2mm이하

미디어 PC의 출력(HDMI or DP)적용하여 구동가능한 장치 일체

미디어 PC

1

콘텐츠 및 디지털 사이니지의 구동과 이미지 스캔(8대) 연결 및 운영이 가능하며, UHD(3840 x 2160, HEVC, 60fps) 동영상 재생이 가능한 성능 이상

기타사항 : OS WIN10 PRO, 키보드 및 마우스 포함

※ 콘텐츠재생 PC와 스캔시스템 PC 분리구성 및 수량조절 가능

이미지 스캔

스캔시스템

8

비파괴 북스캐너

화소 : 1400만 / 해상도 : 4320 x 3240 (A3지원)

픽처 격식 : JPG

하드웨어 어댑터 : 32비트 MIPS CPU, 하이비전 센서 LCD 스크린, 풋프린트 키

6. 드론 라이더

체험 기기

체험 시뮬레이터

3

규격 : 2900 x 3600 x 2580mm 이하 / 무게 : 800kg 이하

방식 : 서보모터식 / 축 : 6축

인승 : 4인승

기타 사항 : 시뮬레이터 및 콘텐츠(VR HMD) 구동용 PC 세트, 모션 인코딩, 콘트롤러, 설치 포함

※ 필요시 미디어 PC 별도 운영가능

(미디어 pc의 최소스펙은 타 콘텐츠 미디어 pc스펙 참고)

VR HMD

12

디스플레이 : DUAL LCD 이상

해상도 : 2560 x 1440 이상

시야각 : 110° 이상

오디오 : 5.1 채널 서라운드 오디오

센서 : 더블 자이로, 가속도, 근접, 조명

모니터

3

43인치 LED TV

화면 크기 : 43인치

해상도 : 1920 x 1080 이상

4인의 체험객 중 1인의 시점을 외부 관람객에게 출력용도

천정 설치형 하우징(거치대) 포함

공통

시스템 제어 시스템

(시뮬레이터 조작, 콘텐츠 재생)

3

드론 라이더 공간의 통합 제어 및 운영자에 의한 조작운영 (시뮬레이터 및 콘텐츠 재생 등)이 가능한 시스템

※ 소형 키오스크 설치 혹은 태블릿PC를 통한 조작방식

7. 돔형 라이더

좌석

체험 시뮬레이터

1

규격 : 2302 x 888 x 1273mm / 무게 : 250kg 이하

방식 : 서보모터식 / 축 : 3축

인승 : 4인승

기타 사항 : 시뮬레이터 및 콘텐츠(돔 스크린) 구동용 PC 세트, 모션 인코딩, 콘트롤러, 설치 포함

※ 필요시 미디어 pc 별도 운영가능

(미디어 pc의 최소스펙은 타 콘텐츠 미디어 pc스펙 참고)

※ 돔형 라이더 콘텐츠 스펙

형식	해상도	프레임레이트
동영상	3840X1080	60

스크린

프로젝터

2

해상도 : WUXGA (1920 x 1200)

밝기 : 8,000lm(루멘) 이상

명암비 : 2,500,000:1 이상

광원 : 레이저 (수명 : 20,000시간 이상)

스크린 구현을 위한 엣지블랜딩 및 와핑 기능 포함

사운드시스템

1

콘텐츠 공간과 체험방식에 적합한 다채널 서라운드 시스템

안내용 모니터

1

43인치 LED TV

해상도 : 1920 x 1080 이상

공통

시스템 제어 시스템

(시뮬레이터 조작, 콘텐츠 재생)

1

돔형 라이더 공간의 통합 제어 및 운영자에 의한 조작운영 (시뮬레이터 및 콘텐츠 재생 등)이 가능한 시스템

※ 소형 키오스크 설치 혹은 태블릿PC를 통한 조작방식

8. MR 게임 / 이벤트

3면 스크린

프로젝터

6

해상도 : WUXGA (1920 x 1200)

밝기 : 8,000lm(루멘) 이상

명암비 : 2,500,000:1 이상

광원 : 레이저 (수명 : 20,000시간 이상)

다면영상 구현을 위한 엣지블랜딩 및 와핑 기능 포함

미디어 PC

2

i7 8700k / 64GB RAM / M.2 SSD 512GB

그래픽 카드 : GTX 1080 8GB

기타사항 : OS WIN10 PRO, 키보드 및 마우스 포함

케이스 크기 : 175 x 177 x 34mm

VR기기 + 케이블

2

HTC Vive + 3in1 Cable

사운드시스템

2

MR 게임 / 이벤트 공간과 체험방식에 적합한 다채널 서라운드 시스템

컨트롤러

VR Tracker

18

<VR Tracker + VR Tracker 연동지원총기 + 스마트폰> 예시

VR Tracker

연동지원총기

18

- 모바일 폰과 VR 트래커 거치 가능해야함

총기의 트리거(방아쇠)가 VR 트래커의 입력 (USB or Pogo Pin)에 연동 가능해야함

AR구동용

스마트폰

18

구동 OS : 안드로이드 10.0 이상

화면크기 : 6.4인치 이상 / 해상도 : 2340x1080 이상

RAM : 3GB 이상

용량 : 32GB 이상

카메라 후면 : 1,600만화소+500만화소 이상(듀얼카메라)

카메라 전면 : 1,600만화소 이상

공통

시스템 제어 시스템

(시뮬레이터 조작, 콘텐츠 재생)

2

MR 게임 /이벤트 공간의 통합 제어 및 운영자에 의한 조작운영 (시뮬레이터 및 콘텐츠 재생 등)이 가능한 시스템

※ 소형 키오스크 설치 혹은 태블릿PC를 통한 조작방식

9. 사무실

사무실

(시스템 룸)

관리용 PC

1

기준 사양 :

CPU : i5 9400 이상

RAM : DDR4 64GB 이상

저장장치 : SSD 256

그래픽 카드 : 8GB GDDR6 메모리, 14000MHz, 4K지원, 1800MHz 코어클럭, PCI Express x 16 3.0 이상 급, 듀얼모니터 지원

기타사항 : OS WIN10 PRO, 키보드 및 마우스 포함

모니터

2

27인치 LED 모니터

해상도 : 1920 x 1080 이상

2) 2층

콘텐츠 명

하드웨어 명

수량

상세 사양

1. 미디어 파사드

미디어 파사드

프로젝터

6

레이저 광원, 3-chip DLP 방식

해상도 : 4K UHD

밝기 : 12,000lm(루멘) 이상

명암비 : 2,500,000:1 이상

광원 수명 : 20,000 시간

다면영상 구현을 위한 엣지블랜딩 및 와핑 기능 포함

빔프로젝션 품질 유지를 위한 오토칼리브레이션 등의 기능 포함

미디어 PC

4

미디어 파사드 콘텐츠 및 프로젝터 구동, 운영이 가능하며, UHD(3840 x 2160, HEVC, 60fps) 동영상 재생이 가능한 성능 이상

기타사항 : OS WIN10 PRO, 키보드 및 마우스 포함

※ 필요시 수량조절 가능

※ 미디어 파사드 콘텐츠 사양

형식	해상도	프레임레이트
Unity 프로그램	5100 x 2380 이상	30

키네틱센서

10

광시야각/협 시야각 옵션,원거리 소리 캡쳐기능, 12MP RGB 비디오 카메라 (Azure Kinect DK)급 이상

- 뎁스 카메라 : 1MP Time-of-flight

RGB 카메라 : 12MP CMOS sensor rolling shutter

IMU : 3D digital accelerometer and a 3D digital gyroscope

마이크 : 7-microphone circular array

메모리 : 4GB RAM

인터렉티브 및 통합 컨트롤 시스템

1

하드웨어(무빙라이트 포함) 및 센서, 콘텐츠 간의 인터렉티브 구동이 및 재생, 정지가 가능한 통합 컨트롤 시스템 (소프트웨어 포함)

무빙 라이트

2

X-5 COUPE (440W)

DMX SPLLITER

1

1 IN 6OUT

무빙라이트

컨트롤러

1

1024CH  COMPUTER CONSOLE

※ 채널수 조정가능

사운드 시스템

1

미디어 파사드 대형 공간과 체험방식에 적합한 다채널 서라운드 시스템