「외신지원센터」리모델링 설계 용역 과업지시서

2021. 1.

목   차

Ⅰ. 과업 개요	3

Ⅱ. 과업 내용	4

Ⅲ. 과업 일반지침	5

Ⅳ. 기술지침	18

Ⅴ. 관련 자료 및 서식	21

Ⅰ		과업 개요

1. 과업명 : 외신지원센터* 리모델링 설계용역

2. 과업목표 : 외신의 적극적인 취재지원 및 코로나 이후 새로운 환경(비대면) 대응을 위해 외신지원센터 확대 개편

3. 과업기간 : 계약체결일로부터 45일(공휴일 포함)

4. 예정공사비 : 1,485,000,000원(부가가치세 포함)

※ 제시된 공사비는 건축, 기계설비, 전기, 통신, 소방, 폐기물 처리, 철거 등에 대한 총공사비이며, 추후 발주기관의 사정에 따라 공사비 내용이 변경될 수 있음

5. 예정설계비 : 109,671,000원(부가가치세 포함)

6. 기본방침

ㅇ (설계 방향) △디지털, △연결성, △그린, △확장성, △전통과 현대의 조화

디지털	영상 제작‧편집실(유튜브 방송, 스텐드업 촬영, 인터뷰 등 )
연결성	화상회의실, 온라인 외신브리핑시스템
그린	공유오피스, 친환경 라운지 형태, 외신과 정부부처간 교류의 장
확장성	다양한 외신행사(브리핑, 토론회 등) 공간,

- (디지털) LED, 5G 인터넷, 화상회의 시설 등 한국의 첨단 기술 활용

- (연결성) 전 세계 연결 및 실시간 외신 보도가 가능한 장비도입

- (그 린) 에너지 효율화 설계, 친환경 자재 시공, 공유오피스

- (확장성) 외신 업무공간뿐만 아니라 각종 행사가 진행 가능한 설비

- (한국문화) 정부운영 공간 특성을 살려 실내장식에 전통문화 요소 반영

◈ 외신지원센터

∙(소개) 상주·방한 외신기자들을 대상으로 취재지원 서비스를 제공하는 정부기관입니다. 문화체육관광부 해외문화홍보원은 외신기자들이 보다 효과적으로 한국의 뉴스를 보도할 수 있도록 2013년 외신지원센터를 개소했습니다.

∙(역할) 외신기자들을 대상으로 브리핑 개최, 인터뷰 주선, 기획취재 등의 서비스를 제공하고 있습니다. 또한, 외신기자들의 한국 문화 적응을 위해 한국어교육 프로그램 및 한국문화체험 프로그램 등을 진행하고 있습니다.

∙(홈페이지 주소) http://www.kocis.go.kr/foreignPressCenterIntro.do

Ⅱ		과업 내용

1. 설계범위 : 서울특별시 중구 세종대로 124 한국프레스센터 10층 일부

※ 상세 설계 범위 및 면적은 [붙임] 참고

※ 현장방문 가능, 방문 전 해외문화홍보원으로 문의 : 02-731-1504

1) 리모델링 관련 설계 및 성과품 도서 작성 일체

2) 건축, 전기, 소방, 네트워크, 조명 등 모든 분야의 기본 및 실시설계

3) 전체 공간의 구성 및 인테리어 디자인 설계

4) 각 공간의 기능에 맞는 각종 시설, 장비 및 가구 배치안

5) 기타 발주기관이 필요하다고 인정한 문서 및 도서

2. 공간별 세부 설치내역

ㅇ (세부 내용)

위치	용도(면적)		운영 계획
10층	다목적 홀 (브리핑실 및 외신기자 업무 공간)		- (이용 목적) 브리핑 개최 시 최대 100석 규모 브리핑 공간 구축, 평상시에는 외신 업무 공간으로 일부 좌석 활용(20석 규모). 그 밖에 외신대변인 협의회 등 각종 회의 개최 - (시설) LED스크린, 브리핑용 조명, 음향(스피커, 모니터링용 스피커, 마이크), 브리퍼 단상(모듈형), 카메라 단상(모듈형), 이동식 포디움, 테이블 및 좌석(100석), 공용 컴퓨터, 복합기
	개인작업실 3실(각 3㎡)		- (시설) 책상 및 좌석
	방음부스		- (이용 목적) 목소리 녹음, 전화통화
	대기실/인터뷰실 1 (25㎡)		- (이용 목적) 브리퍼 대기실, 외신기자 인터뷰실 - (시설) 쇼파(4인), 커피 테이블
	대기실/인터뷰실 2 (25㎡)		- (이용 목적) 브리퍼 대기실, 외신기자 인터뷰실 - (시설) 쇼파(4인), 커피 테이블
	* 테마별 실 구성 예) 전통테마, 현대테마
	대회의실 (60㎡)	소회의실 (30㎡)	- (이용 목적) 회의 개최 - (시설) TV스크린, 회의 테이블, 좌석(20석)
		화상회의실 (30㎡)	- (시설) TV스크린, 회의 테이블, 좌석(20석), 화상회의 장치(캠, 스피커)
	* 이동형 가벽을 이용해 회의실 분리 및 통합
	영상·사진 촬영실 (25㎡)		- (이용 목적) 영상·사진 촬영 - (시설) 영상 촬영 카메라, 영상 촬영용 조명, 반사판, 사진촬영용 백드롭 등
	영상편집실 1실(3㎡)		- (시설) 책상 및 좌석, 영상편집 프로그램 편집장비
	카페테리아 및 라운지		- (이용 목적) 휴게 공간 - (시설) 커피 머신, 냉온수기 등
	서가		- (이용 목적) 한국 관련 도서 및 각종 홍보물 비치 - (시설) 책꽂이
	안내데스크 2개		- 센터 이용관련 시설 운영 및 관리 인력 상주 - 북측 1개, 서측 1개
	창고(50㎡) 2개		- 각종 집기 보관 - 북측 1개, 서측 1개
	사무실(70㎡)		- 외신대변인 업무 공간(최대 10인 사용)
총 599.4㎡(약 181.3평)			실 공통 : 시스템에어컨, 출입문 통제 시스템, 그린월 설치

1) 세부 설치내역은 향후 발주자의 의견에 따라 변경될 수 있으며 운영 계획상의 요구사항을 충족시키는 범위 내에서 설계자가 제안할 수 있음

2) 용도(면적)칸에 명시된 면적은 20% 범위 내에서 증감 가능하며 총 면적은 불변

3) 용도(면적)칸에 명시되지 않은 공간의 면적은 운영 계획상의 요구사항을 충족시키는 범위 내에서 설계자가 제안 가능

4) 다목적홀은 서측에 배치, 대기실/인터뷰실 1·2는 인접 배치

Ⅲ		과업 일반지침

1. 설계과업 일반 사항

가. 업무수행

1) 설계자는 본 과업과 관련된 발주기관, 관할시청 등 관련 부서와 수시로 협의하고 그 의견을 충분히 검토하여야 한다.

2) 설계자는 발주기관이 요청하는 용역 관련 자료를 신속히 제출하여야 하며, 과업지침서에 명시된 성과품들을 지정된 납기 내에 작성 제출해야 한다.

3) 설계자는 본 용역수행으로 알게 된 비밀 보안사항에 대하여 과업 시행중은 물론 과업 종료 후에라도 비밀보안 준수 및 다음 사항에 대한 책임을 진다.

① 설계자는 본 용역수행 중 보안대책에 있어서 책임을 진다.

② 설계자는 본 용역수행 중 타 행정기관 또는 타 업체로부터 협조 요청을 받았을 때에는 발주기관의 사전 승인을 받아 타 기관의 협조에 응하여야 한다.

나. 하도급 계약

1) 설계자는 본 설계용역을 타 업체에 일괄하여 하도급(기술제휴, 기술협력 포함) 할 수 없으며, 하도급으로 처리할 수 있는 사항은 다음과 같고, 각종 법령에서 정하는 하도급의 적정성이 보장 되어야 한다.

① 제도, 도면작성 및 이에 부수되는 작업

② 건설공사의 수량산출 및 견적업무

③ 건축구조, 토목, 소방, 기계, 전기, 정보통신 분야 업무

④ 기타 발주기관이 특별히 인정하는 업무

2) 설계자는 발주기관이 인정하는 업무에 대하여 관계 법령에서 정하는 적격자에게 하도급할 수 있으며, 이 경우 하도급자의 설계실적, 자격요건 및 참여인원, 하도급 계약 예정일 등이 포함된 하도급업체 명부를 당해 용역 착수 전에 발주기관에 제출하여 사전 승인을 받아야 한다. 설계자가 부득이한 사유로 이를 변경하고자 할 경우에는 사전 승인을 받아야 한다.

3) 설계자는 설비(기계, 전기, 정보통신)분야 업무를 하도급 하고자 할 경우 기본평면 계획시부터 참여시켜 기계, 전기, 통신실의 위치 및 소요 면적과 각종 덕트, 배관 등의 통로에 대하여 충분히 협의하여 설계하여야 한다.

다. 과업 범위의 변경 및 설계비 정산

1) 본 용역을 수행함에 있어 용역 내용의 변경이 필요할 때에는 설계자는 서면 요청에 의하여 변경 처리하여야 한다. 단, 경미한 변경은 추가 비용을 요청할 수 없으며 상당한 설계 내용의 변경 시에는 상호 협의에 의하여 별도 처리 할 수 있다.

2) 발주기관은 본 과업의 일부 또는 전부를 중지시키거나 과업을 변경할 필요가 있다고 인정될 때에는 설계자에게 이 사실을 요구할 수 있으며, 발주기관의 방침에 따라야 한다. 이때 공사비 증감에 따른 과업 범위의 증감이 발생할 경우에는 예산의 범위 내에서 당해 계약금액을 조정 할 수 있다.

3) 설계비의 정산은 납품도서의 내역서에 의해 정산하되 계약금액을 초과할 수는 없으며, 설계자는 본 과업을 수행함에 소요되는 모든 부대비용은 설계자 부담으로 시행한다.

4) 과업을 수행함에 있어 공사비 예산액 범위 내에서 과다설계가 되지 않도록 해야 하며, 실공사비가 추정공사비보다 적을 경우에는 정산 처리한다.

라. 사업 승인 등의 서류작성 및 인ㆍ허가 절차 이행

1) 설계자는 설계기간 또는 완료 후에라도 공사 전반에 필요한 제반 행정절차(심의, 인 ․ 허가, 사용승인, 총사업비 협의, 적정성 검토 등)가 조속히 처리될 수 있도록 적극적인 노력을 하여야 하며 이를 수행함에 있어 발주기관이 요청하는 사항 및 행정절차상 필요한 사항이 있을 시에는 이를 완벽하게 작성‧보완하여야 한다.

2) 설계자는 상기 행정절차에 대하여 용역 완료 후에라도 미진한 사항에 대하여는 다음과 같이 발주기관의 지시에 따라야 한다.

① 본 과업의 완료 후에라도 본 용역에 관련된 사항에 대하여 보완이 필요할 때에는 이를 보완하여 제출하여야 한다.

② 발주기관의 승인협의를 거친 사항이라도 추후 계획, 설계상의 잘못이 발견될 시는 추가 용역비의 청구 없이 설계자의 책임 하에 수정, 보완하여야 한다.

③ 용역 수행의 잘못으로 인하여 사업계획 집행 중 재난이 발생하였을 때에는 설계자는 이에 상응하는 책임을 져야하며, 발주기관은 관계규정에 따라 응분의 조치를 취할 수 있다.

마. 성과품의 소유

1) 본 용역 수행으로 인하여 생산된 각종 설계도서와 조사자료 등 일체의 성과품은 발주기관의 소유로 하고 발주기관의 승인 없이는 제3자에게 제공할 수 없으며, 본 과업 이외의 목적에 사용할 수 없다.

2) 본 용역 수행으로 생성된 성과품의 저작권은 본 용역이 만료된 날로부터 발주기관의 소유이나 설계자로서의 기본적인 권리는 인정되어질 것이다.

3) 본 용역 수행에 있어 제 3자 권리의 대상으로 되어있는 특허권 등을 발주기관의 동의 없이 사용할 때는 설계자가 그 권리의 사용에 관한 일체의 책임을 져야한다.

4) 본 용역 수행에 관련되어 설계자가 제공하는 제 3자의 특허권이나, 저작권 주장으로 인한 발주기관 또는 그 지정인에게 소송 또는 배상청구가 제기되는 경우 설계자는 발주기관의 권리, 소유권 이익을 보호해야 하며 여하한 손실이나 손해 등을 받지 않도록 조치해야 한다. 만일, 그러한 소송, 소송절차에 의해 용역의 전체 혹은 일부가 특허 등의 침해 사실이 있는 것으로 판결되면 설계자는 즉시 설계자 비용으로 동 용역에 사용될 수 있도록 특허권 등을 구매 또는 대체하여야 한다.

바. 납  품

1) 납품은 중간설계, 실시설계 2회를 기본으로 한다. 다만, 설계용역 기간 등에 따라 납품회수와 납품도서 작성방법, 부수는 본 설계지침에서 정하는 바에 따르거나, 발주기관과 협의한다.

2) “공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준(국토교통부고시 제2020-635호, 2020. 9. 14)”의 “[별표 2] 건축설계에서의 도서작성”에서 명시한 중간·실시설계의 도서작성의 내용은 “상급”에 준하여 작성, 과업지시서 ‘설계도서 작성 요령’에 명시된 사항을 작성함을 원칙으로 하되, 추가하거나 삭제할 사항은 발주기관과 협의하여 최종 결정한다.

사. 용역의 대가 조정

ㅇ 수급인은 발주기관에서 제시한 예산을 초과하지 않는 범위 내에서 설계 및 시공하여야 하며, 불가피하게 본 용역의 목적이나 수급인 창의에 의한 설계의도를 충족시키기 위하여 인테리어 범위나 공사비가 증가되는 경우, 이에 대한 용역비 증액을 청구할 수 없으며, 용역비 내에서 공사규모가 결정되도록 한다.

ㅇ 계약 후 당초에 설계 및 시공비를 산출할 때보다 물량과 공사비가 감소될 경우나 용역비 산출에 하자가 있었음이 발견될 때에는 발주기관은 계약된 용역비를 감액조치 할 수 있으며, 또한 사업물량의 증감이나 건축사법 보수기준에 의한 인원수 재조정 등 특수사정으로 인하여 공사비가 증가될 경우 수급인은 이에 대한 용역비 증액을 발주기관에 청구할 수 없다.

ㅇ 수급인은 용역완료 후 감사기관으로부터 감사지적에 따른 변상 요구가 있을 때에는 발주기관이 정하는 기일 내에 환불하여야 하며, 수급인은 이에 대하여 어떠한 이의도 제기할 수 없다.

아. 기타

ㅇ 입찰에 참가하는 자가 입찰가격이나 특정인의 낙찰을 위하여 담합하는 등 불공정 행위를 하였을 때에는 해당 입찰을 무효로 할 수 있으며, 공정한 경쟁이나 계약의 적정한 이행을 해칠것이 명백하다고 인정되는 경우에는 2년의 범위 내에서 해외문화홍보원이 실시하는 입찰참가자격을 제한할 수 있음. 또한 계약체결 이후 입찰 무효 사유를 발견한 경우에도 해당 계약을 해제 또는 해지할 수 있음

ㅇ 해외문화홍보원은 담합 등 불공정한 행위를 한 자에 대하여 즉시 손해배상을 청구할 수 있음. 손해액은 담합 등 불공정한 행위로 인하여 발생한 손해 일체로 하되, 구체적인 손해액을 산정하기 곤란하거나 불가능한 경우에는 계약금액의 10%를 배상하도록 할 수 있으며, 손해배상의무를 부담하는 자가 그 의무를 이행하지 아니하는 경우, 해외문화홍보원은 손해액을 계약대금에서 공제할 수 있음.

ㅇ 이 용역 입찰계약에서 하도급을 실시하려는 경우 과업지시서 또는 제안요청서, 관련법령 등에서 정한 하도급 승인절차 등의 관련 규정을 준수하여야 하며, 만약, 수요기관의 승인 없이 하도급을 하거나 관련법령에 따른 하도급 규정을 위반하여 하도급을 한 경우에는 관계법령(「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 등)에 따라 계약해지·해제 또는 입찰참가자격제한을 받을 수 있음

ㅇ 입찰에 참여하는 자는「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」제27조의4에 따라 각 중앙관서의 장으로부터「건설산업 기본법」 제34조제1항 또는「하도급거래 공정화에 관한 법률」제13조제1항이나 제3항을 위반한 사실이 통보된 자로서 당해 입찰공고일이 위반사실 통보일로부터 1년 이내인 것으로 확인된 때에는「같은 법」제15조제1항에 따른 대가지급 시 “하도급대금을 수요기관이 하수급인에게 직접 지급하는 것에 합의한다”는 내용의 확약서를 제출하여야 함

ㅇ 위 항에 따라 확약서를 제출하여야 하는 자는 입찰서(가격제안서) 제출 시 ‘하도급대금 직불조건부 입찰참가 확약서*’를 반드시 제출하여야 함 (* 입찰공고문 양식 참조)

2. 설계자 유의사항

가. 일반 사항

1) 설계자는 본 설계의 과업수행을 위해 적용되는 관계 법규를 면밀히 검토하여야 하며, 지침에 일부 법령의 오류나 누락이 있을 경우, 현행 관계 법규를 따르는 것을 원칙으로 한다. 이와 관련하여 설계자는 이의를 제기할 수 없다.

2) 본 지침에 지시된 사항은 설계자 임의로 해석할 수 없으며 내용이 불분명 하거나 필요 사항이 누락된 경우에는 착수 후 7일내에 서면으로 질의하여야 한다.

3) 설계자는 본 과업을 수행함에 있어 관련 법규의 기준 및 본 과업지시서에 의거 합리적으로 과업을 수행하여야 하며, 과업지시서에 의문사항이 있을 시에는 감독관과 사전 협의 조정한 후 과업을 수행하여야 한다.

4) 본 과업지시서의 내용과 다른 기준의 내용이 상이한 경우에는 본 과업의 내용이 우선하며, 과업 수행에는 필요하나 관련 법규 및 과업지시서에 누락된 사항은 발주기관과 사전 협의하여 결정하여야 한다. 단, 누락된 경미한 사항은 설계자 부담으로 시행하여야 한다.

5) 설계자는 본 과업 수행 시 수집한 자료와 관계기관에 제시할 기초자료에 대하여는 발주기관과 충분히 협의하여 설계에 착오가 없도록 하며, 본 과업에 활용된 모든 참고자료 목록은 설계설명서에 첨부되어야 한다.

6) 설계자는 본 용역을 수행함에 있어 발주기관이 별도 시행하는 관련 다른 용역의 성과물과 부합되도록 설계하여야 한다.

7) 설계자는 본 계약에 의한 설계를 수행하는데 설계품질 보증을 위해 성과품의 제출목록, 상호 Interface 조정 및 통합 등이 포함된 시행계획서를 용역 착수계 제출 시에 제출하여 발주기관의 승인을 얻은 후 설계품질 보증 확보에 노력해야 한다.

나. 설계의 책임 및 손해배상

1) 설계자는 계약서에서 정한 기간이내에 성과품을 납품 완료하여야 하며, 이를 위반 시 용역계약일반조건 제18조(지체상금)에 의거 조치하여도 이의를 제기할 수 없다.

2) 설계도서는 설계자의 책임으로 작성하며 납품 후에도 설계상의 하자로 인하여 발생되는 설계 변경을 포함한 일체의 책임 및 손해에 대하여는 관계법령에 따라 설계자가 부담(배상)한다.

3) 설계용역 완료 후라도 설계용역과 관련한 설계상의 하자(설계도서 상호간의 상이, 건축협의 불가, 구조적인 모순, 물량누락, 보완설계/협의가 필요한 부분)로 인하여 발생되는 모든 사항에 대하여 설계변경을 포함한 일체의 책임을 져야 하고, 일체의 책임 및 손해에 대하여는 설계상의 하자내용이 보완될 때까지 설계자는 무상으로 추가과업을 수행하여야 하며, 이에 대한 비협조로 사업추진에 애로가 발생되거나, 중대한 설계과오로 판단될 경우 관계법령[건축사법 제11조(자격의 취소 등,) 제20조(업무상의 성실의무 등)]에 의거 조치하여도 이의를 제기할 수 없다.

4) 다음 경우에는 과업기간을 정지하거나 변경할 수 있다.

가) 용역계약일반조건 제19조(계약기간의 연장)

나) 용역계약일반조건 제24조(불가항력)

다) 용역계약일반조건 제32조(용역의 일시정지)

라) 용역계약일반조건 제32조의 2(계약상대자의 용역정지 등)

마) 수요기관의 사업계획 변경으로 과업 내용이 변경되었을 경우

5)  설계자는 용역 착수 시 관련규정에 따라 보험 또는 공제에 가입한다.

가) 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제53조

나) (계약예규) 용역계약일반조건 제41조

다) 국가기관용 건설기술(설계) 용역계약 특수조건 제16조, 제16조의2, 제16조의3, 제16조의4

라) 엔지니어링산업진흥법 제31조 및 동법 시행령 제42조

마) 건설기술진흥법 제34조 및 동법 시행령 제50조

바) 설계·건설사업관리 용역손해배상보험 또는 공제 업무요령 (국토교통부 고시 제2017-219호)

사) 건축사법 제20조 및 동법 시행령 제21조

다. 관계 기술자의 협력

건축법시행령 제91조의3(관계전문기술자와의 협력)과 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙 제3조(관계전문기술자의 협력사항)에 따라 관계법에서 정하는 기술자의 협력을 받아야 한다.

라. 기  타

1) 본 과업지침서에서 정하지 않거나 누락된 부분에 대하여는 발주기관과 협의하여 결정하고, 기타 경미한 사항은 협조하여야 하며, 이에 소요되는 경비는 설계자가 부담한다.

2) 발주기관이 과업 수행 중 하도급자나 고용인이 과업 수행에 부적합하다고 인정될 때에는 즉시 교체를 요구할 수 있으며 설계자는 이에 응해야 한다.

3. 법령 등의 적용 및 시방서 작성기준

가. 법령 등의 적용기준

1) 본 과업의 수행은 건축서비스산업 진흥법, 건축사법, 건설기술진흥법, 녹색건축물 조성 지원법, 국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 정보통신공사업법, 전기공사업법, 전력기술관리법, 소방공사업법, 지적법, 신에너지 및 재생에너지개발․이용․보급촉진에 관한 법률, 환경영향평가법, 도시교통촉진법, 해당 지자체의 조례 등 당해 사업과 관련된 각종 법령·고시·지침 등에 위배되지 않도록 하여야 한다.

2) 본 설계용역의 성과품은 국가기관용 건설기술(설계) 용역계약 특수조건 제 10조(법령 등의 준수)에 의거 아래 각 법의 시행령, 시행규칙과 기타 본 과업에 관련 있는 관련법, 령, 규칙, 고시, 예규, 규정, 훈령, 각 지방자치단체 조례 등에 위배 또는 저촉되지 않도록 한다.

- 건축법

- 건축사법

- 국가기술자격법

- 엔지니어링산업 진흥법

- 에너지이용 합리화법

- 건설기술진흥법

- 건설산업기본법

- 소방법, 소방시설공사업법

- 전기사업법, 전기공사업법

- 전력기술관리법

- 전기통신사업법, 전기통신기본법, 전파법

- 정보통신공사업법

- 소음·진동관리법

- 예산회계 관련 법규 및 감사원법 관련 규정

- 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법

- 산업안전보건기준에 관한 규칙

3) 설계도서의 작성방법은 건설기술진흥법 제48조(설계도서의 작성 등), 동법시행규칙 제40조(설계도서의 작성), 제41조(설계도서의 검토), 국토교통부고시;설계도서 작성기준, KSF1501;건축제도통칙, KSF1505 ;건축구성재의 기본공차, KSF1509;건축부품의 치수정하기 등 관련 규정에 의하고, 설계도서 작성 중 이의가 있을 때에는 발주기관과 협의 후 후속작업을 실시한다.

나. 시방서 작성 기준

1) 시방서의 작성은 일반적으로 적용하고, 공통적으로 수용할 수 있는 표준시방서와 특수 공종이 발생하거나 특수한 현장 조건에 따라 표준시방서의 추가, 수정, 삭제를 할 필요가 있을 때 특별시방서를 작성하며, 특별시방서는 특기시방서, 관급시방서를 말한다.

2) 표준시방서는 국토교통부 제정 건축공사표준시방서, 토목공사표준시방서, 건축전기설비공사표준시방서, 건축기계설비공사표준시방서를 기준으로 작성한다.

3) 특기시방서는 자재관련시방(각종 기자재의 특성, 정격사용방법, 제작기준, KS규격품 등)과 도면에 표시가 힘든 각종 기기의 설치기준, 설치방법, 시험방법, 시공방법, 주의사항 등을 설명한다.

5. 설계진행 시 제출서류

가. 착수 시: 설계자는 용역착수 시에 다음 서류 3부를 발주기관에 제출한다.

1) 착수계 1부(공문 포함)

2) 사업책임기술자 선임계 1부(기술자격증 사본 1부, 경력증명서 1부)

3) 설계용역 참여기술자 현황 1부

- 설계사의 공식 대표자, 용역 총괄책임자, 용역 관리책임자, 분야별 책임자의 직무 명세서와 이력서 및 참여 인력의 직무 명세서 등

4) 과업수행계획서* 1부

* 착수계 제출일로부터 7일 이내에 다음 사항이 포함된 과업수행계획서를 제출하여 발주기관의 승인을 득하여야 한다.

① 세부작업 업무절차 및 설계추진 조직표

② 설계자와 설계자의 국내외 협력사 혹은 기술제휴 회사 간 세부업무분장 내용 및 하도급 대상 명부

5) 각 공종(건축, 기계, 전기, 통신, 소방 등)의 분야별 책임기술자 명단(경력증명서, 재직증명서 포함), 업무내용, 소지한 기술자격증 사본 등 각 1부

6) 설계용역 예정공정표(공정률에 의한 총괄 공정표) 1부

7) 낙찰금액에 대한 산출내역서 1부(분담이행자 용역수행 내역서 포함)

8) 하도급 예정(하도급 승인요청은 착수 후 7일이내 제출) 현황 1부

9) 인력, 장비투입 예정현황 1부

10) 보안각서 각 1부(보안계획서 작성 포함)

11) 기타 발주기관에서 필요하다고 인정하는 사항

※ 설계자는 승인된 총괄예정표에 의한 분야별 세부공정표를 계약 후 7일 이내에 발주기관에 제출하여야 한다.

※ 설계자는 본 용역 과업수행 중 발주기관의 요구가 있거나, 또는 기성검사를 원할 경우에는 그때까지 진행된 용역을 중간 검토할 수 있도록 하여야 하며 그 성과물을 검토한 결과 과업진행이 발주기관이 의도한 바와 다르거나, 미진한 부분에 대하여 설계자는 즉시 시정한 후 다음 단계의 설계를 진행해야 한다.

나. 중간설계 제출 시

1) 중간설계 작성방법에 따라 중간설계도서에 대하여 과업지시서에서 정한 사항

2) 설계검사원 1부

3) 중간설계도서(공종별 예산분배 및 각 공종 책임기술자 확인한 내역서 포함)

4) 구조계산서, 부하계산서 등 계산서

5) 주요공법, 장비, 자재 선정 보고서(대안제시 및 선정사유, 예산비교 등)

6) 예산초과 시 예산절감방안 검토서

7) 공공 건설공사의 공사기간 산정기준(국토교통부훈령)에 따른 공사기간 검토자료(필요시)

8) 기타 발주기관의 요구 및 사업추진에 필요하다고 판단하는 사항

다. 실시설계 제출 시

1) 실시설계 작성방법에 따라 실시설계 도서에 대하여 과업지시서에서 정한 사항

2) 완료보고서

3) 설계검사원 1부

4) 건축협의서(제반 인허가 증빙자료를 포함한다)

5) 공공 건설공사의 공사기간 산정기준(국토교통부훈령)에 따른 공사기간 산정자료(필요시)

6) 설계안전보건대장(산업안전보건법 제67조 관련)

7) 손해배상보험증권(보증기간은 공사 준공예정일까지 산정)

8) 기타 발주기관의 요구 및 사업추진에 필요하다고 판단하는 사항

라. 기타 서류

1) 용역의 진도보고 (기술(설계)용역계약특수조건 제8조)

가) 주간공정보고 [붙임 5]

2) 업무협의 결과보고서 등 기타 용역수행에 필요한 사항

6. 업무보고 및 회의

가. 업무보고

1) 주간 공정보고 : 사업자는 본 용역에 대한 과업수행 사항을 기록한 업무 보고서를 주간단위로 작성하여 매주 지정한 요일에 발주기관 및 감리자에게 보고 및 제출한다.

2) 수시보고 : 설계용역 진행 중 문제점 발생 시에는 문제점을 분석하여 제출하여야 한다. 발주기관의 요청이 있거나 사업자가 주요 결정사항에 있어 필요할 경우에 보고를 실시한다.

나. 업무협의

1) 설계자는 설계진행과 관련하여 업무에 대하여 발주기관과 협의하고자 하는 경우에는 설계자 혹은 책임기술자로 하여금 협의하도록 하여야 한다. 단, 세부적인 공종별 설계내용에 대하여는 분야별 책임기술자가 협의할 수 있다.

2) 본 설계지침서에 제시된 내용이 불분명하거나 명시되지 아니한 사항에 대하여는 설계자가 임의로 해석할 수 없으며, 발주기관과 협의하여 결정하여야 한다.

3) 발주기관은 설계자에게 설계 중 이행이 완성된 부분의 설계도서를 제출 요구하여 수정 및 보완 지시할 수 있으며 설계자는 정당한 사유 없이 이를 거절할 수 없다.

4) 설계자는 자문회의 등 각종 회의시 책임기술자로 하여금 회의 장소와 참석 범위 등을 협의하고 회의에 필요한 자료의 작성과 함께 회의에 참석토록 하여야 한다.

5) 설계자는 각 단계별 보고회를 시행 후 발주기관의 지적, 보완, 수정 요구사항에 대해 특별한 사유가 없는 한 이를 최대한 반영하여야 한다.

다. 업무회의

1) 업무착수회의는 착수계 제출 시 실시한다.

2) 업무착수회의 시 설계자는 착수계 내용을 기초로 설계진행계획을 설명하여야 한다.

3) 주간 회의

: 설계자는 업무 착수 후 매주 1회 주간 회의를 통해 설계 진행사항을 공유해야한다.

4) 중간 보고회

: 설계자는 중간설계 단계에서 보고회를 개최하여 외신지원센터 리모델링 설계 세부 컨셉 등을 발주기관에 보고해야한다.

5) 최종 보고회

: 설계자는 설계용역 완료이후 최종 납품한 보고서를 기준으로 보고 자료를 별도 작성하여 해당 보고회 3일전까지 발주기관과 사전 협의를 거친 후 보고회를 개최한다.

6) 수시회의

발주기관이 필요하다고 인정하는 경우, 또는 설계자의 설계진행 시 문제점이 발생하거나 발주기관이 설계에 대하여 의문사항이 있을 경우, 설계자는 보고에 필요한 자료를 작성, 제출하여 발주기관과 관련 내용을 협의하여야 한다.

7) 기타 회의

① 발주기관 필요에 따라 각종 기술적인 사항 검토회의, 이해 관계자 회의를 포함한 각종 자문회의를 개최할 수 있으며, 이때 설계자는 발주기관의 요청에 의거 해당 검토서 등 관련 자료를 작성 및 제출하여야 한다.

② 필요에 따라 회의진행에 관한 세부사항은 발주기관에서 별도 통보할 수 있다.

8) 회의 준비, 자료 제출 등

① 설계자는 원활한 회의가 진행될 수 있도록 발표자료를 준비하여 회의 시작 전 배포하여야 한다.

② 보고서 제출 시기는 단계별 설계완료 이전으로 하고, 부수는 ‘설계도서 납품목록’에 따른다.

Ⅳ		기술지침

1. 분야별 설계지침

가. 일반사항

1) 전체공간의 시설물 이용에 지장이 없도록 고려하여야 한다.

2) 현장기술자들이 쉽게 이해하여 정확하게 시공할 수 있도록 상세하게 설계도서를 작성하여야 한다.

3) 관련 분야 및 시설간의 연계가 용이하도록 하고 예상되는 모든 상황과 조건에 적합하도록 설계하여야 한다.

4) 실내건축, 기계, 전기, 통신 등에 대한 설계는 관련 법규에 의한 모든 규정을 준수하여야 한다.

5) 본 지침은 일반 원칙을 제시한 것으로 설계자는 지침내용에 이의가 있을 경우 임의로 판단해서는 안 되며, 해외문화홍보원과 검토 및 협의를 거쳐 처리하여야 한다.

6) 모든 시설물은 기능의 충족, 에너지 절약, 건설 및 운용 시의 비용 인력 절감 방안 등을 종합적으로 고려하여 계획하여야 한다.

7) 모든 설계는 시공성, 적합성 등을 감안하여 실현 가능성이 있도록 계획되어야 한다. 특히 브리핑 시설, 회의실 등 각 공간설계에는 각종 시설의 실제 설치 방법을 고려하여야하며 해외문화홍보원과의 협의를 통해 각 실별 세부사항을 구체적으로 반영해야 한다.

8) 설계는 경제성을 고려하여 필요에 따라 구조, 자재, 공법등을 구체적으로 제시하고 시공시 안전성, 쾌적성이 유지되도록 계획하여야 한다.

나. 관급자재 및 주요 자재의 선정

ㅇ 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙 제83조 및 중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 시행령 제11조에 의거 공공기관은 중소기업청장이 지정고시한 품목의 공사용 자재 등을 직접 구매토록 규정하고 있으므로, 이에 따라 설계자는 발주기관과 협의하여 조달청 시설공사 맞춤형 서비스 관급자재 선정기준에 따라 관급자재를 선정하여야 한다.

ㅇ 설계자는 조달청 관급자재 선정 운영기준에 따라 해당되는 자재 리스트 및 관급자재선정 검토서를 적기에 작성․제출하여야 한다.

ㅇ 주요 자재 사용계획

1) 기능에 적합한 환경친화적이고, 경제적인 자재를 선정하여야 한다.

2) 국내 자재 중 KS제품 사용을 원칙으로 하고, KS제품이 없을 경우 국내 최상품 자재 중에서 발주기관과 협의하여 선정한다.

3) 소방관계법에 따라 다중이용시설은 방염시설기준에 적합한 자재를 선정한다.

4) 관급자재 및 주요 자재는 현지 생산 공급처를 확인 후 설계 및 내역에 반영하여야 한다.

5) 조달청 우수제품 및 신기술제품은 우선적으로 설계에 반영하여야 한다.

다. 실내건축설계

1) 공간이용 및 사용에 편리하도록 계획 되어야 한다.

2) 공기단축과 공사비를 절감할 수 있는 새로운 공법과 첨단기술 등을 적극 도입하여 완벽한 공사가 되도록 한다.

3) 건축에 사용되는 자재는 KS제품 등 규격품을 원칙으로 한다.

- 선정된 주자재는 선정시험등을 통하여 설계에 반영하여야 한다.

- 관급재와 주요자재(골재등)는 생산공급처를 확인 후 설계한다.

4) 모든 설비(기계, 전기, 통신등)는 에너지 절약형으로 관리가 용이하고 유지비가 적게 드는 것으로 설계한다.

5) 건축법, 소방법 및 기타 관련법규에 적합하도록 설계한다.

라. 기계설비설계

1) 기계설비는 유지관리가 간편하고, 에너지를 절감할 수 있는 시스템을 채택하여야 한다.

2) 모든 설비는 쾌적하고 위생적이며 사용에 편리하도록 설계되어야 한다.

3) 소방법규 및 소방시설의 설치 규정에 부합하도록 설계하여야 한다.

4) 건축물의 설비기준등에관한규칙에 정한 기준 이상 설계한다.

마. 전기․통신 설비 설계

1) 설계시 공통 유의사항

가) 에너지 절감 및 제반 재해방지 목적에 만족하여야 한다.

나) 건축, 기계 등 본 설비와 연관성을 고려하여야 한다.

다) 전력공급은 기존 수배전 설비와 연계하여 설계한다.

2) 전기설비

가) 조명설비공사

- 조도기준 설정 및 조도계산에 의하여 알맞는 등기구 선정과 배치 및 부착 방법에 대하여 검토․설계하여야 한다.

- 콘센트의 설치 높이 및 위치, 숫자를 검토 적정하게 설계하여야 한다.

나) 소방설비공사

- 소방법에 맞는 설계를 하여야 하며, 자동화재 탐지설비의 회로는 기존 수신반에서 감시되어야 한다.

3) 통신설비 : 네트워크 랜케이블 포설 및 연결 작업

바. 인테리어 지침

1) 각 공간의 연결부 및 복도, 외벽 등 여유 공간을 최대․최적으로 활용하여 공간을 확보

2) 바닥 마감재는 흠(크랙) 등을 최소화하고, 재질을 감안하여 패턴 및 색상 등의 변화로 공간에 따라 변화 있게 설계

3) 벽체의 경우, 동선 및 각각의 공간과 연계하여 효율적인 공간구성이 되도록 벽체를 구성

4) 천정에 설치하는 시설물은 하중과 내구성을 충분히 고려한 설계로 추락의 위험을 예방할 수 있는 방안을 제시

5) 내부시설의 모든 자재는 소방법 관련 법규에 맞는 자재를 사용해야 하고 법규상 문제가 없도록 하여야 함

6) 내부 소방설비는 관련 법령에 따라 적절히 배치하도록 하여야 함

7) 내부에 비치될 모든 가구의 제작 및 설치 여부는 해외문화홍보원과 상의 후 결정하여야 함

8) 조명기구의 설치기준은 각 사무실의 특성에 맞도록 조도 기준을 정하고 보수가 용이하도록 설계

9) 전기 배선과 배관은 국내 제반 법규나 기준에 적합하여야 하며 이에 대한 상세도 작성

10) 기계 및 건축 설비, 소방설비와 관련한 방재 설비를 검토

2. 실시설계지침

가. 일반사항

1) 설계지침서를 근거로 작성한다.

2) 축척에 의거 정확히 도시하고 규격, 용량, 등을 모두 기록한다.

3) 제반 법규에 위배됨이 없게 작성한다.

4) 각 설계계산서를 작성하고 설계기준 참고자료, 참고도면을 첨부한다.

5) 각 분야별로 수량을 산출하고 소요예산을 확정한다.

나. 설계서 구성

1) 건축

가) 특기시방서 : 당해 공사에 필요한 특기사항 내용

나) 도면종류

- 평면도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 주단면 상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 기타 시공상 필요한 도면 일체

2) 기계

가) 특기시방서

- 기계공사 시방서외 내용 중 도면에 표시하기 어려운 내용의 각종 기기의 설치기준․설치방법․주의사항 등을 명기한다. 단, 필요할 경우 일반적인 내용과 특별한 내용을 분리하여 작성할 수 있으며 기타 공사의 범위, 준공기한 등의 기타 시공 조건등을 설명한다.

나) 도면종류

- 도면목록표

- 범례 특기사항 : 사용될 기호 및 시공상 유의할 특기사항

- 각종 설비의 평면도 : 조명시설, 음향시설, LED판넬, 브리핑실 구성 등

- 주단면 상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 기타 시공상 필요한 도면 일체

3) 전기

가) 특기시방서 : 기계의 특기시방조건과 같다.

나) 도면종류

- 도면목록표

- 범례 특기사항 : 사용될 기호 및 시공상 유의할 특기사항

- 각 종 설비의 평면도 : 전등, 전열, 소방설비

- 각 종 결선도 : 필요한 각 분배전반의 결선도

- 기타 필요한 도면

4) 통신

가) 특기시방서 : 당해 공사에 필요한 특기사항 내용 기술

나) 도면종류

- 범례 특기사항 : 사용될 기호 및 시공상 유의할 특기사항

- 각 종 결선도 : 필요한 각 분배전반의 결선도

- 기타 필요한 도면

3. 설계도서 작성요령

가. 특기시방서의 작성

1) 시방서는 A4 크기로 복사지(단면) 이상의 지질에 한글(2007이상)로 작성한다.

2) 시방서는 해외문화홍보원이 공지한 일반시방 외에 특기사항만 작성한다.

나. 관련법규 및 제반규정

1) 설계도서 및 시방서 작성시에는 관련법규에 위배됨이 없어야 한다.

2). 특수공법, 특수자재에 대해서는 개요 및 설명서를 첨부하여야 한다.

다. 참고자료 및 설계자료

ㅇ 설계는 정부 또는 공공단체가 발간한 자료를 인용하거나 관련 기타 자료를 참고하되, 반드시 참고자료의 근거를 명시하여야 한다.

라. 설계도면 작성

1) 도면 표시 머리 문자

가) 건축도면 : I(실내건축)

나) 전기도면 : E

다) 통신도면 : T

라) 소방도면 : F

마) 기계도면 : M

2) 설계도면을 작성함에 있어서 각종 상세도면을 충분히 작성하여 시공 및 적산이 용이하도록 하여야 한다.

가) 각 부 치수의 명확한 표기

나) 각 종 사용 자재의 명칭 기입

다) 각 종 부착 시설물의 표시

라) 건축, 기계설비, 전기 등 기타 관련공사와 관련하여 명확한 구분 표시

마) 내장공사에 있어서 상세도를 작성

바) 특수공법인 경우 시공방식을 이해할 수 있는 보조 설계도면(상세도 등)으로 보충설명 필요

3) 규격

가) 도면의 재질은 영구보관에 지장이 없는 최상품으로 해외문화홍보원의 승인을 얻어서 사용한다.

나) 성과품별 규격

- 설계도면 : A3

- 시 방 서 : A4

4) 설계도면에는 모든 면에 참여기술자가 서명 날인하여야 하며 완료보고서에는 구체적으로 공종별 참여기술자의 성명, 담당업무, 기술자격, 참여기간 등을 구체적으로 명시하여야 한다.

5) 본 과업지시서에 명기되지 아니한 사항은 사전에 해외문화홍보원과 협의하여 수행하여야 한다.

4. 성과품 납품목록

가. 중간(기본)설계 납품도서

구 분	목 록	규 격	수 량	단 위	비 고
1	기본설계보고서	A4	5	부
2	설계도면	A3	5	부	배치도, 각층 평면도, 입면도(2면 이상), 종·횡단면도
3	색채계획서	A4	5	부	필요시

주) 1. 납품도서는「공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준 별표2」에       따른 분야별 설계도서를 기준으로 하되 감독공무원과 협의하여 불필요한     사항은 조정가능.

2. 기본설계보고서 포함사항(공사개요, 건축물 규모, 분야별 설계설명서(기계, 전기, 통신계획개요서 포함), 개략공사비, 법규검토서, 향후 실시설계 방향, 구조계획개요 등)

나. 실시설계 납품도서

구 분	목 록	규 격	수 량	단 위	비 고
1	종합보고서	A4	5	부	설계설명서, 유지관리계획 등
2	설계도면	A3	5	부	반책 3부
3	계산서 (용량 및 부하계산서 포함)	A4	5	부
4	내역서	A4	5	부
5	관급내역서	A4	5	부
6	일위대가	A4	5	부
7	단가산출서	A4	5	부	견적서 포함
8	수량산출서	A4	5	부
9	구조계산(필요 시)	A4	5	부
10	주요자재사양서	A4	5	부
11	시방서(표준, 특기, 관급)	A4	5	부
12	전개도	A3	5	조
13	공사예정공정표	A3	5	부
14	공사계약요청자료	공사원가계산서, 관급자재목록, 내역서(excel file, xml file), 각 공종 담당자 및 연락처 목록 등			공사개요, 현장설명서 포함
14	USB (각 공종별도면, 내역서, 시방서등 모든 작업파일 포함)		3	개
15	기타 발주처 요구사항				필요시

주) 1. 종합보고서에는 공사개요, 추진경위, 용역계약 현황, 용역의 진행과정,

참여기술자 현황, 하도급자 현황, 수정․보완 지시사항 및 조치결과,

건축물 유지관리계획서, 납품설계도서 목록 등 일체 기재하여 A4 규격의 책자로 양면인쇄하고 무선무사철로 좌철하여야 한다.

2. 납품수량 등은 발주자 필요시 추가납품을 요구할 수 있으며, 기타 자세한

사항은「공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준 별표2」에

따른 분야별 설계도서를 기준으로 하되 감독공무원과 협의하여 불필요한

사항은 조정가능.

3. 시설명(목적)별 별도 공사비 산출 내역서 제출.

Ⅴ		관련 자료 및 서식

붙임. 상세 설계 범위 및 면적

1. 책임기술자 선임계

2. 보안각서

3. 하도급 승인요청서

4. 설계 검사원 (기본, 실시)

5. 주간 공정보고

붙임		상세 설계 범위 및 면적

ㅇ 외신지원센터 설계 범위(붉은 색 표시부문에 한함)의 현재 배치 상황

ㅇ 설계 범위 세부 면적

	구분		면적
			가로(m) x 세로(m)	면적 (m2)
서측 (233㎡)	메인홀		19.75m x 11.8m	233m2
북측 (366.4㎡)	기재부·산자부 사무실		16m x 7.6m	121.6m2
	브리핑실		16m x 9.4m	150.4m2
	공용면적		-	394.6m2
	서울 신문사 사무실	서울 신문사 사무실	16m x 5.9m	94.4m2
		공용면적	-	46.5m2
총 599.4㎡	※ 면적은 공용면적을 제외한 전용면적임

(서식 1)

책 임 기 술 자  선 임 계

1. 용 역 명 :

2. 계약금액 :

3. 계약일자 : 2021.   .   .

4. 착수일자 : 2021.   .   .

5. 완수예정일 : 2021.   .    .

-  아                      래  -

가. 성        명 :

나. 주        소 :

다. 주민등록번호 :

라. 기술자격(면허)종별 :

상기인을 본 설계용역의 책임기술자로 선임하여 제출하오며 분야별 책임기술자가 수행한 일체의 행위에 대하여 계약자를 대리하여 책임질 것을 서약합니다.

붙임  유자격자임을 입증할 수 있는 자격(면허)증 또는 경력증명서 사본 1부

2021.   .   .

계 약 자

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :                (인)

해외문화홍보원장 귀하

(서식 2)

보  안  각  서

1. 용 역 명 :

2. 계약일자 :

3. 착수일자 :

4. 완수예정일 :

본인은 상기의 용역에 참여함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 엄숙히 서약하며 그 증거로서 이 각서를 제출합니다.

1. 본인은 본 용역수행의 모든 사항이 국가의 보안상 중요시설임을 인식하고 과업수행중 과업수행과 관련한 모든 사항이 기밀임을 인정한다.

2. 본인은 본 용역을 수행함에 있어 용역수행과정에서 알게 된 정보 또는 기밀사항을 용역수행기간의 전후를 막론하고 일체 외부에 누설하지 않는다.

3. 본인은 본 용역수행 종료 이후라도 공사진행 과정에서 의견을 필요로 하는 경우에는 이에 적극 협력한다.

4. 본인은 본 계약과 관련하여 제출한 모든 설계도서, 서류 및 자료에 대한 저작권, 소유권 등 일체의 권리는 건설기술용역계약특수조건 제12조(저작권 및 소유권)에 의거 발주처에 귀속됨을 알고 별도로 발주청의 승인을 얻은 경우를 제외하고는 외부에 누설하지 않는다.

2021.    .     .

주    소 :

생년월일 :

기술분야 :

성    명 :            (인)

해외문화홍보원장 귀하

(서식 3)

하 도 급  승 인 요 청 서

1. 용 역 명 :

2. 계약금액 : ○○○원

3. 계약일자 : 20  .   .   .

4. 착수일자 : 20  .   .   .

5. 완수예정일 : 20  .   .   .

- 아     래 -

가. 하도급 분야 :

나. 하도급 금액 :

다. 하도급자

- 주    소 :

- 상    호 :

- 대 표 자 :

- 보유면허 :

붙임 : 1. 유자격을 입증하는 서류(엔지니어링 활동주체 신고증 등) 사본 1부

2. 하도급계약서 사본 1부

3. 참여기술자 명단(기술자격 및 경력증명서 포함) 1부

상기인에게 ○○○분야 설계용역을 하도급 하고자 하오며 용역계약특수조건 제6조에 의거 제출하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

20  .   .   .

계 약 자

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :           (인)

해외문화홍보원장 귀하

(서식 4)

설계 검사원 (기본, 실시)

1. 용 역 명 :

2. 계약금액 : ○○○원

3. 계약일자 : 20   .   .   .

4. 착수일자 : 20   .   .   .

5. 완수예정일 : 20   .   .   .

붙임 : 납품설계도서 목록 1부

(기본, 실시)설계가 완성되어 검사원을 제출하오니 검사하여 주시기 바랍니다.

20  .   .   .

계 약 자

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :           (인)

해외문화홍보원장 귀하

(서식 5)

주간 공정보고

1) 용 역 명 :

2) 용역개요

□ 현장위치 :

□ 용역기간 : 20  년   월   일 ~ 20  년   월   일

□ 계약금액 : ○○○원

3) 용역진행사항

구분	전주 진행사항(20 . . .)	금주예정사항(20 . . .)	비고(진행률)
업무내용	- 인원투입현황 - 외주작업진행현황 등 - 주요협의사항이나 회의 등이 있을 경우 반드시 표기 - 건축, 토목, 조경, 기계, 전기, 통신 등 분야별로 구분 되도록 작성		실시공정/예정공정(%)을 표기
특기사항	문제점 및 해결책 등 표기

계 약 자

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :           (인)

해외문화홍보원장 귀하