예술의전당 광주 디자인 비엔날레 상영관

영상장비 임차 용역 시방서 및 규격서

2021. 7.

제 1 장  총칙

1. 개요

가. 사업배경 : 4차 산업혁명 시대, 미디어 아트와 홀로그램이 공연예술 장르와 융합하는

차별화된 디지털 예술 작품 상영

나. 계 약 명 : 예술의전당 광주 디자인 비엔날레 상영관 영상장비 임차 용역

다. 계약기간 : 계약일로부터 ~ 2021.10.31

※ 설치일에 따라 일정은 조정될 수 있음

라. 계약내용 : 스피커, 프로젝터, 홀로그램 스크린, 스피커 등 영상 음향장비 임차

2. 사업장소 및 입찰방법

가. 장 소 : 광주광역시 광주디자인비엔날레 전시장

나. 방 법 : 일반경쟁입찰(규격․가격 동시입찰)

※ 본 입찰은 규격/가격분리 동시입찰로 유효한 입찰 성립시 규격(제안서)평가

이후 가격개찰을 진행합니다.

※ 별도의 규격설명회는 없으며, 아래“3장, 4장 임차 장비 규격”으로 갈음한다.

다. 제출서류 : “공고문 규격 제안서”참조

3. 적용 범위

가. 예술의전당이 2021 광주디자인비엔날레에 출품 진행하는 실감형 콘텐츠 상영장비 임차

설치”에 적용한다.

나. 본 시방서에 명기되어 있지 아니한 사항은 관련 모든 시방에 준한다.

다. 본 용역은 기 구성된 광주디자인비엔날레 전시장에 영상 및 음향 장비를 설치하여

예술의전당에서 제작하는 홀로그램 영상을 무리 없이 상영할 수 있도록 제작 되어야한다.

라.음향 장비는 기본 5.1 의 오디오 시스템으로 구성하여 오디오 재생에 무리가 없어야 한다.

마.본 용역의 계약기간 동안 모든 임차 상영 장비의 유지보수를 포함해야 한다.

바.본 용역은 2021년 8월 30일 까지 모든 장비의 설치가 완료 되어야 한다.

사.구성도

1) 프로젝터는 총 6대로 구성하여 설치해야 한다.(구성도 프로젝터 위치 참조)

2) 5.1 음원 재생을 위한 6대 이상의 스피커(우퍼 1대 포함)를 설치해야

한다.(구성도 위치 참조)

3) 벽면은 모두 회색 재질의 진한 회색 페인트로 공사가 이루어질 예정이며,

홀로그램 매쉬 스크린을 설치하여 홀로그램 영상 상영에 문제가 없도록 한다.

- 홀로그램 매쉬 스크린은 상황에 따라 추가 설치 가능하여야 한다.

4) 모든 시스템 운영 장비의 설치는 본 공간의 후면에 위치하여 설치한다.(전당과 협의)

5) 홀로그램 콘텐츠의 특성에 따라 매쉬스크린을 투과하여 후면 벽면에 맺히는 상을 관람객의

시야에서 보이지 않게 할 수 있는 무대 장치를 전당과 협의하여 추가 설치해야 한다.

6) 프로젝터 및 스피커 시스템의 설치는 과업 시공사가 진행해야하며 천장 공간 프레임

설치 및 프로젝터 스피커 브라켓 설치를 진행하여 상영에 문제가 없도록 한다.

7) 임차 용역 계약기간 이후 모든 설치 장비는 계약 종료 후(3일) 이내 철수 되어야 한다.

바. 설치 공간 예상 평면도

사. 설치 공간 단면도

4. 일반사항

가. 용어설명

1) 발주처는 “예술의전당”를 말한다.

2) 용역사는 “계약의 낙찰 업체”를 말한다.

3) 감독관는 “예술의전당 사업 담당자를 말한다.

나. 모든 자재는 KS규격에 맞는 것으로 하며 시방서에 명시된 사양과 동등 또는 그 이상의 것을 사용해야 한다.

다. 모든 재료는 시공 공정에 지장이 없도록 현장에 반입해야 하며, 감독관의 승인을 득한 후 지정된 장소에 보관하여야 한다. 용역사는 그 보관에 대한 책임을 진다.

라. 작업일정 및 진행방법
예술의전당의 특수성을 감안, 작업착수 전 감독원과 사전 협의하여 일정을 정하고 공정표 및 시간을 준수하여 공연진행 또는 전당 고유 업무수행에 지장을 주지 않아야 한다.

마. 원상복구 : 용역사가 작업 중 고의 또는 부주의로 전당에 재산상의 피해를 입혔을 경우, 이를
즉시 원상복구 하여야한다

바. 안전대책 : 용역사는 작업 중 발생할지 모를 인명피해와 화재발생 등 안전사고 방지에 철저를
기하여야 하며, 작업 중의 제반 재해 발생 시는 모든 법적, 물적 책임을 용역사가 진다

사. 이견조정 및 설치변경

1) 설치 중 내역에 대한 해석차이로 진행에 차질이 생길 경우 쌍방이 협의하여 결정함을 원칙으로 하며, 또 다시 이견이 있을 시는 계약조건, 최종은 발주처의 의견에 따른다.

2) 도면과 시방서의 내용이 서로 상이하거나 관련 설치와 부합되지 않을 때, 또는 의문 이 생길 때는 감독관과 협의하여야 한다. 또한 명기되지 않은 사항이 있을 지라도 구조상 또는 외관상 시공을 요하는 부분은 감독관 지시에 따라 이를 처리한다.

3) 경미한 변경
도면 및 시방서에 명기되지 아니한 사항이라 할지라도 현장 맞물림, 맞춤 등의 관계와 재료의 치수 및 설치공법 등의 사소한 변경 또는 이에 수반하는 약간의 수량 증 ,감 등의 경미한 변경은 감독관과 협의하여 정한다.

아. 설치의 현장대리인은 설치기간 중 항시 현장에 상주하며, 설치에 관한 일체의 사항에 대하여 책임을 진다

자. 모든 제품의 호환 및 설치에 들어가는 잡자재(케이블, 통신선, CMS, 네트워크 허브) 등에 대한

부분은 용역사가 설치비용에 포함하여 작업 진행해야한다.

5. 제출사항

가. 공정표
용역사는 각 공종별 착공일과 완공일이 표시된 설치작업 계획표를 작성하여 감독관의 승인을 얻어야 하며, 수정이 필요할 때는 그 사항을 감독관에게 통보하여 승인을 얻어야 한다.

나. 일일보고
용역사는 감독관에게 일일작업보고서(작업일보), 노무자 출력현황, 주요자재 반입 및 반출현황. 장비현황 등을 매일 서면으로 보고하여야 한다.

다. 자재승인원
용역사는 주요자재에 대하여 감독관에게 자재승인을 얻어야 한다.

6. 현장의 관리 책임 등

가. 현장의 관리는 건축법, 도로법, 소방법, 전기 관계 법규, 근로 안전관리 규정, 보건규정, 산재 보험 등 기타 관련법규에 따라 진행하며 아래 각 항을 철저히 이행토록 한다.

1) 노무자의 현장 이외 지역 출입금지 등

2) 화재, 도난, 소음방지, 위험물 표시, 안내 유도원 배치 및 기타 사고방지에 대한 단속

3) 인접 영업장 및 제반 시설물 손상 등에 대한 보호시설

4) 시공재료 및 시공설비의 정리와 관련, 현장주변의 청소

5) 현장 내에 안전관리자 선임과 안전사고 예방에 대한 교육

나. 설치 중 주변의 재산, 생명 등의 피해나 소음, 분진 통행 등의 불편을 주지 않도록 주의해야 하며, 주변 시설물에 손상을 주지 않도록 필요한 보양시설을 해야 한다.

다. 본 작업으로 인근에 피해를 주었을 경우에는 응급조치를 취함과 동시에 도급자 부담 및 책임하 에 최단 시일 내 복구 또는 보상 처리해야 하며 상호협의 완료된 서류를 받아 그 결과를 감독관에게 제출하여 발주자에 피해가 없도록 모든 조치를 취해야 한다.

라. 작업에 필요한 기계장비 및 제반 소모품은 용역사 부담으로 한다.

마. 작업완료 시 현장 주변 내, 외부의 현장정리 및 준공청소를 철저히 시행하고, 작업 중 철거로 발생되는 폐기물은 전량 용역사 부담으로 수거하여, 적법한 절차에 따라 반출, 처리해야 한다.

바. 작업착수 및 완료일자는 계약기간을 철저히 이행하여야 하며, 계약 불이행으로 발생되는 제반 민원사항 및 손해배상 등은 전적으로 용역사가 책임을 진다.

제 2 장 일반 공통사항

1. 적용범위
본 사항은 2021 광주 디자인 비엔날레 전시장 설치에 사용되는 자재의 임차 납품 및 시공에 대하여 적용한다.

2. 공급범위

가. 임차  물품의 설계 및 설치 납품

나. 납품기기의 성능보장 책임 및 설치보전에 필요한 제반행위

3. 제출자료

가. 용역사는 임차 물품 설치착수 이전에 설계, 제작시험에 관계되는 자료 및 도면 등을 제출하여 감독관 승인을 받은 후 설치 하여야 한다.

나. 용역사는 제출서류 및 자료의 미비, 분실 또는 기한내의 미제출로서 야기되는 제반문제에 대하여
책임을 진다.

4. 운반 및 납품

가. 용역사는 임차 물품을 시험 후 운반하여 설치 납품한다.

나. 모든 물품은 완전조립 된 상태로 납품함을 원칙으로 하되 완전 조립된 상태로 운반 및 납품이 불가능한 대형물 또는 수송한계를 초과하는 제작품의 분해 운반시는 용역사의 책임으로 재조립하여야 한다.

다. 모든 제품은 1장) 2항) 적용범위 의 마.) 구성도에 맞는 구성으로 천정 및 바닥 공간에

브라켓을 이용  하여 설치하여야 하며, 감독관과 상의하여 설치할 수 있어야 한다.

라. 임차 물품 설치 장소는 감독관이 지정하는 장소로 한다.

5. 보 증

가. 용역사는 설비운용이 개시된 날부터 90일 이내에 발생되는 결함 등과 같은 제반사항에 대해서는 무상 조치하여야 하며 이에 따른 하자 이행 증서를 제출하여야 한다.

나. 사용자부주의 및 천재지변에 의한 설비의 파손 등은 제외한다.

다. 소모품은 제외한다.

6. 기 타

가. 모든 기기 및 재료는 K.S 표시품 또는 이와 동등이상의 성능을 가진 표시품을 사용함을 원칙으로 한다.	(단, KS 또는 이와 동등한 품질보증제품이 아닌 것은 자체시험성적서로 대체)

나. 본 사양서에 기술되지 않은 사항 또는 불명확하다고 생각되는 사항은 감독관의 해석에 따른다.

다. 용역사는 본 사양서에 기술되지 않았어도 본 구입품의 성능상 필요한 부품은 설계에 반영하여야 한다.

라. 발주처에서 승인하여 납품 완료한 기기일지라도 기본 사양의 성능 발휘에 중대한 차질이 발견되었을 경우 용역사의 책임 및 부담으로 즉시 수리 또는 교환하여야 한다.

마. 예술의전당 컨템포러리 실감형 콘텐츠 상영관 장비 임차 운영 용역에 따른 설치 및 장비 반입 등

작업계획은 감독관과 별도 협의하여 작성한 후 승인을 득한다.

제 3 장 임차 기기구성

※ 동 적용된 장비사양 또는 동등이상 장비

번호	구 분	품 명	내용	단위	수량
1	영상장비	DLP Projector01	프로젝터(6,000lm / 2K)	EA	5
2		DLP Projector02	프로젝터(20,000lm / 3CHIP)	EA	1
3		Zoom Lens	줌 렌즈(0.8 ~ 1)	EA	5
5		Fixed Lens	고정 렌즈(0.36 : 1)	EA	1
6		Hologram Screen	매쉬 스크린(6m x 4m)	EA	1
7		Production Server	상영 장비(PC) 제어 서버	EA	1
8		Display Server	상영 장비(PC) 서버	EA	2
9		HD Monitor	모니터(4K)	EA	1
10		Projector 브라켓	제작사양	EA	8
1	음향장비	SPEAKER	오디오 스피커	EA	5
2		SPEAKER 브라켓	오디오 스피커 브라켓	EA	5
3		WOOFER	오디오 우퍼 스피커	EA	1
4		Audio Interface	오디오 송출	EA	1
5		오디오 콘솔	오디오 콘솔 32in 16out 이상	EA	1

제 4 장 주요장비 사양

품  명

DLP Projector01

규격

DLP 프로젝터(6,000lm)

규 격

투사방식	DLP
해상도	(표준) Full HD, 1920x1200 지원
밝기	(표준) 6,000 lm 이상
명암비	3,000:1 이상
화면사양	화면비율: (기본) 16:10
단자	SDI, HDMI, DVI-D RGB
전원	AC100-240V 50/60Hz
소음	Normal 44dB Quiet 38dB 이하
무게	24kg 이하

본 장비는 브라켓의 형태로 설치되어야 한다.

(프로젝터는 원활한 유지보수 편의성을 고려하여 동일 제조사의 제품으로 설치 진행하여야 한다.)

품  명

DLP Projector02

규격

DLP 프로젝터(20,000lm)

규 격

투사방식	DLP Chip*3ea
해상도	(표준) Full HD, 1920x1200
밝기	(표준) 20,000 lm / 20,000ANSI 이상
명암비	10,000:1
화면사양	화면비율: (기본) 16:10
단자	SD*2I, HDMI, DVI-D RGB*2 Multi projector sync
전원	AC100-240V 50/60Hz
소음	47dB 이하
무게	50kg 이하

본 장비는 브라켓의 형태로 설치되어야 한다.

(프로젝터는 원활한 유지보수 편의성을 고려하여 동일 제조사의 제품으로 설치 진행하여야 한다.)

품  명

Zoom Lens

규격

단거리 초점 렌즈(0.8 ~ 1)

규 격

렌즈타입		단거리 초첨 렌즈
투사 스크린 사이즈		100 - 400inch
렌즈 쉬프트	수직	+50 ~ -16%
	수평	+10 ~ -20%
비율		0.280-0.99:1 이하
무게		3.5kg 이하

※ 프로젝터에 적용되는 렌즈는 본체와 동일 제조사의 렌즈로

공급한다.

※ 렌즈의 비율은 현장 여건에 따라서 수량을 조절한다

품  명

Fixed Lens

규격

고정 렌즈(0.36 : 1)

규 격

렌즈타입		고정 렌즈
투사 스크린 사이즈		100 - 400inch
렌즈 쉬프트	수직	+5 ~ -7%
	수평	+12 ~ -12%
비율		(0.36 : 1) 이하
무게		6kg 이하

※ 프로젝터에 적용되는 렌즈는 본체와 동일 제조사의 렌즈로

공급한다.

품  명

Hologram Screen

규격

매쉬 스크린(6m x 4m)

규 격

크기	6M(가로) X 4M(세로)
스크린 색상	회색(Gray)
반사율	0.17 이상 ~ 0.21 이하
프로젝션 방향	정면 / 후면
원단 형태	Hexagonal - 1mm / Micro / 카본 필라멘트 코팅
질감	Hexagonal / Micro
음향 통과 acoustically transparent	가능
투사 이미지 가시성	양면
프레임	Fixed
무게	1㎡ 당 15g

본 장비는 프레임의 형태로 설치되어야 한다. 홀로그램 스크린은 탈부착이 가능해야하며 재활용 할 수 있어야 한다.

품  명

Production Server

규격

8-CORE 3.6Ghz 16-Thread PC

규 격

프로세서	8-CORE 3.6Ghz 16-Thread
메모리	DDR4 32GB
저장장치 1	SATA3 200GB 이상 읽기 500MB/S / 쓰기 450MB/S 이상
저장장치 2	PCIE3.0X4 2TB 이상 읽기 3400MB/S / 쓰기 2900MB/S 이상
비디오 메모리	GDDR5 2GB 이상
비디오 출력	DVI, DisplayPort 1.4, HDMI 2.0
이더넷 네트워크 1G	1 X 1Gbp/s
이더넷 네트워크 10G	설치가능
운영체제	윈도우 10 64비트
전원	100-240V 50Hz-60Hz
무게	15KG 이하
본 장비는 프로젝트를 이용한 매핑용 영상 상영 프로그램 구동이 가능해야하며 영상 상영 프로그램은 영상뿐만 아닌 오디오 인터페이스를 이용한 멀티 오디오 재생도 6CH 이상 원활하게 재생 될 수 있어야 하며, 아래 Display Server와의 호환을 위하여 동일 회사의 제품으로 해야 한다. ※ 위 사양의 장비 이외에도 본 홀로그램 미디어 아트 상영이 무리 없이 진행 할 수 있는 제품이면 입찰 참여가 가능함

품  명

Display Server

규격

8-CORE 3.6Ghz 16-Thread PC

규 격

프로세서	8-CORE 3.7Ghz 16-Thread
메모리	DDR4 16GB
저장장치 1	SATA3 200GB 이상 읽기 500MB/S / 쓰기 450MB/S 이상
저장장치 2	PCIE3.0X4 2TB 이상 읽기 3400MB/S / 쓰기 2900MB/S 이상
비디오 메모리	GDDR5 8GB 이상
비디오 출력	DisplayPort 1.4_4개
이더넷 네트워크	1 X 1Gbp/s
운영체제	윈도우 10 64비트
전원	100-240V 50Hz-60Hz
무게	15KG 이하
본 장비는 프로젝트를 이용한 매핑용 영상 상영 프로그램 구동이 가능해야하며 영상 상영 프로그램은 영상뿐만 아닌 오디오 인터페이스를 이용한 멀티 오디오 재생도 6CH 이상 원활하게 재생 될 수 있어야 하며, 아래 Production Server와의 호환을 위하여 동일 회사의 제품으로 해야 한다. ※ 위 사양의 장비 이외에도 본 홀로그램 미디어 아트 상영이 무리 없이 진행 할 수 있는 제품이면 입찰 참여가 가능함

품  명

4k Monitor(21:9)

규격

4K(21:9)

규 격

화면크기	34인치 이상(86-87)
해상도	3440X1440 이상
주사율	최대 100Hz
화면종류	LED
화면비율	21:9
응답속도	4ms
곡면형	커브드
명암비	3000:1
단자	DisplayPort, HDMI, USB, 썬더볼트3, 썬더볼트
전원	100-240V 50Hz-60Hz

품  명

Audio Interface(오디오 인터페이스)

규격

10Ch out

규 격

입력 단자	balanced 1/4" or XLR 택1 X 8CH 이상 ADAT X 8CH 이상 S/PDIF X 2CH 이상
출력 단자	balanced 1/4" X 8CH 이상 ADAT X 8CH 이상 S/PDIF X 2CH 이상
샘플 레이트	44.1KHz, 48KHz, 88.2KHz, 96KHz, 176.4KHz, 192KHz
기타 입출력	Word Clock Output(BNC) X 1CH MIDI(Spin DIN) X 2CH

본 장비 1대를 이용하여 총 6ch 이상의 오디오 출력이 가능해야하며,

위 Display Server 와 호환되어야 한다.

품  명

Speaker

규격

5인치 이상

규 격

구성	2way
자유 필드 주파수 응답 +- 6dB	46khz-24khz
자유 필드 주파수 응답 +- 3dB	52khz-21khz
전원 설계	액티브(파워드)
크로스 오버 주파수	2.0khz
크로스 오버 슬로프	24dB/OCT: 4th order
입력	XLR, 1.4" / analog
임피던스	10k Ohms in position 94/108dB SPL at 1m 20k Ohms in position 100/114dB SPL at 1m
입력 게인 컨트롤	0db / -15db SPL
출력 레벨 컨트롤	94, 100, 108, 114 db SPL
최대 입력 레벨	94 dB SPL / +24dBu
디지털 컨버터	24bit DAC
전원공급장치	110-240v 50-60Hz

품  명

Woofer Speaker

규격

10인치

규 격

구성	1way
자유 필드 주파수 응답 +- 6dB	16hz-800hz
자유 필드 주파수 응답 +- 3dB	18hz-750hz
전원 설계	액티브(파워드)
크로스 오버 주파수	80hz fixed or 60 - 100Hz
크로스 오버 슬로프	24db / oct:4th oder
입력	XLR x 2
디지털 입력	BNC(75Ohm), AES3,S/PDIF
디지털 아웃	BNC(75Ohm), AES3
디지털 감도	-18dBFS = 100dB SPL at 1m
출력 레벨 컨트롤	91.100.108.114dB SPL

품  명

Audio MIXER

규격

Digital Consol

규 격

Inputs
input Processing Channels	32 input Channels, 8Aux Channels 8FX return Channels
Output Processing Channels	16
16 aux buses, 6 matrices, main LRC	100
Internal Effects Engines (True Stereo / Mono)	16
Internal show automation (structured Cues / Snippets)	500/100
Internal Total Recall Scenes (incl. Pre amplifiers and Faders)	100
Signal Processing	40-bit Floating Point
A/D Conversion(8-channel, 96Khz ready)	114dB Dynamic Range(A-weighted*)
D/A Conversion(stereo, 96Khz ready)	120dB Dynamic Range(A-weighted*)
I/O Latency(Console Input to Output)	0.8ms
Network Latency (Stage Box in > Console > Stage box Out)	1.1ms
Microphone pre amplifier(XLR)	32
Talk back Microphone Input(XLR)	1
RCA Inputs / Outputs	2
XLR Outputs	16
Monitoring Outputs(XLR/ TRS Balanced)	2(stereo)
Digital AES/EBU Output(XLR)	1
AES50 Ports	2
Expansion Card interface	32 Channel Audio Input / Output
ULTRANET P-16 Connector (No Power Supplied)	1
MIDI Inputs / Outputs	1

규 격

USB Type A(Audio and Data Import / Export)	1
USB Type B(Audio and Data Import / Export)	1
Ethernet, RJ45, rear panel, for remote control	1
Frequency Response @ 48khz Sample Rate	0dB to -1db(20Hz-20kHz)
Dynamic Range, Analogue In to Analogue Out	106 dB(22Hz-22kHz, unweighted)
A/D Dynamic Range, Output (Typical)	109 dB(22Hz-22kHz, unweighted)
Crosstalk Rejection @ 1kHz, Adjacent Channels	100dB
Output Level, XLR Connectors (Nominal / Maximum)	+4 dBU / +21 dBu
Output impedance, XLR Connectors (Unbalanced / Balanced)	50ohm / 50ohm
input impedance, TRS Connectors(Unbalanced / Balanced)	20kohm / 40kohm
Non-Clip Maximum input Level, TRS Connectors	+21 dBu
Output Level, TRS(Nominal / Maximum)	+4 dBu / +21dBu
Output Impedance, TRS(Unbalanced / Balanced)	50ohm / 50ohm
Residual Noise Level, Out 1-16 XLR Connectors, Unity Gain	-85 dBu 22 Hz - 22kHz unweighted
Residual Noise Level, Out 1-16 XLR Connectors, Muted	-88 dBu 22 Hz - 22kHz unweighted
Residual Noise Level, Out 1-16 XLR Connectors XLR Connector	-83 dBu 22 Hz - 22kHz unweighted
Switch-Mode Power Supply	Auto-Ranging 100-240 VAC (50/60 Hz) +-10%
Power Consumption	120w
Standard Operating Temperature Range	5℃ - 40℃

본 기기는 ① 32개의 동시 XLR 입력 채널이 있어야 하며 ② 32개의 마이크

프리앰프가 내장되어 있어야 한다. ③ 최대 96 입력 96 출력을 허용하는

AES50 네트워킹이 포함 되어 있어야 한다. ④ 아웃 풋 채널은 16개 이상이어야 한다.

※ 위 사양의 장비 이외에도 인터페이스에서 6ch의 소스를 받아 출력

가능하면 입찰 참여가 가능함.