「올림픽공원 벨로드롬 시설개선공사」

설계공모지침서

2022. 10.

-  목          차  -

제1장 사업개요

1. 사업의 목적	1

2. 사업의 개요	1

제2장 설계공모 개요 및 방법 등

1. 설계공모의 목적	3

2. 설계공모 방식	3

3. 설계공모 참가자 자격 및 설계공모 일정	3

4. 설계공모 응모신청서 등록	3

5. 현장설명	3

6. 질의회신	3

제3장 설계지침

1. 기본방향	5

2. 사전조사 검토사항	5

3. 설계범위	6

4. 건축계획	7

5. 기술 분야별 지침	12

제4장 작품심사 및 당선작 선정

1. 입상작 및 시상	18

제5장 기타 특기사항

1. 당선 이후 조건	19

2. 제출 작품에 대한 지적 소유권	20

3. 기타, 설계공모 관련 지침	21

제6장 각종서식

〔서식 1〕 대표자 선임계	22

〔서식 2〕 공동응모협정서	23

〔서식 3〕 위임장	25

〔서식 4〕 사용인감계	26

Ⅰ	사업개요

1. 사업의 목적

[기능회복] 노후화로 기능 상실된 경기장을 국제규격 사이클 경기장으로의 활성화

[올림픽 유산 가치 증대] 증가하는 체육·공연 등의 문화수요 반영을 통한 올림픽유산의 가치 증대

[스포츠·문화 복합공간 건립] 효용성 증대로 수익성 개선을 통한 지속가능성 확보

2. 사업의 개요

가. 공 모 명 : 올림픽공원 벨로드롬 시설개선공사 설계용역

나. 발주기관 : 국민체육진흥공단

다. 위    치 : 서울특별시 송파구 올림픽로 424 (방이동) 올림픽공원 내 벨로드롬

- 도시지역, 자연녹지지역, 도시계획시설 내 체육문화구역

라. 시설개요

1) 대지면적 : 전체 580,852.80㎡

2) 건축면적 : 전체 70,822.60㎡ (벨로드롬 : 15,989.80㎡)

3) 연 면 적 : 전체 155,950.70㎡ (벨로드롬 : 26,208.68㎡)
(전체 연면적 ±3% 범위 내, 각 실별 ±10% 범위 내에서 조정가능)

용도별 구분			기존 시설	기본계획(안)
연 면 적 (㎡)	경기 및 관람시설 ⓐ	관람시설	84.86	5,451.44
		경기시설(인필드/트랙)	-	6,244.21
		계	84.86	11,695.65
	경기지원시설 ⓑ	선수지원시설 및 경기운영시설	4,680.70	3,541.79
		계	4,680.70	3,541.79
	활성화(수익)시설 ⓒ	공연지원시설	-	268.95
		임대형 상업 및 사무시설	(3,485.50)	1,022.61
		계	-	1,291.56
	전용면적 (ⓓ=ⓐ+ⓑ+ⓒ)		4,765.56	16,529.00
	공용면적 ⓔ		5,906.44	9,679.68
	총 합계 (ⓓ+ⓔ)		10,672.00	26,208.68
좌석수			6,000석	6,184석
트랙재원			길이 333.33m / 폭 7m	길이 250.00m / 폭 8m
구조			철근콘크리트조	철근콘크리트조, 철골조

4) 규    모 : 지하 1층, 지상 3층

5) 주 용 도 : 문화 및 집회시설 (자전거경기장)

6) 건 폐 율 : 현재 12.19% (법정 : 20% 이하)

7) 용 적 률 : 현재 19.67% (법정 : 50%이하)

8) 주차대수 : 전체 2,018대 (벨로드롬 : 66대)

마. 추정 공사비 : 37,500백만원(부가세 포함)

- 건축, 토목, 조경, 기계설비, 전기, 통신, 소방, 폐기물처리, 철거, 공연 인프라 설비, 내부환경개선, 안전관리비 등에 대한 총공사비이며, 각종 인입에 따른 시설분담금 포함

- 기재부 총사업비 협의 등 발주기관의 사정에 따라 공사비 변경예정이며, 공사비 증가에 따른 설계비용 변경 없음

사. 추정 설계비 : “공고서에 따름”

- 제반분야 계획, 중간, 실시설계비 : 건축, 구조, 토목, 조경, 기계, 전기, 통신, 소방, 공연 인프라 등

- 설계 사전 조사 업무(지질조사비 등) 포함

- 각종 심의와 인․허가, 인증 및 필요시 문화재현상변경에 대한 협의 및 수행

- 각종 평가(교통영향평가 등)의 수행 협조

- 건축과 관련된 도시계획 인허가(세부시설 조성계획 변경, 실시계획 인가 등)  수행 협조

- 기술제안 입찰안내서 작성 비용 일체 포함

아. 공모기간 : “공고서에 따름”

자. 설계기간 : 착수일로부터 360일(공휴일 포함, 계획 및 중간설계 180일, 실시설계 180일)

※ 총예정사업비 및 설계용역비는 발주기관의 사정에 따라 변경될 수 있음

[기본계획 상 설계방향]

구분	계획 주안점
외관	지붕 설치를 통한 돔 지붕 구성 방안 모색 투명한 커튼월 입면으로 구성하여 지역 주민의 자연스러운 유입을 유도 외관 도색 또는 외장재 교체하여 올림픽공원과 연계한 외관 디자인 계획
내부공간	주요 구조부 보수 및 보강 트랙 변경 (333.33m → 250.00m)에 따른 내부공간 변경 전문체육시설로서의 기능 확보를 위해 A동(경기지원시설), B동(활성화시설)의 분리 배치 기존 실외 복도를 실내화하여 미관을 개선하고, 시설의 유지관리를 용이하게 함
외부공간	대지 레벨차 및 올림픽공원의 전체 배치를 고려하여 진입 동선을 계획 올림픽공원 내 광장에서 주진입 계획 및 남2문 측에서의 부진입 계획 대지 레벨차를 이용하여 선큰(SUNKEN)을 계획, 임대형 상업시설(Shop)으로의 접근성을 강화함 공연 관람객, 일반 방문객 및 선수, 경기운영진과의 진입동선 구분하여 배치
설비계획	돔 지붕 설치로 인한 내부화를 고려한 냉·난방 설비 설치 국제경기 및 콘서트, 뮤지컬 공연을 위한 조명 및 음향 설비 친환경적인 설비 계획

Ⅱ	설계공모 개요 및 방법 등

1. 설계공모의 목적

가. 올림픽공원 벨로드롬 본연의 기능을 확보하여 전문체육시설로서 정체성을 회복하고 시대적 요구와의 부합성 측면에서 공연 및 각종 행사 개최에 필요한 제반시설을 갖춘 다목적 복합문화시설로서 독창성과 예술성이 반영된 미래지향적인 시설을 설계하기 위해 시행함

2. 설계공모 방식 : 일반설계공모

가. 「건축서비스산업진흥법」 제21조, 시행령 제17에 의거 고시한 건축 설계공모 운영지침(국토교통부 고시 제2021-872호), 조달청 기술자문위원회 설치 및 운영규정, 조달청 설계공모 운영기준에 정하는 바에 따름

나. 이 공모에 당선된 계약상대자는 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙 제44조(입찰무효)에 의거 이 사업과 관련하여 추후 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제98조 제2호의‘실시설계 기술제안’또는‘기본설계 기술제안입찰’에 참가할 수 없다.

다. 당선자는 위 호에 따라 선정된 시공자(동반 계약상대자 포함)에게 자료인계 등 관련업무에 적극 협조해야한다.

3. 설계공모 참가자 자격 및 설계공모 일정

조달청 공고에 따름

4. 설계공모 응모신청서 등록

가. 응모자는 주소, 연락처가 변경되었을 경우 변경사실을 관리자에게 통지하여야 함

5. 현장설명

가. 일시 : 조달청 공고에 따름

나. 장소 : 서울특별시 송파구 올림픽로 424 올림픽공원 내 벨로드롬 현장

다. 참가자격 : 대표자로서 건축사면허사본 1부 지참.

(위임받은 자가 참석할 경우 위임장 및 재직증명서 제출)

라. 내용 : 설계공모 지침의 주요내용 및 현지 대지조건 등 설명.

※ 설계공모지침서 출력하여 참석.

6. 질의회신

가. 질의기한 : 조달청 공고에 따름

나. 접수방법 : [서식 01] 질의서 양식에 의한 이메일 접수에 한함

- 담당자 이메일 taehong17@kspo.or.kr (담당자 민태홍 : ☎ 02-410-1371)

※ 접수사실을 전화 등으로 반드시 확인

다. 질의서에 대한 답변사항은 본 설계공모의 지침서와 동일한 효력을 가짐.

라. 유의사항

- 질의는 지정된 질의 접수기한에 1회에 한하며, 질의자의 회사명, 주소, 응모 대표자 성명, 전화번호 등을 기재하여야 함. 공동응모의 경우 대표자를 통해 질의하고 한글을 사용하여 명확히 작성하여야 함

마. 질의회신 : 조달청 공고에 따름

※ 질의서에 대한 답변사항은 응모신청자 전원이 열람할 수 있도록 우리 발주기관 홈페이지(kspo.or.kr 내 공지사항)에 일괄 게재하며, 개별회신은 하지 않음

바. 설계공모 기간 중 발생하는 자료나 정보는 우리 발주기관 홈페이지에 게재 할 예정이므로, 공모참가자는 이를 확인해야 할 의무가 있으며, 미확인으로 인하여 발생하는 책임은 참가자에게 있음

- 다음 장에서 계속 -

Ⅲ	설계지침

1. 기본방향

가. 올림픽 유산 중 하나인 벨로드롬의 상징성 및 자전거 전문 경기장으로서 기능 추구

나. 올림픽공원 이용객, 지역주민, 사이클 동호회 회원 간 다양한 체험과 소통이 가능한 공간계획

다. 공연·행사·전시가 가능한 복합 문화공간 조성으로 올림픽공원 내 주변시설 연계 강화

라. 세계적인 이상기후(강우, 강설, 침수, 강풍 등)에 대비가 가능한 시설 추구

마. 친환경, 탄소중립, 미래지향(코로나 등 방역대비 구획 등) 시설 추구

2. 사전조사 검토사항

계약상대자는 다음의 사항에 대한 사전조사를 실시하고 조사된 제반사항을 충분히 검토하여 설계에 반영하여야 하며, 그 조사결과를 문서로 제출한다.

가. 지반검토사항

- 지반의 성질

- 지내력

- 하수 수위 및 수량

- 동결심도

- 지하 매설물

- 지반의 성질에 따른 주위에 피해가 없는 암터파기(발파) 공법

나. 급․배수계통의 조사

- 시수원의 조사

- 배수 및 오수처리 계통조사

다. 냉․난방공급 관계 조사

라. 동력 공급원의 조사

- 전원인입 조사

- 수․변전설비 용량 재검토 및 조사

마. 사용자재 및 장비의 공급원 조사

- 골재 채취원

- 토취장 위치

- 건설장비 동원 상황

- 기타 사용자재의 공급원

바. 통신 공급원 조사

- 인입위치 조사

- 전화 및 LAN선로 조사

사. 방송 공급원 조사

- 위성방송설비 위치 조사

- 선로 구성관계 조사

아. 주변 하수 및 기반시설 전체와 주변토목 마감공사에 대한 조사

3. 설계범위

가. 지붕공사

1) 국제사이클연맹(UCI)에서 규정하고 있는 국제공인시설 기준을 충족하는 자전거 경기장으로서 외부환경의 영향을 최소화하기 위한 실내화 방안이며, 대공간 장스팬 무주공간을 활용한 콘서트, 전시회 등 각종 체육·문화행사를 유치할 수 있는 안전성이 확보된 실내공간 조성을 전제로 함

2) 실내공간 조성을 위한 지붕구조물 설치는 철골트러스 구조를 전제로 하되 시공안정성, 형태적·역학적, 경제성을 감안하여 지붕구조시스템의 대안을 제시할 수 있음

3) 공연설비, 무대시스템 관련 장비 등을 양중할 수 있는 인프라 구축을 고려하도록 함

나. 경기장 내부 및 무대장비

1) 경기장 내부 인필드 영역은 다목적 활용 및 향후 설치·운용, 유지관리를 감안 진입동선 및 공간 배치를 고려하도록 함

2) 기존 트랙(333m)을 철거하고 국제공인규격에 부합한 실내형 250m 트랙 설치를 계획하도록 함

3) 노후된 관람석 의자를 전면 교체하며, 좌석 수가 감소하지 않는 범위에서 가족석(테마석), 장애인석의 추가 설치, 추가로 인필드 내 가변형 좌석 설치를 고려하도록 함

4) 소음의 외부 유출을 방지하고 내부 공연(행사) 진행 시, 잔향시간을 고려하여 내부 흡음공사를 고려하도록 함

다. 부대시설

- 경기장 기능 원복 및 시설용도 추가에 따른 편의공간, 대기실, 공연 관련 지원공간 등 각종 부대시설 설치를 고려하도록 함

라. 설비 조건

- 기존시설 현황 검토를 통해 경기장 내 냉·난방 및 급탕설비, 전기설비 등의 교체 및 개보수를 고려하도록 함

4. 건축계획

가. 일반사항

1) 벨로드롬의 기능은 원복(피스타 330m ▸ 250m(국제공인 규격)로 교체)하고 전천후 다목적 복합문화시설의 기능을 수행하기 위해 지붕구조물을 설치하도록 함

- 피스타는 목재 또는 아스팔트 등의 장단점 비교 후 관계 연맹 자문을 통하여 확정

- 국제사이클연맹(UCI)에서 규정하고 있는 국제공인시설 규정 충족 중요(설계 중 UCI 예비인증 득, 공사완료 시 UCI 본 인증 득 조건)

- 실내공간 조성을 위한 지붕구조물 설치는 철골트러스 구조를 전제로 하되 시공안정성, 형태적·역학적, 경제성을 감안하여 지붕구조시스템의 대안(케이블 막 등)을 제시할 수 있음

2) 전문공연장 활용을 위해 공연관련 무대, 음향, 조명 등 기초 인프라를 구축할 수 있도록 하며, 상징성, 공공성, 경제성, 안전성 등을 고려하고 관련 법규 및 설계기준 등 제반규정에 적법하게 설계하여야 함 * 하울링 방지 등

3) 올림픽공원 내 주변 건물 및 자연과의 조화, 스카이라인, 시각적 개방감 등을 고려하여 계획하여야 함(올림픽공원 전체 마스터플랜 수립 등 아이디어 포함 시 가점 부여)

4) 기존 벨로드롬 시설을 조사·분석하고 공사로 인한 기존 시설의 구조 안전에 지장이 없도록 구체적인 검토 및 대안을 제시하고 피스타 및 인필드의 다목적 활용을 위해 사용성, 시공성을 고려한 최적 설계가 되도록 계획하여야 함

5) 경제적이고 친환경적인 재료를 사용하되 내구성, 경제성, 안전성이 우수하며 시공성이 용이하고 미관 및 기능적인 면에 부합되는 재료를 선정하여야 함

6) 지속가능한 건축물이 될 수 있도록 친환경 건축 및 에너지 소비 최소화 계획을 하도록 함

7) 불특정 다수가 이용하는 건물임을 고려하여 계획 시 유니버셜 디자인 및 장애물 없는 생활환경 인증 등의 기준에 맞게 적용하도록 함

8) 설계 시, LCC(Life Cycle Cost) 분석을 수행하여 준공 이후 유지관리비 절감방안 마련을 권장하여야 함

9) 우리 발주기관에서 제시한 영역(실)별 기준 면적이 부족하거나 과다하다고 판단되는 경우, 제 영역(실)의 기능 발휘에 지장이 없는 범위 내에서 증·감이 가능함.

- 총 연면적은 제시한 연면적 대비 ±3% 이내에서 조정하도록 함

- 총공사비 범위를 초과하더라도 우수 아이디어는 차후 별도로 제안 받아 공사 추진 예정

10) 인테리어 설계가 필요한 내용은 다음과 같음

- 주출입구 / 로비, 테마존 내 가족관람석 등 각 실은 인테리어적 요소를 연출하고 필요하다고 판단되는 부분을 추가 제시하도록 함

- 다수의 이용자가 사용하는 공간의 경우, 향후 인테리어 트렌드를 고려하도록 하고 이용자 편의를 우선으로 확보하도록 함

11) 공연시설 도입에 따른 주차장 위치, 방식, 차량동선에 대한 고려 및 아이디어 제시

나. 배치계획

1) 올림픽공원 내 각종 기존시설을 고려한 배치계획을 수립하여야 함

2) 지형 조건을 고려하여 보행자/차량/공연 설비 등 진·출입 구역 등 대지이용계획을 결정하여야 함

3) 주변시설물과 일조 등의 고려와 건물 간 및 인접 시설과의 거리 확보, 환경 및 지형과 향에 대하여 충분히 고려하고 건물의 축과 방향은 에너지 관리 측면에서 유리하도록 결정하도록 함

4) 외부의 적정휴게공간과 부대편의시설 설치에 관한 사항을 고려하도록 함

5) 건물의 출입구는 장애자용 편의 통행을 고려하도록 함

6) 수목, 암석 등의 기존 조경재의 활용이 가능한 배치를 고려하도록 함

7) 주변 인접시설과의 연계성이 고려된 배치를 고려하도록 함

- 방화 및 피난을 위한 설계

- 적정 규모의 체육 공간 및 휴식 공간 확보

- 추가 소요시설 면적의 확보 및 적정 배치

- 인접시설과 연계하여 포장시설 배치

8) 사업부지 남측과 북측의 레벨차이를 극복하는 다양하고 창의적인 입체 동선계획을 제안하도록 유도할 것

다. 평·입·단면계획

1) 내부 동선은 관람객과 서비스 / 선수 동선 등을 기능적으로 분리하여 계획함

2) 다중이 이용하는 시설이므로 피난·방화 등 관련법에 의한 저촉이 없도록 재해재난 시, 안전하고 원활한 피난동선을 계획함

3) 상호 관련성을 갖는 기능 단위들을 인접하게 배치하여 기능이 효율적으로 구성될 수 있도록 하고 불필요한 동선이 유발되지 않도록 계획함

4) 벨로드롬 내부 인필드의 새로운 도입 기능을 감안하여 계획함. 공연 등 다목적 활용을 위해 무대 등 설치에 대한 최적의 레이아웃을 고려하여 평면을 구성하도록 함

5) 현재 333m 트랙에서 국제 공인규격 250m으로 축소되는 것을 감안하여 효율적 공간 활용을 계획하며 경기지원시설은 제시된 범위 안에서 자유롭게 배치하도록 함

6) 각 층의 접근성을 강화시켜 영역(실)별 기능 활성화를 도모함, 이동 동선의 편의를 위해 가급적 건물 내부에 단차가 생기지 않도록 계획함

7) 벨로드롬 좌석 배치는 기존 배치를 전제로 하되 좌석 수가 감소하지 않는 범위에서 가족석(테마석), 장애인석의 추가 설치를 고려하여 계획함

8) 내부 벽체 중에서 방화벽, 구조상 내력벽, 방수 등이 필요한 벽체들을 제외한 벽체는 시멘트 벽돌벽이나, 건식 벽체 등으로 계획

9) 코어공간을 제외한 공간계획은 공간구성의 실의 기능성을 고려하여 Module을 적용한 계획이어야 함. 적정한 여유 공간(홀, 로비)을 확보하고 상호 연계적인 동선을 계획함

10) 장애인의 각종시설 이용에 필요한 편의시설을 설치함(ex : 장애인용 세면기-보호받침대와 설치높이를 낮게 조정, 전자감응식 수도꼭지, 장애인 양변기, 장애인 소변기, 자동문, 기타)

11) 엘리베이터는 장애인 편의시설 확보 등을 위해 관계법규를 준수하여 적정 대수 이상을 설치하도록 계획함

12) 형태 위주의 과도한 상징성을 표현하기보다 친근한 아이덴티티를 가진 미래지향적 이미지의 건축물이 되도록 계획함

13) 형태, 재료 색채 등 디자인 요소들은 올림픽공원 내 통일성 있고 조화가 되도록 계획함. 외부 마감재는 에너지효율 및 운영관리 비용 절감을 위한 재료를 사용함

14) 지붕을 비롯하여 건물의 어느 부분도 누수가 되지 않아야 하며 방수, 결로를 고려하도록 함

라. 영역(실)별 면적 구성 및 영역별 지침

해당 내용은 기본계획 및 타당성조사에서 수립한 안임

1) 경기 및 관람시설

- 경기시설은 국제사이클연맹(UCI) 올림픽 벨로드롬 3.6.068 트랙 기준과 3.6.066 재료 기준에 부합하는 길이 250m 피스타 트랙을 적용할 것

단, 피스타 재료의 경우 목재 또는 아스팔트 등의 장단점 비교, 관계 연맹과의 자문을 통하여 확정

- 인필드의 활용도를 높이기 위하여 다양한 활용방안을 제안하고 이에 따라 유동적으로 사용할 수 있는 가변식 좌석을 제안할 수 있음

- 관람시설은 총 6,000석 이상의 고정식 관람석을 계획하고 테마석을 별도로 계획하여 다양한 관람문화를 충족시킬 수 있는 공간으로 조성함. 「장애인・노인・임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률 시행령」에 장애인 등의 이용이 가능한 관람석 또는 열람석은 전체 좌석 수의 1% 이상을 계획할 것

2) 경기지원시설

- 경기지원시설은 경기운영에 있어 요구되는 필요시설로 자전거 정비, 세척, 보관실, 로라실 등으로 구성하며 선수대기실은 사이클 경기 개최 사용인원을 고려하여 계획하고 샤워 및 탈의실, 라커룸을 설치할 것

- 경기운영관련실(운영사무실 등)과 방송장비 및 전산실, 음향실을 설치할 것

- 냉난방, 기류, 조명 등 사이클 경기장으로서의 기능이 확보되도록 할 것

3) 활성화(수익)시설

- 활성화(수익)시설은 공연지원시설과 임대형 상업・업무시설로 구성함

- 공연지원시설은 경기장을 이용하지 않는 비시즌 기간에 공연장으로 활용할 수 있도록 계획하고 공연 관련 장비실 및 대기공간(분장실) 등 공연을 진행하는데 필요한 적정 면적을 제시하여 구성할 것

- 임대형 상업시설(shop)은 벨로드롬 활성화를 위한 시설로서 임대료 수익을 창출할 수 있도록 소매점, 카페 등의 집객시설 등을 층별로 다양하게 제안하도록 함

- 임대형 업무시설은 추후 자전거 유관기관의 사무실로 이용할 수 있도록 계획할 것.

- 다음 장에서 계속 -

<참조> 영역별 면적표(안)

분류		제안규모(㎡)	면적비율(%)	비고
경기 및 관람시설	관람시설	5,451.44	20.80 %	일반관람석, VIP석, 가족관람석, 발매부스
	경기시설	6,244.21	23.83 %	인필드, 트랙
	소계	11,695.65	44.63 %	-
경기지원시설	선수지원시설 및 경기운영시설	3,541.79	13.51 %	자전거 정비실, 운영사무실, 의무실 등
	소계	3,541.79	13.51 %	-
활성화(수익) 시설	공연지원시설	268.95	1.03 %	공연관련장비실, 분장실 등
	임대형 상업 및 업무시설	1,022.61	3.90 %	임대형 상업시설(Shop), 임대형 사무시설(사무실)
	소계	1,291.56	4.93 %	-
전용면적(㎡)		16,529.00	63.07 %	-
공용면적(㎡)		9,679.68	36.93 %	기계/전기실, 홀, 로비, 복도, 화장실, 연결통로 등
제안면적(㎡)		26,208.68	100 %	-

<참조> 층별 면적표(안)

구분		계획면적(㎡)	비고
지하 1층	선수지원영역	1.858.59	자전거 보관실 / 선수대기실 / 심사실 / 샤워·탈의실 등
	전용면적 계	1,858.59	-
	공용면적 계	3,269.33	-
	계	5,127.92	-
지상 1층	경기운영 사무시설	1,149.05	운영사무실 / 회의실 / 실황방송실 / 전산실 / 촬영실 등
	공연지원시설	268.95	공연관계자실 / 대기실
	임대형 상업시설	491.63	-
	임대형 업무시설	424.16	-
	경기시설	6,244.21	인필드 / 트랙
	전용면적 계	8,862.24	-
	공용면적 계	2,745.91	-
	계	11,608.15	-
지상 2층	관람시설	2,239.07	관람석 / 발매부스
	임대형 상업시설	106.82	-
	전용면적 계	2,345.89	-
	공용면적 계	3,151.71	-
	계	5,497.60	-
지상 3층	관람시설	3,212.37	관람석
	경기지원시설	249.91	기자실 / 방송실 / 음향실 등
	전용면적 계	3,462.28	-
	공용면적 계	512.73	-
	계	3,975.01	-
전용면적 계		16,529.00	63.1%
공용면적 계		9,679.68	36.9% / 기계/전기실, 공조실 등은 공용면적에 포함
면적 합계		26,208.68	-

5. 기술 분야별 지침

가. 구조계획

1) 기존 벨로드롬 시설 현황과 관련하여 기실시한 안전점검 및 정밀안전진단 보고서, 보수보강 이력 등을 명확히 분석하여 이를 구조계획에 반영하여야 하며, 공사로 인한 기존 건축물의 구조 안전에 지장이 없도록 구체적인 검토 및 대안을 제시함

2) 구조설계 기준의 적용에 있어 최신의 정부 제정 기준을 우선하여 적용하여야 하며, 구조설계 기준은 건축법 및 건축법시행령, 건축구조기준(국토교통부), 구조설계기준(KDS 14 00 00), 콘크리트구조 해석과 설계 원칙(KDS 14 20 10), 강구조 부재 설계기준(KDS 14 31 10) 등을 적용하고, 국내기준에 규정되지 않은 사항에 대해서는 외국 기준을 준용할 수 있음

3) 안전성, 기능성을 고려한 경제적인 구조이어야 하며, 추정공사비를 고려해 건축물의 형태 및 상부구조물 구조 시스템을 적용해 공사비 절감방안을 계획함

4) 무대설비의 설치 하중을 고려한 구조설계의 안정성을 확보하고 구조의 안전과 유지관리의 편의를 위한 관리시스템 계획함

5) 건물의 골조는 기존 건물의 기능에 부합함과 동시에 지진력 등 외력에 효율적인 구조계획으로 안전성, 경제성 및 건물의 구조적 합리성을 추구하여 건물 골조의 구조미를 최대한 추구하도록 계획함

6) 구조설계는 경제적이며 합리적인 구조계획과 정밀한 구조 계산에 의하여 어떠한 경우에도 구조물의 안전이 우선되어야 하며, 관련법규의 적정치 이상으로 처짐, 진동, 소음 현상 등이 발생하여서는 안 됨

7) 모든 공정은 일반적인 방법으로도 시공할 수 있는 구조로 하며, 특수공법을 택할 경우에는 시공 안전성, 경제성 등을 비교 검토할 수 있는 자료를 제시.

8) 장스팬구조는 합리적인 구조시스템을 적용하고, 비정형 구조물의 경우 응력 집중현상 등을 피할 수 있는 구조방식을 채택 또는 이를 보완하는 방법을 제시함

9) 기존 건축물(조명탑 포함) 철거 계획을 수립하여 철거되지 않는 기존 구조체의 보수 보강 계획과 새로운 구조체가 생성되는 부분을 포함한 구조안정화 대책을 수립함

10) 공기단축 및 공사비 절감 등 경제성을 확보하고, 구조부재의 단순화를 통하여 현장 시공성을 높일 수 있도록 계획함

11) 지붕 마감재 및 건물의 외벽마감재 등은 태풍, 폭우, 폭설 시 하중 지지력이 취약한 중심부에 설계기준 범위 내의 하중이 가해져도 안전한 구조로 해야 함

12) 지반조사(탄성파시험법)를 실시하여 얻어진 지반정수를 활용하여 내진설계를 실시해야 하며, 관련 법에서 정한 규정을 반드시 준수해야 함

13) 외력 또는 온도 변화로 인한 구조체의 변형을 최소화하기 위하여 익스팬션 조인트를 설치하거나 이에 갈음할 수 있는 구조형식 및 근거를 제시함

14) 고정하중, 활하중, 적재하중, 지진하중, 풍하중, 적설하중 등을 고려하여 구조재 및 마감재 등의 실재중량을 계산하여 적용하며 각 영역(실)의 기능을 고려하여 충분한 하중을 견딜 수 있는 구조로 계획함

나. 토목계획

1) 기존 지형여건, 지반조건, 공동구, 지하 지장물을 고려한 경제적인 토공사를 계획함

2) 포장 재료는 내구성이 강하며 친환경적인 재료를 계획함

3) 옥외 주차장은 이용자의 편의와 서비스 차량을 고려하여 배치함

4) 계획부지 전체에 대한 원활한 배수 계획함

다. 조경계획

1) 기존 녹지 현황조사 및 보존 계획을 수립함

2) 올림픽공원 자연환경 연계한 친환경적 녹지공간을 조성, 계획함

라. 기계설비 계획

1) 냉난방 설비 : 공연장의 특성을 고려하여 소음, 진동 등의 영향을 최소화함으로써 정숙하고 쾌적한 실내 환경이 유지될 수 있는 시스템을 선정함

2) 환기시스템 : 환기설비는 양호한 공기질을 유지할 수 있도록 충분한 용량을 권장하며, 실별 용도를 고려하여 환기목적에 적합한 환기방식을 채택하고, 특히 공연 시 무대 연출을 위한 연기, 안개 등을 효과적으로 제거할 수 환기시스템을 고려하고, 지붕 상부 고임열을 배기할 수 있도록 계획함

3) 급수 및 급탕 설비 : 급수 급탕배관은 적정 수량 및 수압으로 공급을 계획하고, 위생기구별 최소 소요 압력 이상으로 계획함

4) 위생기구설비 : 위생기구는 관계법규에 따라 절수형 기기를 사용함을 원칙으로 하며, 동파의 위험이 없도록 동파방지 계획을 수립합

5) 오·배수설비 : 옥내에 설치되는 배수배관과 오수배관은 분리하여 계획하고, 원활한 배수가 이루어질 수 있도록 배관 구배를 유지하며, 옥외에 연결되는 토목배관 위치 및 레벨을 고려하여 계획함

6) 소방설비 : 소방기본법, 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 등 최근의 관련법규를 준수하고, 화재발생시 초기 대응력을 높이고 화재로부터 인명 및 시설물을 최우선으로 보호할 수 있도록 계획함

7) 자동제어설비 : 자동제어 시스템 간 통신방식은 표준형 또는 개방형 프로토콜을 사용하고, 기존 시스템과 상호 호환성을 확보하도록 함

8) 소음진동대책 : 공연 진행 시, 정숙한 음환경 조성을 위해 무대부에 설치되는 송풍기는 소음 및 진동이 적은 장비를 최우선으로 선정하고, 방음·방진 설비를 적용함

9) 배관 및 닥트의 보수관리가 용이하도록 충분한 공간과 점검구 확보하도록 함

10) 기계장비는 에너지고효율인증제품을 기본으로 하고, 불가피할 경우 에너지효율이 우수한 제품을 우선적으로 적용함

11) 기존 설비를 이용하여 사용하는 곳이 많이 있으므로 사전조사를 충실히 하여 전압이나 사용전력이 문제되지 않도록 계획함

12) 추가로 설치되는 공조설비는 용도별, 실별 제어가 가능토록 하고, 자동제어를 통해 중앙에서 관리가 될 수 있도록 계획함

마. 전기설비 계획

1) 전력인입 및 증설에 관한 계획

2) 수변전설비 및 예비전원에 관한 계획

3) 자동조명제어 시스템을 설치하여 경기장 조명기구를 ON/OFF 제어

4) 모든 전기기기의 제작 및 설치는 관련규정에 명시된 기준을 적용함

5) 시설물의 안정적인 전력공급을 위해 충분한 용량의 전원설비를 구성하여 주·야간 운영에 지장없는 최상의 전기설비를 갖추도록 함

6) 전기사고의 사전예방 및 사고 시 파급 구간 최소화로 경기 및 공연 등 기타 활용에 지장이 없는 Back-up 전원 시스템을 구축함

7) 인명의 안전과 보호에 우선을 두며, 유지보수가 용이하여야 하고 에너지 절약 및 친환경적으로 설치되어야 함.

8) 경기장 조명설비와 전등 설비는 자전거 경기를 위한 스포츠시설 기준(국제기준 고려) 및 공연장에서 정한 조도기준을 충족하여야 함.

9) 경기장 운영에 필요한 전기용량과 조명, 음향, 영상 등 공연시 필요한 전기용량 추가확보 및 안전한 공급을 위한 전력 케이블 분리하여 포설함

10) 공연시 조명, 음향, 영상 등에 필요한 전력을 인입할 수 있는 수배전반 설치를 고려하고 수배전반 1차측에 발전 차량에서 발전전원을 연결할 수 있도록 케이블 연결 단자 설치

11) 전력설비 제어시스템과 경기장내 모든 조명설비 제어시스템을 채택하여 효율적이고 경제적으로 운영

12) 공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정 제11조 ⑤항에 따라 수전용량 1000KW 이상 시 계약전력 5% 이상 규모의 에너지 저장장치(ESS)를 설치. 공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정 제6조 제4항. 연면적 10,000㎡ 이상은 BEMS를 설치를 고려하여야 함

13) 건축물의 에너지절약 설계기준 제10조 6항 및 [별지 1호 서식. 에너지절약 계획 설계 검토서] 2. 에너지 성능 지표 (EPI : Energy Performance Index) [별표 1호 서식] 다.전기부문, 10항“분산제어시스템(FMS : Facility Management System. 시설관리시스템) 으로서 각 설비별 에너지 제어 시스템에 개방형 통신기술을 채택하여 설비별 제어시스템 간 에너지관리 데이터의 호환과 집중 제어가 가능한 시스템”채택하여야 함

바. 정보통신 설비계획

1) 신기술, 신공법 적용 계획

2) 주요 기자재 및 장비 적용 계획

3) 모든 정보통신설비의 제작·설치는 관련규정에 명시된 기준을 적용함

4) 스포츠시설 기준 및 공연장 등 관련 기준에 적합하게 계획함

5) 계약상대자는 공연장의 정보통신분야 운영현황 전반을 파악·적용하고 관련규정에서 정하는 내용이 충분히 반영되도록 설계하여야 함

6) 비상방송은 경기장 음향설비와 연동되어 화재시 비상방송을 송출해야 함

7) 인터넷 망 라인은 일반 인터넷, 대한체육회, 벨로드롬 협회, 일반방송 송출망, 올림픽경기 방송 송출망 등을 관련 규정에 맞게 구축

8) 인터넷 망에는 해킹방지 시스템을 구축

9) 경기장 및 사무실에 무선 AP설비와 AP 콘트롤 시스템을 구축

10) 경기장 입구 및 내부에 경기장 안내설비를 구축

11) 경기장 및 공용부와 사무실에 전자시계설비를 구축

사. 소방 설비계획

1) 소방시설은 소방법령, 화재안전기준(NFC), 기타 관련규정에 명시된 기준을 적용함

2) 신기술을 적용하여 최신 시스템 구성

3) 주소형 감지기 또는 적응성 감지기를 설치해 신속한 초기화재 진압에 적합한 설계

4) 소방시설공사와 관계되는 건축, 토목, 기계, 전기, 정보통신설비 등의 설계를 검토하고 재산과 인명의 보호에 적합한 계획이 되도록 설계

5) 방화 구획은 평면·단면계획, 내장계획, 구조계획에서 검토하고, 화재의 연소확대 방지에 적합한 시설이 되도록 함

6) 소방시설은 화재의 조기경보·초기소화·본격소화·피난 및 구조구급과 유지관리를 고려하여 계획함

7) 차후 건축물의 확장 및 변경이 있을 때에 대응하기 쉽고 점검 및 보수에 편리하도록 계획하고 유지관리에 편리한 시설이 되도록 설계함

아. 공연장비 및 객석계획

1) 공연무대장치, 음향, 조명장치 등은 다양한 공연 및 행사를 할 수 있는 적정 시스템을 구축하되 각종 규모에 맞는 행사를 고려하여 계획함. 단 본 설계용역은 외부 공연대행사(기획사)에서 구비된 음향, 무대 기계 등의 자가 장비를 별도 설치할 수 있는 최소 인프라 구축을 전제로 함

- 무대기계, 무대조명, 건축․전기음향 전문가 컨설팅.

- 공연장 계획에 따른 각종 Batten, 건축음향계획, 지붕 및 실내 마감재 검토

2) 건축 환경 및 실내 Layout에 맞는 시스템의 적절한 구성이 되어야 하며, 관객과 무대의 일체감 조성, 운영자의 편리성을 보장

3) 공연장 운영이 자유롭고 다양화될 수 있도록 호환성, 확장성, 융통성 확보를 위한 제안

4) 무대장비의 모든 시스템은 안전하면서도 다양한 연출효과를 얻을 수 있도록 계획하되 인프라 구축을 기본으로 하고 편리하고 미래지향적인 시스템을 도입하여 올림픽공원 내 공연문화 활성화에 많은 기여를 할 수 있도록 설계

5) 무대시설 및 건축음향은 최적 설계를 위해 공연장 전문 컨설턴트와 협력하여 계획하여야 하며, 공연장 무대시설분야 안전지침 및 기술기준에 적합할 것

6) 공연은 규모, 기획 연출가마다 각각 요구사항이 변하므로 다양한 연출을 위한 무대 시스템을 계획하여야 하며 운영이 자유롭고 다양화될 수 있도록 호환성, 확장성, 융통성을 확보할 것

7) 무대시설이 공연의 장애 요소가 되지 않도록 설계하며, 무대시스템 계획 시 각 분야의 기능(전기, 공조, 조명, 음향, 건축음향 등)이 서로 연계, 보완되어 성능 발휘에 문제가 발생하지 않도록 설계.

8) 특수설비인 무대기계, 무대조명, 무대음향, 무대영상 관련 필요한 전원은 공연 부하의 특성을 고려하여 적정한 용량을 계획하여야 하며, 전력간선은 무대기계, 무대조명, 무대음향, 무대영상이 구분되어 전기 사용이 가능하도록 설계하여야 하고, 특히 고조파로 인해 타 설비에 영향이 없도록 설계

9) 아레나 타입의 공연이나 프로시니엄 타입의 공연 연출이 가능하도록 상부 트러스, 그리드, 리깅시스템을 고려하여 설계.

10) 공연장비 설치 및 철거 시간을 절약할 수 있는 다양한 시설에 대한 방안 제안할 것

11) 무대시설의 설치 하중을 고려한 구조설계의 안정성 확보하고 안전과 유지관리의 편의를 위한 관리시스템 계획

12) 분장실 및 임대사무실에 공연상황 모니터링 및 커뮤니케이션이 되도록 계획하고, 관객을 위한 공용공간에서의 공연안내, 광고, 방송 등이 가능하도록 계획

13) 컨텐츠 제작, 생방송 송출 등 중계차와 연동되어 진행되는 공연을 고려하여 이에 대응할 수 있는 인프라를 계획

14) 설비 작동시, 과도한 진동이 있어서는 안되며 각종 부품은 진동방지 장치를 전제로 설치되어야 하며, 연결부분에는 진동방지 쿠션이나 나일론 너트 혹은 그 유사 상품을 사용해야 함. 진동이 생기는 설비와 베이스 사이에는 방진조치를 취하고 설비구조 설계 시, 구조물의 고정적인 진동률을 감안, 공연 중 진동, 소음이 발생하지 않도록 함. 사전 측정원칙은 관련 표준 규정 방법에 따라 진행

- 다음 장에서 계속 -

Ⅳ	작품심사 및 당선작 선정

1. 입상작 및 시상 ※ 조달청 협의결과에 따라 변경가능

가. 기타 입상작 수는 심사위원회가 정하며 4개 이내로 한다.

나. 기타 입상작의 공모안 작성비용 일부를 보상하기 위하여 예정 설계비의 10%에 해당하는 금액으로 최대 1억원의 범위 내에서 다음 각 호와 같이 지급하여야 한다.

1) 기타 입상작이 4개인 경우 : 공모심사 순위가 높은 순으로 보상금의 10분의 4, 10분의 3, 10분의 2, 10분의 1을 지급

2) 기타 입상작이 3개인 경우 : 공모심사 순위가 높은 순으로 보상금의 10분의 4, 10분의 3, 10분의 2를 지급

3) 기타 입상작이 2개인 경우 : 공모심사 순위가 높은 순으로 보상금의 10분의 4, 10분의 3을 지급

4) 기타 입상작이 1개인 경우 : 보상금의 3분의 1을 지급

※ 제세금 포함 금액이며, 상금에는 사용권료 포함.

※ 설계심사 관계규정

「조달청 기술자문위원회 설치 및 운영규정」(조달청훈령 제2046호, 2022. 5. 2.)

「건축 설계공모 운영지침」(국토교통부 고시 제2021-872호, 2021.6.21.)

「조달청 설계공모 운영기준」(조달청 건설용역과-6283호, 2021.8.27.)

Ⅴ	기타 특기사항

1. 당선 이후 조건

가. 계약

1) 당선작에 대한 설계용역계약은 우리 발주기관의 계약기준에 따름

2) 당선자는 건축, 구조, 토목, 조경 및 설비분야(전기․통신․소방 등)에 대한 자격요건이 있는 관계 법령에 의한 적법 자격요건을 갖춘 계약상대자와 공동도급(분담이행) 하여야 함

3) 본 설계공모와 관련하여 당선자가 제출한 서류 및 작품의 건물면적 등에 허위사실이 발견되거나 건축 설계용역 계약 및 수행에 필요한 법적 요건을 갖추고 있지 못할 경우 설계권을 취소할 수 있으며, 당선작에 대한 사용권한은 우리 발주기관에 있음

4) 당선자는 당선작으로 선정된 사실을 통보받은 후 신속히 우리 발주기관과 설계계약에 관해 협의해야 하며, 특별한 사유 없이 7일 이내 계약하지 않을 경우 포기한 것으로 간주함. 다만 우리 발주기관의 사정, 사업 추진여건에 따라 당선자와 협의하여 계약체결 기한을 조정할 수 있음

5) 당선자가 설계를 진행할 수 없다고 판단되거나 당선자의 사정으로 설계가 수행되지 못할 경우 2등(우수작) 및 3등(가작)에게 순차적으로 설계의 권한을 부여할 수 있음. 이때 이미 상금을 지급한 경우 상금 금액만큼 공제한 금액을 설계비로 지급

6) 당선자로 결정된 후 계획변경 등 우리 발주기관의 사정에 의하여 용역이 중단될 경우 이의를 제기할 수 없으며, 용역 공정률의 정도에 따라 용역비를 정산하여 지급

7) 당선자가 설계를 시행함에 있어 과다설계가 되지 않도록 추정공사비 이내로 함

8) 당선작이 이미 발표된 다른 작품의 전체 혹은 많은 부분을 모방한 작품으로 판명된 경우에는 당선이 취소될 수 있음

9) 본 설계 계약과 관련하여 수반되는 모든 법적 관리, 책임 및 의무사항은 당선자 또는 공동 설계팀의 경우에는 대표 계약상대자에게 있으며, 이를 공동계약상대자에게 승계할 수 없음

나. 설계 진행

1) 설계공모는 설계의 작업을 위한 것으로 당선자는 진행 과정별로 우리 발주기관과 협의하여 설계해야 함

2) 당선자는 심사위원회의 지적사항, 발주부서의 요구사항을 종합하여 당선작에 대한 설계변경 및 보완이 필요한 경우 설계 시 이를 보완, 수정

3) 설계 과정에서 필요한 경우 설계수정, 변경 및 보완을 요구할 수 있으며, 계약상대자는 특별한 사유가 없는 한 이에 따라야 함

4) 우리 발주기관의 기본 방침 또는 운영 방침이 변경되어 설계의 전면적인 변경 또는 설계내용의 부분적인 수정이 필요할 경우 이에 응해야 함

5) 과업기간 중에 시행하는 각종 영향평가, 각종 기술심의, 계획인가, 필요 시 문화재 현상변경 등 관련법 규정을 이행하여야 할 경우 감독원이 요구하는 필요한 자료를 제출해야 하며 기타, 각종 보고회 개최 등 과업으로 지시하는 전반적인 사항은 특별한 사정이 없는 한 이에 따라야 함

6) 당선작의 계약상대자는 이 지침서를 준수해야 하며, 발주기관(자문단 포함)은 설계과정에서 필요한 경우 설계수정, 변경, 보완을 요구할 수 있으며, 계약상대자는 특별한 사유가 없는 한 이에 따라야 한다.

7) 설계의 경제성 등 검토(설계VE)관련하여 「설계의 경제성 등 검토에 관한 시행지침」에 따라 계약상대자는 자료제공 및 수정설계 등과 관련한 업무를 이행하여야 한다.

8) 계약상대자는 공사에서 계획하는 추진일정에 맞추어 각종 심의, 건축허가 등을 위한 설계내용의 설명, 자료보완(조감도 등), 보고, 관계기관 협의, 회의참석, 자료작성에 관한 업무를 수행하여야 한다.

9) 본 설계공모의 당선자가“설계용역”을 수행함에 있어 사전조사를 소홀히 하여 건설공사의 소요비용을 현저히 증가시키거나 과장 및 허위 사실이 확인될 경우 그 계약(자격)을 해지(박탈)  및 행정처분을 할 수 있다.

10) 당선자는 발주기관과의 총 사업비 조정협의, 실시설계 작성에 필요한 기본설계 관련하여 취득한 모든 자료 제공에 적극적으로 협조하여야 한다.

11) 시행기관의 운영 방침이 변경되어 설계의 전면적인 취소 또는 설계 내용의 부분적인 수정이 필요할 경우 이에 응해야 한다.

12) 설계완료 후 최종설계도서 기준으로 조감도, 투시도, 내부투시도 등을 작성하고 최종모형을 제작하여 제출하여야 한다.

13) 설계착수 후 과업수행의 순서는 1차 과업(계획설계 및 중간설계), 2차 과업(실시설계)로 구분 시행한다. (과업설명서 내 특기사항 참조)

14) 기본설계 기술제안 확정 시 당선자는 기본설계 완료에 따라 1차과업 분인 계약금액 50%*로 정산하고, 당선에 따른 실시설계권은 기본설계 기술제안 낙찰자에게 귀속되며 당선자는 이에 응해야 한다.

* 공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준 제6조(설계업무) 참조 : 기본 50%(계획 20%, 중간30%), 실시 50%

2. 제출 작품에 대한 지적 소유권

가. 입상작은 반환하지 않고 우리 발주기관이 보관할 수 있다.

나. 입상작에 대한 저작권 및 사용권 등 법적 소유권은 당해 설계공모에 한하여 발주기관에 귀속함. 또한 발주기관은 출판과 전시를 위해 별도의 허락 없이 입상작을 사용할 수 있다. 단, 입상자 이외의 참가자가 요청할 경우에는 제외할 수 있다.

다. 입상작 이외의 응모작품은 당선작 발표 후 7일 이내에 응모자가 직접 반출

라. 위의 기간 내에 반출하지 않은 작품은 우리 발주기관이 임의로 처분할 수 있으며, 이러한 조치 사항에 대하여 응모자는 어떠한 이의도 제기할 수 없음

3. 기타, 설계공모 관련 지침

가. 본 설계공모는 2개 업체 이상 응모해야 하며, 응모자가 2개 업체 미만인 경우우리 발주기관의 결정에 따라 진행

나. 응모자는 설계공모에 응모 등록함으로써 이 지침서 내용을 승인하는 것으로 간주

다. 본 지침서의 문구 해석상 발주기관과 응모자간에 차이가 있을 경우에는 발주기관의 해석을 우선으로 하고, 기타 명시되지 않은 사항에 대하여는 우리 발주기관이 정하는 바에 따라야 함

- 다음 장에서 계속 -

Ⅵ	각종서식

[서식 1]

대 표 자  선 임 계

□ 대표자 선임

① 소   속 :                       ☎ :

② 성   명 :                       (주민등록번호 : 예)881212-1****** )

③ 건축사 면허번호 :

상기인을 공동대표(응모)자 전원의 합의하에 대표자로 선임하여 국민체육진흥공단에서 시행하는 『올림픽공원 벨로드롬 시설개선공사 설계용역』에 관한 모든 권한을 위임 합니다.

2022년     월        일

□ 공동 대표(응모)자

건축사사무소 대표 건축사           (인)

건축사사무소 대표 건축사           (인)

조달청장(국민체육진흥공단) 귀하

※ 한 설계사무소에 (대표)건축사가 2인 이상 있거나 두 업체 이상의 설계사무소가 공동으로 작품을 제출 시 한 사람의 대표자를 선임하여야 함.

[서식 2]

공 동 응 모 협 정 서

제1조 [목적] 이 협정서는 올림픽공원 벨로드롬 시설개선공사 설계용역을 (    )와 (   )와 (    )가 공동으로 응모하여 업무를 수행함에 있어서 각 업체 및 개인이 준수하여야 할 사항을 정함에 있다.

제2조 [공동응모의 대표업체] 공동응모 대표업체(이하 대표업체와 같다)의 명칭, 사무소의 소재지 등은 다음과 같다.

1. 업  체  명 :

2. 소  재  지 :

3. 대표자성명 :

제3조 [공동응모의 구성원] 대표업체(자)를 제외한 공동응모업체(자)의 구성원 및 참여비율은 다음과 같다.

1. 업체명 :          (소재지 :       대표자 :       참여비율(%) :   )

제4조 [대표업체의 권한] 대표업체는 주관기관 및 제3자에 대하여 공동응모업체(자)의 구성원을 대표하여 문서의 제출 및 수령, 권리의 획득 및 포기 등에 관한 의사 표시 권한을 가진다.

제5조 [효력기간] 본 협정서는 당사자간의 서명과 동시 발효하며, 본 업체(자)는 공모의 이행으로 종결된다. 다만, 당선작으로 결정되어 기본 및 실시설계시에는 실시설계 종료 후 종결된다.

제6조 [의무] 공동응모업체(자)구성원은 제1조에서 규정한 목적을 달성하기 위하여 신의를 바탕으로 성실하게 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제7조 [구성원 상호간의 책임] 구성원은 과업수행과 관련하여 제3자 및 다른 구성원에게 끼친 손해를 구성원 상호간 협의하여 배상한다.

제8조 [권리․의무의 양도제한] 구성원은 이 협정서에 의한 권리․의무를 제3자에게 양도 할 수 없다.

제9조 ①구성원 중 대표업체가 중도에 탈퇴하거나 그 일원의 탈퇴로 응모자격요건에 미달하게 될 경우에는 응모작품을 제출할 수 없다.

② 구성원 중 일원이 중도 탈퇴하였을 때에는 즉시 서면으로 신고하며, 탈퇴업체(자)를 다른 업체(자)로 교체할 수 없다.

제10조 [협정서 작성 및 보관] 위와 같이 공동응모 협정서를 체결하고 그 증거로 협정서 (   )통을 작성하여 각 통에 구성원이 기명날인하여 각각 보관한다.

2022.      .      .

○ 대표업체

업 체 명 :                   (전화번호)

소 재 지 :

대 표 자 :                   (인)

○ 공동응모 업체(자)의 구성원

업 체 명 :                   (전화번호)

소 재 지 :

대 표 자 :                   (인)

[서식 3]

위    임    장

대표자	성 명		주민등록번호
	주 소
	소 속 (업체명)		연락처
대리인	성 명		주민등록번호
	주 소
	소 속 (업체명)		연락처
국민체육진흥공단에서 시행하는 『올림픽공원 벨로드롬 시설개선공사 설계용역』에 응모함에 있어 상기인을 대표자의 대리인으로 위임하였음을 증명합니다. 2022. . . 대표자 : (인) 대리인 : (인) 조달청장(국민체육진흥공단) 귀하
※ 첨부서류 : 재직증명서 1부 ※ 위임장에 사용하는 도장은 대표자 인장과 같아야 함 ※ 대리접수로 인해 발생하는 모든 문제는 대표자 및 대리인이 모든 책임을 짐

[서식 4]

사 용 인 감 계

사용인감	인 적 사 항
	업 체 명 : 주 소 : 대 표 자 :

상기인은 위 인감을 국민체육진흥공단에서 시행하는 『올림픽공원 벨로드롬 시설개선공사 설계용역』에 있어 입찰･계약 및 이에 수반되는 모든 행위에 대하여 위의 인감을 사용하고자 하며, 동 인감을 사용함으로써 민･형사상의 문제가 발생할 경우 상기인이 책임질 것을 확약하고 이에 사용인감계를 제출합니다.

2022년    월      일

주  소 :

상  호 :

대표자 :                         (인)

조달청장(국민체육진흥공단) 귀하