-  무 대 기계  -

오페라극장

장비목록	오페라극장		무대기계 하부 (Stage lift & Wagon system)
품 명	수량	크 기	내 용
오케스트라 승강기 Orchestra Elevator. No1	1	약 2m× 18m	• 상/하부 Platform의 2중 구조로 구성 • 무대레벨에서 지하 -3.3m까지 이동. • 구동방식: Screw-Jack • 이동속도: 0.02m/sec 변속
오케스트라 승강기 Orchestra Elevator. No2	1	약 2.75m× 18m	• 상/하부 Platform의 2중 구조로 구성. • 객석으로 전환가능 무대레벨에서 지하 -3.3m까지 이동. • 구동방식: Screw-Jack. • 이동속도: 0.02m/sec 변속
주무대승강기 Stage Lift	3	Main Lift 5m× 18m/1조 Top Lift 2.5m× 18m/1조	• 상/하부 Platform의 2중 구조로 구성. • 무대레벨(0m)로 부터 상/하 각각 4m이동. • 주무대( 270sq.m)는 3조의 승강기로 분할되며 각 승강기의 상부에는 탑 리프트가 설치되어 경사무대, 계단형태의 무대 구성이 가능. • 구동방식: Rack-Pinion • 수동트랩(trap) 크기 : 1m× 1m, 2m× 1m • 적용하중: 정지시: 45ton, 이동시: 24.2ton/1조 Top Lift : 정지시: 9.85ton, 이동시: 0ton • 이동속도: 0.2m/sec변속 TOP Lift: 0.025m/sec 변속, 이동거리: 500mm
콤펜세이팅 왜건 Compensating Wagon	1	2.5m× 18m	• 무대전면으로 후무대 왜건을 이동시키기 위해 작동되며 2.5m 후진하여 주무대 승강기 위에 고정되어 -330mm 이동 • 적용하중(정지시: 22.5ton) • 이동속도: 0.2m/sec변속
무대막 보관용 승강기 Backcloth Elevator	1	평면넓이: 2.5m× 22m 선반수: 2× 6=12개	• 12개의 설치된 선반에 무대막을 보관하며 필요시 승강기를 상승시켜 소요의 무대막을 인출 • 적용하중(정지시: 43.5ton, 이동시: 12ton) 이동거리: -330mm ~ +6.6m • 이동속도: 0.1m/sec변속 • 구동방식: Rack-Pinion. • 후무대 왜건이 주무대로 이동시 -330mm하강.

장비목록	오페라극장		무대기계 하부 (Stage lift & Wagon system)
품 명	수량	크 기	내 용
좌/우측무대 왜건 Side Stage Wagon	6	5m× 18m /1조	• 주무대 승강기 각 조와 동일한 크기로 motor에 의해 구동 • Cable reel에 의한 motor 동력 및 조명용 전원공급 • 단독 및 그룹운전가능 • 적용하중(정지시: 27ton, 이동시: 5ton), 이동거리: 24m - 주무대 위에 있을 시 허용하중: 5톤 • 이동속도: 0.4m/sec변속
무대높이 보상 승강기 측 무대 Compensating Lift Side Stage.	6	5m× 18m /1조	• 측 무대 왜건의 이동을 전후하여 -330mm 승, 하강되어 측 무대의 높이를 0m레벨로 일정하게 유지시킴 • 적용하중(정지시: 45ton, 이동시 2ton), 이동거리 : -330mm • 구동방식: 캠&롤러 • 이동속도: 0.025m/sec고정
후 무대 왜건 (턴 테이블) Rear Stage Wagon (Turn Table & Ring)	1	15m× 18m 턴테이블 직경:10m 링 직경: 14m(폭:2m)	• 회전판과 폭 2m의 회전 링을 갖춘 이동용 회전무대 • 주무대로 이동하며 동시에 회전 가능 • Cable Reel에 의한 motor 동력 및 조명용 전원 공급 • 적용 하중(정지시: 81ton. 이동시: 10ton), 이동거리: 25m (콤펜세이팅 왜건위치까지) - 주무대 위에 있을 시 허용하중: 10톤 • 이동속도: 0.4m/sec변속 • 턴 테이블, 링 회전속도: 1.0m/sec변속
무대높이 보상 승강기 후 무대 Compensating Lift Rear Stage	1	15m× 18m	• 후무대 왜건의 이동을 전후하여 -330mm 승, 하강되어 후무대의 높이를 0m레벨로 일정하게 유지시킴 • 적용하중(정지시: 135ton, 이동시: 2ton) • 구동방식: 캠&롤러 • 이동속도: 0.025m/sec고정
무대높이 보상 승강기 주무대 Compensating Lift Main Stage	6	5m× 6m	• 측 무대 왜건이 주무대로 이동할 수 있도록 -330mm 승/하강되어 주무대의 높이를 0m레벨로 일정하게 유지시킴. • 적용하중(정지시: 15ton, 이동시: 2ton) • 구동방식: 캠&롤러 • 이동속도: 0.025m/sec고정
무대높이 보상승강기 Compensating Lift between main & Rear	2	2.5m× 18m	• 후 무대 왜건이 주무대로 이동 할 수 있도록 -330mm 승/하강되어 무대의 높이를 0m레벨로 일정 하게 유지시킴 • 적용하중(정지시: 22.5ton, 이동시 : 2ton) • 구동방식: 캠&롤러 • 이동속도: 0.025m/sec고정

장비목록	오페라극장		무대기계 상부 (Flying System)
품 명	수량	크 기	내 용
머리막 장치 Pelmet driving system	1	18.3m	• 방화막(safety curtain) 전면에 위치 • 구동방식: Winch Type • 허용중량 : 500kg • 이동속도 : 0.5m/sec 변속
프로시니엄 타워 Proscenium Tower	2	2.1m× 0.9m × 12.5m	• 무대의 상, 하수에 각각 위치하여 무대의 폭을 조정. (13m~18m 조정가능) • 이동속도: 0.05m/sec 변속 • 구동방식: 랙(슬라이딩 휠) • 3단의 Platform이 있어 조명작업이 가능.
프로시니엄 브릿지 Proscenium Bridge	1	6.6m× 18.124m × 1.075m	• 무대의 높이조절 및 조명등 설치를 위해 사용 (2단 Walkway 구조) • 허용중량: 5ton • 이동속도: 0.05m/sec 변속, 이동거리: 11m • 구동방식: Winch & Counter Weight Type
라이팅 컬럼 Lighting Column	12	16.1m	• Column 1개당 6개의 조명기 장착가능 • 수직이동: motor에 의한 이동거리 10m 가능 • 구동방식: Winch Type • 이동속도 : 0.3m/sec 변속 • 허용중량 : 300kg
탑 라이트 브릿지 Top Light Bridge	3	19m x 6.3m x23m	• 조명전용 조물 장치로 총 1.5ton의 조명기구를 장착 가능 • 이동속도: 0.2m/sec 변속, 이동거리 : 20m • 구동방식: Winch & Counter Weight Type
하우스 커턴 House Curtain	1		• 2가지 형태의 막 구성이 가능(승하강, 여닫이) • 이동속도: 1.8m/sec변속(승하강), 2m/s(여닫이) 이동거리: 27m(승하강), 18.7m(여닫이) • 구동방식: Winch Type
플라이 바 Fly Bar	84	19m	• 컴퓨터 제어로 운전되며 개별, 그룹, 연계동작이 가능 • 운전속도: 1.8m/sec변속, 이동거리: 28m • 배튼 파이프길이: 19m, 트러스구조(21.4m연장 가능) • 구동방식: Winch Type
플라이 바 Fly Bar	2	18m	• 컴퓨터 제어로 운전되며 개별, 그룹, 연계동작이 가능 • 운전속도: 1.8m/sec변속, 이동거리: 28m • 배튼 파이프길이: 18m 트러스구조(21.4m연장 가능) • 구동방식: Winch Type
플라이 바 Fly Bar	2	20m	• 컴퓨터 및 수동으로 운전되며 개별, 그룹, 연계동작이 가능 • 운전속도: 1.8m/sec변속, 이동거리: 28m • 배튼 파이프길이: 20m • 구동방식: Winch Type

장비목록	오페라극장		무대기계 상부 (Flying System)
품 명	수량	크 기	내 용
트랙 포인트 호이스트 주무대 Track Point Hoist System main stage	30	사용중량: 300kg/ 1포인트	• 30포인트로 구성(5열*6포인트) • 컴퓨터 제어로 운전되며 개별, 그룹 동작 가능 • 운전속도: 1.2m/sec 변속, 이동거리: 28m
싱글 포인트 호이스트 전무대 Single Point Hoist apron stage	8	사용중량: 800kg/ 1포인트	• 개별 및 그룹으로 가능, 무대레벨에서 조정 • 운전속도: 0.3m/sec변속, 이동거리: 12m • 구동방식: Winch Type
사운드 도어 Sound Door	3	후무대: 13.5m× 19.2m 측무대: 11m× 17.6m	• 후무대, 좌, 우측무대에 각 1개씩 설치되어 주무대 공연시 기타 공간에서 무대 장치물의 조립 및 연습이 가능하도록 발생음을 차단하는 차음판 • 운전속도: 0.5m/sec 변속 • 허용중량 : 12톤 • 구동방식: Winch & Counter weight Type
후무대 조물장치 Erecting Hoist	6	사용중량: 350kg	• 후무대에 6조 설치되어 사용 • 운전속도: 0.5m/sec 고정, 이동거리: 12m • 구동방식: Winch Type
후무대 크레인 호이스트 Crane Hoist Rear Stage	2	사용중량: 1000kg/ 1포인트	• 후무대에 1set(2point) 설치되어 사용 • 운전속도: 0.1m/sec변속(호이스팅), 0.3m/sec(트래블링) • 이동거리: 13m(호이스팅), 21.7m(트래블링) • 구동방식: Winch Type
측무대 크레인 호이스트 Crane Hoist Side stage	8	사용중량: 1000kg/ 1포인트	• 측무대에 각 2set(2point) 설치되어 사용 • 운전속도: 0.1m/sec변속(호이스팅), 0.3m/sec(트래블링) • 이동거리: 13m(호이스팅), 21.7m(트래블링) • 구동방식: Winch Type

안전설비(Stage Safety System)

장비목록	오페라극장		안전설비(Stage Safety System)
품 명	수 량	크 기	내 용
방화막 Safety Curtain	1	18.72m× 13.5m	• 공연중 화재 발생시 객석과 무대를 완전 차단하여 관객을 보호할 목적으로 설치 • 작동스위치(2곳)의 조작에 의해 30초 이내에 차단 • 이동속도: 0.325m/sec, 이동거리: 12m
배연장치 Smoke Hood, stage	1	6.5m× 12.6m	• 화재발생시 주무대 상부를 개방하여 발생연기를 배출시키는 장치 • 비상시 작동스위치(2곳)를 조작 • 구동방식: Winch & Counter weight Type • 이동속도: 0.25m/sec, 이동거리: 1.5m

-  무 대 기계  -

장비목록	토월극장		기계 하부 (Stage lift & Wagon system)
품 명	수량	크 기	내 용
전동 난간 Movable Fence	1		• 오케스트라 피트석 살치시 하강하여 객석 확장 사용 • 무대레벨에서 지하 -1m까지 이동. • 구동방식: Ball Screw type • 이동속도: 0.02m/sec 변속.
오케스트라 승강기 Orchestra Elevator	1	3.9mX13.5m	• 무대레벨에서 지하 -3.5m까지 이동. • 적용하중(정지시: 15ton, 이동시: 5ton) • 구동방식: Spiralift • 이동속도: 0.1m/sec 변속
주무대승강기 Stage Lift	4	2.5m× 14m 1조	• 주무대는 4조의 승강기로 분할되어 각 승강기는 개별 또는 그룹운전이 가능 • 무대레벨(0 m)로부터 상(+2.5m), 하(-3.5m)이동. • 구동방식: Rack-Pinion • 수동트랩(trap)/ 크기: 1m× 1m, 2m× 1m • 적용하중: (정지시: 17.5ton. 이동시: 6ton)/ 1조. • 이동속도: 0.2m/sec 변속.
무대막 보관용 승강기 Backcloth Elevator	1	평면넓이: 2.5m× 19m 선반수: 2× 4=8개	• 8개의 설치된 선반에 무대막을 보관하며 필요시 승강기를 상승시켜 소요의 무대막을 인출 • 정지시 : 43.5ton, 보관가능 하중: 8ton • 이동거리: -330mm ~ +3.5 m • 이동속도: 0.1m/sec 변속 • 구동방식: Rack-Pinion • 후무대 왜건이 주무대로 이동시 -330mm하강
우측무대 왜건 Side Stage Wagon	2	5m× 14m /1조	• 주무대 승강기 2조와 동일한 크기로 motor에 의해 구동. • Cable reel에 의한 motor 동력 및 조명용 전원공급 (5kw× 4회로/1조) • 단독 및 그룹운전가능 • 이동거리: 19.5m 수평이동 • 적용하중 (정지시: 28ton. 이동시: 5ton) - 주무대 위에 있을 시 허용하중: 5톤 • 이동속도: 0.4m/sec변속
우측무대 왜건 보상무대 Compensating Lift Side Stage Right	2	5m× 14m /1조	• 측 무대 왜건의 이동을 전후하여 -330mm 승, 하강되어 측 무대의 높이를 0m 레벨로 일정하게 유지시킴. • 적용하중(정지시: 21ton, 이동시 : 2ton) • 구동방식: Rack-pinion. • 이동속도: 0.025m/sec 고정
후 무대 왜건 (턴 테이블) Rear Stage Wagon with Turn Table	1	12.5m× 14m 턴테이블 직경:11.47m	• 직경 11.47m의 회전판을 갖춘 이동용 회전무대 • 주무대로 이동하며 동시에 회전 가능. • cable reel에 의한 motor 동력 및 조명용 전원 공급 (5kw× 2회로) • 적용 하중(정지시: 52ton. 이동시: 5ton) - 주무대 위에 있을 시 허용하중: 5톤 • 이동속도: 0.4m/sec변속 회전속도: 최대 1.0m/sec변속
리어 왜건 보상무대 Compensating Lift Rear Stage	1	12.5m× 14m	• 후 무대 왜건의 이동을 전후하여 -330mm 승, 하강되어 후 무대의 높이를 0m레벨로 일정하게 유지시킴. • 적용하중(정지시: 52ton, 이동시 : 2ton) • 구동방식: Rack-pinion • 이동속도: 0.025m/sec고정
우측무대 보상무대 Compensating Lift Main & Side Stage Right	2	5m× 5.5m	• 측 무대 왜건이 주무대로 이동할 수 있도록 -330mm 승/하강되어 주무대의 높이를 0m레벨로 일정하게 유지시킴 • 적용하중(정지시: 13.5ton, 이동시 : 2ton) • 구동방식: Rack-pinion • 이동속도: 0.025m/sec고정

토월극장

장비목록	토월극장		기계 하부 (Stage lift & Wagon system)
품 명	수량	크 기	내 용
리어 보상무대 Compensating Lift Center	1	2.5m× 14m	• 후 무대 왜건이 주무대로 이동 할 수 있도록 -330mm 승/하강되어 무대의 높이를 0m레벨로 일정하게 유지시킴 • 적용하중(정지시: 17.5ton, 이동시 : 2ton), • 구동방식: Rack-pinion • 이동속도: 0.025m/sec고정

장비목록	토월극장		기계 상부 (Flying System)
품 명	수 량	크 기	내 용
프로시니엄 타워 Proscenium Tower	2		• 무대의 상.하수에 각각 위치하여 무대의 폭을 조정. (11.5m ~ 15.4m) • 수동으로 좌우이동
프로시니엄 브릿지 Proscenium Bridge	1		• 무대의 높이조절 및 조명등 설치를 위해 사용 • 설치가능 조명등 중량: 4ton, 이동거리: 8m • 이동속도: 0.05m/sec변속 • 구동방식: Winch & Weight Type
라이팅 래더 Lighting Ladder	8		• 좌, 우측무대에 4개씩 설치 • 수평이동: 수동 • 허용중량: 300kg/ Ladder
하우스 커튼 House Curtain	1		• 2가지 형태의 막 구성이 가능(승하강, 여닫이) • 운전속도: 승하강 : 1.5m/sec변속, 여닫이 : 2m/s • 승하강거리 : 8.4m, 여닫이 : 15m • 구동방식: Winch Type
플라이 바 Flybar	1	사용중량: 800kg	• 컴퓨터 제어시스템으로 운전되며 개별, 그룹, 연계동작이 가능 • 운전속도: 1.5m/sec변속, 이동거리: 19.5m • 배튼 파이프길이: 18m 트러스구조 • 구동방식: Winch Type
플라이 바 Flybar	54	사용중량: 800kg	• 컴퓨터 제어시스템으로 운전되며 개별, 그룹, 연계동작이 가능 • 운전속도: 1.5m/sec변속, 이동거리: 19.5m • 배튼 파이프길이: 17m 트러스구조 (18m연장 가능) • 구동방식: Winch Type
전무대 싱글 포인트 호이스트 Single Point Hoist Apron Stage	10	사용중량: 800kg/ 1Point	• 컴퓨터 제어시스템으로 운전되며 개별, 그룹, 연계동작이 가능 • 1열 X 5 포이트로 배치됨 • 운전속도: 0.3m/sec변속, 이동거리: 10m • 구동방식: Winch Type

장비목록	토월극장		기계 상부 (Flying System)
품 명	수 량	크 기	내 용
사운드 도어 Sound Door	2	후무대: 9m× 16m 측무대: 9m× 13.5m	• 후무대, 우측무대에 각 1개씩 설치되어 주무대 공연시 기타 공간에서 무대 장치물의 조립 및 연습이 가능하도록 발생음을 차단하는 차음판 • 운전속도: 0.5m/sec변속 • 구동방식: Winch & Weight Type
측무대 크레인 호이스트 Crane hoist side stage	4	사용중량: 1,000kg/ 1Point	• 2X2 포인트 설치되어 중량물 이동시 사용 • 이동거리 : 7m (호이스팅), 12m (트래블링) • 운전속도: 0.1m/sec변속(호이스팅), 0.3m/sec변속(트래블링) • 구동방식: Winch Type
후무대 이렉팅 호이스트 Rear Erecting Hoist	10	사용중량: 500kg	• 컴퓨터 제어시스템으로 운전되며 개별, 그룹, 연계동작이 가능 • 이동거리 : 8.1m • 운전속도: 0.5m/sec변속 • 구동방식: Winch Type

안전설비(Stage Safety System)

장비목록	토월극장
품 명	수 량	크 기	내 용
방화막 Safety Curtain	1		• 공연중 화재 발생시 객석과 무대를 완전 차단하여 관객을 보호할 목적으로 설치 • 작동스위치(2곳)의 조작에 의해 30초 이내에 차단 • 이동거리: 8m
배연장치 Smoke Hood, stage	1		• 화재발생시 상황판단에 의거 주무대 상부 지붕을 개방하여 발생연기를 배출시키는 장치 • 비상시 작동스위치(2곳)를 조작

-  무 대 기계  -

자유소극장

장비목록	자유소극장		상/하부
품 명	수량	크 기	내 용
무대 승강기 Stage Lift	10	1.8m× 10.7m /1Lift	• 적용하중(정지시: 10ton, 이동시: 5ton) • 구동방식: Rack-pinion • 이동속도: 0.1m/sec(Lift1~6), 0.05m/sec고정(Lift7~10) • 소요시간: 22초(Lift1~6), 44초(Lift7~10) • 무대레벨에서 상(0.9m), 하(-2.1m)이동가능 • 필요한 면적을 객석으로 전환가능
포인트 호이스트 Point Hoist	24	4포인트× 6열 150kg/1point	• 사용중량 : 1point 당 150kg (후크 15kg) • 구동방식 : Winch type • 이동속도: 0.5m/sec, 이동거리: 8.1m • 컴퓨터로 운전되며 개별, 그룹, 연계동작이 가능 • 열별로 상․하 이동 및 포인트별로 좌․우 이동이 가능
이동 조명 브릿지 Movadle Lighting Bridge	2	10.8m× 1m × 2m /1조	• 전동으로 필요한 위치로 이동하여 조명기구를 설치 사용 • 이동속도: 0.1m/sec, • 구동방식: travelling roller • 적용하중: 2ton/1조
사운드 도어 Sound Door	1	3.4m× 5m	• 무대장치 반입구와 객석과 소리 차단 • 운전속도: 0.1m/sec, 구동방식: Winch type • 도어 중앙부 여닫이 문(등퇴장시 사용가능)(1m*2m)

음악당 무대기계 목록표

번호	사용공간	시 설 명	용 량	설비일자	하중	속도	비고
1-1	콘서트홀	LIGHT BATTEN #1	3.7KW x 6P	1998.01	900kg	12m/min
1-2		LIGHT BATTEN #2	3.7KW x 6P	“	900kg	12m/min
1-3		LIGHT BATTEN #3	3.7KW x 6P	“	900kg	12m/min
1-4		LIGHT BATTEN #4	1.5KW x 4P	1987.05	380kg	12m/min
1-5		SCREEN BATTEN	1.5KW x 4P	“	380kg	12m/min
1-6		SET BATTEN	1.5KW x 4P	“	380kg	12m/min
2-1	챔버홀	LIGHT BATTEN APRON	2.2KW x 6P	2011.09	600kg	8m/min
2-2		LIGHT BATTEN #1	2.2KW x 6P	“	600kg	8m/min
2-3		LIGHT BATTEN #2	2.2KW x 6P	“	600kg	8m/min
2-4		LIGHT BATTEN #3	2.2KW x 6P	“	600kg	8m/min
2-5		SET BATTEN	2.2KW x 6P	“	600kg	8m/min
2-6		SCREEN BATTEN	1.5KW x 6P	“	300kg	8m/min
2-7		LIGHT BATTEN SIDE1	1.5KW x 6P	“	400kg	8m/min
2-8		LIGHT BATTEN SIDE2	1.5KW x 6P	“	400kg	8m/min
2-9		LIGHT BATTEN SIDE3	1.5KW x 6P	“	400kg	8m/min
2-10		LIGHT BATTEN SIDE4	1.5KW x 6P	“	400kg	8m/min
3-1	리사이틀홀	SET BATTEN	2.2KW x 6P	1987.05	280kg	24m/min
3-2		SCREEN BATTEN	2.2KW x 6P	“	280kg	24m/min
4-1	인춘홀	-	-	-	-	-