2024 예술의전당

공연 실황 영상 제작 용역

과  업  지  시  서

2024. 5.

	예술의전당

1		과업 개요

□ 과업 명칭 : 2024 예술의전당 공연 실황 영상 제작 용역

□ 과업 내용 : 예술의전당에서 제공하는 3회 공연의 실황중계 및 영상 제작

□ 과업 범위

○ 3회의 공연 실황중계 및 영상 제작을 위한 연출, 촬영, 편집, 후반작업(색보정), 심의 등 공연 영상 제작 일체

구분	과업
실황중계	실시간 편집
	송출
	실시간 자막
영상 제작	영상	콘티 제작
		기획 및 연출
		촬영
		영상 편집
		영상 후반작업(색보정 / 마스터링)
		자막 제작
영상물등급심의	비디오 등급 심의

□ 영상 용도 : 온라인 플랫폼 실황중계 및 지연 송출 / 디지털스테이지 VOD 업로드

□ 과업 기간 : 계약체결일 ~ 2024.12.20.(금)

□ 사업 개요

○ 사 업 명 : 2024 예술의전당 공연 실황 영상 제작 용역

○ 촬영장소 : 예술의전당 콘서트홀

○ 촬영일시(※촬영 일시는 변경될 수 있음)
- 2024.06.22.(토) 17:00(약 120분)
- 2024.09.25.(수) 19:30(약 120분)
- 2024.11.30.(토) 17:00(약 120분)

○ 대상 공연 개요(※대상 공연은 변경될 수 있음)

구분	공연명	일자	장소	출연
1	임윤찬 피아노 리사이틀	2024.06.22.(토)	콘서트홀	임윤찬
2	외르크 비트만 & 서울시립교향악단	2024.09.25.(수)	콘서트홀	외르크 비트만 서울 시향
3	랑랑 피아노 리사이틀	2024.11.30.(토)	콘서트홀	랑랑

2		세부 과업 내용

□ 촬영 일정 (※촬영 일정은 공연의 사정으로 변경될 수 있음)

일 정		내용	비고
06.22. (토)	09:00	장비반입	객석 및 무대 장비 셋팅
	09:00~13:00	촬영 셋업	조명 테스트 포함
	13:00~16:00	드레스 리허설	리허설 촬영
	17:00~19:00	공연	본 공연 촬영 및 생중계
	19:00	패치 녹음	미정
	20:00	철수	-
09.25. (수)	09:00	장비반입	객석 및 무대 장비 셋팅
	09:00~15:00	촬영 셋업	조명 테스트 포함
	15:00~18:00	드레스 리허설	리허설 촬영
	19:00~21:00	공연	본 공연 촬영 및 생중계
	21:00	패치 녹음	미정
	22:00	철수	-
11.30. (토)	09:00	장비반입	객석 및 무대 장비 셋팅
	09:00~13:00	촬영 셋업	조명 테스트 포함
	13:00~16:00	드레스 리허설	리허설 촬영
	17:00~19:00	공연	본 공연 촬영 및 생중계
	19:00	패치 녹음	미정
	20:00	철수	-

□ 규격 내용 : 위탁된 업무의 수행을 위하여 필요한 경력, 경험 및 기계, 기구, 장비, 재료를 구비하여야 한다.

품 목	세부 품목	규 격	단위	비 고
인 력	영상 제작	연출	1명	-클래식 공연 영상 제작 10회 이상 (증빙필요)
		조연출	1명	모든 과업을 수행하기에 충분한 인력을 투입해야 한다.
		편집감독	1명
		스코어리더	1명
		기술감독	1명
		비디오감독	1명
		촬영감독(지미집 포함)	8명
		음향감독	1명
		색보정 감독	1명
	실시간 중계	송출감독	1명
		자막감독	1명
	-	합 계	18명
장 비	중계차	4K UHD 실황중계 차량	1대	-
	카메라	UHD(3840X2160) 59.94fps 이상 사양	8대	-
	렌즈	107X, 99X, 80X, 77X, 25X, 23X 등 NOMAL LENS SET	1세트	공연에 맞게 세팅
	녹화장비	영상 레코더 및 백업 레코더	1세트	6개 이상
	지미집	-	1세트	-
	기타 장비	스위쳐, 모니터, 인터컴(필수), 발전차(필수) 등	1세트	-
	송출 장비	Makito X4	2세트	- 주/예비 포함 - 테스트 송출 포함
작 업	실시간 송출	예술의전당의 요구에 맞게 진행	1식	-
	실시간 편집	예술의전당의 요구에 맞게 제작	1식	-
	자막 제작	예술의전당의 요구에 맞게 제작	1식	-
	영상 제작	연출, 촬영, 편집 등 예술의전당의 요구에 맞게 제작	1식	-
	영상 후반작업	예술의전당의 요구에 맞게 제작	1식	-

□ 과업 범위

○ 기획 및 연출

- 예술의전당 담당자와 논의하여 카메라 위치를 정한다. (별첨, 카메라 배치도 참조)

- 중계차를 이용하여 촬영하여야 하며, 예술의전당에서 제공하는 별도의 영상소스

(무대 천장 탑샷 등 최대 3개 영상 소스)를 중계차의 입력으로 받아 촬영 및 실황 중계 시 직접 운용하고 활용해야 한다. 이 별도의 영상 소스는 광 신호(LC)로 전달하며 별도의 컨버터를 활용하여 SDI 신호로 입력 받아야 한다. 과업자는 소스를 입력받기 위한 장비(예: 광-SDI 컨버터 12G)를 구비해야 한다.

- 촬영 시 전실에서 PGM 소스를 시청 할 수 있도록 SDI 출력 및 모니터를 무대 하수 무대감독실에 설치한다.

- 사전에 각 공연의 레파토리에 관한 분석과 이해를 바탕으로 콘티를 작성하고 카메라 장비 및 배치를 구성해야 한다.

- 사전 콘티를 제작하여 공연 실황 중계 시 실시간 편집을 진행하고, 클래식 장르에 적합한 리듬과 움직임으로 촬영을 지시하고 연출해야 한다.

- 예술의전당에서 별도로 고용한 레코딩 프로듀서와 협의하여 과업을 수행한다.

○ 촬영

- 규격 : UHD (3840 × 2160, 59.94fps)

- 고배율 렌즈(4K 스탠다드 렌즈 99X, 107X 이상)를 사용하여 1층 중앙 객석 끝열에서 솔리스트 촬영이 가능해야 한다.

- 카메라는 촬영에 요구되는 부가장비를 모두 갖춰야하며, 모든 녹화장비는 중단 없이 공연 전체의 촬영이 가능해야 한다.

- 본 공연의 촬영에 사용되는 카메라의 수(특수 촬영 장비-지미집 포함)는 8대 이상으로 한다.(카메라 수는 예술의전당과 협의하여 수량을 조절할 수 있으며, 예술의전당에서 제공하는 영상 소스는 별도로 활용한다.)

- 촬영에 사용되는 카메라의 위치 및 렌즈 줌 배율은 전당과 논의하여 결정한다.

- 과업 수행을 위해 필요하다고 판단되는 보조 장비가 있을 경우 이를 포함한다.

- 각 공연 당 지미집을 1대 이상 설치하여 촬영해야하며, 예술의전당 콘서트홀 무대 및 관객석을 촬영할 수 있도록 설치한다(설치 시 예술의전당의 지시에 따른다).

- 상이한 기종의 카메라 장비를 함께 사용할 경우 화면 간 이질감을 최소화하기 위해 밝기 및 색을 조절하여 적절히 세팅한다.

- 촬영 영상 모니터링 장비와 인터컴을 예술의전당에서 지정하는 위치에 설치한다.

- 소음발생에 민감한 클래식 음악회의 특성을 전 스텝에게 주지시켜야 하며, 리허설

및 공연에 방해가 되지 않도록 사전에 장비를 셋업하고 테스트해야 한다.

※ 촬영 시 발생 가능 소음(인터컴 등), 카메라 불빛 등 공연에 방해가 되는 상황 예방 필수

- 촬영 시 공연장 내 카메라맨은 소음이 발생하지 않는 재질의 검정색 복장을 착용하여야 하며, 인터컴 소리는 사전에 체크하여 조절한다.

- 촬영으로 인해 발생할 수 있는 불빛(탈리, 휴대용 전등 등)은 공연에 방해가 되지 않도록 사전에 확인하고 조절한다.

- 카메라 셋업은 리허설과 공연 시작 최소 30분 전에 완료하며, 공연에 방해되지 않도록 예술의전당에서 요구하는 규정 사항을 준수한다.(카메라 라인 정리 등)

- 리허설 시 카메라 테스트를 진행하는 동시에 본 공연과 다른 최소 2개의 앵글을 확보하여 녹화한다.(예술의전당에서 제공하는 카메라 활용 가능)

- 공연 시 PGM 주/예비와 카메라 4대를 녹화할 수 있도록 중계차에서 개별 녹화장비를 6대 이상 갖추어야 하며, 편집 및 후반작업 등의 과업 수행을 위해 필요하다고 판단될 시 녹화장비를 추가 구비하여 기타 카메라의 개별 영상을 녹화한다.

- 전당에서 지정한 카메라에 한하여 개별 녹화장비(Kipro 등)로 녹화된 각 영상을 납품 규격에 맞게 SSD 또는 하드디스크로 예술의전당에 제출한다.

- 모든 녹화장비는 영상의 품질을 손상하지 않아야 한다.

- 촬영의 철수는 무대에서의 모든 일정이 끝난 후 진행한다. 본 공연 후 패치 작업이 진행되는 경우 패치작업이 마무리된 후 철수한다.

○ 송출

- 실황중계 시 송출 전문 인력을 배치하여 송출에 문제없도록 하며, 예술의전당이 제공하는 링크로 실황 영상을 송출한다.

- SRT 방식을 활용해 해외(예:독일) 플랫폼으로 실황 영상을 송출한다.

- 송출 장비(Makito X4)는 예술의전당 서예관 공연 영상 스튜디오에 설치하며, 송출 장비는 2세트(주/예비) 설치해야 한다.

- 송출장비에 필요한 인터넷 및 전기는 전당이 제공한다.

- 공연 송출에 앞서 해외 플랫폼 담당자와 최소 1회 사전 테스트를 진행한다.

- 전당에서 제시하는 가이드라인에 따라 인트로 영상/대기영상/자막/크레딧 등을 시간을 준수하여 송출하며, 모든 소스가 손실 및 지연되지 않도록 한다.

- 전당이 제공하는 오디오를 받아 영상과 함께 송출하며, 싱크 등의 문제가 없도록 한다.

○ 편집

- 편집 작업은 전당에서 제시하는 일정에 따라 작업하며, 전당 및 연주자의 피드백을 반영하여 수정한다.(별첨, 후반작업 일정 참고)

- 편집 작업은 지연 송출용과 VOD용 두 버전으로 진행하여 납품한다.

- 지연 송출을 위한 편집 시 일정에 따라 필수적인 편집 작업만 진행하되, 본 공연과 별도로 확보한 리허설 컷을 최대한 활용한다.

- 지연 송출용 파일 납품 후 VOD용 편집을 진행하며, 최소 2회 이상의 프리뷰를 제공하고 연주자 및 전당의 피드백을 수용한다. (별첨, 후반작업 일정 참조)

- 영상의 오디오는 예술의전당에서 제공하며, 전당이 별도로 고용한 레코딩 프로듀서와 협의하여 편집 작업을 진행한다.

- 편집 시 본 공연을 기준으로 싱크를 맞춰 작업하며, 오디오 편집 시 사용되는 테이크를 고려하여 영상과 오디오 간의 싱크에 문제가 없도록 한다.

- 편집 작업은 실시간 편집을 진행한 PGM파일을 기준으로 작업하되, 리허설 시 촬영한 앵글을 적극적으로 활용하여 영상의 다양성을 확보한다.

- 공연과 리허설 테이크 중 적절한 소스를 활용하되 오디오 싱크를 고려해 작업한다.

- 타이틀, 곡목, 크레딧 등 자막은 전당이 제시하는 디자인에 따라 제작하고 영상에 삽입한다.

- 편집 시 예술의전당에서 별도로 제공한 영상소스(무대 천장 탑샷 등 최대 3개 영상 소스)를 포함하여 작업해야한다.

○ 영상 후반작업(색보정 DI 및 마스터링)과 심의

- 공연별 원본 소스의 영상 포맷에 맞추어 색보정 후반작업을 진행해야 한다.

- 영상 색보정(DI) 작업은 영상의 배경이 되는 공연장과 출연자에 적합한 카메라 룩을 적용해야 한다.

- 촬영 기종 간 차이가 있을 경우, 원본 소스 간의 색감 차이를 영상 색보정(DI) 작업을 통해 조정하여 이질감이 없도록 해야 한다.

- 색보정(DI) 작업 시 영상의 밝고 어두운 부분을 상영처 환경에 적합하도록 조절해야 한다.

- 색보정 작업은 예술의전당에서 제시하는 일정에 맞춰 진행하고, 최소 1회 이상의 프리뷰를 제공하고 피드백을 수용한다.

- 후반작업이 최종 마무리된 파일과 오디오 최종 파일을 포함하여 마스터링 작업을 진행해야 한다.

- 전당에서 제시하는 규격에 맞추어 최종 영상을 납품한다.

○ 심의

- 영상물등급심의를 위한 비디오물 등급 심의를 진행하며, 특별한 사유가 없는 한 전체관람가로 상영등급을 신청한다. 심의자료는 예술의전당에서 제공한다.

- 예술의전당에서 제시하는 배급 일정에 차질이 없도록 영상물등급심의를 진행한다.

□ 납품내역

○  아래 내역을 각 공연 별로 일정에 따라 총 3회 납품해야함.(별첨, 후반작업 일정 참고)

납품방식	기간	내용 및 규격
실시간 송출	공연 당일	1. 마스터 영상 PGM - 코덱 : H.264 - 프레임사이즈 : 1920*1080 - 프레임레이트 : 59.94fps - 비트레이트 : 8 Mbit/s - 비트레이트 코딩 : CBR - 키프레임 프리퀀시 : 2 s
외장하드 또는 SSD	공연 일주일 이내	지연 송출용 파일 (총 1개 파일)	1. 마스터 영상 PGM - 코덱 : H.264 - 프레임사이즈 : 1920*1080 - 프레임레이트 : 59.94fps - 비트레이트 : 8 Mbit/s - 비트레이트 코딩 : CBR - 키프레임 프리퀀시 : 2 s
	공연 이후 한 달 이내	최종 파일 (총 3개 파일)	1. 마스터 영상 / 클린본 – Stereo 2. 마스터 영상 - 7.1.4 Dolby Atmos - 파일 컨테이너 : mov - 포맷 : QuickTime - 코덱 : ProRes422 (HQ) or ProRes 4444 - 프레임사이즈 : 3840x2160 - 화면비 : 16:8 - 픽셀종횡비 : 1:1 - 프레임레이트 : 59.94fps - 스캔 타입 : progressive - Bit Depth : 10 bit - 컬러 샘플링 : 4:2:2 또는 4:4:4 - Colour Primaries: BT.709(SDR) or BT.2020/BT.2100(HDR)
		기타	개별 카메라 원본 소스 (전당에서 지정하는 카메라, 리허설/공연 포함)
			영상물등급심의 필증 1부

3		기타 사항

□ 과업지시서는 예술의전당이 과업수행자에게 요구하는 과업에 대한 제반사항을 명시하였으며, 계약의 일부로서 효력을 가진다.

○ 과업수행 중 예술의전당의 사정에 의해 내용 및 형식의 일부변경 또는 추가사항 발생 시 예술의전당의 방침에 따라야 한다.

○ 과업지시서에 명시되지 않은 사항은 수시로 예술의전당과 협의하고, 명시된 사항은 최소한의 사항만을 규정하였으므로 누락된 사항에 대해 문제가 발생하지 않도록 과업수행자는 사전조치를 취하여야하고, 상호이견이 있을 때에는 예술의전당의 의견을 따라야 한다.

□ 제출 서류

○ 계약 대상자는 해당 과업에 대한 착수계를 작성해 제출하여야 한다.

○ 착수계는 아래 두 자료를 포함하여야 한다.

① 장비 목록 : 규격 내용을 기반으로 과업 수행 시 필요한 장비의 품목 및 규격 목록 제출해야 함(p.4 규격내용 참고)

② 인적증빙자료 : 과업 수행을 위해 필요한 인력 중 아래에 해당하는 인원은 전당이 요구하는 제한 사항을 충족해야 하며, 그에 대한 증빙자료 제출해야 함(p.4 규격내용 참고)

구분	제한 사항	증빙자료
연출	클래식 공연 영상 연출 경험 10회 이상을 보유하되, 오케스트라 공연 영상 연출 경험 3회 이상, 클래식 공연 영상 실황중계 연출 경험 3회 이상을 반드시 포함해야 함.	- 크레딧 확인 가능한 포트폴리오 - 경력증명서 등

※증빙자료는 기재된 자료 외 제한 사항을 증빙하는 별도의 자료도 가능함

□ 기획 분야

○ 과업수행자는 해당 작품의 제작 목적, 취지, 성격 등을 이해하고 충분한 자료조사 및 분석, 정확한 제작 방향의 설정, 충분한 협의를 통해 기획하여야 한다.

○ 과업수행자는 사전에 예술의전당 담당자와 논의하여 과업에 맞게 카메라 배치, 앵글, 콘티 등을 기획하여야 한다.

□ 촬영 / 송출 / 편집 / 색보정

○ 결과물의 품질 향상을 위해 카메라 및 마이크를 배치하며, 다양한 편집 소스를 확보하여 후반작업을 진행한다.

○ 영상 제작 후 발생하는 영상물 소스에 대한 품질 손상과 기타 제작물의 파손에 대한 책임은 과업수행자 책임으로 한다.

○ 실황 중계 시 주/예비 시스템을 구비하고 사전 테스트를 진행하여 본 송출 시 문제가 없도록 한다.

○ 녹화 및 후반작업 등에 관하여 예술의전당에서 수정, 보완 요구 시 성실히 응해야 한다.

□ 성과품 납품

○ 결과물은 규격에 맞춰 전당에서 제시하는 일정을 준수하여 납품 한다.

○ 제작 과정 중 변동사항은 예술의전당과 협의하여 내용을 변경하고 지시에 따라야 한다.

○ 납품 검사 시 하자(플리커 현상, 음향 노이즈 등)가 있을 경우 재납품 하여야 한다.

○ 최종 영상본에 대해서 예술의전당 최종 컨펌 이후 납품 한다.

○ 저작권 등의 모든 권리는 예술의전당에 귀속되며 동 제품의 복사 또는 자료 활용 등을 하고자 할 때에는 반드시 예술의전당의 승인을 얻어야 한다.

□ 저작권, 특허권, 초상권 등의 사용

○ 과업 수행에 있어 타인의 권리대상으로 되어 있는 저작권, 특허권, 초상권 등의 권리를 사용할 때에는 과업 수행자가 그 권리의 사용에 관한 일체의 법률 검토를 통해 획득하여야 하며, 이와 관련된 법적 분쟁의 책임은 과업 수행자에게 한다.

□ 기타 준수사항

○ 과업수행자는 제작 목적과 방향 등을 충분히 숙지하고, 예술의전당이 의도하는 방향에 맞게 기획 및 편집 등에 문제점이 없도록 최고의 기술 인력을 구성하여 본 과업을 성실히 수행하여야 한다.

○ 과업수행자는 최소 2년 간 예술의전당에 납품했던 자료를 보관해야 하며, 예술의전당이 요구 시 제공해야 한다.

○ 본 과업과 관련하여 과업 수행자가 제3자에게 불법ㆍ부당한 피해를 주었을 경우, 과업수행자가 이에 대한 손해배상을 하여야 한다.

【별첨】 카메라 배치도(1안)

카메라	위치	카메라	위치
A	C블록 22열	G	합창석 H블록 1열
B	C블록 22열	H	무대 하수 전실
C	105-3 출입구 앞	I	예술의전당 제공
D	100-3 출입구 앞	J
E	합창석 G블록 1열	K
F	C블록 1열	-	-
카메라 배치도

※ 공연, 리허설 등 상황에 따라 카메라의 위치 및 수량은 변경될 수 있음.

※ 전당에서 제공하는 영상 소스를 리허설 및 공연 시 활용해야 함.

【별첨】 카메라 배치도(2안)

카메라	위치	카메라	위치
A	C블록 22열	G	무대 상수 전실
B	C블록 22열	H	무대 하수 전실
C	105-3 출입구 앞	I	예술의전당 제공
D	100-3 출입구 앞	J
E	합창석 G블록 1열	K
F	합창석 C블록 1열	-	-
카메라 배치도

※ 공연, 리허설 등 상황에 따라 카메라의 위치 및 수량은 변경될 수 있음.

※ 전당에서 제공하는 영상 소스를 리허설 및 공연 시 활용해야 함.

【별첨】 후반작업 일정(안)

구분	일시		내용	비고
1회차	6/22(토)	-	촬영 및 실황중계	-
	6/25(화)	10:00	지연 송출용 파일 납품	-
	6/28(금)	10:00	편집본 1차 프리뷰	-
	7/5(금)	-	전당 및 연주자 피드백 전달	-
	7/11(목)	10:00	편집본 2차 프리뷰	-
	7/13(토)	-	최종 편집본 컨펌	-
	7/19(금)	10:00	색보정 1차 프리뷰	-
	7/29(월)	-	최종본 납품 및 심의 완료	-
2회차	9/25(수)	-	촬영 및 실황중계	-
	9/27(금)	10:00	지연 송출용 파일 납품	-
	10/4(금)	10:00	편집본 1차 프리뷰	-
	10/11(금)	-	전당 및 연주자 피드백 전달	-
	10/17(목)	10:00	편집본 2차 프리뷰	-
	10/19(토)	-	최종 편집본 컨펌	-
	10/25(금)	10:00	색보정 1차 프리뷰	-
	11/4(월)	-	최종본 납품 및 심의 완료	-
3회차	11/30(토)	-	촬영 및 실황중계	-
	12/3(화)	10:00	지연 송출용 파일 납품	-
	12/7(토)	-	전당 및 연주자 피드백 전달
	12/10(화)	10:00	편집본 2차 프리뷰	-
	12/14(토)	10:00	색보정 1차 프리뷰	-
	12/20(금)	-	최종본 납품 및 심의 완료	-

※ 일정은 변경될 수 있음.