2025. 4.

2027 충청권 하계세계대학경기대회 선수촌 부대시설 기본 및 실시설계용역 과업지시서

(재)2027 충청권 하계세계대학경기대회 조직위원회

(경기‧시설본부 선수촌부)

				목 차

제1장 과업 일반사항	1

1. 설계의 개요

2. 설계용역의 일반사항

3. 법령 등의 적용 및 시방서 작성기준

제2장 과업 진행사항	11

1. 설계도서 작성

2. 설계진행시 제출서류

3. 업무보고 및 회의

제3장 설계지침	15

1. 일반사항

2. 설계 일반지침

3. 설계 세부지침

4. 설계도서의 분리작성

5. 설계도서 표기

6. 설계도서 작성

7. 설계기준 및 참고자료

8. 인‧허가사항 등

9. 기술심의 및 설계자문

10. 총사업비 관리

11. 사업계획 변경 및 시행자 사업계획의 승인 등

제4장 설계도서 납품목록	24

제5장 관련 서식	26

제6장 과업 예정공정표	32

제1장 과업 일반사항

1. 설계의 개요

가. 과업의 명칭

본 과업의 명칭은 2027 충청권 하계세계대학경기대회 선수촌 부대시설 기본 및 실시설계용역이라 한다.

나. 과업의 목적

2027 충청권 하계세계대학경기대회의 성공적인 개최를 위해 세종특별자치시 및 충남 보령시에 위치한 선수촌 구역에 국제대학스포츠연맹(FISU, International University Sports Federation)의 요구사항을 수용하고 관련 규정을 준수하여 편리하고 쾌적한 선수촌 부대시설 설치방안 제시와 원활한 교통처리계획을 모색하기 위한 기본 및 실시설계 용역을 수행하는데 그 목적이 있다.

※ 선정된 업체는 사업비 절감 방안을 마련하여 제시하여야 한다.

다. 과업의 위치

1) 세종특별자치시 5-1생활권(합강동) 및 6-3생활권(산울동) 선수촌 구역

2) 충청남도 보령시 해수욕장3길 14-17 충청북도해양교육원

라. 과업의 범위

1) 시간적 범위

가) 총 과업기간은 착수일로부터 365일(12개월, 공휴일 포함)로 한다. [기본설계 5개월(152일), 실시설계 7개월(213일)]

나) 상기 일정은 계획상 일정으로 정부 예산상황 및 발주처 사정에 따라 변경 가능하며, 기본설계 기간과 실시설계 기간은 관계기관 협의, 인‧허가 등 각종 행정절차 등에 소요되는 기간을 포함한다.

2) 공간적 범위

가) 부지면적 : 총 271,801㎡

나) 숙    소 : 총 40동 2,423세대 / 147,004㎡

다) 부대시설 : 주거‧국제‧운영‧수송구역 등 기능실 및 부대편의시설

(1) 세종 5-1생활권 : 주거구역, 국제구역, 운영구역, 수송구역, 선수촌 등

(2) 세종 6-3생활권 : 주거구역 등

(3) 보령 충청북도해양교육원 : 주거구역 등

라) 과업의 규모는 발주청의 계획 변경과 선수촌 부대시설의 효율적 운영 및 편의제공을 위해 규모의 증감이 있을 수 있다.

3) 내용적 범위

가) 토목‧건축‧기계‧전기‧통신‧소방 전 분야의 설계지침에 따른 기본 및 실시설계도서의 작성

나) 설계용역 기간 중 기능실 및 임시시설 배치계획과 규모 확정을 위한 FISU 협의사항 및 각 기능 영역(FA, Functional Area)별 요구사항에 대한 협의 조정

다) 임시시설 공간구성, 시설종류, 규모결정 및 동선계획 수립 등

라) 공사계획 및 자재사용 계획, 공사시방서, 구조 및 수리계산서 등

마) 가설건축물 인‧허가 등 협의 업무수행 및 승인 도서 작성

바) ｢신행정수도 후속대책을 위한 연기‧공주지역 행정중심복합도시 건설을 위한 특별법｣에 따른 행위허가 등 협의 업무수행 및 승인도서 작성

사) 시행자 사업계획 승인자료 및 각종 위원회 보고자료 작성

※ 사업계획변경, 시행자 사업계획의 승인, ｢건설기술 진흥법｣에 의한 건설기술심의위원회 심의, 특별자문위원회 심의, 기술자문위원회 심의 등에 소요되는 기간은 관계법령이 정하는 기준에 따라 효율적으로 관리

아) 설계의 경제성 검토(VE) 관련 건설엔지니어링사업자 등의 업무 관련 자료제출, 회의참석, 설계반영 등 업무협조

자) FISU 협의, 설계자문 및 기술심의, 계약심의, 일상감사, 공공디자인(필요시) 등에 관한 심의자료 작성 및 지적사항 설계반영 조치 등에 관한 업무 협조

차) 교통자료수집, 교통현황조사 및 휴가 기간 특별수송 등 선수촌 내‧외 교통처리대책 수립

카) 기타 공사를 수행하는데 필요한 제반 설계도서 등 작성(공정표 포함)

타) 부대시설 구역(주거구역, 국제구역, 운영구역, 수송구역)별 통제방안과 부족한 전원공급 처리방안 제시

파) 대회 완료 후 원상복구에 필요한 하자부분 처리방안[손․망실 단가조사, 내역작성(설계금액, 수량 산출) 등에 필요한 자료 제출]과 철거방안 제시 및 원상복구 등에 발생한 폐기물 처리계획 제시

하) 선수촌 APT 및 주변부지 사용과 관련된 협약, 전원공급 등 발주청이 추진하는 협약체결(한국토지주택공사, 충청북도교육청, 시공사 등) 및 협의 지원

거) 선수촌 APT 및 주변부지에 대한 시공사 입찰방식 및 선정방법 등 공사 관련 최적방안 제시

4) 기타사항 (용역수행기간 합동설계사무소 운영관련)

가) 용역수행기간 중 과업추진의 효율성 및 편의성 제고를 위해 세종특별자치시 관내에 합동설계사무소를 설치‧운영하되, 감독원과 수시 협의가 가능한 위치에 두어야 한다. 다만, 용역감독부서(감독원)의 허가를 득할 경우 본 사무소에 합동설계사무소를 운영할 수 있다.

나) 공동도급인 경우에는 공동도급사 모두가 참여하되, 적정인력 배치는 발주청과 협의하여 공정 수행과 발주청 요구사항 등이 원활히 수용될 수 있도록 인원을 배치해야 한다.

다) 합동설계사무소 운영에 필요한 집기류는 용역업무 수행에 차질이 없도록 컴퓨터, 프린터기, 복사기, 설계도면 출력이 가능한 기기 등을 준비해야 한다.

라) 합동설계사무소 출입자는 기밀유지와 용역수행에 방해가 되는 요인을 고려하여 발주청 용역감독부서(감독원) 및 용역수행사 외에는 절대 출입을 금하며, 출입 일지 또는 출입카드를 작성 관리토록 한다.

마) 합동설계사무소 계약당사자간(발주청, 용역사) 회의 이외에 업무집중을 방해하는 타 분야 등 별도 회의는 절대 금지토록 한다.

바) 합동설계사무소 배치인력과 출입 인력은 감독원에게 사전 보고하고, 발주청 출입자 명단은 용역사에 통보되어야 하며, 전화번호 등 연락체계는 용역감독부서(감독원)와 용역사 외에 누구에게도 제공되지 않도록 하여야 한다.

사) 합동설계사무소 배치인원과 용역사에게 지시 또는 통보 건에 대한 협의는 용역감독부서(감독원)를 통해서만 하는 것을 원칙으로 한다.

아) 합동설계사무소 운영에 필요한 제반비용은 용역사에서 부담한다.

자) 합동설계사무소에서 추진사항에 대한 공정보고(주간, 월간)는 별도 공정관리 서식에 따른다.

차) 용어정의

(1) "용역수행기간ˮ이라 함은 설계용역 계약체결일로부터 용역준공 성과품 납품일까지를 말한다.

(2) "합동설계사무소ˮ라 함은 토목‧건축‧기계‧전기‧통신‧소방 등의 분야별 기술인이 용역업무 추진에 필요한 적절한 사무실 면적을 확보하고, 용역업무 추진에 필요한 집기류 등을 갖추어 각 분야별 학식과 경험이 풍부한 자를 용역사별 1명 이상 배치한 사무소를 말한다.

(3) "집기류ˮ라 함은 토목‧건축‧기계‧전기‧통신‧소방 등의 분야별 기술인이 용역업무를 추진하는데 있어서 필요한 일반컴퓨터, 설계도면 작성용 컴퓨터(CAD), 프린터기, 복사기, 책상 등을 말한다.

2. 설계용역의 일반사항

가. 적용범위

1) 본 과업지시서는 2027 충청권 하계세계대학경기대회(이하, "대회ˮ라 한다) 선수촌 부대시설 기본 및 실시설계용역을 수행하기 위하여 필요한 사항을 규정하며, 모든 과업은 본 과업지시서에 따라 수행되어야 한다.

2) 이에 규정되지 아니한 사항은 관계법령, 정부가 제정한 각종 건설공사기준, 조직위원회 정관규정, 사업목적 및 관계기관 협의사항 등과 연계 검토한 후 감독원과 협의하여 수행하여야 한다.

나. 용어정의

1) 발주자

"발주자ˮ라 함은 해당 용역의 시행 주체이자 수급인에 대한 계약당사자인 "2027 충청권 하계세계대학경기대회 조직위원회ˮ를 말한다.

2) 수급인

"수급인ˮ이라 함은 본 입찰의 낙찰자로서 선수촌 부대시설 설계용역 계약에 따라 본 과업을 수행하는 자를 말한다.

3) 감독원

"감독원ˮ이라 함은 수급인이 과업수행을 원활히 진행할 수 있도록 지휘‧감독할 수 있는 자로서 발주자가 임명‧통보한 직원을 말한다.

4) 사업책임기술인

"사업책임기술인ˮ라 함은 해당 용역의 전 과정을 총괄 진행하기 위하여 수급인이 과업 착수 시 명단을 제출하여 발주자가 임명‧통보한 전문가를 말한다.

5) 설계도서

"설계도서ˮ는 설계도면, 설계내역서, 공사시방서, 구조계산서 및 수리계산서, 설계설명서, 부하계산서, 수량산출서 등 발주자가 필요하다고 인정하여 요구한 부대 도면 및 기타 관련서류를 말한다.

6) 설계도면

"설계도면ˮ은 과업계획에 의해 제시된 목적물의 형상과 규격 등을 표현하기 위해 수급인에 의해 작성된 도면을 물량 산출 및 내역산출의 기초가 된다. 또한, 설계도면은 시공자가 시공 상세도를 작성할 수 있도록 모든 지침이 표현된 도면을 말하며, 복잡한 부분을 쉽게 판독할 수 있도록 상세히 작성한 상세설계 도면과 구조계산이 필요한 시설물의 도면을 포함한다.

7) 공사시방서

"공사시방서ˮ는 표준시방서와 건설공사 전문시방서를 기본으로 하여 작성하되, 공사의 특수성, 지역여건, 공사방법 등을 고려하여 실시설계도면에 구체적으로 표시할 수 없는 내용과 공사수행을 위한 시공방법, 자재의 성능규격 및 공법, 품질시험 및 검사 등 품질관리, 안전관리계획 등에 관한 사항을 기술하여야 한다.

8) 설계기준서

"설계기준서ˮ는 설계의 기초가 되는 각종 법령, 규정, 지침, 표준, 규격 및 기준 등의 내용을 종합하여 검토한 후 주요 공종을 대상으로 당해 설계 수행 시에 적용하기로 결정한 기준사항들을 명시한 기록을 말한다.

다. 용어해석의 우선순위

1) 용어의 해석은 다음 각호의 순서로 그에 명시된 용어정의 또는 사용된 의미에 준하여 해석한다.

가) 계약문서(과업지시서 포함)

나) 건설기술진흥법, 동법 시행령 및 동법 시행규칙

다) 기타 건설 관련 법규

라) 한국산업규격(KS)

마) 기술 용어 사전

바) 한글 맞춤법

사) 교육부 외래어(기본 외래어 용어집-국립언어연구)

2) 과업지시서상 용어해석의 차이가 있을 경우에는 감독원과 수급인이 상호 협의하여 결정하여야 한다.

라. 수급인의 책임

1) 책임한계

가) 감독원의 승인을 받은 설계도서라 할지라도 수급인의 잘못으로 발생한 모든 하자에 대하여 수급인의 책임이 면제되는 것은 아니며, 수급인은 용역준공 후에도 이러한 사항에 대해 발주자의 수정‧보완 요구가 있을 때에는 수급인 부담으로 시정‧조치하여야 한다.

나) 수급인은 본 과업과 관련하여 제3자에게 피해를 주었을 경우 이에 대한 손실배상 등 모든 책임을 져야 한다.

다) 수급인이 감독원에 대하여 행하는 보고, 통지, 요청 또는 이의제기는 서면으로 하여야만 그 효력이 발생한다.

2) 관계기관 협의

가) 감독원이 수급인에게 과업수행을 위해 요구되는 각종 인‧허가 등에 관한 협의를 요구할 시 수급인은 직접 관계기관과 업무협의를 하여야 한다.

나) 수급인은 관계기관과 업무협의를 하기 전에 협의할 내용 및 자료 등에 대하여 감독원의 승인을 받아야 한다.

다) 수급인은 FISU, 기타 대회 관련기관 및 관련 FA 등과의 회의 및 현장점검에 발주자와 함께 참석하고 과업과 관련된 주요사항 등에 대한 회의록 및 결과보고서를 작성한다.

3) 공정관리

수급인은 과업수행시 과업량과 과업기간을 상시 점검‧관리하여야 한다.

4) 문서의 기록비치

수급인은 이 과업을 수행함에 있어 발생하는 관계기관과의 협의사항, 감독원의 지시 및 조치사항 등 과업추진에 따른 주요 내용을 문서로 작성‧비치하여야 하며, 감독원의 제출요구가 있을 경우에는 이에 따라야 한다.

5) 재조사

수급인이 본 과업을 수행함에 있어 감독원이 조사과정 및 성과가 부실하다고 판단하여 재조사를 요구할 경우 수급인은 그 지시에 따라야 하며, 이에 소요되는 비용은 수급인 부담으로 한다.

6) 안전 및 보건 관리의 의무

가) ｢중대재해 처벌 등에 관한 법률｣에 따라 사업장에서 종사자의 안전‧보건상 유해 또는 위험을 방지하고 그 이용자 또는 그 밖의 사람의 생명, 신체의 안전을 위하여 그 사업 또는 사업장의 특성 및 규모 등을 고려하여 다음과 같이 조치사항을 이행하여야 한다.

< 계약업체의 안전 및 보건 확보 의무사항(법 제4조, 제9조) >

재해예방에 필요한 인력･예산･점검 등 안전보건관리체계의 구축 및 그 이행

재해 발생 시 재발방지 대책의 수립 및 그 이행

③ 중앙행정기관･지자체가 관계 법령에 따라 개선, 시정 등을 명한 사항 이행

안전･보건 관계 법령에 따른 의무이행에 필요한 관리상의 조치

나) 중대재해 예방을 위한 안전 및 보건 확보 의무사항을 숙지하여야 하며, 계약 시 안전‧보건관리 준수 서약서를 제출하여야 한다.

7) 법규준수의 의무

수급인은 본 과업을 수행함에 있어 수급인(수급인의 직원, 수급인의 계약자 등 포함)의 법규위반 행위로 인한 모든 손해에 대하여 책임을 져야 한다.

마. 주요 업무의 사전승인 등

수급인은 다음 사항에 대해 사전에 감독원의 승인을 받고 과업을 수행해야 한다.

1) 과업수행계획서 및 착수신고서의 내용변경

2) 주요 설계내용 및 방침의 설정 또는 변경

3) 자문 및 관계기관과의 협의사항

4) 설계기준의 설정 또는 변경

5) 기타 감독원의 지시나 수급인의 판단에 따라 승인받아야 할 사항

바. 용역수행자의 교체

1) 본 과업에 참여하는 기술인은 충분한 학력, 경험 및 자격을 갖추어야 하며, 책임기술인 또는 용역에 참여하고 있는 건설기술인이 과업의 수행에 불성실하거나 부적당하다고 감독원이 인정하는 경우 수급인에게 교체를 요구할 수 있으며, 수급인은 정당한 사유가 없는 한 이에 따라야 한다.

2) 본 과업에 참여하는 기술인이 퇴직 혹은 기타의 사유로 과업을 수행할 수 없을 때에는 감독원의 승인을 받아 그와 동등이상의 자격을 갖춘 건설기술인으로 즉시 교체하여야 한다.

사. 관계기술자 협력

1) 2027 충청권 하계세계대학경기대회 조직위원회 선수촌시설팀 및 관련 FA 의견반영

2) FISU 국제기술위원회(FISU Games ITC, FISU International Technical Committee) 소속 기술위원, 대한체육회 소속 관련단체 및 충청권 시도 자문위원(시민추진위원회 포함) 등의 의견을 충분히 수렴하여 대회개최에 차질이 없도록 협력한다.

3) 통신부문 설계는 대회 주관 통신사업자와 협의하여 설계를 추진한다.

4) 선수촌병원의 구획 및 배치는 병원계획 전문가 및 관련 FA로부터 자문을 구하여 배치계획을 수립하고, 선수촌 부대시설 설치 위치 중 최적의 장소에 배치하여야 한다.

아. 성과품

1) 성과품은 기본설계도서, 실시설계도서, 각종심의 및 인‧허가 등 협의도서로 구분하며, 수급인은 각 제출물에 대하여 계약문서와의 일치여부를 확인한 후 서명 또는 날인하여 납품시기에 맞추어 제출하여야 한다.

※ 시설별, 차수별로 나누어 성과품을 납품하는 것을 원칙으로 하되, 발주청에서 시설별, 차수별 성과품 합본 제출 요청 등이 있는 경우 그에 따른다.

가) 기본설계도서 납품 : 기본설계 완료 후

나) 실시설계도서 납품 : 실시설계 완료 후

다) 각종심의 및 인‧허가 등 협의도서 납품 : 발주청과 협의

2) 감독원은 원활한 용역수행 등을 위하여 제출부수의 추가, 제출시기의 변경 또는 본 과업지시서에 명시되지 아니한 제출물의 제출과 기록유지를 요구할 수 있으며 수급인은 이에 따라야 한다.

3) 수급인은 모든 제출물에 대하여 주요한 내용의 변경을 수반하는 사유가 발생되었을 경우에는 지체없이 재작성하여 제출하여야 한다.

4) 수급인은 과업수행과 관련하여 발주자, FISU 및 관계기관과 협의한 사항에 대하여 회의록 및 관련 자료를 작성 제출하여야 한다.

5) 수급인이 제출한 제출서류가 계약에 위배 되는 경우 수급인은 감독원이 검토 승인한 자료를 근거로 책임을 회피할 수 없다.

자. 과업수행기간 변경(정지요청 등)

수급인은 다음의 경우에는 발주자에게 서면으로 계약기간의 변경을 요청하여야 한다.

1) 상위계획의 변경 등으로 과업기간 내 과업준공이 어렵다고 판단될 때

2) 수급인의 귀책사유가 아닌 인‧허가 지연, 민원발생, 각종 심의신청 기간 소요, FISU 및 관계기간 협의지연 등으로 인하여 용역의 계속 추진이 불가하다고 판단될 때

3) 천재지변 또는 내우외환 등 불가항력적 사유로 과업수행이 불가능할 경우

4) 기타 발주자가 필요하다고 판단될 때(발주자가 변경, 중지 지시할 수 있음)

차. 설계변경 및 정산

1) 발주자는 다음과 같은 경우에 설계변경을 요구할 수 있으며 수급인은 이에 따라야 한다. 이때 과업범위의 증감이 발생할 경우에는 발주청의 예산의 범위 내에서 당해 계약금액을 조정할 수 있다.

가) 상위계획 또는 발주자의 계획변경으로 인하여 과업범위가 변경될 때

나) 발주자 또는 관계기관과의 협의내용 반영을 위한 과업내용 변경시

다) 용역의 중지 등에 따른 과업기간의 연장

2) 아래와 같이 예산 범위를 정하고 적용되지 않은 설계용역 범위는 공고 당시 낙찰율을 적용하여 정산한다.

가) 공사비 : 18,000,000천원(부가세 포함)

나) 설계비 : 671,218천원(부가세 및 손해배상보험료 포함)

※ 조직위 사정으로 선수촌 부대시설 공사비 삭감시 용역비는 공사비에 준하여 정산한다.

카. 해약조건

발주자는 다음과 같은 조건일 때 일방적으로 해약할 수 있다.

1) 설계이행이 불가능하다고 인정될 때

2) 수급인이 발주자의 지시에 불응하며 설계를 진행할 때

3) 기타 계약조건을 위반할 때

타. 설계의 책임 및 손해배상

1) 수급인은 계약서에서 정한 기간 이내에 성과품을 남품 완료하여야 하며, 이를 위반시 ｢(계약예규) 용역계약일반조건｣ 제18조(지체상금)에 의거 조치하여도 이의를 제기할 수 없다.

2) 수급인은 설계업무진행 과정에서 발주자의 중간검토 및 수정 지시사항에 대하여 따라야 한다.

3) 수급인은 설계용역 완료 후라도 설계용역과 관련한 설계상의 하자(설계도서 상호 간의 상이, 건축협의 불가, 구조모순, 물량 누락, 보완설계/협의 필요시 등)로 인하여 발생되는 모든 사항에 대하여 설계변경을 포함한 일체의 책임을 져야 하며, 일체의 책임 및 손해에 대하여는 설계상의 하자내용이 보완될 때까지 수급인은 무상으로 추가 및 보완과업을 수행하여야 한다.

4) 상기 3)항에 대한 비협조로 사업추진에 애로가 발생되거나, 중대한 설계과오로 판단될 경우 관계법령(｢건축사법｣ 제11조(자격의 취소 등), 제20조(업무상의 성실의무 등))에 의거 조치하여도 이의를 제기할 수 없다. 또한, 향후 설계자의 설계미비로 인한 시공상 하자 발생에 대한 배상책임을 진다.

5) 수급인은 용역업무를 수행함에 있어 고의 또는 과실로 해당 용역목적물 또는 제3자에게 재산상의 손해를 발생하게 한 경우 이의 배상을 담보하는 보험 또는 공제에 가입한 후 그 증서를 용역 착수 전 발주자에게 제출하여야 한다.

파. 기타 유의사항

1) 본 과업에 특정되지 않은 사항은 정부의 계약제도 및 관련법규, 최근 정부 제정 각종 시방서 및 기준에 의거 설계하여야 하며, 단 분야별 내용이 상충될 경우에는 그 규정이 강화된 것을 우선한다.

2) 과업수행 중 정책변경 등 불가피한 사유발생시 발주자는 본 용역을 일부 또는 전부를 중지하거나 과업내용을 변경할 수 있으며, 과업지시서의 문구 해석상 계약 상대자간 차이가 있을 경우 발주자의 해석을 우선으로 하고, 기타 명시되지 아니한 사항에 대해서는 발주자가 정하는 바에 따른다.

3) 본 용역 준공 이후 과업수행으로 인하여 생산된 각종 설계도서와 조사자료 등 일체의 성과품의 저작권 및 사용권 등 모든 법적 소유권은 발주자에게 귀속되고, 발주자의 승인 없이는 제3자에게 제공할 수 없으며 본 과업 이외의 목적에 사용할 수 없다.

※ 본 과업 수행으로 생성된 성과품의 지식재산권은 본 용역계약이 완료된 날로부터 발주청의 소유로 하며, 과업 수행에 있어 제3자 권리로 되어있는 특허권, 지적재산권 등을 발주청의 동의 없이 사용하였을 경우 수급인이 그 권리의 사용에 관한 일체의 책임을 져야 한다.

4) 본 용역 기간 중에 시행하는 각종 영향평가, 기술심의, 설계의 경제성 검토 등 관련법 이행이나 행정절차가 필요한 경우 감독원의 지시 및 요구에 따라 이행하거나 자료를 제출하여야 하며 비용은 수급인이 부담한다.

5) 과업 종료후 제출하는 최종용역 보고서에는 모든 참여 기술인의 성명, 담당업무, 참여기간 등을 구체적으로 기재하고 날인한 후 제출하여야 한다.

6) 용역수행자는 용역과업이 준공된 이후에도 발주자의 사정에 의하여 설계보완 사항이 발생한 경우에는 설계보완 및 관련 부대업무를 수행하여야 하며, 이에 소요되는 비용은 별도 지급하지 아니한다.

7) 시공 중 설계변경 및 공사비 증액이 되지 않도록 계획하여야 한다.

8) 특수한 공법을 사용하고자 하는 경우에는 그 사유와 성능, 경제성, 시공성, 유통구조 기타 필요한 사항을 발주자에 제시하여야 한다. 다만, ｢건설기술 진흥법｣ 제14조(신기술의 지정‧활용 등)에 의하여 지정․고시된 건설 신기술의 사용이 가능한 경우에는 이를 적극 설계에 반영하도록 한다.

9) 설계도서에는 특정 제품의 사양을 명시할 수 없으며, 설계에 요구되는 성능과 재질을 명시하여야 한다.

3. 법령 등의 적용 및 시방서 작성기준

가. 법령 등의 적용기준

1) 본 과업은 ｢국토의 계획 및 이용에 관한 법률｣, ｢건축법｣, ｢전기공사업법｣, ｢소방기본법｣, ｢전력기술관리법｣, ｢국제경기대회 지원법｣, ｢행복도시법｣ 등 관련 법령상 문제가 없는지 여부를 정확히 판단하여 계약이행에 문제가 있는 경우에는 이에 대한 내용을 관련기관과 문서로 협의하여야 한다.

2) 본 설계용역의 성과품은 본 과업과 관련 있는 최근의 관련법, 시행령, 시행규칙, 고시, 규정, 훈령, 각 지방자치단체의 조례 등에 위배 또는 저촉되지 않아야 하며, 법령 등이 상호 일치되지 않거나 모순이 있는 경우에는 즉시 발주자에 서면으로 통지 등의 방법으로 협의하여야 한다.

3) 설계도서의 작성방법은 ｢건설기술 진흥법｣ 제48조(설계도서의 작성 등) 및 동법 시행규칙 제40조 내지 제43조, ｢건축물의 설계도서 작성기준(국토교통부고시 제2024-907호)｣, ｢건축제도 통칙(KSF1501)｣, ｢건축 구성재의 기본공차 및 치수정하기(KSF1505)｣ 등 관련규정에 의하며, 설계도서 작성 중 질의가 있을 때에는 발주자와 협의 후 후속작업을 실시하여야 한다.

4) 이 지침에 특정되지 않은 사항은 정부의 계약제도 및 건설관련법규, 최근 정부 제정 각종 시방서 및 기준에 의하여 설계해야 하며, 설계에 적용된 근거기준과 자료를 제출해야 한다.

나. 시방서 작성 기준

1) 공사시방서는 국토교통부 등에서 제정한 각종 분야별 표준시방서를 기준으로 작성해야 하며, 공사의 특수성‧지역여건‧공사방법 등을 고려하여 설계도면에 구체적으로 표시할 수 없는 내용과 공사수행을 위한 시공방법, 자재의 성능‧규격 및 공법, 품질시험 및 검사 등 품질관리, 안전관리, 환경관리 등에 관한 사항을 기술해야 한다.

2) 공사시방서에는 건설업자 건설공사의 진행단계별로 작성할 시공상세도면의 목록을 명시하여야 하며, 그 작성기준을 별도로 마련하여 건설업자 감리원 등이 참고하게 하도록 하며, ｢건설기술 진흥법｣ 제48조제4항의 규정에 따라 시공 상태를 검토‧확인받아야 하는 대상 공종을 공사시방서에 명시할 수 있다.

3) 표준시방서는 국토교통부 등 관련부처의 해당 분야(건축, 토목, 기계설비, 전기, 소방, 통신 등) 공사표준시방서를 기준으로 하며, 관급자재의 발주를 위한 관급자재 시방서를 작성하여야 한다. (중소기업자간 경쟁제품 및 공사용 자재 직접구매 대상품목 포함)

5) 특정 제품에 대한 시방 작성(특허, 실용신안, 신기술 등)은 자제하며, 설계에 의한 마감, 자재 등이 특수하여 특정 제품의 사용 시에도 발주자의 의견을 들어 적용할 수 있다. 발주자의 의견, 승인없이 시방서나 도서 작성으로 인해 공사비가 상승할 경우 수급인의 책임으로 한다.

제2장 과업 진행사항

1. 설계도서 작성

설계도서의 작성 방법은 발주자가 정하는 소정 양식에 의하고, 설계도서 작성 중 이의가 있을 때에는 반드시 발주자와 협의한 후 후속작업을 진행하여야 한다. 본 설계지침서는 일반적인 사항을 규정한 것으로, 제시한 과업의 목적, 공사규모, 예산액 등에 적합하게 설계가 진행될 수 있도록 합리적인 방법으로 과업을 수행해야 하며, 발주자가 사전에 예측할 수 없었던 공사비의 증가 또는 설계용역 이행에 문제점이 발생되는 경우에는 즉시 서면질의 후 후속작업을 진행하여야 한다.

2. 설계진행시 제출서류

수급인은 설계진행 시 다음 서류를 발주청에 제출하여야 하며, 본 과업 중에 필요한 설계도면은 별도의 비용없이 수급인이 제공한다.

가. 착수 시

수급인은 과업 착수 시 다음의 제반서류(이하, "착수계ˮ라 한다)를 2부(원본 1부, 사본 1부)를 구비하여 계약체결 후 7일 이내 제출하여야 한다.

1) 착수계 각 1부

2) 사업책임기술인 선임계 각 1부

3) 책임기술인 사용인감계 각 1부

4) 설계용역 참여기술인 현황(책임기술인 및 분야별 책임기술인 포함) 각 1부

5) 설계용역 수행 참여기술인 조직표(연락처 포함) 각 1부

6) 책임기술인 및 각 공종(토목, 건축, 기계, 전기, 통신, 소방 기타)의 분야별 책임기술인 명단, 사무분장(구체적 명기), 필요에 따라 요구시 기술자격증사본, 기술경력증명서, 이력서 등 각 1부

7) 설계용역 예정공정표(기본설계, 실시설계의 납품예정일자 명시) 각 1부

8) 낙찰금액에 대한 산출내역서(착수계 제출시) 각 1부

9) 인력 및 장비투입계획서 각 1부

10) 보안각서 및 보안대책 각 1부

11) 안전‧보건관리 준수 서약서 각 1부

12) 기타 발주자가 요구하는 사항 각 1부

나. 기본설계 제출 시

1) 과업지시서 및 ｢공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준｣에 따라 기본설계도서에 대하여 설계지침에서 정한 사항

2) 설계검사원 1부

3) 사업계획 변경고시 관련 해당기관, 부서 협의 서류 일체

4) 기타 발주자가 필요하다고 판단하는 사항(구체적 사항은 납품도서에 명시)

다. 실시설계 제출 시

1) 과업지시서 및 ｢공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준｣에 따라 실시설계도서에 대하여 설계지침에서 정한 사항

※ 완료일로부터 30일 이내에 제출하되, 사전에 발주청과 협의 후 제출한다.

2) 종결보고서 필요 부수

3) 설계검사원 1부

4) 시행자 사업계획의 승인 고시 관련 해당기관, 부서 협의 서류 일체

5) 기타 발주자가 필요하다고 판단하는 사항(구체적 사항은 납품도서에 명시)

3. 업무보고 및 회의

수급인은 설계용역 시 아래와 같이 설계 진행사항에 따라 발주자가 지정한 장소에서 정기적으로 보고해야 하며, 전 설계과정에서 발주자와 충분한 협의를 통하여 발주자가 의도하는 사항을 충분히 반영하도록 한다.

가. 업무보고

1) 보고회 개최

가) 수급인은 현장여건, 전 단계 용역성과를 검토하여 기본설계 및 실시설계 용역착수 후 30일 이내에 과업수행계획 등에 대한 보고회를 개최한다.

나) 과업기간 중 기본설계 완료 전 중간보고회를 1회 실시하고, 실시설계 완료 전 중간보고회를 2회 실시한다. 또한, FISU 및 관련기관 등에서 요청시 용역중간 성과물 보고를 실시한다.

다) 기본설계 및 실시설계 과업종료 1개월 전 발주자와 협의하여 각각 최종보고회를 실시한다.

2) 주요 단계별 업무보고

가) 주간 공정보고 : 발주자 감독원과 협의하여 매주 목요일 오전 12:00까지 붙임의 양식에 따라 제출한다. 다만, 발주자 감독원과 협의하여 조정‧변경할 수 있다.

나) 월간 공정보고 : 발주자 감독원과 협의하여 매월 첫째 주 수요일까지 업무수행 사항 및 예정사항을 작성하여 붙임의 양식에 따라 제출한다.

다) 수시 보고 : 과업 진행 중 문제점이 발생할 경우에는 이를 육하원칙에 따라 분석하여 제출하되, 문제점 발생시마다 제출하여야 한다.

나. 업무회의

1) 일반사항

가) 본 설계지침서에 제시된 내용이 불분명하거나 명시되지 아니한 사항에 대하여 수급인이 임의로 해석할 수 없으며, 발주자와 협의하여 결정하여야 한다.

나) 본 설계지침서에 대한 별도 대안이 제시될 수 있으며, 이에 따른 객관성 있는 자료를 제출하여 발주자의 승인을 받아 채택할 수 있다.

다) 발주자는 수급인에게 설계 중 이행이 완성된 부분의 설계도서를 제출‧요구 및 수정‧보완 지시할 수 있으며, 수급인은 정당한 사유 없이 이를 거절할 수 없다.

라) 수급인은 자문회의 등 각종 회의 시 적극적으로 임하여 회의장소와 참석 범위 등을 협의하고 회의에 필요한 자료의 작성과 회의에 참석하도록 하여야 한다.

2) 업무 착수회의

가) 업무 착수회의(Kickoff Meeting)는 착수일 또는 착수일로부터 늦어도 10일 이내에 장소와 일자를 발주자와 사전 협의하여 개최한다.

나) 업무 착수회의시 책임기술인은 착수계 내용을 기초로 설계 진행계획을 설명하여야 한다.

3) 수시회의

수급인은 설계진행 중 문제점이 발생하거나, 기본설계 및 실시설계 보고시 보고에 필요한 자료를 작성‧배부하여야 하며, 보고회의 일정은 상호간 협의하여 개최한다.

4. 보안대책

가. 수급인은 본 과업을 추진함에 있어 제반 보안 관련 사항을 준수하여야 하며, 사업 수행에 사용되는 문서, 인원, 장비 등에 대하여 물리적, 관리적, 기술적 보안대책 및 ʻ누출금지 대상정보ʼ에 대한 보안관리계획을 기재해야 한다.

<누출금지 정보>

｢공공기관의 정보공개에 관한 법률｣ 제9조제1항에 따라 비공개 대상 정보로 분류된 기관의 내부문서

｢개인정보 보호법｣ 제2조제1호의 개인정보

감사, 감독, 검사, 시험, 규제, 입찰계약, 기술개발, 인사관리, 의사결정 또는 내부검토 과정에 있는 사항으로서 공개될 경우 업무수행 등에 지장을 초래할 우려가 있는 정보

나. 발주자는 수급인이 명시한 보안관리계획을 이행하지 않을 경우 ｢국가계약법 시행령｣ 제76조에 따라 부정당업체로 지정하고 입찰참가 자격을 제한한다.

다. 사업 수행 중 취득한 지식에 대하여 과업 수행 중은 물론 사업이 완료된 후에라도 비밀 보안을 준수하여야 하며, 위반 시 이에 대한 손해배상 등 일체의 책임을 져야 한다.

라. 사업 참여인원은 사업수행 중 생성 또는 제공받은 자료를 사업범위 이외의 용도로 사용할 수 없으며, 정보 누출 금지 조항이 포함된 개인의 친필 서명이 들어간 보안각서(붙임1)를 계약일로부터 7일 이내에 제출해야 한다.

마. 수급인이 사업에 대한 하도급 계약을 체결할 경우에는 원래 사업계약 수준의 비밀유지 조항을 준수하여야 한다.

바. 발주자는 수급인의 누출금지 대상정보 외부 누출여부 확인 등 보안관리 상태를 점검할 수 있으며, 보안상 필요한 모든 지시를 할 수가 있고, 수급인은 이에 따라야 한다.

사. 수급인은 본 계약기간 전‧후를 막론하고 본 용역과 관련하여 취득한 모든 사항을 제3자에게 누설하여서는 아니 되며, 발주처가 요구하는 보안사항도 철저히 준수하여야 한다.

아. 위 사항을 위반하여 발생하는 모든 민‧형사상 책임은 수급인이 진다. 단, 수급인의 제3자 정보공개가 관계법규에 의해 이뤄지는 경우와 발주처의 사전 승인을 받은 경우에는 그러하지 아니한다.

제3장 설계지침

1. 일반사항

가. 설계도서 작성은 ｢설계공모, 기본설계 등의 시행 및 설계의 경제성 등 검토에 관한 지침(국토교통부고시 제2021-981호)｣ 및 ｢건축물의 설계도서 작성기준(국토교통부고시 제2024-907호)｣ 등 관련 법령에 위배됨이 없어야 하며, 서로 상이한 경우에는 강화 규정을 적용한다.

나. 본 지침은 일반원칙을 제시한 것으로 별도의 지시나 특기사항이 없는 한 본 지침을 준용함을 원칙으로 하고, 이의가 있을 경우에는 수급인 임의로 판단해서는 안 되며 감독원과 사전협의에 따라 이행한다.

다. 건축, 토목, 기계, 전기, 통신, 소방 기타 부대공사에 대한 설계는 관련법규에 의한 제반규정 및 본 지침의 기준 이상으로 한다.

라. 수급인은 철저한 사전조사를 통하여 건물상태, 아파트상가 등 부대‧복리시설의 활용가능 여부 또는 대체시설 등을 확인 검토하여 기본설계에 반영하여야 한다.

마. 고효율에너지 자재가 없는 경우에는 KS제품을 사용하는 것을 원칙으로 하되, 공급이 안정적이고 사후관리가 용이한 것을 선택 사용하도록 한다.

바. ｢중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 시행령｣ 제11조(공사용 자재의 직접구매 증대 등)에 의거 중소벤처기업부장관이 선정하여 고시한 품목의 공사용 자재를 직접 구매토록 설계 반영한다.

1) 수급인은 상기 규정에 따라 해당되는 자재 목록을 작성, 제출하여야 한다.

2) 결정된 관급자재는 특별한 사유가 없을 경우 수급인은 해당 자재를 설계에 반영하여야 한다.

2. 설계 일반지침

가. 설계VE 관련 업무수행 지침

설계VE 검토기간 중에 수급인의 주요 업무는 다음과 같다.

1) 수급인은 설계VE 준비단계에서 오리엔테이션 미팅에 참가하여 설계VE검토조직(이하, "검토조직ˮ이라 한다)의 책임자와 검토조직으로부터 요구되는 정보의 유형을 파악하고 VE수행을 위해 요구되는 각종 정보를 충실히 확보하여 제공해야 한다.

2) 수급인은 설계VE 분석단계 중 정보수집 단계에서는 설계개념에 대한 정보를 제공하기 위한 발표를 해야 한다고 발주자가 판단하여 요구할 경우 별도 일정을 정하여 발표할 수 있도록 하여야 하며, 특히 기술적 부분이 주요 내용일 경우 설계팀의 각 전문가가 함께 참석하여 설명할 수 있어야 한다.

3) 수급인은 설계VE 실행단계에서 설계VE 제안서를 검토조직의 책임자로부터 받아 검토 후 이에 대한 의견을 개진해야 하며, 설계VE에서 제시한 의견에 대한 설계상의 최종 반영여부를 발주자와 협의하여 채택‧실행하여야 한다.

4) 수급인은 채택(승인)된 설계VE 제안의 조치계획서를 작성하고 이를 발주자에 제출하여야 한다.

5) 수급인이 채택(승인)된 설계VE 제안을 거부할 경우 이에 대한 명확하고 타당한 이유와 각종 기술적 증빙자료를 서면으로 제출하여야 하며, 채택된 제안에 대해서는 즉시 수정설계에 착수하여야 한다.

6) 그 외 기타사항은 ｢설계공모, 기본설계 등의 시행 및 설계의 경제성 등 검토에 관한 지침(국토교통부고시 제2021-981호)｣에 따라 효과적인 설계VE를 지원하기 위하여 필요한 조치를 성실히 수행하여야 한다.

나. 현지조사

수급인은 당해 과업범위 시설 등에 대한 설계도서, 토목, 건축, 기계, 전기, 통신, 소방 등 관련 자료를 수집, 분석하여 부대시설 공사 범위를 확정한다.

1) 관련계획 자료조사

가) 본 과업과 관련된 제반 사업계획을 조사하여 설계의 자료로 활용한다.

나) 도시계획 현황과 토지이용 계획 등 관련 사업계획을 조사․검토하여 일관성 있는 계획이 수립될 수 있는 자료를 제공한다.

다) 수급인은 기존 도시계획시설 변경이 수반될 경우 도시계획 시설변경의 입안 및 결정고시를 위하여 필요한 자료를 발주자의 지시에 따라 작성하여야 한다.

2) 본 과업 수행시 주변 사업계획 등을 면밀히 검토하여 상호 연계되는 계획이 되도록 하되 협의사항을 도면에 표시하는 등 기록․유지를 하여야 하며, 협의과정 등에 이견이 있을 경우에는 발주자와 협의하고 발주자의 지시에 따른다.

3) 가능한 주변 관련 사업에 지장을 주지 않도록 계획하여야 하며, 부득이한 경우 대안을 검토․제시하여야 한다.

4) 의견청취

가) 시설물 관리주체 등 이해당사자 및 관계 행정기관 등의 의견을 미리 청취하여야 한다.

나) 사업설명회 개최 시 홍보자료, 도면, 팸플릿 등을 발주자의 요구에 따라 작성, 제출하여야 한다.

5) 교통소통대책 수립

가) 선수촌으로의 접근 및 이동과정에서 교통혼잡, 주차 등으로 인한 불편이 없도록 교통소통을 위한 운영대책을 조직위원회 관련 FA(수송 등)와 협의하여 수립하여야 한다.

나) 승용차 관람객, 주말과 평일의 관람객, 피크타임시 교통수단별 관람객에 대한 수요관리 및 분산대책을 제시하여야 한다.

다) 주경기장과의 이격거리 등을 조사하여 별도 도면에 명기하여야 한다.

6) 토취장, 골재원, 사토장, 재료원 조사

공사 시 시공성 및 경제성을 최대한 높일 수 있는 토취장, 골재원 및 사토장, 재료원을 조사하여 본 과업에 사용 여부를 발주자와 협의하여 결정한다.

7) 본 장에 명시되어 있지 않은 사항은 발주자와 협의 후 시행하여야 한다.

다. 주요 설계기준

1) FISU 제규정 및 최소요구조건을 바탕으로 조직위원회 및 관련기관의 확인을 받아 경제성을 비교‧검토하고 설계에 반영한다.

2) 화장실, 샤워실 배치 등은 동선과 향후 유지관리의 경제성을 바탕으로 기존시설(공간) 활용‧개조 또는 임시시설 활용 등을 설계에 반영한다.

3) 각 기능별 유기적 관련성을 고려하여 설계하여야 한다.

4) 보안성이 중요시되는 실 등을 제외하고는 벽면은 가변성인 경량칸막이로 설계하여야 한다.

5) 각 기능실은 기존시설(공간)을 최대한 활용‧배치하고, 부족한 기능실은 건물 내 여유공간 활용 및 건물 외 여유 공간에 적합한 임시구조로 배치하여야 한다.

6) 주요자재 사용계획

가) 건물의 용도와 기능에 적합하고 경제적인 자재를 사용하되, 신품 규격 또는 신품에 준하는 제품을 사용하여야 한다.

나) 국내자재 중 KS제품 사용이 원칙이며, KS제품이 없을 경우 국내 최상품 자재 중에서 발주자와 협의하여 선정한다. 또한, 부득이 수입자재 등을 사용하여야 할 경우에는 사전에 발주자와 협의하여 결정한다.

라) 관급자재 및 주요자재(골재 등)는 사전에 현지생산 공급처를 면밀히 확인 후 설계하여야 한다.

마) 임대시설에 대해서는 임대공급사와 별도로 협약서(계약서)를 제출받아 설계에 반영하고 사용 후 처리방안 또한 반영하여야 한다.

7) 폐기물 처리계획

가) 공사 후 발생될 폐기물은 관련 규정에 따라 적정하게 처리될 수 있도록 별도의 발주도서를 작성하여 제출하여야 한다.

나) 폐기물처리 계획은 발주자와 반드시 협의하여 매각 또는 고철 처리 방안을 강구하고 설계에 반영하여야 한다.

3. 설계 세부지침

가. 구역별 활용가능 시설조사 및 부대시설별 적정면적 검토

1) APT 부대‧복리시설 및 부지에 대한 조사를 실시하여 기존시설의 활용도 및 여유부지에 대한 활용가능 면적을 검토하여 반영한다.

2) 선수촌 인근 나대지 등에 대한 조사를 실시하여 활용도 및 활용 가능 면적을 검토하여야 한다.

3) 부대시설별 필요한 기반시설(상하수도, 전기, 가스 등) 관련 사항을 조사하여 시설계획 시 반영하여야 한다.

4) 부대시설에 대한 시설별 적정면적을 검토하여 협의‧조정하여야 한다. (관련 FA별 기능실 요구사항 변경시에도 기능에 지장이 없는 최소한의 규모)

나. 선수촌 구획 및 출입 동선계획 수립

1) 각종 규정 및 기준을 참고하여 주거구역, 국제구역, 운영구역, 수송구역, 운동구역 등으로 구획하는 종합계획(Master Plan)을 작성한다.

2) 선수촌 구획은 선수 및 임원단(이하, "선수단ˮ이라 한다)에 대한 편의가 제공될 수 있도록 하되, 선수 보호를 위한 안전대책을 고려하여 구획하여야 한다.

3) 선수촌 구획은 APT 및 부대‧복리시설, 상가시설 등 기존시설을 최대한 이용하는 계획을 수립하여야 한다.

4) 선수촌 주변 도로 여건을 감안한 최선의 선수촌 출입 동선을 검토하여 선수단, 운영요원, 방문객 등 출입 인원 및 물자 차량 등에 대한 동선계획을 수립하여야 한다.

5) 선수촌 내에서 선수단, 운영요원들의 구역간 이동을 위하여 보행자 및 차량(긴급차량, PM 등) 등에 대한 선수촌 내 이동계획을 반영하여야 한다.

다. 부대시설별 세부 배치계획 수립

1) 세부 배치 대상 부대시설은 조직위원회가 제시한 시설목록을 기준으로 하되, 변경이 필요한 시설은 변경된 면적을 기준으로 하여 세부 배치계획을 수립하여야 한다.

2) 모든 부대시설은 APT 및 부대‧복리시설, 상가기설 등 기존시설을 가능한 최대로 이용해야 하며, 기존시설의 훼손 없이 설치 및 철거가 용이한 자재로 기능실을 배치 계획하여야 한다.

3) 기존시설 활용을 초과하는 기능실의 공간 확보는 공사비 예산 범위 내에서 최대한 경제적인 설계가 되도록 임시시설 설치를 계획하여야 한다.

라. 임시 부대시설 설치계획 수립

1) 선수촌 내부의 기존시설을 최대한 활용하여 임시시설을 최소화하되, 선수촌 운영과 사용자 편의를 위한 임시시설을 적절히 설치한다.

2) 임시시설은 시설의 설치목적에 부합하는 것을 사용하되, 운영뿐 아니라 설치 및 철거를 고려하여 채택하여야 한다.

3) 특히, 선수촌식당 등 임시시설이 불가피한 지원시설은 경제적인 설치방안을 비교 검토하고 다음의 사항을 설계에 반영한다.

가) 기존시설 활용을 포함한 모든 시설물은 설치‧사용 후 원상복구(철거 등)가 용이한 구조 및 자재이어야 하며, 렌털(임차) 자재 사용 등으로 소요 공사비가 최소화될 수 있도록 하여야 한다.

※ 공사비의 산정기준 :
선수촌의 모든 기능실 및 부대시설은 대회 종료 후 철거(원상복구)해야 하는 임시시설물로서, 일부 지반조성‧기초지정‧임시기반시설 설치 등 매몰성 공사비용을 제외한 모든 시설물은 임차시설로 설치하고 이에 대한 임차료를 공사비로 산정한다.

나) 옥외 설치 시설물은 규모에 따라 구조 및 안전성이 확보되어야 하고 유지‧관리가 용이하여야 한다. 이에 대한 설치기준은 ｢건축구조기준(국토교통부고시 제2024-846호)｣을 참고하여 정한다.

다) 사용자재는 가능한 불연성 자재로 환경친화적이며 경제성과 내구성이 우수하고 규격화된 제품 중에서 자유롭게 선택할 수 있다.

4) 유사시 시설물 긴급복구팀 구성‧운영방안을 제시하여야 한다.

5) 임시시설 설치 및 기존시설 이용에 필요한 상하수도, 기계설비, 전기, 통신 등 기반시설 활용방안을 작성하여야 한다. 단, 활용방안에는 설계 및 소요 공사비가 포함되어야 한다.

6) 구역별 세부시설의 배치 및 설치와 철거 및 폐기물처리에 따른 각 시설별 설계 및 공사비를 산출한 설계도서를 작성하여야 한다.

7) 선수단 보호를 위한 안전대책(구역별 펜스 설치계획 등)을 강구하여 이에 따른 설계 및 공사비를 산출하고 그 설계도서를 작성하여야 한다.

8) 임시시설은 ｢건축법｣ 등 관련 법령에 따른 구조의 안전 성능을 충족하여야 하며, 구조 안전 확인 대상 여부를 검토하여 해당 시설물에 대한 구조계산서 또는 구조안전확인서 등의 설계도서를 작성‧제출하여야 한다.

4. 설계도서의 분리작성

건축, 토목, 기계, 전기, 통신, 소방, 폐기물처리 등 공종별로 분리하여 발주 단위별로 내역(도면, 내역서, 일위대가표, 수량산출기초 등)을 작성하여야 한다. 단, 발주 단위에 대해서는 발주자와 협의하여 결정하여야 한다.

5. 설계도서 표기

가. 설계도서에 사용하는 언어 및 문자는 ｢(계약예규) 용역계약일반조건｣ 제5조에 의하며, 한국어를 원칙으로 하되 국제대회임을 감안하여 발주자와 협의하여 영어 사용을 병행한다.

나. 약어(Abbreviation)를 사용하는 경우에는 설계도면에서 1~2회 나타나는 것은 원어사용을 원칙으로 하며, 약어는 대문자를 사용하며 마침표로 끝나는 것으로 원칙으로 한다.

다. 도면표기의 기호문자는 특별한 경우를 제외하고는 다음을 준수한다.

1) 건축도면 : A

2) 건축구조도면 : S

3) 토목도면 : C

4) 조경도면 : L

5) 기계설비도면 : M (소화설비도면 : MF)

6) 전기도면 : E (전기소방도면 : EF)

7) 통신도면 : T

라. 설계도면을 작성함에 있어서 각종 상세도면을 충분히 작성하여 수량산출 및 시공이 용이하도록 하여야 한다.

1) 각부 치수 및 사용자재의 명확한 표기

2) 각종 부착시설물의 표시

3) 건축, 토목, 기계, 전기, 통신, 소방 등 기타 부대설비 관련 공사와 관련하여 명확한 구분 표시

4) 특수공법인 경우 시공방식을 이해할 수 있도록 설계도서(상세도, 특기시방서 등) 작성

5) 국내에서 시행된바 없는 특수공법인 경우 공인기관 기술검토서 첨부

6. 설계도서 작성

가. 제도용지(트레이싱 페이퍼)는 영구보관에 지장이 없는 최상품을 사용한다.

나. 도면규격은 A1 규격을 사용하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 발주청 감독원과 협의하여 별도로 정할 수 있다.

다. 도면은 기둥 및 옹벽선과 조적선이 식별이 가능하도록 상세하게 표기한다.

라. 건축, 토목, 기계, 전기, 통신, 소방 도면은 발주자의 지시에 따라 동일한 축적으로 표현하여 공종간 대조(Overlapping에 의한 Cross Check)가 가능토록 해야 한다.

마. 설계도면에는 모든 면에 참여기술인이 서명 날인하여야 하며, 종결보고서에는 구체적으로 공종별 참여기술인의 성명, 담당업무, 기술자격, 참여기간 등을 구체적으로 명시하여야 한다.

7. 설계기준 및 참고자료

최근 정부 제정 각종 시방서 및 시설기준, 표준도, 표준품셈을 적용하여야 하며, 본 용역 관련 수집된 계획 및 용역보고서를 수집‧활용한다.

가. 2027 충청권 하계세계대학경기대회 사업계획 적정성 검토 보고서(KDI)

나. 2027 충청권 하계세계대학경기대회 기본계획 등 수립용역

다. 2027 충청권 하계세계대학경기대회 시설(베뉴)종합계획 용역

라. FISU 제규정 및 최소요구조건

8. 인‧허가사항 등

가. 수급인은 계약조건 등 규정에 따라 계약이행을 위하여 필요한 관련기관의 각종 심의 및 건축협의(변경 포함) 등의 인․허가와 관련한 설계도서 작성, 관련기관과 심의 협의 등에 필요한 업무를 수행하여야 한다.

나. 수급인은 본 공사의 각종 인․허가 협의 시 필요한 경우에는 관련기관에 본 설계내용을 설명하여야 하며, 이에 따른 지적사항에 대하여는 발주자와 협의하여 수정․보완하여야 한다.

9. 기술심의 및 설계자문

가. 수급인은 ｢건설기술 진흥법 시행령｣ 제19조(기술자문위원회의 구성 및 기능 등)에 의한 기술심의(대상시)를 기본설계 완료 전까지 받아야 한다.

나. 설계자문은 발주자의 요구에 따라 시행하여야 하며, 전체 용역과업을 대상으로 하여야 하며, 발주자는 설계자문 시기, 자문내용 등 설계자문 계획을 자문 시행 10일 전까지 수급인에게 통보하여야 한다.

다. 수급인은 효율적인 설계자문이 될 수 있도록 설계자문을 위해 필요한 모든 자료를 준비하여 자문 시행 7일 전까지 관련 자료를 발주자에게 제출하여 사전 검토를 받아야 하며, 발주자의 요구가 있는 경우에는 이를 수정 보완하여 심의 및 검토에 임하여야 한다.

라. 수급인은 발주자로부터 통보받은 건설기술심의위원회 심의 결과 및 기술자문위원회 설계자문 결과를 특별한 사유가 없는 한 설계에 반영하여야 하고 보고서에 수록하여야 한다. 이로 인해 용역 내용의 변경 등이 발생한 경우에는 발주자와 협의하여 결정하며, 변경에 따른 설계기간 및 추가비용은 본 계약금액에 포함한 것으로 본다.

10. 총사업비 관리

가. 기본설계, 실시설계를 시행함에 있어서 예비타당성조사 및 타당성조사(KDI 사업계획 적정성 검토 포함)에서 정한 총사업비를 감안하여 설계내용이 적절히 관리될 수 있도록 노력하여야 한다.

나. 기본설계, 실시설계 과정에서 객관적인 사유 없이 당초 사업규모를 변경할 수 없다.

다. 기본설계, 실시설계 과정에서 사업내용과 규모를 예비타당성조사 및 타당성조사(KDI 사업계획 적정성 검토 포함)와 다르게 변경할 필요가 있을 경우 문화체육관광부장관 및 기획재정부장관과 사업규모 및 총사업비 등을 사전 협의할 수 있도록 객관적인 변경사유 등 관련 자료를 구비하여 제출하여야 한다.

라. 기본설계, 실시설계용역이 완료된 경우 문화체육관광부장관 및 기획재정부장관과 사업규모, 총사업비 및 사업기간을 협의할 수 있도록 설계용역결과 보고서 및 요약보고서 등 관련 자료를 구비하여 용역준공 전 발주청에 제출하여야 한다.

11. 사업계획 변경 및 시행자 사업계획의 승인 등

가. 인․허가 신청 및 협의 시 구비서류 준비 (실시설계 단계에 추진)

1) 해당사업 인‧허가 신청서

2) 위치도 및 계획평면도

3) 공사설계도서

4) 수용 또는 사용할 토지 또는 건물의 소재지․지번․지목 및 면적, 소유권과 소유권외의 권리의 명세 및 그 소유자․권리자의 성명․주소를 기재한 서류

5) 관계부서 협의 시 각종 법률에 의한 협의서류 1식

나. 시행자 사업계획의 승인 및 고시 등 (실시설계 단계에 추진)

1) 사업시행지역의 위치도

2) 수용하거나 사용할 토지‧물건 및 권리(이하 이 조에서 "토지등ˮ이라 한다)의 소재지‧지번 및 지목, 면적, 소유권 및 소유권 외의 권리의 명세와 그 소유자 및 권리자의 성명‧주소 등

3) 토지등의 매수ㆍ보상계획 및 주민의 이주대책

4) 계획평면도 및 개략설계도서

5) 사업시행기간 및

6) 자금조달계획

7) 공공시설물의 이전 및 철거계획과 대체시설물의 설치계획

8) ｢주택법｣ 제19조(다른 법률에 따른 인가‧허가 등의 의제 등)제1항 각 호에 따른 허가 등 의제사항이 있는 경우 그 내용

9) 기타 인․허가 시 필요한 관련서류 등

제4장 설계도서 납품목록

설계도서 납품은 감독원의 승인을 득한 후 20일 이내에 설계도서를 납품하여야 하며, 규격 및 수량은 다음 각 호와 같다. 또한, 기본설계부터 실시설계까지 모든 용역수행과정을 수록한 CD와 설계용역 종합보고서를 별권으로 20권을 발주자에 제출하여야 한다.

1. 기본설계 납품도서

주) 1. 발주청과 수급인의 협의 후 표의 내용은 조정될 수 있다.

2. ◯표는 공종에 해당됨을 의미한다.

3. 기본설계보고서에 포함사항(사전조사내용, 분야별 설계설명서, 공사개요, 교통동선분석, 향후 실시설계 방향 등)

4. 전체적인 일정을 고려 기본설계와 실시설계를 일괄 합본하여 납품할 수 있다.

5. 각종 인허가 도서는 관계기관(부서) 협의 시 협의 부서의 요구대로 도면 및 보고서를 작성, 제출한다.

구분	설계 도서명	규격	수량	단위	공 종						비 고
					토목	건축	조경	기계	전기	통신
1	사업계획(변경) 수립보고서(협의)	A4	50	부
2	사업계획(변경) 수립보고서(심의)	A4	50	부
3	사전조사검토보고서	A4	10	부
4	기본설계보고서	A4	10	부
5	측량보고서	A4	10	부							필요시
6	토지대장,등기부등본	A4	3	부							원본1, 사본2
7	용지도 및 조서	A4	10	부							필요시
8	설계도면	A1	1	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	전공종
		A3	10	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯
9	내역서	A4	10	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	개략공사비
10	관급내역서	A4	10	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	개략공사비
11	각종 인허가도서 및 기타 발주자 요구사항				◯	◯	◯	◯	◯	◯

2. 실시설계 납품도서

[ 공종별 실시설계서 제출 목록 ]

주) 1. 설계보고서(종합보고서(A4)) 20부

※ 설계보고서에는 설계설명서, 공사개요, 추진경위, 용역계약 현황, 용역의 진행과정, 참여기술인 현황, 하도급자 현황, 수정‧보완 지시사항 및 조치결과, 건축물유지관리계획서, 납품설계도서 목록 등 일체를 기재하여 A4 규격의 책자로 양면인쇄하고 무선무사철로 좌철하여야 한다.

2. 공정표는 공정계획을 수립하여 공사기간을 산정하고 공정표를 공사량에 맞게 정확하게 작성, 제출하여야 한다.

3. 전체적인 일정을 고려 기본설계와 실시설계를 일괄 합본하여 납품할 수 있다.

4. 각종 인‧허가 도서는 관계기관(부서) 협의 시 협의 부서의 요구대로 도면 및 보고서를 작성, 제출한다. (공공디자인심의, 사업계획변경, 시행자 사업계획 승인 등 전 관계부서 협의서류, 문체부 협의 등)

5. 실시설계 완료단계 사업계획변경이 필요한 경우 사업계획변경을 발주자와 함께 협의하여 제출

구분	설계 도서명	규격	수량	단위	공 종						비 고
					토목	건축	조경	기계	전기	통신
1	시행자 사업계획의 승인 고시자료	A4	50	부							부록별책 가능
2	설계보고서 (종합보고서)	A4	20	부							부록별책 가능
3	백 도	A3	20	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯
4	구조 및 수리계산서	A4	20	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯
5	내역서	A4	20	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯
6	관급내역서	A4	20	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	해당시
7	수량산출서	A4	20	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯
8	단가산출서	A4	20	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	견적서 포함
9	일위대가	A4	20	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯
10	공사시방서	A4	20	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯
11	특기시방서	A4	20	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯
12	관급시방서	A4	20	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯
13	CD-ROM		3	SET	◯	◯	◯	◯	◯	◯	공종별 통합
14	기타 발주자 요구사항				◯	◯	◯	◯	◯	◯

제5장 관련서식

[붙임1] 보안 각서

보  안  각  서

1. 용  역  명 : 2027 충청권 하계세계대학경기대회 선수촌 부대시설 기본 및 실시설계용역

2. 계 약 일 자 :

3. 착 수 일 자 :

4. 완수예정일 :

본인은 상기의 용역에 참여함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 엄숙히 서약하며 그 증거로서 이 각서를 제출합니다.

1. 본인은 본 용역수행의 모든 사항이 중요 시설임을 인식하고 과업수행 중 과업수행과 관련한 모든 사항이 기밀임을 인정한다.

2. 본인은 본 용역을 수행함에 있어 용역수행과정에서 알게 된 정보 또는 기밀사항은 ｢(계약예규) 용역계약일반조건｣ 제35조(기술지식의 이용 및 비밀엄수 의무)에 의거 용역수행기간의 전후를 막론하고 일체 외부에 누설하지 않는다.

3. 본인은 본 용역수행과 관련하여 알게 된 사항을 누설하거나 고의 또는 과실로 인하여 발주기관에 유무형의 손해를 발생하게 한 경우에는 ｢건축사법｣ 제20조(업무상의 성실 의무 등)제2항에 의한 손해배상 책임을 지고 보안관계법에 의거 처벌되어도 일체의 이의를 제기하지 않는다.

4. 본인은 본 용역수행 종료 이후라도 공사 진행 과정에서 의견을 필요로 하는 경우에는 이에 적극 협력한다.

5. 본인은 본 계약과 관련하여 제출한 모든 설계도서, 서류 및 자료에 대한 저작권, 소유권 등 일체의 권리는 ｢국가기관용 건설기술(설계) 용역계약 특수조건｣ 제12조(계약목적물의 지식재산권 귀속 등)에 의거 발주자에게 귀속됨을 알고 별도로 발주자의 승인을 얻은 경우를 제외하고는 외부에 누설하지 않는다.

2025년	월    일

주        소 :

주민등록번호 :

기  술  분  야 :

성        명 :	(인)

2027 충청권 하계세계대학경기대회 조직위원장 귀하

[붙임2] 책임기술인 선임계

책 임 기 술 인  선 임 계

1. 용  역  명 : 2027 충청권 하계세계대학경기대회 선수촌 부대시설 기본 및 실시설계용역

2. 계 약 금 액 : ○○○원

2. 계 약 일 자 : 2025.  .  .

3. 착 수 일 자 : 2025.  .  .

4. 완수예정일 : 2026.  .  .

-  아	래  -

가. 성	명 :

나. 주	소 :

다. 주 민 등 록 번 호 :

라. 기술자격(면허)종별 :

상기인을 본 설계용역의 책임기술인로 선임하여 제출하오며 분야별 책임기술인이 수행한 일체의 행위에 대하여 계약자를 대리하여 책임질 것을 서약합니다.

붙임 : 유자격자임을 입증할 수 있는 자격(면허)증 또는 경력증명서 사본 1부

2025년	월    일

계 약 자 :

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :	(인)

2027 충청권 하계세계대학경기대회 조직위원장 귀하

[붙임3] 실시설계 검사원

실 시 설 계  검 사 원

1. 용  역  명 : 2027 충청권 하계세계대학경기대회 선수촌 부대시설 기본 및 실시설계용역

2. 계 약 금 액 : ○○○원

2. 계 약 일 자 : 2025.  .  .

3. 착 수 일 자 : 2025.  .  .

4. 완수예정일 : 2026.  .  .

붙임 : 납품설계도서 목록 1부

(실시)설계가 완성되어 검사원을 제출하오니 검사하여 주시기 바랍니다.

2026년	월    일

계 약 자 :

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :	(인)

2027 충청권 하계세계대학경기대회 조직위원장 귀하

[붙임4] 주간(격주간) 공정보고

주 간 (격 주 간)  공 정 보 고

1. 용  역  명 : 2027 충청권 하계세계대학경기대회 선수촌 부대시설 기본 및 실시설계용역

2. 용 역 개 요

가. 현장위치 :

나. 용역기간 : 2025년  월  일 ~ 2026년  월  일

다. 계약금액 : ○○○원

3. 용역진행사항

구 분	전주 진행사항 (202 . . . ~ 202 . . .)	금주 예정사항 (202 . . . ~ 202 . . .)	비고(진행률)
업무 내용	- 인원투입현황 - 외주작업진행현황 등 - 주요협의사항이나 회의 등이 있을 경우 반드시 표기 - 건축, 토목, 조경, 기계, 전기, 통신, 소방 등 분야별로 구분되도록 작성		실시공정/예정공정(%)을 표기
특기 사항	문제점 및 해결책 등 표기

주      소 :

상      호 :

대  표  자 :

책임기술인 :	(인)

2027 충청권 하계세계대학경기대회 조직위원장 귀하

[붙임5] 월간 공정보고

월 간  공 정 보 고

1. 용  역  명 : 2027 충청권 하계세계대학경기대회 선수촌 부대시설 기본 및 실시설계용역

2. 용 역 개 요

가. 현장위치 :

나. 용역기간 : 2025년  월  일 ~ 2026년  월  일

다. 계약금액 : ○○○원

3. 용역진행사항

구 분	월간 업무수행 내용 (202 . . . ~ 202 . . .)	비고(진행률)
첫째 주		실시공정/예정공정(%)을 표기
둘째 주
셋째 주
넷째 주
다섯째 주
익월	- 공정 지연시 : 지연의 구체적 원인 표기

주      소 :

상      호 :

대  표  자 :

책임기술인 :	(인)

2027 충청권 하계세계대학경기대회 조직위원장 귀하

[붙임6] 안전‧보건관리 준수 서약서

안전․보건관리 준수 서약서

본인은 귀 기관의 2027 충청권 하계세계대학경기대회 선수촌 부대시설 기본 및 실시설계용역 계약을 수행함에 있어 재해예방을 위하여 아래의 내용과 관련 법규에서 정한 필수사항을 철저히 준수할 것을 다음과 같이 서약합니다.

❍ ｢산업안전보건법, 중대재해처벌법｣ 등 안전 관련 제‧법규를 준수하겠습니다.

❍ 당사는 해당 계약을 수행함에 있어 위와 같이 안전‧보건 의무조치 사항(관리감독자 지정, 안전보건교육 등)을 준수하여 계약을 성실히 이행할 것이며, 만일 이를 이행하지 않을 경우 계약해지 등 불이익 처분을 받더라도 하등의 이의를 제기하지 아니할 것을 확약합니다.

2025년     월     일

주  소:

업체명:

대표자:                 (인)

2027 충청권 하계세계대학경기대회 조직위원회 위원장 귀하

제6장 과업 예정공정표

※ 보고회는 기본설계 시에는 착수(1회), 중간(1회), 최종보고회(1회)를, 실시설계 시에는 착수(1회), 중간(2회), 최종보고회(1회)를 기본으로 하며 필요시 설계자문 및 기타 심의는 보고과정에서 행하거나 별도 시행할 수 있다.

구 분	소요기간(일)																								비 고
	30		61		91		122		152		182		213		243		274		304		334		365
1. 관련계획 및 현황 검토
2. 기본설계
3. 실시설계
4. 설계자문
5. 설계도서 및 인‧허가
6. 보고서 제출