제 안 요 청 서

사 업 명	2020년 디지털영상 멀티검수시스템 구축
주관기관	한국영상자료원

2020년 5월

사업 책임자	수집부	팀장	정혜연	TEL: 02-3153-2021	FAX:02-3153-2080
사업 실무자	수집부	직원	황동환	TEL: 02-3153-2091

목   차

I. 사업 개요

1. 사업 일반	1

2. 추진배경 및 필요성	1

3. 사업내용	1

4. 기대효과	2

II. 현황 및 문제점

1. 디지털 영상 검수시스템 현황	3

2. 시스템 구성도	3

3. 문제점 및 개선방향	4

III. 사업 추진계획

1. 추진목표	4

2. 추진체계	4

3. 추진일정	5

4. 추진방안	6

Ⅳ. 제안요청내용

1. 사업추진 내용	6

2. 상세 요구사양	6

목   차

Ⅴ. 제안서 작성요령	21

Ⅵ. 안내사양

1. 입찰방식	24

2. 제안서 평가 방법	26

3. 기술성 평가기준	27

4. 제출서류	27

5. 제안서 제출 일정 및 방법	27

6. 제안설명회 개최	27

7. 입찰시 유의사항	28

[붙임1] 기술제안서 기술평가 평가항목 및 배점한도	29

[붙임2] 일반현황 및 연혁	31

[붙임3] 자본금 및 매출액 (최근 3년)	32

[붙임4] 참여인력 이력사양	33

Ⅰ. 사업개요

1		사업일반

□ 사업명: 2020년 디지털영상 멀티검수시스템 구축

□ 사업기간: 계약 후 60일 이내

□ 소요예산: 378,000,000원(부가세포함)

□ 사업추진방식: 일반경쟁입찰(협상에 의한 계약)

2		추진배경 및 필요성

□ 추진배경

ㅇ 영화 제작·유통 환경의 디지털화로 ‘영화 및 비디오 진흥에 관한 법률’에 의해 제출(납본)되는 고품질 디지털시네마 자료가 급격히 증가하여 검수 장비의 재구축 필요성이 있음

※ 2K 디지털시네마 (DSM,DCP,사운드) 편당 DPX기준/상영시간 2시간/용량 1.5TB

※ 4K 디지털시네마 (DSM,DCP,사운드) 편당 DPX기준/상영시간 2시간/용량 6TB(2K 대비 4배)

ㅇ 기 운영 검수 장비의 노후화로 최신 영상 메타데이터 관리 및 검수가 불가능함

□ 목적 및 필요성

ㅇ 새로운 차세대 해상도 영상물을 처리할 수 있고, 이를 뒷받침할 대용량 통신규격 연결체계로 디지털 영상검수시스템을 재구축하여 영상물을 신속하게 검수함으로써 국가 영상문화유산으로써 영구 보존하고 대국민 자료 이용 서비스에 제공하고자 함.

3		사업내용

ㅇ 디지털 영상 검수 시스템 도입 및 설치(1기)

- DCP Playback 및 Mastering 멀티 검수시스템(1기)

- 4K Monitor 구성 (1기)

- 2K, 4K DCI DCP데이터 인코딩 가능

- 타임라인 작업, DCI 검증 및 마스터링, ACES, ATMOS 지원

- GPFS 공유 파일시스템 라이센스, 100GE 네트워크 연결 구성 또는 SNFS(SAN방식)와 2port 16Gb HBA 연결 구성

- 사용하는 공유 파일시스템은 Windows, Linux 및 Mac OS간 동시 마운트 및 공유 파일시스템 지원

- 운영 중인 검수시스템(스토리지)간의 SNFS 버전 및 네트워크 성능이 다르므로 호환성을 정확히 파악하여 원활한 사용 가능하도록 장비 구축

- 기 운영 중인 MAC 기반 검수시스템과 스토리지 간 데이터 연결에 필요한 하드웨어 성능 업그레이드 및 4K기반 색재현, 편집, 3D작업 가능한 소프트웨어 도입

ㅇ High-Performance 미디어 네트워크 스토리지 구성 (1기)

- 공유 작업 스토리지 200TB 이상(Usable) 구성

- 100GbE 네트워크 기반 구성 또는 SNFS(SAN방식)와 2port 16Gb HBA 연결 구성

- 기보유 SNFS 파일시스템 기반 스토리지와의 공유를 위한

게이트웨이 서버시스템 구성

- 기존장비 포함 총 3기의 검수 시스템을 고속네트워크 기반으로 연결 구성하여 안정적인 멀티 검수작업이 가능하도록 구성

ㅇ 고용량 데이터 복사장비 구성 (1기)

- MAC 기반의 데이터 복사 시스템

- 편집 및 영상데이터 확인 가능 소프트웨어 도입

- 기 운영 중인 MAC 기반 검수시스템과 스토리지 간 데이터 연결에 필요한 하드웨어 성능 업그레이드 및 4K기반 색재현, 편집, 3D작업 가능한 소프트웨어 도입

o 이종 서버 및 이종 운영체제간의 원활한 데이터 공유 시스템 구축

o 24시간×365일(연중무휴) 상시 운영 가능한 안정적인 시스템 운영 지원

o 운영 중인 검수, 아카이브, 백업 시스템과 신규 스토리지의 상호 연동 및 원활한 사용이 가능하도록 스토리지 구축

o 한국영상자료원 2F 전산실과 디지털검수실 간 네트워크 및 원거리 작업환경 구성

4		기대효과

ㅇ 수집되는 디지털 영상물의 신속하고 원활한 검수 및 메타데이터 관리체계를 마련하여 국가 영상문화유산인 영상물을 안정적으로 보존하고 대국민 자료 이용 서비스 제공 기반을 마련

o 기존 저장공간 부족 및 시스템 노후화로 인해 동시작업이 불가했던 상황을 개선하여, 새로운 시스템 구축으로 작업의 고속화 및 업무효율 제고 가능

Ⅱ. 현황 및 문제점

1		디지털 영상 검수시스템 현황

구분	시스템	용도	도입시기	수량
검수장비	DVS Clipster v3.7	디지털영상 검수,마스터링 장비	2008년	1식
	DVS Clipster v6.2	디지털영상 검수,마스터링 장비	2017년	1식
	MAC PRO 878CTO	디지털영상 검수 장비	2015년	1식
스토리지	DVS Realtime Storage	작업용 스토리지	2008년	1식
	DVS Nearline Storage	대용량 아카이브 스토리지	2009년	1식
	HITACHI USP-V	대용량 아카이브 스토리지	2010년	1식
	Netapp Storage	대용량 아카이브 스토리지	2013년	1식
	Dell Storage	대용량 아카이브 스토리지	2014년	1식
	Quantum	작업용 스토리지	2016년	1식
모니터	CANON	4K 레퍼런스 모니터	2016년	1식
	EIZO	4K 모니터	2016년	1식

2		시스템 구성도

<현재 구성>

<본 사업 완료 후 시스템 구성>

3		문제점 및 개선방향

□ 최신 포맷의 디지털 영상물 검수 시스템 도입 필요

ㅇ 기 운영 영상 검수장비의 노후화(도입 10년 이상 경과)로 인해 최신 포맷 데이터 검수가 불가능하여 법적업무 이행에 차질이 발생하는 상황

ㅇ 운영 중인 검수, 아카이브, 백업 시스템의 버전과 호환성을 정확히 파악, 신규 스토리지 추가 확장 구축 시 상호 연동과 원활한 사용이 가능하도록 스토리지를 구축

ㅇ 최신 포맷의 영상물(4K시퀀스 데이터, IMF, DCI Mastering, ACES, HDR, HFR, HEVC, ATMOS 등)을 검수가능한 시스템 구축 필요

ㅇ 수집자료의 고용량 고해상도화에 따라, 대역폭과 속도 및 성능면에서 개선된 차세대 통신규격이 적용된 연결장비로의 시스템 전면 재구축의 필요성 대두

ㅇ 검수 물량의 적체로 효율적인 멀티 검수 환경 구축이 필요

Ⅲ. 사업 추진계획

1		추진목표

□ 디지털 영상 검수 시스템 추가 및 개선

ㅇ 최신 포맷 영상물 검수 가능한 디지털 영상 검수 시스템 도입, 설치

ㅇ 멀티 고속 검수 환경구축을 위한 하이 퍼포먼스 스토리지 및 고속 네트워크 구축을 통한 안정적인 데이터 저장공간 마련

ㅇ 4K Monitoring 환경 구축

ㅇ 4K 편집 및 자막등 부가작업을 위한 Mac 기반 워크스테이션

구축

ㅇ 기 운영 중인 스토리지 및 아카이브, 백업 시스템 간 데이터 연결에 필요한 설정, 하드웨어 업그레이드 및 4K기반 색재현, 편집, 3D작업 가능한 소프트웨어 도입

2		추진체계

□ 추진체계도

		한국영상자료원
조달청	계약 의뢰 및 체결
경영관리팀		수집팀
		주관사업자

□ 추진 주체별 역할

구 분	주요 업무 내용
주관부서	ㅇ 사업총괄 관리 및 시행 ㅇ 사업계획서 수립 및 제안요청서 작성 ㅇ 주관사업자 선정 및 계약업무 추진 ㅇ 과제수행 관리 및 검사, 결과 평가
조달청	ㅇ 사업 조달공고 ㅇ 주관사업자 선정 및 계약 체결
경영관리팀	ㅇ 조달 관련업무 협조 ㅇ 납품 및 검수에 따른 예산집행
주관사업자	ㅇ 사업이행 추진 ㅇ 사업 진도 및 인력 관리 ㅇ 기술이전 및 무상 하자보수 ㅇ 기타 과제수행에 필요한 사양 등

3		추진일정

세부일정	추진일정
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
◦사업계획 수립 및 사업자 선정
- 사업계획 수립
- 입찰공고, 제안평가 및 사업자 선정
◦디지털영상 멀티검수시스템 구축
- 사용자 요구사양 분석 및 벤치마킹
- 시스템 설계
- 구현 및 단위테스트
- 통합테스트
- 전환 및 오픈
- 검수 및 종료
- 안정화

4		추진방안

□ 시스템 구축 사업 추진 방안

구분	방식	비고
입찰방식	제한경쟁입찰
사업자선정방식	협상에 의한 계약
평가방식	기술평가(90%) / 가격평가(10%)

Ⅳ. 제안요청내용

1		사업추진 내용

ㅇ 디지털 영상 검수 시스템 도입, 설치 (1기)

ㅇ 4K 모니터 시스템 도입, 설치 (1기)

ㅇ 고용량 데이터 복사 편집 시스템 도입, 설치 (1기)

ㅇ High-Performace 미디어 공유스토리지 도입, 설치 (1기)

ㅇ 대용량 케이블 연결 및 포설작업

ㅇ 원거리 제어 작업환경 구축

ㅇ 100GE 기반 또는 SNFS(SAN) 기반의 고속 네트워크 구축

ㅇ 데이터 전송 및 실시간 제어 속도 테스트

2		상세 요구사양

요구사양 구분		ID 부여 규칙	요구 사양수
시스템 장비구성 요구사양(SYR)	System Requirement	SYR-000	6
기능 요구사양(FUR)	Function Requirement	FUR-000	4
성능 요구사양(PER)	Performance Requirement	PER-000	4
보안 요구사양(SER)	Security Requirement	SER-000	3
제약사양(COR)	Constraint Requirement	COR-000	1
프로젝트 관리 요구사양(PMR)	Project Management Requirement	PMR-000	7
프로젝트 지원 요구사양(PSR)	Project Support Requirement	PSR-000	1

□ 시스템 장비구성 요구사양

요구사양 고유번호		SYR-001
요구사양 명칭		시스템 구성
요구사양 분류		시스템 구성 요구사양
요구사양 상세설명	정의	시스템 구성에 공통적으로 요구되는 사양
	세부내용	1. 모든 구성품은 국내 정식유통을 거쳐 공급·지원되는 제조사 정품(또는 공식 인증)으로 납품·설치 2. 모든 구성품의 기능, 세부규격, 추가기능, 사용목적, 및 배치·연계도 등을 명확히 명시 (제안서 포함) 3. 사업의 원활한 수행을 위하여 대상 장비의 변경이 필요한 경우 변경 제안 가능하나 변경 전후의 장단점 명시 (제안서 포함) 4. 계약상대자는 제안 장비 및 관련 장비간의 연계, 접속 시에 필요한 모든 부품 및 자재 등 모든 사양을 책임지고 제공·조치 5. 제안제품의 설치 및 테스트 시 속도저하, 장애발생, 보안취약점 발견, 기능미비, 운영효율성 저하 등을 고려한 구조변경 등의 문제로 인해 사용에 지장이 있는 경우 제안제품 교체 또는 대체, 보완 등을 요구할 수 있으며, 계약상대자는 이에 응하여야 하고 이로 인하여 발생되는 비용은 계약상대자가 부담해야 함 6. 운영체제를 포함한 모든 소프트웨어는 최신 안정화 버전으로 설치해야 함 7. 납품되는 장비 설치 시 자료원 보안정책 및 보안권고를 준수할 것 8. 모든 구성품은 제안서 제출 시점을 기준으로 해당 기능 및 성능이 확보된 제품을 제안해야 함.
산출정보
관련요구사양
요구사양 고유번호		SYR-002
요구사양 명칭		디지털 영상 검수 시스템 구축
요구사양 분류		하드웨어 요구 사양
요구사양 상세설명	정의	디지털 영상 검수 시스템 하드웨어 요구 사양 조건(신규)
	세부내용	o 디지털영상 검수시스템 1식(신규) 도입 및 설치 o Windows10 또는 Mac 기반 고성능 워크스테이션 o 27”이상의 P3 Color 지원 UI Monitor o Dual Xeon급 이상 또는 Xeon W 2.6GHz(28코어) 이상의 CPU o 64GB 이상의 MEM o 고성능 GPU o 500GB 이상의 내부저장장치 o 4K DCP, HFR, 3D, Dolby Atmos 지원 o 100GbE Dual Port HBA opticla/QSFP 이상 또는 SNFS(SAN방식) 2port 16Gb 이상 HBA 연결) o 1Gig Ethernet 2포트 이상 o GPFS일 경우 GPFS Client License 제공(SNFS(SAN방식)는 기존 라이센스 사용하여 연결)) o Video Proccessing Board(4K IO) o 4K BNC 연결(4K SDI 신호를 이용하여 도입되는 4K 모니터와 연결하여 4K 영상 모니터링이 가능하도록 연결구성 하여야 한다) o 다양한 색공간 및 색상포맷에 대응하여 마스터링이 가능하여야 한다. ▣ 하드웨어 Option사항 o Hardware JPEG2000 Acceleration Board (4K) o 하드웨어 기반 인코딩 및 디코딩 기능지원 o DCI Play, Mastering SW License o Turn key기반으로 하드웨어와 소프트웨어를 같이 구성하여 구축 o 최신 DCI 규격 지원 o 추후 HDR 지원 업그레이드 가능 o 영상 데이터 자원 관리기능 o 키보드, 마우스, 모니터링 스피커 2식 이상 ▣ 동등 규격 이상의 제품
산출정보
관련요구사양
요구사양 고유번호		SYR-003
요구사양 명칭		4K Monitoring Monitor System
요구사양 분류		하드웨어 요구 사양
요구사양 상세설명	정의	4K HDR Monitoring이 가능한 DCI-P3 지원모니터
	세부내용	o 4K Native 해상도 지원 o 31.1“, 4096 x 2160 (17:9) o Pixel Pitch : 0.1704mm o 시야각 : 178° o 휘도 : 350cd / ㎡ o 명압비 : 1500:1 o 3G,12G SDI, HDMI2.0 지원 o HDR Emulation : PQ, HLG, SLog3 지원 o 4K 60P 지원 o DCI-P3 98% 지원 o 3D LUT 및 조정 가능 감마
산출정보
관련요구사항
요구사양 고유번호		SYR-004
요구사양 명칭		Mac Pro
요구사양 분류		하드웨어 요구 사양
요구사양 상세설명	정의	고용량 데이터 복사 및 메타데이터 관리시스템
	세부내용	o 3.3GHz 12코어 Intel Xeon W 프로세서(최대 4.4GHz Turbo Boost) o 96GB(6x16GB) DDR4 ECC 메모리 o Radeon Pro Vega II(32GB HBM2 메모리) o 256GB SSD 저장 장치 o 발판 달린 스테인리스 스틸 프레임 o Magic Mouse 2 o Magic Keyboard with Numeric Keypad - 한국어 o Final Cut Pro X o 영상데이터 확인 가능 소프트웨어 o 4K기반 색재현, 편집, 3D작업용 소프트웨어 o 전용 모니터 1기
산출정보
관련요구사양
요구사양 고유번호		SYR-005
요구사양 명칭		High-Performance 미디어 공유스토리지
요구사양 분류		하드웨어 요구 사양
요구사양 상세설명	정의	고성능 미디어 공유 스토리지
	세부내용	o 5U84 Active/Active main enclosure 또는 Dual Controller 제공할 것 (Active/Active 지원) o 42EA 이상의 NL-SAS HDD 구성 또는 144EA 이상의 10K SAS HDD 구성 o Usable 200TB이상의 Capacity 구성 o Redundant power supply o Dual 100GbE QSFP Port 또는 16Gb FC 또는 1/10Gb iSCSI o 확장을 위한 2 x HD mini SAS 또는 12Gb SAS o Spectrum Scale file system 또는 StoreNext File System o 100 Gbit/s Network Switch 16port 또는 SAN switch 16Gb FC 24port 제공(모든 port 16Gb SFP 포함) o 100G Network 구성 또는 16Gb SAN 구성 o 구성에 필요한 모든 광모듈 및 각종 케이블 포함과 담당자가 시스템 구축시 필요시 모든 물품 제공 ▣ 옵션사항 o Redundant appliance controller o Dual I/O modules per enclosure o Redundant power supply o Dual 10GbE RJ-45 Port o 1GbE RJ-45 x 3 Port o dual ported drive technology o Redundant ventilation o 기 보유 스토리지와의 연결을 위한 Media Gateway Server 구성 o 내부처리의 성능향상을 위해, 데이터 저장시 Dual Controller 모두에서 동시 쓰기(Write) 가능한 캐쉬아키텍쳐를 지원 o 호스트인터페이스는 16Gb FC 8포트 제공 o 최대 320개 이상의 HDD 확장성 지원 o 캐쉬 16GB 이상 제공 o 캐쉬 백업용 Flash Memory를 제공 o 공간효율성을 위해, 스토리지 개별 유닛(세시)당 80개 이상의 디스크 장착 가능 ▣ 동등 규격 이상의 제품
요구사양 고유번호		SYR-006
요구사양 명칭		시스템 연계
요구사양 분류		다른 장비와의 연계
요구사양 상세설명	정의	다른 장비와 연계하여 데이터 공유 체계 구축
	세부내용	1. 계약상대자는 납품하는 물품의 설치 전 자료원이 기 운영 중인 “디지털시네마 검수시스템(마스터링장비, 스토리지)”을 완전히 파악하여 기존 시스템과의 호환성에 아무런 문제없는 장비를 일괄 납품, 설치하여 완벽하게 호환 구축하여야 하며, 계약상대자가 납품하는 품목 때문에 기존에 운영 중인 장비의 업그레이드가 필요한 경우 계약상대자가 제반 비용을 부담해야 함 2. 계약상대자는 시스템 납품, 설치와 관련하여 기 운영 중인 전산실의 장비 및 시스템 운영에 어떠한 하자도 발생하지 않도록 하고, 연계장비와 100% 완벽한 호환성 및 연계성을 확보하여 작업에 임하여야 하며, 납품과정 중 발생하는 기술적, 구조적 문제점은 전적으로 납품업체의 주관, 책임 하에 정상 가동될 수 있도록 해야 함 3. 계약상대자는 우리원의 목적 수행에 전혀 지장이 없도록 품질의 신뢰성 및 안정성을 가지고 시스템 일체(대행설치 불가)를 납품․설치하여야 함
산출정보
관련요구사양		시스템 구축 구성도
요구사양 고유번호		SYR-006
요구사양 명칭		시스템 설치 및 운영
요구사양 분류		설치 및 운영
요구사양 상세설명	정의	시스템의 설치 및 운영 방안
	세부내용	1. 기존 시스템 운영에 방해를 주지 않도록 하며, 설치에 필요한 전원, 네트워크, 냉난방, 보안, 하중 등 설치 및 운영에 필요한 모든 공사는 계약상대자가 부담함 2. 모든 구성품은 자료원에서 제공하는 렉에 설치해야 함 3. 미디어 공유 스토리지는 신규 검수시스템 1기와 기보유 검수 시스템 1기, 기보유 및 신규 Mac기반 워크스테이션 연결 구성하여 서로 공유작업을 원활히 할 수 있도록 구축. 4. 기보유 SNFS 기반 스토리지들과의 연결을 위한 게이트웨이 시스템을 구축 또는 현재 사용중인 SAN 공유 파일시스템 연결을 위한 제조사 호환 메트릭스 지원을 제공. 5. 전산실과 작업실간의 환경구축에 필요한 배선 및 관련 연결구성을 최적화 하여 구축 6. 100GE 또는 16Gb SAN 기반의 고속 네트워크 구성으로 멀티 검수 환경 구축 ▣ 옵션사항 - AC, DC Power를 선택적으로 사용 가능 - 친환경 요건에 맞도록 “Battery-Free Cache Backup" 기능을 제공
산출정보
관련요구사양

□ 기능 요구사양

요구사양 고유번호		FUR-001
요구사양 명칭		기능 일반
요구사양 분류		디지털 영상 검수 시스템 기능
요구사양 상세설명	정의	디지털 영상 검수 시스템 기능 요구 조건
	세부내용	o 디지털 영상 검수 시스템 1식(신규) - Encrypted DCI Playback Support - 2D, 3D, HFR, DCP 마스터링 - Dolby Atmos 마스터링 지원 - DCI Validation - DCI Finalize - 다양한 파일 포맷 지원 : DPX, TIFF, TARGA, JPEG2000, MXF, MPEG2 등 - 다양한 작업 가능 : 3Dstereo, 돌비ATMOS, 자막 편집, 파일 매니지먼트 툴, 캡쳐, 타임라인 편집, 동영상 변환, 시퀀스 데이터 실시간 재생 가능 등 - 다양한 파일 출력 가능(코덱, 랩핑) : 4K Apple Prores, Avid DNxHR HD, HEVC, WMV, MOV, AVC, XDCAM(MXF) 등 다양한 파일 출력 가능 - 100GbE 네트워크 또는 SNFS(SAN방식) 2port 16Gb HBA 방식의 네트워크 구성 ▣ 동등 규격 이상의 제품
산출정보
관련요구사양
요구사양 고유번호		FUR-002
요구사양 명칭		기능 일반
요구사양 분류		4K Monitoring Monitor System 기능
요구사양 상세설명	정의	4K Monitoring Monitor System 기능 요구 조건
	세부내용	o 4K IO 지원 : 3G, 12G, HDMI2.0 o HDR Emulation 지원 : PQ, HLG, SLog3 o Audio Level Meter 지원 (SDI, HDMI) o 자막 지원 (Closed Caption) o H/V Delay o 4 : 3, 16 : 9, 1.85 : 1, 2.35 : 1 등 (안전 영역, 마커 매트, 커스텀)의 마커 및 마커를 표시 o 타임코드 표시 o Color Calibration Utility o 3D LUT & Adjustable Gamma ▣ 동등 규격 이상의 제품
산출정보
관련요구사양
요구사양 고유번호		FUR-003
요구사양 명칭		기능 일반
요구사양 분류		Mac Pro
요구사양 상세설명	정의	고용량 데이터 복사 및 메타데이터 관리시스템
	세부내용	o 4K 60p 실시간 재생 및 매체변환작업 가능 o 40G급(네트워크) 또는 32G급(16G*2port SAN)이상의 데이터 대역폭으로 고용량 데이터 고속 이관작업 가능 ▣ 동등 규격 이상의 제품
산출정보
관련요구사양
요구사양 고유번호		FUR-004
요구사양 명칭		기능 일반
요구사양 분류		High-Performance 미디어 공유스토리지 기능
요구사양 상세설명	정의	High-Performance 미디어 공유스토리지 기능 요구 조건
	세부내용	o S/W 또는 H/W RAID 0, 1, 3, 5, 6, 10, 50 등을 지원 o Single Name Space o 빠른 리빌딩 타임 또는 실제 데이터가 포함된 섹터만 Rebuild 하는"Quick Rebuild" 기능을 제공하여야 한다. o Online Scalibility (추후 증설 시 온라인 확장증설이 가능하여야 함) o 다양한 I/O Protocol 지원 (SAN 또는 GPFS 및 NFS,SAMBA 등) o Web 기반의 UI 관리환경 제공 ▣ 옵션사항 o Information lifecycle management o 확장 시 온라인 증설 가능, SSD,HDD의 혼용 가능 o 자동으로 데이터 손상을 수정하기 위한 자동 End-to-End Checksum 기능 o Device Management o 미디어 데이터 관리 툴 제공 o 타 파일시스템과의 연결지원을 위한 게이트웨이 시스템 구성 o 내부적인 성능 향상을 위해, 12G SAS 연결 인터페이스를 제공 o 향후 필요시 별도의 라이센스 없이 SAS(10K RPM), NL-SAL(7.2K RPM) DISK간에 HDD Tiering 기능을 지원 o 가장 액세스가 빈번한 데이터를 고속의 스토리지 티어로 옮길 수 있는 플래쉬 디스크(SSD) 기반의 티어링(Tiering) 기능을 지원 o 티어링(Tiering) 기능은 Disk Controller 기반에 수행되어, 일일 배치형태가 아닌, 분단위 이하로 자동화된 방식으로 수행 o 전원 장애 시간에 관계 없이, 데이터의 손실이 없도록 Cache Data의 영구백업기능 제공 o 고속의 읽기 성능을 보장할 수 있도록 캐쉬 미러링 기능 및 “SSD 읽기 캐쉬" 기능 지원 o 무중단 업데이트 및 자동화되고 유연한 볼륨 관리가 가능하도록 가상화 기반의 “자동 풀링”을 지원 o 암호화가 가능하도록 암호화 드라이브 지원 ▣ 동등 규격 이상의 제품
산출정보
관련요구사양

□ 성능 요구사양

요구사양 고유번호		PER-001
요구사양 명칭		성능 일반
요구사양 분류		디지털 영상 검수 시스템 성능
요구사양 상세설명	정의	디지털 영상 검수 시스템 성능 요구 조건
	세부내용	o 디지털 영상 검수 시스템 1식(신규) o 2K 4K DCI DCP 인코딩 가능 o 2K, 4K, HFR DCP 실시간 Play o 2대이상 동시 실시간 검수가 가능하도록 구성 o 4K DCP Re-Mastering이 가능한 성능 구성 ▣ 동등 규격 이상의 제품
산출정보
관련요구사양
요구사양 고유번호		PER-002
요구사양 명칭		성능 일반
요구사양 분류		4K Monitoring Monitor System 성능
요구사양 상세설명	정의	4K Monitoring Monitor System 성능 요구 조건
	세부내용	o 검수 시스템과의 4K IO 연결시 정상적으로 출력되어야 한다 o 4K 60P 포맷을 지원하여야 한다. o DCI-P3 Color 표현능력이 98% 이상이어야 한다. o PQ, HLG, SLog3 등 HDR EOTF 표준을 지원하는 HDR 에뮬레이션 기능을 제공하여야 한다. o 3D LUT를 지원하여야 한다 o Color Calibration 기능이 있어야 한다
산출정보
관련요구사양

요구사양 고유번호		PER-003
요구사양 명칭		성능 일반
요구사양 분류		Mac Pro 성능
요구사양 상세설명	정의	고용량 데이터 복사 및 메타데이터 관리시스템
	세부내용	o 40G(네트워크) 또는 32G(16G*2Port SAN)이상의 데이터 대역폭으로 미디어 공유스토리지와 연결 ▣ 동등 규격 이상의 제품
산출정보
관련요구사양
요구사양 고유번호		PER-004
요구사양 명칭		성능 일반
요구사양 분류		High-Performance 미디어 공유스토리지 성능
요구사양 상세설명	정의	High-Performance 미디어 공유스토리지 성능 요구 조건
	세부내용	o 2.5GB/s 이상의 스토리지 퍼포먼스(4K 무압축(DPX) 실시간 작업 기준) o 요구성능(최소2.5GB/s)에 대한 성능근거(사이징 근거) 자료를 제공하여야 함
산출정보
관련요구사양

□ 보안 요구사양

요구사양 고유번호

SER-001

요구사양 명칭

보안관리 수행요건

요구사양 분류

보안관리 요구사양

요구사양

상세설명

정의

사업 추진에 따른 보안지침 준수 등 보안관리 수행 요건 명시

세부내용

1. 계약상대자는 자료원의 지정장소에 출입하는 참여인력에 대하여 지정장소의 보안규칙과 자료원의 보안관련 규정 및 출입관리절차를 준수하여야 한다.

2. 계약상대자는 사업을 수행함에 있어 얻은 정보 또는 국가의 기밀사양을 계약이행의 전후를 막론하고 외부에 누설할 수 없다.

3. 계약상대자로 인하여 비밀이 누설되어 자료원이 입은 손실에 대해서는 이에 대한 변상은 물론 관계법령상의 책임을 진다.

4. 계약상대자는 사업 수행에 사용되는 인원, 문서, 장비 등 보안관리 계획을 수립하여야 하고, “개인정보보호법” 등 개인정보보호 관련 법규, 지침 등을 준수하여 보안대책을 강구하고 준수하여야 한다.

5. 본 사업의 착수단계에서 계약상대자의 대표자와 사업 참여자의 “보안서약서”를 제출한다. 또한, 계약상대자의 참여인력 변경 시 해당 인력의 “보안서약서”를 제출한다.

6. 자료원은 계약상대자의 참여 인원 등에 대하여 수시로 보안점검을 실시할 예정이며, 자료원의 자체 보안교육 이수를 요구할 수 있으며, 이 경우 계약상대자는 성실히 응해야 하고, 관련 내용을 숙지하여야 한다.

7. 계약상대자는 자료의 무단복사 및 반출을 금지하며 사업 종료 시 자료원이 제공한 자료 전량 회수 및 파기해야 한다. 또한 노트북 및 보조기억매체 관리, 보안교육 및 보안점검 등을 포함하는 보안교육을 시행해야 한다.

8. 계약상대자는 사업 대상 시스템이 외부로부터 보호받을 수 있는 적절한 보안체계를 고려하여 사업을 수행하여야 한다.

9. 계약상대자는 사업 수행에 따른 개발 내용 및 조사 자료는 물론 사업 진행과정에서 생성된 모든 자료를 타 용도로 사용하거나 외부에 공개 또는 대출하지 못하며, 사업 수행 중 과실로 인한 일체의 사고 및 위반사양에 대하여는 계약상대자가 모든 민․형사상의 책임을 져야 한다.

산출정보

사업수행계획서

관련요구사양

요구사양 고유번호

SER-002

요구사양 명칭

기술적 보안사양

요구사양 분류

보안관리 요구사양

요구사양

상세설명

정의

기술적 보안사양 정의

세부내용

1. 계약상대자는 다음과 같은 기술적 보안사양 항목을 준수하여 사업을 수행하여야 한다.

∘ 보안계획 제시 및 시행

- 계약상대자는 물리적․관리적․기술적 보안 계획을 제시하고 공정과정에 반영

- 자료원의 보안정책에 따라 단말 PC 등에 설치한 보안 S/W등을 반드시 사용

∘ 시스템 공통 보안대책

- 시스템 비인가자의 접근 및 정보시스템의 불법적인 접근을 차단하기 위해 사용자별 또는 그룹별로 접근 권한부여, 접근내역 기록 등 보안 정책 준수

- 시스템 관리자는 업무별, 데이터별 중요도에 따라 각 기능별로 접근권한을 차등 부여 가능

∘ 투입인원/장비에 대한 보안대책

- 사업 수행 참여인력 중 보안 책임자 및 담당자를 지정하여 투입인력에 대한 철저한 보안관리 대책 제시

- 저작권을 침해할 수 있는 S/W 및 문서 보유 및 사업에 사용 금지

- 본 사업에 사용하는 전산장비(PC, 모니터, 주변기기, 저장매체  등)는 사전 사용 및 설치(반입·반출) 허가를 자료원의 승인을 득해야 함

- 노트북 및 PC에 CMOS, 윈도우 로그인, 화면보호기(최소 10분) 패스워드 설정(문·숫자·특수문자가 조합된 9글자 이상)

- PC, 노트북 및 USB 등 이동식 보조기억매체 반출입 금지

- PC, 노트북 등 관련 장비를 반출입할 경우 백신 등 보안프로그램 설치여부 확인 및 악성 코드, 자료 무단반출 여부 점검

2. 계약상대자는 자료원 보안정책에 따라 보안취약점 점검을 주기적으로 실시하고, 점검결과에 따라 보안취약점에 대해 보완하여야한다.

산출정보

관련요구사양

요구사양 고유번호

SER-003

요구사양 명칭

기술적 보안사양

요구사양 분류

보안관리 요구사양

요구사양

상세설명

정의

누출금지 대상정보와 위반 시 제재사양에 대한 설명

세부내용

1. 계약상대자는 다음의 누출금지대상정보를 누출하였을 경우에는｢국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령｣제76조 제1항 제18호 및 동법 시행규칙 제76조에 따라 입찰참가자격 제한을 받을 수 있으며, 이에 대한 관리방안을 제시하여야 한다.

∘ 자료원 소유 정보시스템의 내ㆍ외부 IP주소 현황

∘ 자료원의 세부 시스템 구성현황 및 정보통신망 구성도

∘ 시스템 사용자계정 및 패스워드 등 시스템 접근권한 정보

∘ 전산시스템 취약점분석 결과물

∘ 사업 결과물 및 프로그램 소스코드

∘ 보안시스템 및 정보보호시스템 도입현황

∘ 방화벽ㆍ방지시스템(IPS) 등 정보보호제품 및 라우터·스위치 등 네트웍장비 설정 정보

∘ 공공기관의 정보공개에 관한 법률」제9조제1항에 따라 비공개 대상정보로 분류된 기관의 내부문서

∘ ｢개인정보보호법｣ 제2조 제1호의 개인정보

∘ ｢보안업무규정｣ 제4조의 비밀 및 동 시행규칙 제7조 제3항의 대외비

∘ 기타 사업 추진 중 자료원에서 공개가 불가하다고 판단한 자료 및 정보

2. 계약상대자 또는 그의 직원은 자료원으로부터 습득된 유무형의 물질을 외부에 반출, 누설하여서는 아니 되며, 이를 어길 경우에는 민·형사상 책임을 진다.

3. 외부 원격작업 수행 시 사전에 우리원에서 제공하는 SSL　VPN계정을 발급받아 사용해야 한다.

4. 계약상대자는 정보시스템 사용자 계정 이용 시 부여된 권한, 목적 이외의 접근을 하면 안 되며, 승인된 사용자만 접근해야 한다.

5. 계약상대자는 부여된 계정을 공용으로 사용하면 안 되며 사용하지 않는 계정은 주기적으로 삭제해야 한다.

산출정보

관련요구사양

□ 제약 요구사양

요구사양 고유번호		COR-001
요구사양 명칭		금지사양 및 책임
요구사양 분류		제약사양
요구사양 상세설명	정의	사업 수행 시 준수해야 할 금지사양 및 책임 명시
	세부내용	1. 계약상대자는 그의 직원이 업무를 수행함에 있어 자료원의 지시감독 사양이 있을 경우에는 이에 따르도록 정비보수 인력을 관리 감독하여야 하며, 다음의 행위를 하지 않도록 필요한 조치를 강구하여야 한다. ∘ 자료원과 관련된 업무수행에 지장이나 불편을 초래하는 행위 ∘ 자료원의 업무분야를 간섭하는 행위 ∘ 사전 허가 없이 출입금지 구역에 출입하는 행위 ∘ 자료원의 장소 내에서 소란한 언행을 하는 행위 ∘ 자료원의 장소 내에서 타인의 재화나 물품, 문서, 정보 등을 절취하거나 또는 이를 습득하였을 경우 자료원에 신고하지 않은 행위 ∘ 자료원의 장소 내에서 생산하거나 생산하고자 하는 내용을 외부에 유출하는 행위 ∘ 자료원의 장소 내에서 화재 등 안전사고를 방치 유발하는 행위 ∘ 고객 존중과 중시를 하지 않는 불순한 언행 행위 ∘ 음주운전, 도박, 풍기 문란 등 자료원 직원에 준하는 품위 유지를 위반하는 행위 ∘ 계약상대자의 무상 하자보수 관련 인력 또는 협력업체(지원업체) 인력이 서비스 응답시간 범위 외 원격지 파견 등의 사유로 대체인력이 없는 상태로 서비스에 영향을 주는 행위 ∘ 기타 자료원 또는 담당자가 구두 또는 문서로써 금지하거나 지시하는 사양을 위반하는 행위 2. 계약상대자는 이 계약으로 인하여 사업으로부터 존재하는 확정 또는 미확정 채권을 타인에게 양도하거나, 업무를 타인에 하도급 또는 위탁하여 시행할 수 없다. 본 사업은 하도급을 불허하는 사업임. ∘ 계약상대자는 본 계약에서 제3자에게 양도한 무상 하자보수 부문에 대하여서 모든 책임, 손해배상 등에 대표하여 책임을 진다. 3. 다음 각 호에 해당하는 상황이 발생하였을 경우에는 계약상대자는 자료원이 요구하는 바에 따라 원상복구 또는 손해배상의 책임을 진다. ∘ 계약상대자 또는 그의 직원의 귀책사유로 인하여 자료원의 건물 또는 시설, 재산, 문서 등에 손상을 입혔을 때 ∘ 계약상대자 또는 그 직원의 귀책사유로 인하여 자료원 지정장소 내에 있는 사람들에게 상해 등의 피해를 입혔을 때 ∘ 계약상대자 또는 그의 직원이 자료원 소유 및 관리 하에 있는 물품 또는 자료원으로부터 대여 받은 물품 등을 망실 또는 훼손하였거나 편취 하였을 때
산출정보
관련요구사양

□ 프로젝트 관리 요구사양

요구사양 고유번호		PMR-001
요구사양 명칭		업무지시
요구사양 분류		프로젝트 관리 요구사양
요구사양 상세설명	정의	사업 계약내용에 대한 업무지시
	세부내용	1. 자료원은 사업관련 업무에 대하여 계약상대자 또는 그의 직원에 대하여 통상적이거나 긴급한 사양에 대하여 구두로 업무범위나 내용을 명할 수 있으며 계약상대자 또는 그의 직원은 이를 소정양식에 기록 유지하고 상세한 기술적인 보고서를 제출하여야 한다. 2. 자료원은 본 사업의 계약 범위 내에서 자료원이 지정한 양식에 의거 계약상대자에게 현황조사 등을 의뢰할 수 있으며, 계약상대자는 이에 응하여야 한다. 이때 관련 자료를 성실히 작성하여 기한 내에 제출하여야 한다.
산출정보		기술보고서
관련요구사양
요구사양 고유번호		PMR-002
요구사양 명칭		계약 이행 및 관리 책임
요구사양 분류		프로젝트 관리 요구사양
요구사양 상세설명	정의	계약 이행과 관리 책임에 관한 사양을 명시
	세부내용	1. 계약상대자는 본 계약을 성실하게 이행하기 위하여 인력을 적정하게 투입 배치하고 지도감독과 교육훈련을 수시 실시하여 “선량한 관리자로서의 주의 의무”를 다하여야 하며, 계약상대자를 대리한 관리책임자를 선임하여 자료원에 통지하여야 한다. 2. 계약상대자는 관리책임자에게 다음의 업무를 담당하게 한다. ∘ 계약상대자의 투입인원에 대한 노무(복무)관리 및 작업상 지휘감독 ∘ 본 계약업무 이행에 관한 자료원 담당자와의 업무연락 및 조정 3. 계약상대자는 투입인원으로 인하여 발생한 문제에 대하여는 전적으로 민·형사상 책임을 져야 하며, 근로기준법, 산업재해보상보험법, 국민건강보험법 등 제반 관련법령을 준수하여 필요한 조치를 취하여야 하며 이의 불이행으로 인한 모든 책임은 계약상대자에게 있다.
산출정보
관련요구사양
요구사양 고유번호		PMR-003
요구사양 명칭		과업 및 계약내용 변경
요구사양 분류		프로젝트 관리 요구사양
요구사양 상세설명	정의	사업 추진 중 계약의 해지 및 내용 변경 관련 사양 명시
	세부내용	1. 계약상대자는 과업내용 중 계약담당자로부터 경미한 사양의 수정 또는 추가를 요구할 경우 이에 응하여야 한다. 2. 계약상대자는 계약의 기본방침에 대한 변동 없이 과업내용서상 사업수행에 필요하거나 발전적인 사양에 대하여 의견을 제시할 수 있다. 3. 과업내용의 변경이 계약금액의 조정을 수반하는 경우에는 “기획재정부 계약예규 사업계약일반조건”에 따른다. 4. 본 계약에 관한 소송의 관할은 자료원의 주소지를 관할하는 법원으로 한다.
산출정보
관련요구사양
요구사양 고유번호		PMR-004
요구사양 명칭		보고서 작성과 문서화
요구사양 분류		프로젝트 관리 요구사양
요구사양 상세설명	정의	프로젝트의 효율적 관리를 위한 보고서 작성과 문서화
	세부내용	1. 계약상대자는 다음의 각호의 사양을 성실히 작성하여 자료원 담당자의 확인을 받아야 한다. ∘ 서비스 계획서 ∘ 정기점검 보고서 ∘ 장애관련 보고서 2. 계약상대자는 본 계약 이행과 관련된 업무의 전반적인 활동에 대하여 문서 표준화를 하고, 일련의 과정에 대한 문서화 작업을 수행하여 자료원으로부터 요청이 있을 때에는 제출하여야 한다.
산출정보		서비스 계획서, 정기점검 보고서, 장애관련 보고서
관련요구사양
요구사양 고유번호		PMR-005
요구사양 명칭		변경관리
요구사양 분류		프로젝트 관리 요구사양
요구사양 상세설명	정의	사업의 변경사양에 대한 관리 방법을 명시
	세부내용	1. 계약상대자는 다음의 각호의 사양을 변경하고자 하는 경우 변경관리를 수행하여야 한다. ∘ 사업범위 및 내용에 관한 사양 ∘ 투입인력 변경에 관한 사양 ∘ 일정변경에 관한 사양 ∘ 기타 사업의 성공적인 수행을 위해 필요한 사양
산출정보
관련요구사양
요구사양 고유번호		PMR-006
요구사양 명칭		시스템의 이전과 증감
요구사양 분류		프로젝트 관리 요구사양
요구사양 상세설명	정의	시스템의 이전 등에 따른 프로젝트 관리
	세부내용	1. 계약기간 중 자료원의 사정으로 인해 시스템을 이전할 필요에 따라 시스템을 이전하여야 할 경우에 자료원은 이를 서면으로 계약상대자에게 통보하여야 하며, 계약상대자는 동 시스템의 이전에 적극 기술 지원하되 시스템 이전에 필요한 비용은 자료원의 부담으로 한다. 2. 계약기간 중 자료원의 사정으로 인하여 시스템을 이전할 필요성이 발생하였을 경우에도 자료원은 이를 서면으로 계약상대자에게 통보 하여야 하며 계약상대자는 동 시스템의 이전에 적극 기술지원을 하여야 한다. 이때 본 조건 관련 사양을 모두 적용한다.
산출정보
관련요구사양
요구사양 고유번호		PMR-007
요구사양 명칭		면책사양과 재해복구 지원
요구사양 분류		프로젝트 관리 요구사양
요구사양 상세설명	정의	면책사양 및 재해복구 지원에 관한 사양 명시
	세부내용	1. 다음 각 호의 사유로 인한 시스템 하자보수에 투입된 부품비용은 자료원의 부담으로 한다. ∘ 자료원의 사용상 고의나 중대한 과실에 의해 고장이 발생한 경우 ∘ 천재지변 및 계약상대자의 책임이 아닌 화재, 기타 이에 준하는 사고 발생의 경우 ∘ 계약상대자와의 계약 범위외의 주변기기에 의한 장애 발생 시 2. 계약상대자는 계약기간 중 자료원의 정보기술로 통제 불가능한 요인에 의해 발생한 사고에 대해서는 계약상대자의 인적, 물적, 기술력을 최대한 투입하여 최단시간 내에 복구하여 운영할 수 있도록 “비상시 재해 또는 장애 복구” 지원을 하여야 한다.
산출정보
관련요구사양

□ 프로젝트 지원 요구사양

요구사양 고유번호		PSR-001
요구사양 명칭		유지관리 수행
요구사양 분류		하자보수 및 유지관리 조건
요구사양 상세설명	정의	하자보수 및 유지관리 조건
	세부내용	1. 사업을 종료한 날로부터 1년간의 무상하자보수책임기간 제공 ∘ 단, 하자보수책임기간 기간이 1년을 초과하는 구성품에 대해서는 제조사 정책 준수 ∘ 장애 접수 후 4시간 이내 자료원 방문 점검 ∘ 장애 접수 후 8시간 이내 고장 파트 수리 또는 교체 완료 2. 모든 구성 소프트웨어는 영구 무상 라이센스 제공 3. 무상하자보수 기간 동안 발생하는 펌웨어나 소프트웨어 업그레이드, 패치 등이 필요한 경우 적극 기술지원 제공 4. 무상하자보수 기간 동안 시스템의 성능 향상이나 용도 변경, 장비 이전, 장비 추가 등으로 시스템 구성을 변경하는 경우 적극 기술지원 제공 5. 무상하자보수 기간 종료 시 중요 내용이 변경된 산출물의 경우 변경된 내용을 반영하여 전자파일로 제출 6. 무상하자보수 기간 동안 하자가 발생하는 경우 동일파트 또는 장비를 신품으로 교체 7. 납품 장비의 안정적인 운영 및 장애처리를 위한 관련 전문가로 구성된 적절한 장애처리절차 및 비상연락체계 수립 8. 무상하자보수 기간 중 동일 증상으로 인한 장애가 3회 이상 발생할 경우 신품 또는 개선된 제품으로 교체 설치
산출정보		월간 정기점검 보고서, 수시 정기점검 보고서, 장애처리 보고서, 장애처리 매뉴얼, 비상연락망
관련요구사양

Ⅴ. 제안서 작성요령

□ 제안서의 효력

ㅇ 제안서는 제출 후 변경할 수 없으며, 계약체결 시 계약조건의 일부로 간주함

ㅇ 주관기관이 필요시 입찰참가자에 대하여 추가제안이나 추가자료를  요청할 수 있으며, 이에 따라 제출된 자료는 제안서와 동일한 효력을 가짐

ㅇ 제안서 내용 중 허위 작성한 사실이 판명될 경우 평가 대상에서 제외됨은 물론, 계약 후라도 계약 파기와 함께 인적, 물적, 기간적 손실에 따른 손해 배상을 청구할 수 있음

□ 제안서 작성지침 및 유의사항

ㅇ 제시한 제안서 목차 및 세부작성지침을 준용하여 제안서를 작성하여야 함

ㅇ 작성 시 아래 사양을 권장함

- 제안서 본문 내용은 50페이지 이내로 작성

- 제안서는 A4용지 기준 종 방향 작성을 원칙으로 하되, 부득이한 경우 A4 횡 또는 기타 용지를 일부 사용할 수 있음

- 제안 설명 시 홍보용 동영상 활용 금지

ㅇ 제안서 구성은 제안요청서 및 작성지침에 명시된 내용에 근거하여 각각 세분화하여 누락 없이 작성함을 원칙으로 하고, 제안사별 핵심부분을 부각시켜 작성할 수 있으며, 특별히 제시하고자 하는 내용은 참고사양으로 첨부 가능

ㅇ 제안서 앞장에 평가항목에 대한 조견표를 명시(평가항목, 평가요소, 제안서 관련목차, 페이지, 제안포인트 등)

ㅇ 제안서의 각 페이지는 쉽게 참조할 수 있도록 페이지 하단 중앙에 일련번호를 붙이되, 각 장별로 구분하여 번호를 부여함

ㅇ 제안서는 한글, MS워드, 파워포인트로 작성하고, 사용된 영문약어에 대해서는 약어 설명을 함께 제공해야 함

ㅇ 제안서의 내용을 객관적으로 입증할 수 있는 관련 자료는 제안서의 별첨으로 제출하여야 함. 만약, 그 내용이 허위로 확인되거나 입증 요구에도 불구하고 입증하지 못하는 경우는 평가 대상에서 제외함

ㅇ 제안내용을 보충하기 위하여 참고문헌 활용 시 참고문헌 목록을 첨부하고, 그 출처를 정확히 알 수 있도록 표기하여야 함

ㅇ 제안서의 내용은 “~를 한다”, “~를 하겠다” 등의 명확한 용어를   사용하여 표현하여야 함. 예를 들어, 사용가능하다, 할 수 있다,   고려하고 있다 등과 같이 모호한 표현은 평가 시 불가능한 것으로 간주하게 되며, 계량화가 가능한 것은 계량화하여 표현하여야 함

ㅇ 표지에는 원본과 사본을 구분하여야 하며, 원본과 사본이 상이한 경우가 발견될 시에는 원본의 내용을 적용함(사본 제안서에 포함된 각종 서류 및 증명서 사본은 “원본대조필”을 날인 후 제출)

ㅇ 기타 공고서 및 조달청 제안평가 관련 규정에 따름

□ 제안서 목차

Ⅰ. 제안사 소개

1. 회사 소개

2. 회사 연혁 및 현황

3. 주요 사업 영역

4. 유사분야 사업수행 실적

Ⅱ. 과제구현방안

1. 사업의 개요

2. 시스템 구성 (납품 목록, 사양, 구성도 등)

3. 시스템 구축 방안 (추진일정, 전문가 구성 등)

4. 시스템 연계 및 성능검사

Ⅲ. 사업관리방안

1. 수행조직 및 업무분장

2. 추진일정

3. 산출물

Ⅳ. 지원방안

1. 품질보증 계획

2. 교육훈련 및 기술지원 계획

3. 보안관리 계획

4. 기타 지원사항

Ⅴ. 시스템운영방안

1. 시험운영 계획

2. 유지관리 계획

Ⅵ. 기타

1. 투입인력 이력현황

2. 유사사업 실적증명서

Ⅵ. 안내사양

1		입찰방식

□ 기본방침

ㅇ 객관적이고 공정한 기준과 절차를 적용하여 경쟁에 의한 우수 사업자 선정

□ 입찰 참가 자격

ㅇ「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제12조(경쟁입찰의 참가자격) 및 동법 시행규칙 제14조(입찰참가자격요건의 증명) 규정에 의한 경쟁입찰 참가자격을 갖추어야 하며, 조달청 입찰참가자격등록증 소지업체이여야 함

ㅇ 입찰 등록 마감일 기준,「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률  시행규칙」제76조의 규정에 의한 부정당업자의 입찰참가자격 제한을 받는 자는 제외

ㅇ 사업자는 「소프트웨어산업진흥법」에 의한 소프트웨어사업자(컴퓨터관련서비스사업,업종코드1468)로 등록되어 있는 업체

※ 제안 업체는 「소프트웨어산업진흥법」 제24조(소프트웨어사업자의 신고)와 동법 시행령 제14조(소프트웨어사업자의 활용)에 따라야 하며, 최근년도 결산신고 된 SW사업자신고확인서를 제출서류에 포함하여야 함

ㅇ 기타 공고서에 따름

□ 유의사항

ㅇ「소프트웨어산업진흥법」 제24조의2(중소 소프트웨어사업자의 사업참여 지원)에 따른 「대기업인 소프트웨어사업자가 참여할 수 있는 사업금액의 하한」(과학기술정보통신부고시 제2017-7호)을 준수하여야 함

- 본 사업은 총예산 20억 미만 사업으로 소프트웨어산업 진흥법 제24조의2(중소 소프트웨어사업자의 사업참여 지원)에 따라 대기업 및 중견기업의 참여가 불가함

<대기업인 소프트웨어사업자의 참여가능 사업금액의 하한>

대상업체	사업금액의 하한
매출액 8천억원 이상인 대기업	80억원 이상
매출액 8천억원 미만인 대기업	40억원 이상

※ 중소기업이 대기업이 된지 5년이내의 기업, 상호출자제한기업집단에 속하지 않는 중견기업

※ 상호출자제한기업집단 소속기업은 사업금액에 관계없이 원칙적으로 공공SW사업 참여제한(「소프트웨어산업진흥법」 제24조의2 제3항 및 시행령 제17조의6)

ㅇ 추정가격 20억원 미만의 사업인 경우 중소기업자만이 입찰참가 가능(「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제21조(제한경쟁입찰에 의할 계약과 제한사항 등) 제1항제10호 참조)

ㅇ 본 사업품목은 200TB(Usable) 이상의 디스크어레이 제품으로 구성된 품목으로, 「중소기업자간 경쟁제품 및 공사용자재 직접구매 대상품목 지정내역」(중소벤처기업부고시 제2020-13호, 2020. 1. 29. 시행)에 적용되지 아니함.

□ 사업자 선정 방식

ㅇ 협상에 의한 계약

-「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제43조(협상에 의한 계약체결) 및 제43조의2(지식기반사업의 계약방법)

-「협상에 의한 계약체결기준(기획재정부계약예규 제471호, 2019. 12. 18.)」

2		제안서 평가 방법

□ 제안서 평가 원칙

ㅇ 행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축․운영 지침(행정안전부고시 제2019-69호, 2019. 8. 23.) 제18조에 의거, 평가비율은 기술평가 90%와 가격평가 10%로 하며, 기술평가점수와 가격평가점수를 합산하여 종합평가점수를 산출함

ㅇ 기술평가항목 및 배점기준은 “붙임문서 1. 기술제안서 기술평가 평가항목 및 배점한도”에 의함

ㅇ 기술평가 시 각 평가위원의 평가점수 중 최고점수와 최저점수를 제외한 나머지 점수를 산술평균한 점수를 90점 만점으로 환산하며, 기술능력평가 분야 배점한도의 85% 이상인 자를 협상적격자로 선정

ㅇ 평가점수 결과는 소수점 다섯째자리에서 반올림

ㅇ 기타 평가의 방법과 결과공개 등 제반 사양은 조달청 규정에 따름

□ 우선협상대상자 선정 및 계약체결

ㅇ 협상대상자 중 기술평가점수와 가격평가점수를 합한 점수가 1위인 우선협상대상자로 선정하여 기타 지원조건 등을 협상

ㅇ 협상대상자와 협상이 모두 결렬되면 재공고하여 재입찰 추진

3		기술성 평가기준

□ 기술제안서 평가항목 및 배점한도

ㅇ 붙임문서 1 참고

4		제출서류

ㅇ 정량제안서 1식, 정성제안서 1식

ㅇ 기타 입찰공고서에서 제출 요구한 서류(파일로 제출)

ㅇ 제안내용 및 첨부서류 전체를 1개의 파일로 작성 및 제출

ㅇ 유의사항

- 조달청 제출 자료가 사본일 경우 ‘사실과 상위 없음’ 기재 후 조달청에 등록한 사용인감으로 날인 후 제출

5		제안서 제출 일정 및 방법

ㅇ 제출 일정 및 방법은 공고서에 의함

6		제안서 기술평가회의 개최

ㅇ 일정 추후 공지

ㅇ 유의사항

- 제안서 기술평가회의를 개최하는 경우 제안 설명은 제안사의 실무책임자(PM)가 직접 발표하여야 하며, PM이 발표하지 않을 경우 발표 없이 제안서에 대한 서면평가로만 진행함

- 발표내용이 제안서와 상이한 사양이 있는 경우 이를 별도로 명기하여야 함

7		입찰시 유의사항

ㅇ 제출된 제안서는 일체 반환하지 않으며, 본 제안과 관련된 일체의 소요비용은 입찰참가자의 부담으로 함

ㅇ 제안내용에 대한 확인을 위하여 추가자료 요청 또는 현지실사를 할 수 있으며, 입찰참가자는 이에 응하여야 함

ㅇ 계약상의 사업을 수행함에 있어 부실, 조잡 또는 부당하게 하거나, 부정한 행위를 한 사업자는 향후 신규 사업의 참여에 제한을 받을 수 있음

ㅇ 본 사업의 수행에 필요한 모든 비용은 가격입찰금액에 포함시켜야 함

ㅇ “본 사업은 사업예산 20억 미만의 소프트웨어 사업으로, 「소프트웨어사업의 제안서 보상기준 등에 관한 운영규정」(과학기술정보통신부고시 제2016-108) 제2조에 의거 제안서 보상은 실시하지 않음”

[붙임 1] 기술제안서 기술평가 평가항목 및 배점한도

1. 평가 항목

구분	대항목	중항목	평가 요소	배점	점수
정량평가	수행실적 (5)	유사분야에서의 수행경험	◦ 최근 3년간 유사 수행실적 (표1.최근 3년간 유사 사업 수행실적 평가 참고)	5
	경영상태 (5)	경영상태	◦ 신용 평가기관의 신용도 (표.2 경영상태 평가 참고)	5
정성평가	일반부문 (15)	사업 이해도	◦ 사업목적 및 내용 이해도 ◦ 제안요청서와의 부합성	10
		추진전략	◦ 추진전략의 창의성, 타당성, 효율성	5
	기술부문 (30)	기능 및 성능	◦ 구성요소별 안정성 및 우수성 ◦ 기능 및 성능 고려한 시스템 설계 및 활용 ◦ 기존 시스템과의 호환성 및 안정성	20
		구성방안	◦ 기존 시스템 구성 전반의 이해도 ◦ 기존 Network와의 호환성 및 안전성	10
	사업관리 부문 (15)	사업수행조직	◦ 수행조직 및 업무분장의 적정성 ◦ 참여인력의 적정성	5
		품질보증방안	◦ 품질보증계획 및 방법의 적정성 ◦ 품질보증인력의 자질 및 사업자 품질보증 능력	5
		관리방법론	◦ 위험, 자원, 진도, 보안, 문서 관리 방안의 적정성	3
		일정계획 및 보고검토계획	◦ 제품공급일정/능력 ◦ 세부활동 도출 및 기간의 타당성 ◦ 보고체계, 보고기간 등 검토 및 승인 절차의 적정성	2
	지원부문 (20)	시험운영 및 교육훈련	◦ 시험운영 방법, 내용, 일정, 조직의 적정성 ◦ 교육훈련 방법, 내용, 일정, 조직의 적정성	5
		기술지원	◦ 기술지원 계획, 조직, 절차, 범위, 기간의 적정성	10
		비상대책	◦ 백업/복구 대책 ◦ 장애 발생 시 신속한 현장대처 능력	5
가격점수	가격점수			10
계	계			100

표 1. 최근 3년간 유사 사업 수행실적 평가

평가항목	배점	평가방법	평점	비고
해당 사업규모 대비 입찰공고일 기준 최근 3년간 사업수행실적(금액 기준)을 합산 적용. 단, 입찰공고일을 기준으로 최근 7년 이내에 사업을 개시한 창업기업에 대해서는 최근 7년간 사업수행실적을 합산 적용.	5점	A. 100% 이상 B. 70% 이상 ~ 100% 미만 C. 40% 이상 ~ 70% 미만 D. 40% 미만	5.0 4.5 4.0 3.5

< 평가점수 부여방법 >

1. 수행실적은 입찰공고 또는 제안요청서 등 입찰 관계서류에 별도로 정한 경우를 제외하고는 계약일자 및 납품기한에 관계없이 이행이 완료된 시점을 기준으로 평가한다.

2. 등급구간별 평점은 하단의 표와 같이 부여한다.

수행실적 평가기준(제9조제3항제2호 관련)

평가등급	평점
100% 이상	배점의 100%
70% 이상～100% 미만	배점의 90%
40% 이상～70% 미만	배점의 80%
40% 미만	배점의 70%

3. 등급구간 및 구간별 평점은 위 표에 의하며, 필요하다고 인정되는 경우 입찰공고에 달리 정할 수 있다.

4. 실적 인정 범위는 제안요청서에 정하되, 수행실적은 제5호에 따라 제출된 실적을 기준으로 평가한다.

5. 입찰자는 수행실적 평가를 위하여 붙임3의 수행실적 총괄표와 다음 각 목에 따른 수행실적증명서 등을 제출하여야 한다.

가. 국가기관, 지방자치단체, 기획재정부장관이 지정한 공공기관 또는 지방공기업법령 적용 기관이 발급한 수행실적증명서

나. 위 가목에서 정한 이외의 기관 또는 민간이 발주한 경우 발주자가 발급한  수행실적증명서, 발주자의 인감증명서(필요시 사용인감계 포함), 계약서, 세금계산서(필요시 거래명세표 포함)를 첨부하여야 하며, 수행실적증명서는 해당 인감(필요시 사용인감)으로 날인하여야 함

다. 위 가목과 나목에도 불구하고 관련 산업협회장이 발급하는 수행실적 확인서

라. 국외의 공공기관, 민간기업 등이 발주한 경우 가목 및 나목을 준용하되, 공공기관 이외의 납품실적은 이를 공증하거나 해당국가의 상공회의소 또는 해당국가에 주재하는 대한민국 공관의 확인을 받은 경우에는 세금계산서 등 증빙자료 첨부를 생략할 수 있음

마. 이행실적에 대한 입증책임은 입찰자가 부담하며 의무를 다하지 아니하여 실적확인이 어려운 경우에는 실적으로 인정하지 아니한다.

6. 공동수급체의 경우 구성원별 실적에 지분율을 곱한 후 그 실적들을 합산한 실적으로 최종 평가하고, 평가 결과 소수점 이하의 숫자가 있는 경우 소수점 다섯째자리에서 반올림 한다.

(예) {(A사 실적×A사 지분율)+(B사 실적×B사 지분율)…}에 대한 점수

7. 유사사업은 입찰 공고일 기준 최근 3년간 사업에 한하며, 유사용역의 적합성 여부는 자료원에서 실시한다.

※ 마스터링 검수시스템 및 영상출력시스템 설치 및 구축 또는 이를 포함하는 사업만 인정함

8. 제안사가 제출한 실적증명을 포함한 최근 3년간 사업실적에 의하여 평가한다.

9. 해당증빙 자료(실적증명서) 미제출시 최하점을 부여한다.

표 2. 경영상태 평가

신용평가등급			평점
회사채	기업어음	기업신용평가등급
AAA, AA+, AA0, AA- A+, A0, A-, BBB+, BBB0	A1, A2+, A20, A2-, A3+, A30	AAA, AA+, AA0, AA-, A+, A0, A-, BBB+, BBB0	5.0(배점의 100%)
BBB-, BB+, BB0, BB-	A3-, B+, B0	BBB-, BB+, BB0, BB-	4.75(배점의 95%)
B+, B0, B-	B-	B+, B0, B-	4.5(배점의 90%)
CCC+ 이하	C 이하	CCC+ 이하	3.5(배점의 70%)

< 평가점수 부여방법 >

1. 신용평가등급확인서의 유효기간이 입찰공고인 전일 이전에 평가한 것으로, 유효기간 내에 있는 것만 인정한다.(유효기간 만료일이 입찰공고일인 경우도 인정)

2. 신용평가등급확인서를 제출하지 않거나 유효기간이 인정되지 않을 경우 최저등급으로 평가한다.

3.「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」제4조제1항제1호 또는「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제335조의3에 따라 업무를 영위하는 신용조회사 또는 신용평가사가 입찰공고일 이전에 평가하고 유효기간 내에 있는 회사채, 기업어음 및 기업신용평가등급을 국가종합전자조달시스템에 조회된 신용평가등급으로 평가하되, 가장 최근의 신용평가등급으로 평가한다. 다만, 가장 최근의 신용평가등급이 다수가 있으며 그 결과가 서로 다른 경우에는 가장 낮은 등급으로 평가한다.

4. 신용평가등급 확인서가 확인되지 않은 경우에는 최저등급으로 평가하며, 유효기간 만료일이 입찰공고일인 경우에도 유효한 것으로 평가한다.

5. 3항에도 불구하고, 합병 또는 분할한 자가 입찰공고일 이전에 평가한 신용평가등급이 없는 경우에는 입찰서 제출 마감일 전일까지 발급된 유효기간 내에 있는 가장 최근의 신용평가등급으로 평가한다. 다만, 합병 후 새로운 신용평가등급이 없는 경우에는 입찰공고일 이전에 평가하고 유효기간 내에 있는 신용평가등급으로서 합병 대상자 중 가장 낮은 신용평가등급을 받은 자의 신용평가등급으로 평가한다.

6. 추정가격이 고시금액 미만인 입찰에서 입찰공고일을 기준으로 최근 7년 이내에 사업을 개시한 창업기업에 대해서는 신용평가등급 점수상의 배점 한도를 부여한다. 이 경우 창업기업에 대한 기간계산은 법인인 경우에는 법인등기부상 법인설립등기일을, 개인사업자인 경우에는 사업자등록증명서상 사업자등록일을 기준으로 한다.(이하 창업기업에 대한 기간계산은 같다)

7. 공동수급체의 경우 구성원별 해당 점수에 지분율을 곱한 후 그 점수들을 합산하여 최종 평가하고, 평가 결과 소수점 이하의 숫자가 있는 경우 소수점 다섯째자리에서 반올림 한다.

(예) (A사 점수×A사 지분율)+(B사 점수×B사 지분율)…

8. 등급별 평점이 소수점 이하의 숫자가 있는 경우 소수점 다섯째자리에서 반올림 함

[붙임 2] 일반현황 및 연혁

일반현황 및 연혁

회 사 명		대 표 자
사 업 분 야
주 소
전 화 번 호
회 사 설 립 년 도	년 월
해당부문 종사기간	년 월 ～ 년 월 ( 년 개월)
주요연혁

[붙임 3] 자본금 및 매출액 (최근 3년)

자본금 및 매출액 (최근 3년)

(단위 : 천원)

구 분			M-2 년도	M-1 년도	M 년도
자 본 금
매 출 액	컨설팅부문	BPR/ISP
		전략컨설팅
		보안컨설팅
		감리
		기타
	개발부문 교육부문 ⃝⃝부문
	합 계

※ 컨설팅 매출액의 경우 BPR/ISP, 전략컨설팅, 보안컨설팅, 감리 등으로 구분하여

상세히 기재한다

수행실적총괄표(주요사업실적)

사 업 명	사 업 기 간	계 약 금 액	발 주 처	비 고

※ 연도순으로 기재하며, 제안과제와 유사하거나 동일한 업무영역이나 사업형태에 관한 것만

기재한다. 단, 현재수행중인 사업은  비고란에 현재수행중임을 명시한다.

※ 공동도급계약일 경우에는 계약금액란에 제안사의 지분만을 기재한다.

※ 사업별 사용 개발방법론을 비고에 기재한다.

※ 한국소프트웨어산업협회에서 발급하는 이행실적확인서를 가능한 활용.

※ 실적을 확인할 수 있는 실적증명서, 계약서 등의 증거서류제출, 확인이 불가능한 실적은 인정하지 않음

※ 실적증명자료는 붙임으로 첨부하여야 하며 실적증명첨부서류에 페이지를 명시하여 주요사업실적 비고란에 페이지를 표시하여야 함

[붙임 4] 참여인력 이력사양

참여인력 이력사양

성 명			소 속			직 책		연 령	세
참여인력 등급						근무경력 및 기술경력		년 개월
학술연구용역기준 ( ) SW기술자 기준 ( ) 엔지니어링기술자 기준 ( ) 기타 ( )						자 격 증
본사업참여임무								목표투입공수

경 력
사 업 명	참 여 기 간 (년월 ～ 년월)	담 당 업 무	발 주 처	비 고

※ 「파견근로자보호등에관한법률」 등에 의한 파견근로자인 경우에는 파견업체명과 원소속사를 함께

명기하여야 함  (예시) 업체명 (원소속사명)

※ 근무 경력확인서, 기술 경력확인서는 「소프트웨어산업 진흥법 시행규칙」 제13조(소프트웨어기술자의 신고절차 등)에 근거하여 근무 경력확인서 및 기술 경력확인서를 사용자(대표자) 또는 소프트웨어 사업 발주자 확인을 받아 제출(소프트웨어기술자 경력관리기관의 소프트웨어 기술경력증명서 또는 기타  경력을 증빙할 수 있는 서류로도 제출 가능)

※ 자격증, 경력 및 수행업무와 관련된 사양을 증명할 수 있는 자료를 붙임으로 첨부하여야 하며, 첨부되지 않은 자료에 대하여는 인정하지 않음

※ 참여인력이 대표사 또는 공동수급업체 인원인 경우에는 재직증명서를 붙임으로 첨부하고, 그 외 인력(채용예정인력등)은 추후 추가 협상과정에서 발주기관의 요청이 있을 시 증빙자료를 제출해야 함