[붙임1]

과 업 지 시 서

1. 목  적

본 과업지시서는 시청각자료 음향 및 영상매체의 영구보존 또는 장기보존을 위한 올바른 보존처리 작업을 목적으로 한다.

2. 작업내역 및 방법

대상자료	수량(점)	작업내역	인력구성(명)
음반(LP) (SG 491.52-N15 ~)	300	목록작성 ⇒ 자료색출 ⇒ 먼지제거(표지, 케이스) ⇒ 약품클리닝 ⇒ 인제스트 ⇒ 편집 ⇒ 스토리지 저장 ⇒ 재배가	음향자료 보존처리인력 (1명 이상)
카세트테이프 (SB 338.505-1-780 ~)	1,000
비디오테이프 (VT 320.911-43-1~)	1,000	목록조사 및 작성 ⇒ 자료색출 ⇒ 먼지제거(표지, 케이스) ⇒ 약품클리닝 => 디지털신호변환 => 스토리지 저장 ⇒ 재배가	영상자료 보존처리인력 (1명 이상)

가. 자료목록 작성 및 자료 색출

- 담당자의 지시에 따라 자료목록을 작성하고 서고에서 색출하여 자료보존연구센터 작업실로 이동한다.

나. 먼지제거 및 약품클리닝

- 먼지제거 및 약품세척작업은 보존처리 담당자의 처리방법 교육을 이수한 후 실시한다.

다. 디지털 신호변환

- 오디오테이프/LP 디지털화 작업 방법

ㆍ오디오 테이프는 재생기를 이용하여 소리를 재생하면서 인코더(Audio  Interface)를 통하여 디지털화 하며, Quadriga  System으로 신호변환 캡쳐, WaveLab, Nuendo 프로그램을 사용하여 편집 작업한다.

ㆍ데이터가 중간에 짤리지 않도록 주의하고, 두 개의 파일을 병합하지 않는다.

-  비디오테이프 디지털화 작업 방법

․ 비디오플레이어(RC388)로 재생하며, Matrox AV Capture를 이용 영상신호변환 및 캡처한다. 비디오테이프는 NTSC 수록방식으로 재생기를 이용하여 전송되는 신호를 인코더로 디지털화하고 인코딩 작업 시 중간에 끊어지지 않도록 주의한다. Adobe Premiere Pro CS5를 사용하고, 디지털화된 영상을 편집한다.

라. 스토리지 저장 및 재배가

- 변환된 파일은 해당 스토리지에 저장하고, 원본파일용량 확인 후 작업을 완료한다.

- 작업완료 후 자료를 청구기호에 맞춰 서고 내 정확한 위치에 재배가 한다.

3. 사용용품

가. 장갑 : 지문이 묻지 않는 장갑

나. 세척액 : LP전용 클리너 (Audio  desk cleaning liquid)

카세트테이프 전용 AUDIO HEAD 클리너 액상

다. 클리너테이프 : 재생플레이어 클리너테이프

4. 작업 유의사항

시청각자료 음향 및 영상매체 보존처리 작업은 보존처리 담당자의 조언을 따라 실시하며 작업 중 특이사항 발견 시 즉시 담당자에게 보고 한다.

5. 일반계약사항

가. 작업은 월요일부터 금요일로 09:00부터 18:00까지로 한다.

나. 작업시 작업자의 실수로 인한 도난․분실․훼손 자료는 원상복구 및 현품변상 한다.

다. 용역수행에 따라 취득된 정보에 대해 누설을 하지 않는다.

라. 작업자는 신분조회를 해야 하며 신분사항을 당 도서관에 제출한다.

마. 작업자의 비상연락망을 제출한다.

바. 보존처리작업 완료 후 유지보수 기간은 6개월로 한다.