설계 공모 지침서

2022. 02

목차

1. 사업개요

1.1 사업의 목적	3

1.2 사업개요	3

2. 설계 공모의 목적, 방법, 일정 등

2.1 설계 공모의 목적	4

2.2 설계 공모의 방법	4

2.3 설계 공모 추진 일정	4

2.4 설계 공모 참가자의 자격	5

2.5 응모신청서 접수(등록)	5

2.6 응모신청자 구비서류	6

2.7 사업설명	6

2.8 질의응답	6

3. 공모안 제출 및 공모안 도서 작성

3.1 공모안 제출	7

3.2 공모안 도서의 익명성	7

3.3 공모안 도서의 작성	8

4. 세부 설계지침

4.1 기본개념	10

4.2 관리 및 운영계획	11

4.3 인테리어 지침	11

4.4 SPACE PROGRAM	12

4.5 기계설비 지침	13

4.6 전기설비 지침	13

4.7 방재설비 지침	14

목차

5. 제공 도서	14

6. 심사 및 입상작 선정

6.1 공모안 심사	14

7. 심사 시 불이익 처분기준

7.1 불이익 처분기준 적용 방법	15

7.2 감점 처리대상 및 감점 기준	16

7.3 평가항목별 배점	16

7.3.1 상대평가 업체수별 배부표	17

7.4 심사 결과의 발표	17

8. 기타

8.1 당선작의 의무	18

8.2 공모안에 대한 지적 재산권	19

8.3 공모안 전시	20

8.4 기본 및 실시설계권 부여	20

8.5 공모안 반환	20

8.6 유의 사항	20

8.7 공모안의 실격기준	20

9. 별첨 서식	22

1. 사업개요

1.1. 사업의 목적

변화하는 카지노 시장에서 경쟁력 강화 및 수익성 제고를 위해 한국적 카지노 공간구성으로, 외국 관광객 유치 증진 및 외화획득 증대, 한국적 카지노 산업의 국제경쟁력 제고, 이익금을 통한 관광 인프라 구축 및 사회공헌활동을 통해 사회적 책임 수행 및 관광산업 발전을 도모하고자 함.

1.2. 사업개요

1) 발주기관 : 그랜드코리아레저(주)(이하 GKL)

※ 서울특별시 강남구 삼성로 610(삼성동) GKL 빌딩 3층 경영지원팀

2) 사 업 명 : GKL 서울 강북 신규 카지노 사업장 이전 공사 설계

3) 현장 위치 : 서울특별시 용산구 청파로 20길 95 서울드레곤시티호텔(2,4,5층)

4) 공사 범위

○ 신설 : 서울 강북 신규 영업점(5,907.74㎡)

- 2층 : 1,751.30㎡ / - 4층 : 1,009.48㎡ / - 5층 : 3,146.96㎡

○ 철거 : 밀레니엄서울힐튼호텔(5,513.2㎡) / 메트로타워(422.3㎡)

5) 공사금액(예정) : 17,600,000,000원(VAT 포함)

6) 사업 기간 : 2022년 1월 ~ 2023년 2월

7) 설계 용역비 : 964,480,000원(VAT 포함)

8) 설계 기간 : 설계 공모 - 47일(공휴일 포함)

실시설계 - 90일(공휴일 포함, 계약 후부터 마감 전일 까지)

9) 공사 기간 : 2022. 08. 20 ~ 2023. 02. 28(착공일로부터 약 5개월 예정)

- 1차 : 2022. 08. 20 ~ 2022. 12. 25(신규 카지노 영업점 리모델링)

- 2차 : 2023. 01. 01 ~ 2023. 02. 28(기존 카지노 영업점 철거 및 원상복구)

10) 용역 범위(기본․실시설계)

- 카지노 영업장 설계 및 기존카지노 시설 철거(부분 원상 복구포함)

- 시공계획, 구조 안전 확인(시뮬레이션 포함), 운영 및 유지관리계획

- 철거계획, 설비계획, 전기(조명)계획, 소방계획, 통신계획, 구조계획, 안전관리 계획

- 공사 원가계산서, 시방서 작성 및 건설사업관리 인력투입계획, 내역서 등 작성

- 시설공사 및 운영을 위한 관련 법규 검토 및 설계 적용, 신고․인허가 등 업무

기타 리모델링 공사에 필요한 제반 설계도서(구조검토서 및 구조도면 포함)

각 공종 공사공정표(도면 첫 장)

2. 설계 공모의 목적, 방법, 일정 등

2.1. 설계 공모의 목적

본 사업은 설계자 선정 후 GKL과 긴밀한 협의를 통해 설계안을 완성해 나가는 방식으로 진행될 예정으로 본 공모에서는 급변하는 관광산업 구조 변화에 부응할 수 있는 가변성, 융통성 있는 공간구성과 경제성(관리 측면과 기능의 합리성) 및 기존 시설과의 조화와 예술성을 갖춘 카지노 영업장을 건립하고자 설계 공모를 통해 공모안을 평가, 우수한 설계안을 선정하고자 함.

2.2. 설계 공모의 방법 :

건축설계공모운영지침(국토교통부고시 제2021-872호, 2021.08.01.) 제2조 5항에 의한 일반설계공모

2.3. 설계 공모 추진 일정

구 분	일 정	비 고
제안 공모 공고	2022. 02. 17(금)	나라장터, GKL홈페이지
응모신청서 등록	2022. 02. 17(목) ~ 02. 28(월) (09:00~18:00)	GKL 경영지원팀 방문 접수
사업설명	2022. 02. 22(화) (14:00)	용산 드레곤시티(31층 스카이킹덤)
질의서 접수	2022. 02. 24(목) (09:00 ~ 18:00)	전자우편(jdh1357@7luck.com)
질의서 회신	2022. 02. 25(금)	모든 참가자에게 전자우편으로 일괄 통보
심사위원 제척․기피 접수	2022. 03. 21(월) (09:00 ~ 17:00)	GKL 경영지원팀 방문 접수 전자우편(jdh1357@7luck.com)
공모안 접수일	2022. 04. 04(월) (09:00 ~ 18:00)	GKL 경영지원팀 방문 접수(1층) ※우편 접수 불가
공모안 심사 (별첨1)	2022. 04. 05(화) (10:30 ~ 18:00)	GKL 사옥 5층 회의실 (당선작 1점, 입상작 4점 이내 선정)
심사 결과 발표	2022. 04. 06(수)	GKL 홈페이지
공모안 반환	2022. 04. 06(수) ~ 04. 12(화) (09:00 ~ 18:00)	GKL 사옥 1층 ※당선작은 반환하지 않음
※ 상기 일정은 추후 변경될 수 있습니다.

2.4. 설계 공모 참가자의 자격

① 건축사법에 의거 건축사 면허를 소지하고, 건축사사무소를 개설하고 있는 자 또는 건설산업기본법에 의거 실내건축공사업 면허가 있는 자

② 공고일 현재 해당 관청으로부터 등록취소, 휴업, 폐업, 업무정지, 입찰 참가 제한 및 기타 이와 유사한 행정처분 중이 아닌 자

③ 공동응모 시 참가자 모두 “①항” 내지 “②항”의 자격조건을 모두 갖추어야 하며, 과반수의 비율을 가진 응모자를 대표자로 선정(단, 공동응모는 2개 사를 초과할 수 없음)

※ 응모신청서 등록 이후 공동응모 내용을 변경할 수 없음(공동응모협정서 제출)

④ 설계 선정자는 설계계약 시 건축(건축사사무소), 실내건축, 구조, 전기, 기계, 통신, 소방 설계에 대한 자격이 없는 경우 각각의 관련법, 엔지니어링기술 진흥법에 의거 엔지니어링 활동 주체 신고를 완료한 자와 공동도급(분담이행)으로 시행하여야 하며, 기타 각 분야 법령에 정하는 기준에 따라 기술사사무소 등록을 완료하였거나, 엔지니어링기술 진흥법에 의거 엔지니어링 활동 주체 신고를 완료한 자가 설계해야 한다.

⑤ 건축사법시행령 제21조의 2에 의한 외국 건축사 자격을 취득한 자로서 국내 건축사사무소 개설자와 공동업무수행 협약 한자(이때, 주계약자는 국내 건축사로 함)

2.5. 응모신청서 접수(등록)

1) 등록 기간 : 2022. 02. 17(목) ~ 2022. 02. 28(월) 18:00까지

2) 등록처

(1) 장   소 : 서울특별시 강남구 삼성로 610(삼성동) GKL 빌딩 1층

(2) 전화번호 : TEL. 02)6421- 6127, 6106, 6126

(3) 접수방법 : 방문접수

2.6. 응모신청자 구비서류

본 설계 공모에 참여하고자 하는 자는 등록 기간 내에 다음의 서류를 등록 접수하여야 한다.

1) 설계 공모 응모신청서 1부(서식 1)

2) 위임장, 재직증명서 각 1부(대리인이 등록할 경우)

3) 대표자선임계 1부(서식 2)

(업체 간 공동응모 또는 대표 2인 이상 법인건축사사무소에 한함)

4) 응모대표자 법인 등기부등본, 인감증명서, 사용인감계 각 1부

5) 사전접촉 등 불공정행위 금지 서약서(서식 14) 1부

6) 사업자등록증 사본, 건축사 자격증 또는 실내건축업 면허 사본 각 1부(원본대조필)

7) 서약서(서식 11), 청렴서약서(서식 16)

8) 기타 : 공동 응모자의 경우는 상기 서류를 각각 제출

※ 모든 제출서류가 사본일 경우 ‘사실과 상위 없음’ 및 업체등록인감 날인

2.7. 사업설명

1) 일    시 : 2022. 02. 22(화) 14:00

2) 지참서류 : ①사업자등록증 ②신분증 ③위임장 및 재직증명서(위임받은 경우)

※ 신분증은 복사본(A4)으로 제출 바랍니다.(주민번호 뒷자리 비공개)

3) 장    소 : 서울 드레곤시티호텔(31층 스카이킹덤)

※ 서울특별시 용산구 청파로 20길 95 서울드레곤시티호텔

4) 참석대상 : 코로나19 감염예방을 위하여 업체별 2인 이내 공동 응모자의 경우 3인 이내로 참석자(마스크 필히 착용)를 제한하며, 현장설명회 참석자는 설계 공모에 참여할 업체로써 대표자 또는 임직원 중 위임받은 자

2.8. 질의응답

1) 접수일시 : 2022년 2월 24일(목) 09:00~18:00

2) 접수방법 : (서식 3)에 의한 전자우편(jdh1357@7luck.com) 가능하며, 접수 마감 시간은 접수일의 18:00에 도착한 전자우편만 접수로 인정합니다.

(유선 질의 접수는 절대 불가함)

3) 설계 공모 지침서, 제공 도서 또는 본 설계경기에 관하여 질의할 사항이 있는 경우에는 서면으로 질의하여야 하며, 질의에 대한 답변은 GKL 경영지원팀에서 전자우편으로 일괄 통보한다.

4) 질의서에는 질의자의 회사명, 주소, 전자우편주소, 응모(공동)대표자 성명을 기재한다.

4) 질의내용은 서류 및 도면작성 방법과 현장설명 질의에 한한다.

5) 답변 사항은 본 설계경기의 지침서와 동일 효력을 갖는다.

6) 응모업체별(공동응모 포함) 1회에 한한다.

3. 공모안 제출 및 공모안 도서 작성

3.1. 공모안 제출

1) 제출 장소 : GKL빌딩 1층

2) 제출 일자 : 2022. 04. 04(월) 09:00 ~ 18:00까지

3) 제출 방법 : 직접 방문 제출에 한함

4) 제출서류

(1) 설계 공모 참여신청서 (서식 4)

(2) 응모자 확인서 (서식 5)

(3) 공모안 도서

5) 공모안 도서의 종류

(1) 심사용 공모안 투시도 9매(FILE)

(2) 설계도서 10부(책자)

(3) 설계설명서 10부(책자)

(4) 설계 도면․도판과 설계도서․설명서가 수록된 USB 1식

6) 응모신청서 등록을 하지 않은 자는 공모안을 제출할 수 없다.

3.2. 공모안 도서의 익명성

1) 공모안 도서에 대한 익명 사용원칙은 심사위원회 최종 결정 시까지 전 설계 공모 기간 적용되고, 익명 보존 방법은 다음과 같다.

(1) USB(1식), 설계도서(10부), 설계설명서(10부)는 각각 1개로 묶어 백색 종이로 포장하여 제출한다.

(2) 설계 공모 참여 신청 시 응모자 확인서 (서식 5)에 접수번호, 응모 사무소 명칭, 성명, 소재지를 기재 날인 하여 밀봉하여 제출한다.

※ 접수번호는 응모 신청 등록 시 부여한 번호로 한다.

(3) 제출하는 모든 공모안은 작성자를 인지할 수 있는 어떤 표시도 할 수 없다.

3.3. 공모안 도서의 작성

1) 공통사항

(1) 모든 도서에는 작성자를 알아 볼 수 있는 문양 등 어떤 표시도

할 수 없으며 공모안 투시도 및 도서는 유채색으로 가능

(2) 축척과 방위는 각 도면 및 투시도의 왼쪽 위에 정확히 표현한다.

(3) 주요 실의 명칭 및 면적 등은 해당 실에 직접 기재한다.

(4) 모든 도면의 표기는 한글과 아라비아 숫자로 하며 미터법을 사용한다. 단, 영문이나 한문 등 외국어를 사용하지 않으면 표현할 수 없는 경우에는 한글과 병기 하여 외국어를 사용할 수 있다.

(5) 공모안 도서는 제출 후 수정, 변경, 보완할 수 없다.

(6) 공모안 도서 제본은 스프링, 클립 등은 불가하며, 접착제 제본만 가능하다.

(7) 심사번호는 응모신청서 제출할 때 GKL에서 정한다.

(8) 모든 도서는 컬러 사용이 가능하다.

2) 심사용 공모안 투시도

(1) 규격 : A1 (가로 594mm × 세로 841mm)의 도판 1매 단위로 가로와 세로를 적절하게 적용

(2) 공모안 투시도 : 9판(FILE)

(3) 공모안 투시도는 심사 시 화면으로 볼 수 있게 선명도를 최상으로 하고 테두리 없이 제출한다.

(4) 평면도 축척은 1/200로 한다.

(5) 공포안 투시도에 사용하는 모든 글씨체는 견고딕으로 제목 48point, 부제목 30point, 설명 13point를 사용하여야 한다(부․제목, 설명 등을 보조하기 위한 테두리( □ )의 사용은 금지한다.)

(6) 공모안 투시도에는 다음의 사항을 포함해야 한다.

- 설계개요

- 계획개념

- 내부 아이소메트릭, 내부 부분 투시도

외부 경관조명(LED), 간판

- 평면도

- 내부전개도

- 천정도

(7) 공모안 투시도에는 심사번호 기재란과 투시도 번호는 아래와 같이 제출한다.

				20	25		<투시도번호 기재란> - 글씨크기 : 48point(진하게) - 글 씨 체 : 한글(견고딕) - 테두리선 : 진하게 - 정열방식 : 중앙정렬 - 단 위 : mm
	20
	25				A
										25	20
		<심사번호 기재란>					⇒
														20
														25

3) 설계도서

(1) 규격 : A3(가로 420㎜×세로 297㎜) 크기로 좌측을 철하여 제출한다.

(2) 분량 : 총 30쪽 이내(표지를 포함하며, 양면에 인쇄하였을 경우는 2쪽으로 간주, 간지 삽입 시 1쪽으로 간주한다)

(3) 부수 : 10부

(4) 지질 : 표지(서식 6) 및 속지(서식 7) 모두 백색(바탕 무늬 없는 것)의 일반복사용지로 한다.

(5) 공모안 투시도에 표기하지 못한 세부 사항을 도면으로 제출할 수 있다.

4) 설계설명서

(1) 규격 : A4 (가로 210mm×세로 297mm) 크기로 상단을 철하여 제출한다.

(2) 분량 : 30쪽 이내(표지 포함, 단면인쇄, 간지 삽입 시 쪽으로 간주한다)

- 각 장 맨 밑 가운데로 쪽 번호 표시

(3) 부수 : 10부

(4) 지질 : 표지 및 내용 용지 모두 백색(바탕 무늬 없는 것)의 일반복사용지로 한다.

단, 표지는 백색 레자 크지를 사용한다.

(5) 작성 방법

① 표지는 (서식 8)에 의한다.

② 글씨 : 표지를 제외한 내용물의 제목(크기 16포인트), 부제목(크기 14포인트), 일반글자(크기 12포인트)는 한글로 신명조체를 사용한다.

③ 줄 간격 등 : 줄 간격은 160%를 기준하고, 여백은 위쪽 20mm, 아래쪽 10mm, 좌ㆍ우측 각 20mm, 머리말ㆍ꼬리말 각 10mm를 기준 한다.

(6) 설계설명서에는 다음의 사항이 포함되어야 한다.

- 설계개요

․ 면적 개요(기능별, 각 실 바닥면적)(서식 9)

․ 주요 재료 및 마감 개요

․ 구조계획, 설비계획, 전기계획, 통신계획, 방화․방재․피난 계획

․ 리모델링 공사 및 용도변경(대수선) 관련 법규검토서

․ 기존 건물 현황 및 용량 검토서(전기, 통신, 소방, 구조)

․ 운영 및 유지관리계획

․ 추정공사비 개략 내역서(서식 15)

⇒ 건축(구조, 실내건축 포함), 기계, 전기, 통신, 소방

- 기타사항

․ 단계별 공사계획

․ 이용자를 위한 안전 계획

․ 건물구조의 안전성 계획 등

4. 세부 설계지침

4.1. 기본개념

1) 모든 설계는 제시한 요구 조건에 부합되어야 한다.

2) 카지노 용도에 맞고 실용적으로 하며, 상징성과 창의성이 표현되어야 한다.

3) 모든 설계는 제시한 사업비 내에서 현실적으로 시공, 제작 설치 등 실행 가능성 있게 하며, 이에 대한 각종 자료와 그 근거를 제시할 수 있어야 한다.

4) 기존 호텔 환경 등 조화를 이루도록 하며, 호텔 운영을 고려하여 카지노 운영에 지장을 최소화할 수 있는 설계 방안을 제시한다.

5) 운영비를 최소화하고 저탄소 녹색성장의 시대적 추세를 고려한 친환경 설계를 한다.

※ 당선작은 심사위원회 지적사항, 발주자의 요구사항, 상위계획 등 변경에 따른 설계의 변경 및 보완이 필요한 경우, 조정 및 수정․보완하여 이를 설계에 반영하여야 한다.

4.2. 관리 및 운영계획

1) 시설물의 내구성 및 경제성 확보

2) 카지노 관리 효율성 제고를 위한 노력

4.3. 인테리어 지침

1) 카지노 시장의 변화에 대응할 수 있는 가변성, 융통성 및 카지노로 기능을 극대화하고 동시에 방문고객의 요구에 만족하도록 하여야 한다.

2) 카지노 고객과 직원 동선이 상호 간섭되지 않으면서 전체 이용자의 이동 편의를 함께 고려 하여야 한다.

3) 지역적 특색과 세계적 추세에 부응하는 디자인 특징을 살려 마감/재질/디테일을 표현하여야 한다.

4) 공사 진행 시 기존 호텔 이용객에게 불편을 느끼지 않도록 철저한 시공계획을 수립하여 방호, 분진, 소음을 최소화한다.

5) 친환경 자재를 가능한 범위 내에서 하용하고, 내구성 및 유지관리, 단열성이 우수한 것으로 하고 상호 조화가 되어야 한다.

6) 각 실의 형태 및 면적은 용도에 적합하게 제안하고, 가구와 집기 배치를 고려하여 계획한다.

7) 각 시설 동선이 편리하고 조화롭게 계획되어야 한다.

8) 구조계산서에 따른 철거 및 구조보강 공사를 계획하여야 한다.

4.4. SPACE PROGRAM(안) (현장 여건에 따라 조정 가능)

구분			주 이용자		면적(m2)	비고
층수	구분	실명	고객	직원
5층	게임영업장	영업장	○	○	1,844
		미디존	○	○	150
		머신 VIP	○	○	76
	VIP룸	VIP룸	○	○	171
		VVIP룸	○	○	140
	고객편의시설	VIP접견실	○	○	28
		고객레스토랑	○	○	76
		주방		○	69
		고객흡연실-1	○		15
		고객흡연실-2	○		13
		머신흡연실	○		8
		고객화장실	○		80
	고객지원시설 (직원업무)	캐셔	○	○	49
		카운트룸		○	35
		칩스사무실		○	48
		카드창고		○	40
	통합창고	전자게임창고		○	20
		마케팅창고		○	10
		식음료창고		○	19
	부대시설	직원화장실(여)		○	13
		복도		○	117
		EPS실		○	30
	소 계				3,051
4층	통합사무실 (411㎡)	마케팅,전자게임운영팀, 경리팀		○	124
		OP행정사무실		○	60
		운영기획팀		○	170
		GKLWITH		○	33
		식음료사무실		○	12
		CS사무실		○	12
	회의실	회의실		○	30
	점장실	점장실		○	26
	기사대기실	기사대기실		○	17
	통합창고	영업행정창고		○	13
		운영기획팀 창고		○	33
		CS팀 창고		○	11
		미화창고		○	20
		IT창고		○	13
		직원화장실		○	17
		복도		○	94

구분			주 이용자		면적(m2)	비고
층수	구분	실명	고객	직원
4층	고객입장시설 및	로비	○	○	88
		안내 및 물품보관실		○	40
		CS 상황실		○	26
		가이드대기실	○		10
	S/V 및 전산실	S/V실		○	102
		전산실		○	108
	소 계				895
2층	락카	남자락카		○	170
		여자락카		○	220
	직원통합 휴게실 (480㎡	헬스케어		○	30
		테라피실		○	43
		카페테리아		○	86
		매점		○	20
		PC존		○	30
		체어마사지실		○	38
		스타일리쉬룸		○	26
		쉼터		○	207
	직원평의시설	직원식당 (대회의실)		○	86
		주방			86
		체력단련실		○	135
		세탁실		○	17
		영상회의실(본부장실 겸용)		○	36
		노동조합사무실		○	40
		통합창고		○	90
	부대시설	직원화장실-1		○	33
		직원화장실-2		○	26
		복도		○	332
	소 계				1,751
합 계					5,697

※ 기획설계 평면도 참조(실시설계에서 정확한 면적 산정)

4.5. 기계설비 지침

1) 기계설비의 설계기준은 기존 시설물의 설계도(장비 용량, 공조, 급수, 급탕 등) 및 시방을 충분히 검토하여 계획에 반영하며 기존 시설물의 용량, 시스템을 최대한 활용한다.

2) 기계설비의 설계범위 사항을 구체화해 실제 시공에 필요한 도서를 작성하여야 하며 사전에 건축 및 인테리어, 전기, 통신․소방 분야 등과의 연관된 부분까지 종합적으로 검토한 후 법령에 적합하여야 한다.

3) 설비는 운영, 보수, 점검 등 유지관리가 편리한 것으로 한다.

4) 카지노 영업장의 원활한 환기를 위해 적정 환기량으로 설계한다.

4.6. 전기설비 지침

1) 개보수 범위의 사용공간 결정에 따라 우선 개보수 공간의 기존 시설물을 확인하여 가능한 기존 시설물이 적법하게 사용되도록 한다.

2) 정전 시 지원시설 업무에 지장이 없도록 최선의 전력공급 대책을 수립하여 설계에 반영한다.

3) 모든 공사의 설계 및 시공은 전기공사업법․령 및 시행규칙, 소방법․령, 및 시행규칙, 정보통신법․령, 및 시행규칙의 요구하는 사항을 반영하여야 한다.

4) 추후 시설물 증설 및 보수 시 사용될 점검구를 설계에 반영하여 유지관리가 원활하도록 설계에 반영한다.

5) 개보수 시설의 간선 Cable 변경 시 배관 및 케이블 굵기는 계산 수치보다 상위 규격이어야 하며 난연성으로 한다.

4.7. 방재설비 지침

1) 사용 내장재는 불연재료 이상이어야 하며 부득이한 사유로 목재를 사용한다면 방염 선처리 제품 또는 방염 후처리 검사를 관할 소방서에서 합격해야 한다.

2) 화재가 발생 되면 그 확산이 최소화될 수 있도록 획을 설치하여야 한다.

3) 소방법상의 법정 소방시설을 기술기준 규칙에 적합한 구조로 설계하여야 한다.

4) 모든 문은 안에서 밖으로 미는 구조로 설계하여야 한다.

5) 유도등은 고휘도 대형으로 설계하여야 한다.

6) 배연창을 작동할 수 있도록 조치하여야 한다.

7) 옥외소화전 누수 위치 확인 후 보수공사 반영하여야 한다.

8) 모든 직물류(벽지, 커튼, 카펫, 블라인더)는 소방법상 방염 선처리 제품을 관할 소방서에 한국소방검정공사 성적서와 샘플 제출 및 확인 후 사용 하여야 한다.

5. 제공 도서

본 설계경기에 등록한 자에게는 다음의 도서류를 참고용으로 받거나 열람할 수 있다.

- 기존건축물 해당 공간 설계도 및 기획설계도(등록 시 제공) - CAD FILE

6. 심사 및 입상작 선정

6.1. 공모안 심사

1) 심사대상자의 제척․기피 신청 및 확인서(서식 12)(서식 13) : 2022. 03. 21(월) 17:00까지

※ GKL 경영지원팀 방문 및 전자우편(jdh1357@7luck.com) 제출(17시까지 제출하지 않으면 제척․기피 신청이 없는 것으로 간주)

2) 최종 심사위원 공개 : 2022. 03. 30(수) 예정(GKL 홈페이지)

3) 심사 : 2022. 04. 05(화) 공모안 발표 및 질의응답(별첨 1) 참조

□ 심사위원(7명)

전문분야	소속	이름	비고
건축	서울대학교	안창범	교수
건축	세종대학교	김동현	교수
건축	숭실대학교	최하진	교수
건축	한양대학교	황희준	교수
실내건축	연세대학교	이진국	교수
실내건축	건국대학교	박찬일	교수
실내건축	단국대학교	김호정	교수

※ 심사위원이 제척․기피 등 사유가 발생 된다면 예비심사위원으로 대체

○ 공모안 접수 업체가 2개 업체 이상일 경우 공모안 심사를 진행하며 공모안 수준이 현저히 떨어진다고 의결이 된 경우 당선작을 선정하지 않을 수 있다.

○ 심사위원 제척 기준

- 위원 또는 그 배우자나 배우자이었던 사람이 심사 대상 업체의 당사자가 되거나 그 업체의 당사자와 공동권리자 또는 공동의무자인 경우

- 위원이 심사 대상 업체의 당사자와 친족이거나 친족이었던 경우

- 위원이 심사 대상인 사업의 시행으로 이해당사자(대리관계를 포함)가 되는 경우

- 위원 또는 위원이 속한 법인․단체 등이 삼사 대상 업체의 당사자의 대리인이거나 대리인이었던 경우

- 위원이 최근 3년 이내에 해당 심사 대상 업체에 임원 또는 직원으로 재직한 경우

- 위원이 최근 2년 이내에 해당 심사 대상 업체에 관련된 자문, 연구, 용역(하도급 포함), 감정 또는 조사를 한 경우

7. 심사 시 불이익 처분기준

7.1. 불이익 처분기준 적용 방법

- 감점 처리는 공모안 평가 후에 발주기관에서 감점 사유와 대상 공모안을 심사위원회에 상정하여 평가 결과에 합산한다.

7.2. 감점 처리대상 및 감점 기준

구분	내용	감점 기준	감점 한도
불공정 행위	응모자를 간접적으로 알 수 있도록 도서 작성기준을 위반 - 응모자를 암시하는 기호 등을 표기	-0.5점/도서 종류별
	심의위원 사전 접촉하여 응모작 설명	이력 건당 -5점
도서 작성 기준을 위반한 과다한 표현	설계도서 기준매수 초과	-0.5점/매당	-3점
	제본 방법 미준수	-0.2점/도서 종류별
주요 법규 및 지침위반	관련 법규 위반 시설계획기준 위반 기존 시설 파악 미비	-0.2점/건당

7.3. 평가항목별 배점

평가항목	평가내용	평가방법	배점	점수계산방법
계			100
인테리어 계획의 독창성 및 합리성 (50점)	주변 환경 및 장소의 특성에 대한 독창적이고 수준 있는 해석과 합리적인 색상 및 재료 계획의 적절성	상대평가	20	수	우	미	양	가
				20	18	16	14	12
	공간 계획의 적절성 및 공간 이용의 효율성	상대평가	15	수	우	미	양	가
				15	13.5	12	10.5	9
	각종 시설물 계획에 따른 구조의 기술성 및 안정성 고려 여부	상대평가	10	수	우	미	양	가
				10	9	8	7	6
	내부조경 및 환경과의 연계 및 조화	상대평가	5	수	우	미	양	가
				5	4	3	2	1
인테리어 계획의 기술적 합리성, 경제성 (40점)	전기, 조명, 기계설비 등 주변 공간과 연계성 및 피난․대피 계획의 타당성	상대평가	15	수	우	미	양	가
				15	13.5	12	10.5	9
	공모안의 시공성 및 경제성	상대평가	15	수	우	미	양	가
				15	13.5	12	10.5	9
	동선 및 기능 배분의 타당성	상대평가	10	수	우	미	양	가
				10	9	8	7	6
기술계획 및 관계전문기술자 협력 (10)	에너지 절감 설계기법의 우수성 및 비용 절감 경제성	상대평가	10	수	우	미	양	가
				10	9	8	7	6

7.3.1 상대평가 업체수별 배부표

업체수	등급
	수	우	미	양	가
2	1	1
3	1	1	1
4	1	2	1
5	1	2	1	1
6	1	1	2	1	1
7	1	1	3	1	1
8	1	2	3	1	1
9	1	2	3	2	1
10	1	2	4	2	1
11	1	2	5	2	1
12	1	3	5	2	1
13	1	3	5	3	1
14	1	3	6	3	1
15	2	3	6	3	1
16	2	3	6	3	2
17	2	3	7	3	2
18	2	4	7	3	2
19	2	4	7	4	2
20	2	4	8	4	2

※ 공모안 평가점수는 각 심사위원의 각 공모안 평가점수 중에서 최저 및 최고점수를 제외한 후 산술평균하여 산출한다. 다만, 최저 또는 최고점수가 2개 이상일 때에는 하나만 제외한다.

7.4. 심사 결과의 발표

1) 심사 결과는 GKL 홈페이지에 공개한다.

2) 당선작을 제출한 자를 계약상대자로 결정한다.

3) 당선작을 제출한 자가 계약을 포기할 경우, 입상작을 제출한 자에게 순차적으로 설계권을 부여하여 계약할 수 있다. 이때 차점자에게 설계권이 부여되는 경우, 이미 지급된 보상금은 설계비에서 감액한다.

4) 심사 결과 당선작이 없는 경우에는 당선작을 선정하지 않을 수 있다.

5) 심사 결과 동점이 발생하는 경우 아래의 평가항목별 우선순위 점수가 높은 업체를 상위로 결정하되, 모든 전문분야가 동점일 경우 위원회 투표로 결정합니다.

우선순위	평가항목
1	인테리어 계획의 독창성 및 합리성
2	인테리어 계획의 기술적 합리성, 경제성
3	기술계획 및 관계전문기술자협력

7.5. 당선작 및 입상작 보상

1) 1등 당선작 1점 : 기본 및 실시설계권 부여(설계금액 변동 없음)

※ 금액 : 964,480,000원(VAT 포함)

2) 입상작 4점 : 건축설계공모운영지침(국토교통부고시 제2021-872호) 제21조에 의거

- 2등 우수 (1점) : 38,579,200원(VAT 포함)

- 3등 장려 (1점) : 28,934,400원(VAT 포함)

- 4등 가작 (1점) : 19,289,600원(VAT 포함)

- 5등 입선 (1점) : 9,644,800원(VAT 포함)

3) 응모자는 심사 결과에 대하여 어떠한 이의도 제기할 수 없으며, 본 설계지침서에 규정된 보상 이외의 보상을 요구할 수 없다.

8. 기타

8.1. 당선작(이하 설계자)의 의무

1) 설계자는 심사위원회의 보완 요구사항과 발주기관의 요구사항을 종합하여 설계변경 및 보완이 필요한 경우 기본 ․ 실시설계에서 수정․보완하여 이를 설계에 반영해야 한다.

2) 설계자는 해당 공사에 대하여 발주기관과 기본․실시설계 용역을 체결할 의무를 갖는다. 다만, 발주기관의 사정으로 해당 공사의 용역을 이행할 수 없는 경우에는 그러하지 아니하다.

3) 설계용역계약을 할 때 건축(건축사사무소)․실내건축․구조․기계․전기․통신․소방분야 설계면허가 없는 경우에는 관련 규정에 의거 건축(건축사사무소)․실내건축․구조․기계․전기․통신․소방분야 설계자격자와 분담이행방식으로 공동도급으로 하여야 하며, 당선작 발표 후 3일 이내에 공동 수급 협정 체결현황 1부(서식 10)와 업종 면허를 첨부하여 제출하여야 한다.

4) 설계자(대표자)가 용역계약을 포기하거나 부득이한 사유로 용역업무를 수행할 수 없는 경우에는 당선작에 대한 모든 권한을 포기한다.

5) 기타사항

설계자는 다음 사항을 숙지하여 사용자 입장으로 기능적, 유지 관리적인 측면에 최상의 설계가 되도록 하여야 한다.

가) 설계자는 다음 내용이 포함된 착수신고서를 제출하여야 한다.

- 책임기술자 선임계(이력서, 기술자 면허 수첩 사본 첨부)

- 예정 공정표

- 각 분야 용역비 산출 내역서

- 분야별 참여기술자 투입계획 및 현황

- 보안각서

- 기타 용역수행에 필요한 사항

나) 과업 수행계획서 제출

다) 업무협의 및 공정 보고

- 과업 수행 기간 업무협의 등 요청사항이 있으면 일정 협의를 통하여 원활한 과업 수행이 될 수 있도록 한다.

- 설계자는 다음과 같이 과업 수행계획서의 예정 공정표를 기준으로 공정보고서(용역수행 대표자 명의)를 작성하고, GKL에 보고하여야 한다.

① 주간보고 : 매주 1회 작성(주말 기준 목요일 작성 제출)

② 월간보고 : 매월 1회 작성(월말 기준 작성 제출)

③ 수시보고 : GKL이 지정한 감독자가 요청 시

라) 하도급의 범위

- 설계자는 GKL로부터 도급받은 설계용역을 다른 설계자에게 일괄하여 하도급 할 수 없다.

- 설계자는 하도급계약에 대하여는 GKL의 승인을 얻어야 한다.

(단, 설계자는 하도급 업무에 대하여도 모든 책임을 진다.)

- 하도급으로 처리할 수 있는 업무는 다음과 같다.

① 건설공사의 수량 및 견적 업무

② 설계자는 소방설비 소방기술사의 날인 업무

③ 기타 발주기관이 특별히 인정하는 업무

마) 설계자는 시공 시 발생하는 설계변경사항 및 대관업무(인허가)를 위하여 각 공종별 준공까지 업무를 처리한다.

8.2. 공모안에 대한 지적 재산권

1) 당선작과 입상작은 반환하지 않고 GKL이 보관한다.

2) 당선작의 저작권 및 사용권 등 법적 재산권은 이번 설계 공모 결과에 따라 GKL에 귀속한다. 또한, GKL은 출판과 전시를 위해 별도의 허락 없이 입상작을 사용할 수 있다.

3) GKL은 입상작에 대해 응모자의 동의를 얻어 그 공모안에서 아이디어 일부를 이용할 수 있다.

4) 기타 저작권과 관련한 개별 사안은 저작권 법령이 정하는 바에 따른다.

8.3. 공모안 전시

입상작은 전시할 수 있으며 입상작 이외의 공모안은 응모자의 동의를 얻어 전시할 수 있다.

8.4. 기본 및 실시설계권 부여

당선작의 설계자가 자의 또는 타의에 의하여 기본․실시설계의 수행이 불가능할 경우 차점자(우수작 설계자)에게 기본․실시설계권을 부여할 수 있다. 이때 차점자에게 설계권이 부여되는 경우, 이미 지급된 보상금은 설계비에서 감액한다.

8.5. 공모안 반환

1) 응모 공모안의 반환은 GKL에서 통지(유선)한 날로부터 7일 안에 처리해야 한다. (단, 입상 공모안은 제외) 이에 따른 비용은 응모자가 부담한다.

2) 위의 기간 내에 처리하지 않은 공모안은 GKL이 임의로 처리하며, 응모자는 어떠한 이의도 제기할 수 없다.

8.6. 유의 사항

1) 응모자는 현장을 답사하여 현장 조건을 정확히 조사한 후 계획하여야 한다.

2) 응모자는 가능한 현장 상황을 고려하여 계획하여야 한다.

(중대한 과실이 인정될 경우, 당선을 취소할 수 있다.)

3) 응모자는 모든 관계 법규(입법예고 포함) 및 제반 규정에 근거하여 계획하여야 한다.

4) 응모자는 설계 공모 참가 등록함으로써 이 지침서의 내용을 승인하는 것으로 간주한다.

5) 본 지침서의 문구 해석상 GKL과 응모자의 차이가 있을 경우는 상호 협의하여 정한다.

6) 본 설계 공모 참가 제 경비는 응모자가 부담한다.

8.7. 공모안의 실격기준

1) 설계 공모 참가자가 심사위원을 사전접촉 한 경우(‘사전접촉’은 심사위원 공개 시점부터 심사위원회 개최 전까지 정보통신기기를 이용하거나 우편, 방문 등을 통해 심사위원이 설계 공모 참가자 자신 또는 해당 공모안을 인식하게 하려 한 경우를 말한다. 단, 심사위원의 인식 여부는 불문한다.)

2) 설계 공모 참가자가 3자로 하여금 심사위원을 사전접촉 하게 한 경우

3) 해당 설계 공모와 관련하여 설계 공모 참가자가 심사위원에게 금품, 향응 등을 제공 또는 3자로 하여금 이를 제공하게 하거나 부정한 청탁 등을 요청한 경우

4) 설계 공모 참가자가 공모안 제출 마감일 이후 심사 절차의 종료 전에 부도, 부정당 업자 제재, 영업정지 등의 사유가 발생한 경우(공동수급체를 구성한 경우는 대표자에 한한다.)

5) 7.2. 감점 처리대상 및 감점 기준에 해당하는 경우로 그 위반(또는 미달)의 정도가 현저(감점 10점 이상)하여 설계 공모의 취지를 훼손한 것으로 심사위원회가 결정한 경우

6) 설계 공모 참가자 간에 서로 상의 하여 미리 공모안의 내용 등을 협정하였거나 특정 참가자의 당선을 위해 담합 한 경우

7) 설계 공모에 관한 서류를 위조 또는 변조하거나 허위의 서류를 제출한 경우

8) 공모안에 설계 공모 참가자의 업체명 또는 대표자명을 표기한 경우

9) 그 밖에 해당 공모안이 심사위원회 의결에 따라 실격으로 결정된 경우

9. 별첨 서식

10.1 설계 공모 응모신청서                   (서식 1)

10.2 대표자선임계                           (서식 2)

10.3 설계 공모 서면질의서                   (서식 3)

10.4 설계 공모 응모신청서                   (서식 4)

10.5 응모자 확인서                          (서식 5)

10.6 설계도서 표지 서식                     (서식 6)

10.7 설계도서 속지                          (서식 7)

10.8 설계설명서 표지 서식                   (서식 8)

10.9 각층별 세부용도 및 면적표              (서식 9)

10.10 공동 수급 협정 체결현황               (서식 10)

10.11 서약서                                (서식 11)

10.12 제척 및 기피 심사위원 확인서          (서식 12)

10.13 심사위원 제척 및 기피 신청서          (서식 13)

10.14 사전접촉 등 불공정행위 금지 서약서    (서식 14)

10.15 추정공사비 개략 내역서                (서식 15)

10.16 청렴 서약서                           (서식 16)

10.17 공모안 발표 및 질의응답               (별첨 1)

[서식1]

설계 공모 응모신청서
접수번호		GKL2022-1		심사번호		SLC_KB1
대표 OO 사무소	회사명			사업자등록번호
				E-mail
	주소			전화번호
				(FAX 번호)
공동응모 OO 사무소	회사명			사업자등록번호
				E-mail
	주소			전화번호
				(FAX 번호)
GKL에서 시행하는 「GKL 서울 강북 카지노 사업장 이전 공사 설계 공모」에 있어 공모 요강 및 설계지침을 준수하여 응모할 것을 신청합니다. 첨부 : 등록서류 (공고문 참조) 2022. . . 신청인 : (인) (대표자) 그랜드코리아레저(주) 귀하
----------------------------- 절 취 선 ---------------------------------
설계 공모 응모 신청 접수증
※ 접수번호 : GKL2022-1 / 심사번호 : SLC_KB1							접수인
회사명			전화번호
			E-mail
대표자			사업자등록번호

[서식 2]

대표자선임계

본인은 ○○ 사무소의 (공동) 대표로서 GKL에서 시행하는 『GKL 서울 강북 카지노 사업장 이전 공사 설계 공모』에 응모하는데 공동 응모자 ○○ 사무소 (공동) 대표 ○○○ 응모자의 대표자로 선임하며 설계 공모에 관한 모든 권한을 위임합니다.

2022.    .    .

○○ 사무소

(대표) ○○○(인)

그랜드코리아레저(주) 귀하

[서식 3]

설계 공모 서면질의서
대표자 (공동대표자)		접수번호
회사명		전화번호
소재지		E-mail	반드시 기재
지침서 Page	질의내용

[서식 4]

설계 공모 참여신청서
접수번호		GKL2022-1	심사번호	SLC_KB1
대표 OO 사무소	회사명		사업자등록번호
	주소		전화번호
			E-mail 주소
공동응모 OO 사무소 (외국사)	회사명		사업자등록번호
	주소		전화번호
			E-mail 주소
위와 같이 GKL에서 시행하는 「GKL 서울 강북 카지노 사업장 이전 공사 설계 공모」 참여를 신청합니다. 첨부 1) 심사용 설계 투시도 9매. (FILE) 2) 설계도서 10부. (A3) 4) 설계설명서 10부. (A4) 5) USB. (1식) 2022. . . 신청인 : (인) 그래드코리아레저(주) 귀하

-----------------------절취선------------------------

설계 공모 접수증
접수번호	GKL2022-1		심사번호	SLC_KB1	접 수 인
회사명
대표자
발주기관	기관명	그랜드코리아레저(주)
	주소	서울특별시 강남구 삼성로 610(삼성동)
	전화번호	02) 6421 – 6127, 6106, 6126
	이메일	jdh1357@7luck.com

[서식 5]

응모자 확인서

성    명 :                    (인)

회 사 명 :

소 재 지 :

14포인트

접수번호 :

14포인트

심사번호 : (발주기관 기재)

[서식 6]

설계도서 표지 서식

20                                                                                   30

20  심사번호

70

30

그랜드코리아레저(주)

서울 강북 카지노 사업장 이전 공사

설계 공모

(설계 도면)

2022.   .   .

70                                 20

그랜드코리아레저(주)

25

[A3횡 백색 일반복사용지 좌측편철(휴먼명조, (부) 제목, 발주기관 글씨 크기 40, 년도 글씨 크기 30, 중앙정렬)] 글씨는 찐하고 셀 간격 180%

[서식 7]

설계도서 속지

		↕1㎝
↔ 2㎝	10㎝			↔ 1㎝
	그랜드코리아레저(주) 서울 강북 카지노 사업장 이전 공사 설계 공모	도 면 명	1 (쪽 번호)	↑ 2㎝ ↓
		↕ 0.5㎝	← 5㎝ →

종이는 A3 기준으로 한다.

외곽선은 도면 선이고 테두리 선은 굵은 선으로 안쪽 선은 가는 선으로 한다.

글씨와 쪽 번호는 중앙정렬이며 15포인트로 한다.

셀 간격은 180%로 한다.

글씨는 휴먼명조 진한 글로 한다.

[서식 8]

설계설명서 표지 서식

20

20   심사번호

65                                  30     20

그랜드코리아레저(주)

서울 강북 카지노 사업장 이전 공사

설계 공모

(설계설명서)

2022.   .

100

그랜드코리아레저(주)

50

A4 종 백색 레자크지 상부 편철(휴먼명조, 제목 글씨 크기 25, 년도 글씨 크기 20, 중앙정렬), 글씨는 찐하고 셀 간격 180%

[서식 9]

각층별 세부용도 및 면적표

층별	용도	면적		비고
		(㎡)	(PY)
총계
	소 계
	소 계
	소 계
	소 계
	소 계
	소 계
	소 계

[서식 10]

공동 수급 협정 체결현황

구분	회사명	주소	대표자	전화	출자 비율		비고
분담이행	회사명	주소	대표자	전화	분담내용		비고
					업종	비율
계					100％

2022년    월    일

회사명 :

주  소 :

대표자 :               (인)

그랜드코리아레저(주) 귀하

[서식 11]

서약서

당사는 『GKL 강북 카지노 사업장 이전 공사 설계 공모』에 응모하는데 설계 공모지침을 성실히 준수하며, 만일 제반 규정의 위반과 지시, 지침 및 조정 불이행, 습득 자료 및 조사자료를 설계 공모의 목적 외에 사용하는 등에 따른 어떠한 불이익도 감수할 것이며, 공모와 관련한 응모 공모안 제출, 심사 방법, 심사 결과 등에 대하여는 어떠한 이의 없이 GKL의 결정에 따를 것을 확약하며 이에 서약합니다.

2022년    월    일

회사명 :

주  소 :

대표자 :                (인)

그랜드코리아레저(주) 귀하

[서식 12]

제척 및 기피 심사위원 확인서

당사는 『GKL 서울 강북 카지노 사업장 이전 공사 설계 공모』와 관련하여 GKL에서 선정한 심사위원 명부를 열람한 경과 “설계(공모)지침서 6. 심사 및 입상자 선정 ※심사위원 제척 기준”에서 정한 내용에 제척 및 기피 위원이 없음을 확인하며 향후 이에 대하여 일체 민․형사상 이의를 제기하지 않겠습니다.

2022년    월    일

회사명 :

주  소 :

대표자 :               (인)

그랜드코리아레저(주) 귀하

[서식 13]

심사위원 제척 및 기피 신청서

□ 사업명 : GKL 서울 강북 카지노 사업장 이전 공사 설계 공모

□ 제척 및 기피 위원

성명	소속	전문분야	제척 및 기피 사유

주) 1. 사유는 꼭 제시

2. 필요 증빙자료 첨부

2022년    월    일

회사명 :

주  소 :

연락처 :

대표자 :             (인)

그랜드코리아레저(주) 귀하

[서식 14]

사전접촉 등 불공정행위 금지 서약서

당사는 『GKL 서울 강북 카지노 사업장 이전 공사 설계 공모』와 관련하여 GKL에서 선정한 심사위원 명부를 열람하였으며 관련 규정에 따라 심사위원 사전접촉 등 불공정행위를 하지 않겠습니다. 이를 위반한다면 심사대상에서 제외하며 선정된 당선․입상작에서 취소되는 등의 불이익을 감수하고, 이에 대하여 일체 민․형사 이의를 제기하지 않을 것임을 서약합니다.

2022년    월    일

서약자 업체명 :

주  소 :

대표자 :             (인)

그랜드코리아레저(주) 귀하

[서식 15]

추정공사비 개략 내역서

□ 공사명 : GKL 서울 강북 카지노 사업장 이전 공사

품명	규격	단위	수량	재료비	노무비	경비	계	비고
건축공사 (구조, 실내건축포함)
전기공사
기계공사
소방공사
통신공사
○○공사
○○공사
합 계

[서식 16]

청렴서약서

□ 사 업 명 : GKL 서울 강북 카지노 사업장 이전 공사 설계 공모

□ 발주기관 : 그랜드코리아레저(주)(이하 GKL)

당사는 『GKL 서울 강북 카지노 사업장 이전 공사 설계용역』과 관련하여 규정된 절차를 준수하여 공정하고 투명한 설계 공모 심사가 되도록 아래의 사항을 준수하고, 만약 이를 위반할 시에는 관계 법령에 따라 책임을 지고 이와 관련하여 일체 민․형사 이의를 제기하지 않겠습니다.

가. 특정인의 당선을 위한 담합 등 설계 공모의 자유경쟁을 방해하는 행위나 불공정한 행위를 하지 않겠습니다.

나. 당해 설계 공모와 관련하여 이유 여하를 막론하고 심사위원(대상자 포함)이나 관계자에게 금품, 향응이나 부당한 이익을 제공하지 않겠습니다.

2022년    월     일

○ 공동 참여 응모 대표업체			○ 공동 참여 응모 참여업체
회 사 명 :			회 사 명 :
주 소 :			주 소 :
대 표 자 :	(인)		대 표 자 :	(인)
전화번호 :			전화번호 :

그랜드코리아레저(주) 귀하

[별첨 1]

<공모안 발표 및 질의응답>

1. 설계 공모 참가자 참석 일시, 장소

- 일    시 : 2022. 04. 05(화) 09:30(발표는 10:30부터 시작)

- 심사장소 : GKL 사옥 5층

- 대기장소 : GKL 사옥 1층

- 발표자가 상기 일시까지 대기 장소에 참석하지 않을 경우, 해당 업체를 제외하고 발표순서 추첨을 진행하며 발표 기회를 부여하지 않는다.

2. 제출자료

- 발표자의 재직증명서, 4대 보험 가입 증명서, 본인 신분증(확인용)

※ 영문(외국어)으로 작성된 구비서류의 경우 한글 번역하여 번역공증을 받아 제출

3. 발표자 : 설계 공모 참가자(업체) 소속임 ․ 직원

※ 발표자와 질의응답자는 같은 사람으로 한다.

- 발표자는 본 설계 공모 시행공고일 기준 3개월 이상 해당 업체에 재직한 자이어야 하며, 이것의 확인은 심사 당일 재직증명서, 4대 보험 가입증명서 제출로 갈음한다.

- 다만, 시행공고일 기준으로 설립 6개월 미만의 업체는 시행공고일 기준의 발표자 재직 여부만 확인하고 재직 기간은 고려하지 않는다.

4. 발표 및 질의응답 관련 지침

- 발표자가 공모안 제출일에 제출한 공모안 전자파일(투시도, PDF)을 심사장의 빔프로젝터를 통해 설명한다.

- 심사장에는 발표자를 포함한 2인이 입장할 수 있으며, 이 경우 발표자 외 1인은 발표 또는 질의응답에 일체 관여할 수 없으며 발표 시 공모안 전자파일에 대한 조작만 가능하다.

- 심사장에서 포인터 등 별도의 전자기기를 사용할 수 없다.

(단, GKL에서 포인터 등을 똑같이 제공하는 기기는 사용 가능)

- 발표 시간은 20분 이내, 질의 응답시간은 10분 내외이며, 질의 응답시간은 질의 시간과 응답시간 모두를 포함한다. (단, 심사위원회 의결에 따라 시간이 조정될 수 있음)

- 어떠한 경우라도 업체를 인지할 수 있는 발언을 할 수 없다.

- 상기 지침을 위반하였을 경우 해당 설계 공모 참가자는 심사위원회의 결정에 따라 불이익을 받을 수 있다. 끝.