2023 예술의전당 토월정통연극 <오셀로> 조명장비 설치

과업지시서

2023. 4.

		조명 설치 과업 요청사항

개요

가. 과 업 명: 2023 예술의전당 토월정통연극 <오셀로> 조명 장치 설치

나. 과업기간: 2023. 5. 2.(화) - 2023. 6. 5.(월)

□ 시스템 반입, 설치부터 리허설, 공연 및 공연종료, 시스템 해체 및 철수, 반출까지로 정함

다. 과업장소: 예술의전당 오페라하우스 CJ 토월극장

2. 내용

가. 예술의전당 토월정통연극 <오셀로>의 시·공간적 범위의 조명연출을 위한 조명장비

□ 공연일정

구분	일자
셋업	2023. 5. 2. ∼ 2023. 5. 11.
공연	2023. 5. 12. ∼ 2023. 6. 4.
철수	2023. 6. 5.

□ 조명장비 사양

구분	내용		비고
주요 조명 장비	장비명	수량	* 소음이 적고 에러율이 적은 장비이어야 함 * 모든 조명기와 라인류는 반입시부터 사용종료 후 반출 때까지 스페어를 제공해야 함 * 기능이 비슷한 조명기들은 다른 장비로 대체 가능함 * SPOT은 Blade기능이 필요로 함 * LED BAR의 경우 Zoom(최대40°)의 기능과 White 소자가 필요로 함 * 조명장비는 공연의 완성도를 높이기 위해 디자이 너의 요청이 있을 시 상호협의 하에 변경될 수 있음
	LED SPOT AYRTON KHAMSIN_S (1150w) 39.8kg / 5Pin	26
	소형 LED SPOT AYRTON DIABLO_S (550w) 22.0kg / 5Pin	10
	LED TILT BAR CLAYPAKY TAMBORA (660w) 15.5Kg / 5Pin	10

구분	내용
부속 장비	품명			수량
	CONSOLE	GRAND MA2 LIGHT		1
	BACK UP	GRAND MA2 NPU		1
		GRAND MA2 WING		1
	HASER	ANTARI F-4		2
	POWER	C형→220v 변환		40
		220v 병렬		20
		220v 연장선	5m	20
			10m	5
			20m	5
	DMX	5PIN	5m	60
			10m	10
			20m	10
	무선기기	충전용 배터리 포함		3

□ 조명장비 운용일정표

항목

날짜

대여일수

운용횟수

장비목록

셋업

5월 2일 (Tue)

1

1

MOVING LIGHT	LED SPOT AYRTON KHAMSIN_S (1150w) 39.8kg / 5Pin
	소형 LED SPOT AYRTON DIABLO_S (550w) 22.0kg / 5Pin
	LED TILT BAR CLAYPAKY TAMBORA (660w) 15.5Kg / 5Pin

CONSOLE	GRAND MA2 LIGHT
BACK UP	GRAND MA2 NPU
	GRAND MA2 WING
HASER	ANTARI F-4
POWER	C형→220v 변환
	220v 병렬
	220v 연장선	5m
		10m
		20m
DMX	5PIN	5m
		10m
		20m
무선기기	충전용 배터리 포함

5월 3일 (Wed)

2

2

5월 4일 (Thu)

3

3

5월 5일 (Fri)

4

4

5월 6일 (Sat)

5

5

리허설

5월 7일 (Sun)

6

6

5월 8일 (Mon)

7

7

5월 9일 (Tue)

8

8

5월 10일 (Wed)

9

9

5월 11일 (Thu)

10

10

공연

5월 12일 (Fri)

11

11

5월 13일 (Sat)

12

12

5월 14일 (Sun)

13

13

5월 15일 (Mon)

14

휴일

5월 16일 (Tue)

15

5월 17일 (Wed)

16

14

5월 18일 (Thu)

17

15

5월 19일 (Fri)

18

16

5월 20일 (Sat)

19

17

5월 21일 (Sun)

20

18

5월 22일 (Mon)

21

휴일

5월 23일 (Tue)

22

5월 24일 (Wed)

23

19

5월 25일 (Thu)

24

20

5월 26일 (Fri)

25

21

5월 27일 (Sat)

26

22

5월 28일 (Sun)

27

23

5월 29일 (Mon)

28

휴일

5월 30일 (Tue)

29

5월 31일 (Wed)

30

24

6월 1일 (Thu)

31

25

6월 2일 (Fri)

32

26

6월 3일 (Sat)

33

27

6월 4일 (Sun)

34

28

철수

6월 5일 (Mon)

35

29

3. 유의사항

가. 안전에 우선하여 과업을 수행하여야 하며 발주측의 기술·조명감독의 안전관련 지시에 따라야 한다.

나. 모든 장비는 발주측의 사전에 제공하는 셋업 일정(반입 및 반출)에 따라 준비되어야 한다.

세부일정은 공연 스태프회의 후 변경될 수 있음
	5월 2일(화)	5월 3일(수)	5월 4일(목)	5월 5일(금)	5월 6일(토)	5월 7일(일)
09:00~12:00	안전교육 무대, 조명 반입 및 설치	무대, 조명, 음향 설치 분장 반입	무대 설치 조명 포커싱 음향 설치	무대 디테일 설치 조명,영상 메모리 음향 시스템체크	무대 디테일 설치 조명,영상 메모리 음향 시스템체크	각 파트 수정 작업
점심식사
	음향 반입 무대, 조명, 음향 설치	무대, 조명, 음향 설치	무대 설치 조명 포커싱 음향 시스템체크	무대 디테일 설치 조명 메모리 음향 튜닝 의상 반입	안전교육 스페이싱	13:00 테크니컬 리허설
13:00~17:00
저녁식사
	무대, 조명, 음향 설치	무대, 조명, 음향 설치	무대 설치 조명 포커싱 음향 시스템체크	무대 디테일 설치 조명 메모리 음향 튜닝	스페이싱	19:00 테크니컬 리허설
18:00~22:00

	5월 9일(화)	5월 10일(수)	5월 11일(목)	5월 12일(금)	5월 13일(토)	5월 14일(일)
09:00~12:00	각 파트 수정 작업	각 파트 수정 작업	각 파트 수정 작업	각 파트 수정 작업	각 파트 수정 작업	OFF
점심식사
	13:00 테크니컬 리허설	13:00 테크니컬 리허설	14:00 드레스 리허설	14:00 드레스 리허설	14:00 공 연 #2	14:00 공 연 #4
13:00~17:00
저녁식사
	19:00 테크니컬 리허설	19:00 드레스 리허설	19:00 드레스 리허설	19:30 공 연 #1	19:00 공 연 #3	OFF
18:00~22:00

	5월 15일(월) ~ 6월 4일(일)	6월 5일(월)
09:00~22:00	공연진행(*수, 토 2회 공연, 월, 화 공연없음) 5월 24일(수) 공연 영상화 촬영	철수작업

다. 각 장비에 따른 부자재는 디자이너의 요구에 따라 충분히 준비되어야 한다.

□ 부자재는 공연을 위해 준비되어야 하는 상식적인 물품들을 총칭함.

예) 신호선, 전기라인, 안전라인, 전기부자재 등

라. 모든 조명기 및 장비는 과업지시서에 제시된 품명의 동일한 장비로 준비되어야 한다.

마. 모든 조명기기는 셋업 전 렌즈의 오염 상황 및 밝기 등을 사전 점검하여 문제 발생요인이 있는 부분은 세척 또는 교체하여 셋업, 공연 시 최상의 컨디션을 유지하여야 한다.

바. 각 장비는 문제가 발생 되었을 시 즉시 교체할 수 있도록 여분의 장비를 극장에 상시 준비해야한다.

사. 시스템 설치 및 이후 수정 추가설치 및 변경주문이 있을 경우에는 적극 협조한다.

아. 모든 조명장비는 안전용걸이(와이어)를 구비하여야 한다.

자. 각 장비는 반입 전과 후에 조명디자이너 또는 헤드 조명크루에게 장비확인을 받아야하며 셋업과 철수시 특이사항이 발생할 수 있으므로 상주 인원(1명)이 포함되어야 한다.

차. DMX 무선기기는 충전용 배터리를 포함하여야 하며 장비의 수량은 협의하에 변경할 수 있다.

타. 기타 협의 또는 변동사항은 조명디자이너와 발주 측의 기술·조명감독과 협의해야한다.

파. 재해 발생 시 장비 문제로 판명되었을 경우 계약자는 책임지고 문제를 해결하여야 한다.

끝.