2024 국립아시아문화전당

시설 및 설비 가입내역

1. 시설 개요

2. 시설 구성

3. 기계 설비

4. 전기 설비

5. 통신 설비

6. 소방 설비(기계)

7. 소방 설비(전기)

1. 시설 개요

구 분	내 용	비 고
건물위치	광주광역시 동구 문화전당로 38 일원	청사(주차장A,B포함)
	광주광역시 동구 제봉로 110번길 10	부설주차장
대지면적	96,958㎡	청사(83,004㎡)
		부설주차장(13,954㎡)
연 면 적	146,839㎡	청사(131,264㎡) * 주차장A,B(16,324㎡) 포함
		부설주차장(15,575㎡)
건축구조	PC 콘크리트, 철근콘크리트 구조, 철골조 복합구조	청사
	철근콘크리트 구조	부설주차장
층수 및 최고높이	지상 4층, 지하 4층	청사
	지상 1층, 지하 2층	부설주차장
주차대수	1,152대(3개소: 주차장A, B, 부설주차장 포함)	주차장 A · B(550대)
		부설주차장: 602대
승 강 기	33대(화물용 3대, 승객용 30대)	청사(30대)
		부설주차장(2대)
		아시아창작스튜디오(1대)
ESCALATOR	16대(30m/min)

ㅇ 보험대상 자산가액

(단위: 원)

구 분	보험가입금액 (재조달가)
건 축	244,433,890,855
기 계	69,236,455,010
전 기	39,469,965,560
통 신	16,874,712,370
합 계	370,015,023,795

ㅇ 방문객 현황

(단위: 명)

구 분	2023년(2023.10.31. 기준)
문화정보원	282,353
문화창조원	581,976
예술극장	300,011
어린이문화원	347,663
합 계	1,512,003

2. 시설 구성

시 설 구 분			시 설 구 성 내 용	면 적 (㎡)
보험가입대상	문화정보원 (21,670㎡)	아시아문화 연구소	지하 2층 연구공간, 개인연구실, 실습실, 세미나실 등	1,438 (435평)
		아시아문화 자원센터	지하 1~4층, 도서관 및 연구실 공간 라이브러리파크, 시민이용소극장, 수장실 등	18,533 (5,612평)
		아시아문화 아카데미	지하 1층, 연구 및 교육공간, 연구실, 강의실 2개, 실습실 3개, 세미나실 등	1,699 (514평)
	문화창조원 (17,584㎡)	문화콘텐츠 기획창작센터	지하 2~3층, 창작공간, 창작아틀리에, 스튜디오, 실험센터․ 지원시설 등	3,530 (1,068평)
		문화콘텐츠 제작센터	지하 2~4층 창작공간, 스튜디오, 공동작업실 및 기타시설	5,399 (1,633평)
		복합전시관	지하 1~4층, 전시공간 복합전시관 및 기타지원시설	8,655 (2,618평)
	예술극장 (12,880㎡)	극 장 1	지하 1~4층, 1,120명 수용 객석과 무대 위치 조정가능 가변형 극장	6,743 (2,039평)
		극 장 2	지하 1~4층, 512명 수용 프로시니엄 무대형식(고정형)	3,170 (958평)
		프런트 오브하우스 등	지하 1~4층 수장 및 사무관리 공간 등	2,967 (897평)
	어린이 문화원 (16,140㎡)	교육문화콘텐츠 개발센터	지하 1층, 사무공간, 콘텐츠 개발공간, 운영지원공간, 수장공간 등	3,438 (1,040평)
		어린이체험 전시관	지하 1~2층, 전시공간, 상설 및 기획전시실, 어린이공연장(270석) 등	12,702 (3,843평)
	기타 공간 (62,990㎡)		주차시설, 공용시설, 편의시설, 기계실 등	62,730 (18,976평)
			야외화장실, 계단증축, 외부에스컬레이터, 전망대 등	260 (25평)
	부설주차장 (15,575㎡)		한국예술영재교육원 광주캠퍼스 제외	15,575 (5,122평)
총 계				146,839 (44,419평)

3. 기계 설비

가. 본관

분야 구분	장비 및 기기(품명)	설치장소	비 고
자동제어 (통합, BAS, BEMS)	∘컴퓨터,DLP등 3식 ∘컴퓨터 1식 ∘DDC 40SET ∘기자재류(類) 1,018EA ∘인버터판넬 51SET	중앙감시실 보존건물 에어컨 제어용 기계실,공조실 기계실,공조실 기계실,공조실
공기조화기 (총 46대) (실외기 총 6대)	∘AHU(수평형) 67,000kcal/hr 외 37 대 ∘PAH(수직형/복합형) 48,000CmH 외 8 대 ∘직팽식(수평형) 48,000Cmh 1 대 ∘실외기(히트펌프) 98.6kw 외 3 대 ∘AHU(수직형) 48,700kcal/hr 외 3 대 ∘실외기(히트펌프) 85kw 2 대 ∘직팽식(수직형) 24.000kcal/hr 외 1 대 ∘실외기(히트펌프) 8kw 1 대	각 공조실 기계실# 4 지하철 종점부 기계실 국제회의실
냉동기, 냉온수기, 냉각탑	∘스크류냉동기(155 USRT) 2 대 ∘흡수식냉온수기(600USRT) 2 대 ∘흡수식냉온수기(500USRT) 2 대 ∘흡수식냉온수기(300USRT) 2 대 ∘냉각탑(24시간용, 900 RT) 6 대 ∘냉각탑(24시간용, 700 RT) 4 대 ∘냉각탑(24시간용, 450 RT) 2 대 ∘냉각탑(24시간용, 200 RT) 2 대	기계실# 4 기계실# 4 기계실# 2 기계실# 5 정보원1F 10대 중극장 상부 4대
보일러	∘관류 보일러(0.8 TON/HR) 5 대 ∘온수 보일러(800,000 ㎉/HR) 3 대 ∘온수 보일러(300,000 ㎉/HR) 2 대	기계실#1,4 각2대 /기계실#5 1대 기계실 #3(난방겸용 1대포함) 기계실# 5
펌프	∘냉수,냉각수 펌프(75kW 외) 24 대 ∘수장고난방용 펌프 3.7kw 2 대 ∘온수 펌프(55kW 등) 11 대 ∘디워터링조 배수 펌프 11kw 외 42 대 ∘우수조 배수펌프(160kW 외) 13 대 ∘디워터링조 배수펌프(11kW외) 6 대 ∘급탕 순환펌프(1.5KW외) 20 대 ∘오수펌프(7.5kW 외) 10 대 ∘배수펌프(11kW 외) 52 대 ∘오그덴 펌프(38LPM 외) 9 대 ∘원수조펌프(11kW 외) 5 대 ∘냉.온수 펌프(7.5kw) 2 대 계 179 대	지하4층 기계실 PLENUM층집수정 위생기계실 기계실# 4

분야 구분	장비 및 기기(품명)	설치장소	비 고
송풍기	∘급기팬(5.5kW외) 35 대 ∘배기팬(5.5kW외) 107 대 계 142 대	주차장,기계실, 전기실,화장실, 9~11코어 배기 등
항온항습기 (공냉식)	∘항온항습기(60kW 외) 9 대 ∘항온항습기(70KW) 2 대 ∘항온항습기(60kw) 1 대	전산센터실, 악기창고,문화원 휴게실,문화원 수장고,정보원 수장고
에어컨	∘PAC(센츄리,삼성,LG) 60kcal/hr 70 대 ∘PAC(삼성) 60kcal/hr 1 대 ∘PAC(LG) 60kcal/hr 1 대 ∘PAC(삼성) 6평형 1 대 ∘EHP(삼성) 40.6kcal/hr 외 64 대 ∘EHP(삼성) 냉16kw-난18kw 1 대 ∘전열교환기 특 1000 외 17 대 계 154 대	UPS실,MDF실,TPS실 미화휴게실 국제회의장(VIP룸) 기계실2 중제실,편의시설, 조경사무실 화장실,교류원	‘22년 조경사무실 1대 신설
주차장 환기 SYSTEM	∘유인팬UNIT (0.18kW) 71 대 ∘급기휀 (18.7kW) 16 대 ∘배기휀 (11.5kW) 8 대	북측주차장, 트럭통행로,어린이문화원 주차장
배기공조 장치	∘주방(30,000kcal/hr외) 10 대	휀룸실,기계실.등
탱크류(類)	∘시수탱크(250톤) 1 기 ∘중수탱크(500톤) 1 기 ∘소화+냉각수탱크(400톤) 1 기 ∘급탕탱크(11톤 외) 5 대 ∘응축수탱크(1.6톤 외) 3 대 ∘팽창탱크(1.2톤 외) 5 대 ∘경유탱크(9200ℓ 톤) 1 대 ∘원수조(콘크리트 300톤) 1 대	물탱크실 소화펌프실 위생기계실 기계실# 1,3,4,5 경유탱크실
풍량기구	∘B-LIN 166 대 ∘FLOOSWIRL 3502 대 ∘GRILL 211 대 ∘NOZZLE 576 대 ∘ROUND 1540 대 ∘REGISTR 25 대 계 6020 대	천정 내부, O.A 내부
팽창기체분리기	∘스탠드형(1,200LIT 외) 6식 ∘수직상치형(800LIT) 1식	위생기계실
팬코일	∘상부토출(로보이매립형) (15LPM) 502 대 ∘측면토출(천정노출형) (11.5LPM) 10 대 ∘측면토출(천정노출형) (15.7LPM) 40 대 ∘상부토출(노출타입) (11.5LPM) 15 대 ∘천정형(덕트연결타입) (11.5LPM) 15 대 ∘천정형(카세트타입) (11.5LPM) 26 대 계 608 대	정보원,창조원, 예술극장,교류원

분야 구분	장비 및 기기(품명)	설치장소	비 고
도시가스	∘가버너실1개소 (Ø100,중압인입,3.7*5.1*2.6H)	문화 창조원 옥외
중수처리시설 (400㎥/DAY)	∘펌프류(15kW외) 21 대 ∘스크린조(0.97㎡) 1 기 ∘유량조정조(445.2㎡) 1 기 ∘오토브러쉬 스크린(0.4KW) 1 기 ∘드럼스크린(0.75kw) 1 식 ∘블로워(11kw) 6 대 ∘미세포 여과기(32TON/HR) 1 대 ∘AOP 반응기(32TON/HR) 1 대 ∘염소 투입기(0.75KW) 1 식 ∘콤프레셔(138L/MIN) 2 대 ∘오존 발생기(0.84N㎥/HR) 1 대	중수처리실	오토브러쉬 스크린조 추가설치
동파방지열선	∘냉각탑 보급수용 1 식	어린이문화원
지열시스템	∘지열히트펌프(냉:174kw,난:177kw) 7 대 ∘지열순환펌프(5.5kw외) 7 대 ∘팽창탱크(800L) 1 대 ∘냉온수 순환펌프(5.5kw) 7 대 ∘천공(150C) 96 공	기계실 #3
수처리기	∘은동살균여과기(AUTO TEKLEEN FILTER) 4 식 ∘디워터링 여과기(36TON/HR) 1 식	정보원,창조원 냉각탑 De-watering 원수조 (중수)
부스타 펌프	∘냉각탑 보급수 펌프(3.7kw(3eaｘ1set) 1set ∘급수전용 펌프(5.5kw(3eaｘ1set) 1set ∘중수전용 펌프(3.7kw(3eaｘ1set) 1set ∘보존건물 급수 펌프(2.2kw(3eaｘ1set) 1set	위생기계실

분야 구분	장비 및 기기(품명)	설치장소		비 고
위생기구	양변기	CC-208	300대	화장실,샤워장,분장실
	장애인용양변기	CC-113	103대
	유아용 양변기	11-108	2대
	소변기	709B	119대
	세면대	CL-333	424대
	유아용 세면대	CL-332	23대
	소재씽크	DS-101	32대
	샤워기	FB203NRC	51개
	휴지걸이		403개
	물비누통		244개
	유아용 거치대		24개
	기저기 교환대		8개
	페이퍼 타올		138개
	양변기	CC-208	1대	헬스장 남 샤워실
	샤워기	FB203NRC	7개
	양변기	CC-208	1대	헬스장 여 샤워실
	샤워기	FB203NRC	7개

나. 부설주차장

분야 구분	장비 및 기기(품명)	용 량	수 량	설치장소
EHP	실내기	냉-23.000	5	관리실(2),운전자대기실(1),옥외화장실(2)
	실외기	난-26.500	2	관리실 전기실(1),옥외화장실(1)
에어컨	실내기	14.500kW	1	B1F 관리실
	실외기	14.500kW	1	B1F 관리실
전기판넬	천정형(화장실동파방지용)	750W	2	해당실
전기 온수기	순간식(화장실급탕용)	5.300W	6	지하화장실(4), 옥외화장실(2)
펌프 (PUMP)	부스타펌프 (주차장음수용)	2.2*2kW	2	B2F 기계실
	수중펌프(기계실배수용)	7.5kW	2	기계실 집수정
	수중펌프(집수정배수용)	1.5kW	6	휀룸,창고 집수정
	오배수 패키지펌프	15kW	2	PIT/PS실
	수중펌프(pit,ps배수용)	0.1kW	6	ELEV,PIT,PS실
탱크	음용수용(각형)	39톤	1	B2F 기계실
F.A.N	WALL FAN(급기팬)	4.100CHM	2	지하2층 기계실,지하2층 기계실
	MIXED FLOW(급기팬)	5.000CHM	40/40	지하2층 주차장/지하1층주차장
	WALL FAN(배기팬)	900CHM	6	지하1층 관리실, 지하2층(창고-2,발전기실,전기실,발전기실 내부,예비 휴게실)
	SIROCCO(배기팬)	34.000CHM	12	지하1층 주차장(6) 지하2층 주차장 천정(6)
	SIROCCO(배기팬)	18,000CHM	1	지하1층 정화조실 내부
	WALL FAN(배기팬)	400CHM	1	지하2층 창고-1
	WALL FAN(배기팬)	1.400CHM	1	지하1층 여자화장실
	WALL FAN(배기팬)	1.200CHM	1	지하1층 남자화장실
	무덕트 팬(배기팬)	1.500CHM	58	지하1,2층 주차장 유도휀(각29)
	WALL FAN(배기팬)	700CHM	1	지하1층 운전자 대기실
	배기처리장치	18,000CHM	1	지하1층 정화조실 내부
위생기구	대변기 cc-208		6	B1F
	대변기 장애인 cc113		2	B1F
	소변기 709B		2	B1F
	세면대 CL-333		4	B1F
	세면대 장애인 CL-333		2	B1F
	청소씽크 DS-101		1	B1F

4. 전기 설비

분야 구분	장비 및 기기(품명)와 수량	설치장소	비고
조명제어설비	∘ 조명제어용 컴퓨터 중앙제어실 1대 총계 1대	중앙제어실
전력제어설비	∘ 전력제어용 컴퓨터 중앙제어실 1대 전기사무실 1대 ☞총계 2대	중앙제어실, 전기사무실
특고압반	∘ 특고압 2회선 수전 (주 : 충장변전소, 예비: 소태변전소) ∘ 수전전압 : 3상4선식 22.9㎸ 60㎐ ∘ 수전용량 : 10,000kVA ∘ A.L.T.S(부하전환개폐기): 25.8KV/ 630A 16㎄/1sec 3회로 2스위치 ∘ 부하개폐기(LBS): 3P 24㎸ 630A 20㎄/1sec ∘ VCB 5대 ∘ NGR 3대 ∘ 몰드변압기(5000kVA) : (예비1대 포함) 3대 (계약용량 : 일반용 고압→ 10,000㎾) ∘ 22.9kV 특고압배전반 10면 ∘ 22.9kV/6.6kV 변압기반 3면 ∘ NGR 3면	주전기실
고압반	∘ VCB 주전기실 36대 부전기실#1 4대 부전기실#2 14대 부전기실#3 2대 발전기실 4대 ☞총계 : 60대 ∘ 6.6kV S.C 고압배전반 주전기실 6면 ∘ 6.6kV 고압배전반(G-1A/1B) 발전기실 1면 ∘ 6.6kV 고압배전반 주전기실 24면 부전기실#1 4면 부전기실#2 14면 부전기실#3 2면 ☞총계 : 44대 ∘ 6.6kV/380/220V 변압기반 주전기실 4면 부전기실#1 4면 부전기실#2 16면 부전기실#3 2면 ☞총계 26대 ∘ VSS(VTS) 주전기실 1대 ∘ 자동역률조정장치(APFCR)주전기실 2대	주전기실 부전기실#1 부전기실#2 부전기실#3
고압반	∘ 변압기 1,000kVA 주전기실 2대 부전기실#1 1대 부전기실#2 9대 750kVA 주전기실 1대 부전기실#1 1대 부전기실#2 1대 부전기실#3 1대 500kVA 주전기실 1대 부전기실#1 2대 부전기실#2 2대 부전기실#3 1대 300kVA 부전기실#2 2대 ☞총계 24대 (주전기실 변압기: 4대, 부전기실#1 변압기: 4대, 부전기실#2 변압기: 14대, 부전기실#3 변압기: 2대)	주전기실 부전기실#1 부전기실#2 부전기실#3
저압반	∘ ACB 주전기실 6대 부전기실#1 6대 부전기실#2 23대 부전기실#3 3대 부설주차장 1대 ☞총계 39대 ∘ ATS 4P 600V 400A 부전기실#3 1대 2P 50A 부설주차장 2대 ∘ ATCB 4P 600V 400A 부설주차장 1대 ∘ 380/220V 저압배전반 주전기실 18면 부전기실#1 14면 부전기실#2 52면 부전기실#3 5면 부설주차장 6면 ☞총계 95면 ∘ UPS 100kVA 주전기실 1식 120kVA 부전기실#2 1식	주전기실, 부전기실#1, 부전기실#2, 부전기실#3, 부설주차장
M.C.C반	∘ 기계실#1 1세트 1면 ∘ 기계실#2 9세트 15면 ∘ 기계실#3 11세트 21면 ∘ 기계실#4 16세트 27면 ∘ 기계실#5 10세트 18면 ∘ 공조실#1 4세트 9면 ∘ 공조실#2 3세트 7면 ∘ 공조실#3 2세트 5면 ∘ 공조실#5 1세트 1면 ∘ 위생기계실 6세트 12면 ∘ 소화펌프실 3세트 9면 ∘ 부설주차장 12세트 20면 ☞총계 78세트 145면	기계실, 공조실, 부설주차장
분전반	∘ 정보원 49면 ∘ 어린이문화원 34면 ∘ 문화창조원 52면 ∘ 예술극장 55면 ∘ 교류원 12면 ∘ 부설주차장 8면 ☞총계 210면	문화전당 EPS실 및 옥외자립형, 부설주차장
접지 및 피뢰침 설비	∘ 광역유도피뢰침 7개소 ∘ 수막처리동봉 29개소	옥상 기초 및 P/L층
조명 설비	∘ 문화전당 5개원 조명기구 약 75종 20,156등 ∘ 보안등기구 387 등 부설주차장 1,415 등 ☞총계 21,958 등	사무,전시공간, 옥외공간	LED램프 포함
맨 홀	∘ 전기맨홀 25개소	옥 외
승강기설비	∘ 전망용 문화전당 5개원 5대 ∘ 화물용 (어린이문화원,창조원,주차장A) 3대 ∘ 승객용 문화전당 5개원 20대 부설주차장 2대 ∘ 휄체어 리프트 창조원, 예술극장 3대 ☞총계 : 33대	문화전당, 부설주차장, 아시아창작스튜디오
ESCALATOR	∘ESCALATOR 창조원, 예술극장 12대 창조원 옥외 2대 상상마당 옥외 2대 ☞총계 : 16 대	문화창조원, 예술극장, 상상마당
비상발전기	∘비상발전기 정보원발전기실 1,500kW 2대 200kW 1대 ☞총계 3대	전당발전기실, 부설주차장

5. 통신 설비

분야 구분		장비 및 기기 (품명)와 수량		설치장소	비고
통신 시스템	주차관제	∘ 메인서버 2대 1대 ∘ 운용자단말기 3대 3대 ∘ 사전무인정산기 5대 1대 ∘ 요금계산기 2대 3대 ∘ 차량자동인식기 2대 6대 ∘ 출차주의등 2개 4개 ∘ 입출차차단기 2대 6대 ∘ 안내전광판 61대 46대		주차부스 부설주차장 지하층 부설주차장 지하층 부설주차장 지상 및 지하층 부설주차장 지상 및 지하층 부설주차장 지상 및 지하층 부설주차장 지상 및 지하층 부설주차장 지상 및 지하층 부설주차장
통신 시스템	IPBX 시스템	∘ 전자교환대(IPBX) 본체 1 SET ∘ 유지보수용 시스템 1 SET ∘ 요금관리용 시스템 1 SET ∘ 디지털전화기 150 SET ∘ 중계대 2 SET		통합전산 운영실
	통합배선 시스템	∘ 시스템박스용 모듈 3,282 개 ∘ Patch Panel 150 개 ∘ Rack 51 개 ∘ 벽부형 Outlet 569 개 ∘ MDF V:2200P/4400P D 192Core ∘ 무정전전원공급장치(UPS) 54개 ∘ 내부망 백본: 14대, 시설망 백본 7대 ∘ 스위칭 HUB(24, 48port) 102대 ∘ PoE 스위칭HUB(24, 48port) 53대 ∘ L4 스위치 8대 ∘ UTM 5대 ∘ NMS 1대 ∘ 무선랜 Controller 1대 ∘ Access Point(실내) 111대 ∘ Access Point(실외) 10대		(전층) 각원 TPS 각원 TPS 각층 통합전산운영실 각원 TPS 각원 TPS 각원 TPS 각원 TPS 각원 TPS 통합전산운영실 통합전산운영실 통합전산운영실 각원 각층 각원 각층
통신 시스템	CATV 시스템	∘ 위성안테나 : 5 SET, 공청안테나 2 SET ∘ RE Modulator : 6대, 위성수신기 18 대 ∘ 엔코더: 21대, TV Outlet 345 개 ∘ Tap-off & Box 115 개 ∘ 증폭기 100 개 ∘ 모니터 2대		정보원옥상 중앙감시실 중앙감시실 전층 각원 TPS 중앙감시실
	출입통제	∘ CARD 리더 130 개 ∘ 출입통제 서버: 1개, 로컬컴퓨터 2 개 ∘ 출입통제제어반 46 개		각원 TPS 중앙감시실 각원 TPS
	채광정 원격제어 시스템	∘ CARD 리더 126 개 ∘ 출입통제 서버: 1개, 로컬컴퓨터 2 개 ∘ 출입통제제어반 46 개 ∘ CAPS 시스템 서버 1 개 ∘ CAPS 리더기 9 개		각원 TPS 중앙감시실 각원 TPS 중앙감시실 각원 각층
	CCTV 시스템	∘IP 고정돔 카메라 ∘IP 회전돔 카메라 ∘IP 박스형 카메라 ∘IP 중첩송수신장치 ∘VIDEO 서버 ∘옥외카메라 POLE ∘카메라 안내판 ∘31인치 모니터 22인치 모니터 ∘NVR ∘타이비스 ∘CMS 운용서버 ∘CCTV 녹화서버 (개선공사중)	166 EA 21 EA 94 EA 10 EA 84 EA 34 EA 198 EA 26 EA 3 EA 41 EA 10 EA 44 EA 28 대 6 대 21 SET 5 SET 4 SET 2 대 1 대 2 EA	각원 각층 부설주차장 각원 각층 부설주차장 각원 각층 부설주차장 각원 각층 각원 각층 부설주차장 각원 TPS 부설주차장 각원 각층 중앙감시실 부설주차장 중앙감시실 부설주차장 중앙감시실 중앙감시실 부설주차장 중앙감시실
방송 시스템	전관방송	∘Audio Mixer 5 SET ∘전관방송 PC 1 SET 1 SET ∘Power Amp 15960W(240, 480, 600W) 34 개 Powr Amp 15960W(300W) 2개 ∘각종타입 스피커(3, 10, 20W) 1,251개 부설주차장 73개		중앙감시실 중앙감시실 부설주차장 로컬운영실 부설주차장 각원 각층 부설주차장
	A/V설비	∘ 강의실등을 위한 A/V설비 구축 - 앰프내장형 스피커, 기타 1 식 - DLP Projector 1 대 - 전자교탁 1 식 - HD 돔카메라 2 대		정보원B1층 대강의실
방송 시스템	A/V설비	∘ 세미나, 각종 회의등을 위한 A/V설비 구축 - 앰프 및 스피커, 기타 1 식 - 영상스크린 및 LCD Projector 1 대 - 회의용 시스템 1 식		정보원B1층 대회의실
		∘세미나, 각종 강의등을 위한 A/V설비 구축 - 앰프 및 스피커, 기타 2 식 - 영상스크린 및 LCD Projector 2 대 - 전자교탁 2 식		정보원B4층 문화강의실(1,2)

6. 소방 설비(기계)

분야 구분	장비 및 기기(품명)와 수량	설치장소	비고
FM-200 소화가스 설비 (모듈러방식)	∘FM-200 MODULAR 14 B/T 문화정보원(남) 주전기실 창고-2 2 B/T 문화정보원(남) 통합방재실 6 B/T 문화정보원(남) 자료실 3 B/T 문화창조원 ELEV. 기계실 1 B/T 예술극장 MDF실 1 B/T 북측주차장 ELEV. 기계실 1 SET	B4F B2F B1F 1F B3F B4F	50kg/59L 90kg/115L 90kg/115L 50kg/59L 50kg/59L 90kg/115L
FM-200 소화가스 설비 (전역방출방식)	∘FM-200 소화용기(90 Kg/ 115ℓ)총계 111 B/T 1번 용기실 14 B/T 2번 용기실 44 B/T 3번 용기실 26 B/T 4번 용기실 13 B/T 5번 용기실 4 B/T 6번 용기실 10 B/T ∘선택밸브 및 기동용기함 19 SET 1번 용기실 2 SET 2번 용기실 11 SET 3번 용기실 2 SET 4번 용기실 2 SET 5번 용기실 2 SET 6번 용기실 1 SET	소화용기실 어린이부전기실-1B4F 정보원(남) 주전기실 B4F 정보원(북)부전기실-2 B4F 예술극장 로비 B2F 정보원(남)특별열람실 B4F 창조원 수장고 B4F 상기 각 용기실에 선택밸브와 용기함이 좌측 set별로 있음
제연설비	∘ 특별피난계단 부속실 급기휀(3.7 kW) 29대 ∘ 특별피난계단 부속실 배기휀(1.5 kW) 29대 ∘ 거실제연설비 급기휀(19 kW) 9대 ∘ 거실제연설비 배기휀(7.5 kW) 9대 합 계 76대	전층
옥내소화전 설비	∘ 옥내소화전함(SUS 304) 262개소 외곽주차장 20개소 ∘ 발신기SET 17개소	전층 외곽주차장
스프링클러 설비	∘유수검지 장치 - 준비작동식 VALVE 23EA 외곽주차장 6개 - 일제개방 VALVE 8EA - ALARM VALVE 79EA 외곽주차장 1EA 합계 117EA	전당소방 밸브실 외곽주차장	117개

7. 소방 설비(전기)

분야 구분	장비 및 기기(품명)와 수량	설치장소	비 고
방재 시스템 (자동화재탐지 설비)	∘R형 종합수신기(랙 설치) 1 대 ∘R형 수신기(10채널)벽부형 5 대 CONTROL DESK(PC 및 프린터) 1 SET DLP 1 SET ∘P형 1급 수신기 벽부형 13 대 외곽주차장 1대 ∘각종 감지기 아나로그식(연기) 2605 개 아나로그식(열) 766 개 정온식(스포트형, 특종) 3 개 정온식(감지선형) 1324 M 연기감지기(광전식, 2종 비축) 461 개 열감지기(정온식, 2종 비축) 21 개 광전식 분리형(2종 축, SPB – 2A) 4 개 ∘발신기 소화전 내장형 262 개소 외곽주차장 20개소 단독 발신기 17 개소 ∘R형 중계기 2252 개 ∘TERMINAL BOARD 46 개 ∘보조전원반(40A) 33 개 ∘스트로브(15CD) 448 개	중앙제어실 (정보원/창조원/예술극장/어린이문화원/경찰청본관) 전당 외곽주차장 전층 전층 경유탱크실 플레늄층:5식 전층 외곽주차장 대나무정원 전층 외곽주차장 전층 각층 EPS실 각층 EPS실 전층	‘21.12 조직개편 사무실 변경공사 감지기 증가
유도등 설비	∘피난구 유도등(대형) 919개 외곽주차장 21개 ∘거실통로 유도등 268개 외곽주차장 56개 ∘복도통로 유도등 274개 ∘계단통로 유도등 179개 외곽주차장 9개 ∘객석 유도등(DC 24V) 51 개 ∘객석유도등 축전지설비 4 개	전층 외곽주차장 전층 외곽주차장 전층 외곽주차장 1,2,3극장, 대회의실	‘21.12 조직개편 사무실 변경공사 유도등 증가
청정소화설비	∘수동 제어반 6 대 (5 CCT 6 대, 10 CCT 1 대) ∘수동조작함 21 개 ∘전자싸이렌 21 개 ∘방출표시등(DC 24V) 21 개	전층 소화용기실 전층 전층 전층	원격 제어
스프링클러설비 거실제연설비	∘SVP(3 CCT) 31 개 외곽주차장 6개 ∘수동 조작함 29 개	전층 외곽주차장 전당전층
고감도 화재 감지시스템 (공기흡입형 광전식 감지기)	∘DETECTOR TYPE VLDD 8 EA VLSDD 8 EA ∘CRT SYSTEM 1 SET (PC 및 프린터 포함)	1,2극장, 복합전시관1,2 중앙제어실	중앙제어실 감시 범위 제외